도시시설물 관리개선 추진상황

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

위치 : 도산대로 13길 13 내용 : 부식 소화전 캡	플라스틱 소화전 캡으로 교체
위치 : 도산대로 13길 25 내용 : 부식 소화전 캡	플라스틱 소화전 캡으로 교체