´14. 5월 동작소방서 백운119안전센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류(공사설 포함)
		소방안전	소방용수시설 (소화전,저수조,급수탑,비소장치 모두 포함)	총 864 개	○ 소화전 : 800 개 - 지상식 : 137 / 지하식 : 663
					○ 저수조 : 12개
					○ 급수탑 : 1 개
					○ 비상소화장치 : 51 개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		952	952	100
		소방안전	소방용수시설	952	952	100
	누계	합 계		952	952	100
		소방안전	소방용수시설	3812(5월누계)	3812(5월누계)	100
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		1	0	0
		소방안전	소방용수시설	1	0	0
	누계	합 계		2	1	50
		소방안전	소방용수시설	2(5월누계)	1(5월누계)	50
제도 개선	○ 해당없음
특기 사항	○ 소화전, 비상소화장치 외관 및 함내 정비 ○ 공소 4123(지상식) 스핀들 고장으로 인한 누수 ○ 소화전 신설예정지 재선정 ○ 공소 4486(지상식, 교통사고로 인한 몸통파손) 보수완료 검수결과 양호함. ○ 상반기 비상소화장치 훈련 실시.
향후 계획	○ 해당없음

□ 기타 추진활동 사진  (청소, 장애물 제거 등 기타사항)

위치 : 상도로 386 내용 : 공소4486 보수완료지시에 따른 검수	정비 후
위치 : 남부순환로 265길 58 내용 : 함내청소 및 주변정리	정비 후