○ 도입 품목 규격 및 수량

- H/W 분야

품 명		규 격	수량	납품여부
행정 포털 AP 서버	CPU 증설 #1	- 기존 서버 CPU 증설(활성화) 대상서버 행정포털 AP서버 #1(IBM P770)	2core
	물리메모리 증설 #1	- 기존 서버 메모리 증설(물리증설) 대상서버 행정포털 AP서버 #1(IBM P770) 행정포털 AP#1 서버 : 32GB 이상 제공	1식
	메모리 증설 #1	- 기존 서버 메모리 증설(활성화) 대상서버 행정포털 AP서버 #1(IBM P770)	48GB
	CPU 증설 #2	- 기존 서버 CPU 증설(활성화) 대상서버 행정포털 AP서버 #2 (IBM P770)	2core
	물리메모리 증설 #2	- 기존 서버 메모리 증설(물리증설) 대상서버 행정포털 AP서버 #2(IBM P770) - 행정포털 AP#2 서버 : 32GB 이상 제공	1식
	메모리 증설 #2	- 기존 서버 메모리 증설(활성화) 대상서버 행정포털 AP서버 #2(IBM P770)	48GB
	기본사항	* 행정포털AP#1 Product NO :9117-MMB, Serial NO : 101988P * 행정포털AP#2 Product NO : 9117-MMB, Serial NO : 10198AP
행정 포털 DB 서버	메모리	- 기존 서버 메모리 증설(활성화) 대상서버 행정포털 DB서버 (IBM P770) Product NO : 9117-MMD Serial NO : 063ED77	32GB
스토리지 증설		- 운영용 DMX4-2500 : Physical : 3.6TB / Usalbe : 2.5TB이상 제공 (모듈 : 300GB 15Krpm) - 디스크 용량 추가에 따른 필요 부품 증설 - 기존 구성과 동일한 방식의 Raid 제공 - 추가용량의 이기종 복제솔루션 라이선스 및 기술지원 제공 - 제품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출하여야 함 * 내부복제 디스크 CX4/240 : Physical : 8TB / Useable : 5.5TB 포함	1식

- S/W 분야

품 명		규 격	수량	납품여부
운영계	DB접근제어	대상 DB서버 : IBM P770 4Core DB접근제어 라이선스 증설 (DB Safer)	1식
	Coherence 증설	대상서버 행정포털 AP서버 #1(IBM P770) Coherence 라이선스 증설(2core)	1식
	Coherence 증설	대상서버 행정포털 AP서버 #2(IBM P770) Coherence 라이선스 증설(2core)	1식
	파일업로드/다운로드 업그레이드	INNO AP/FD V4.x Upgrade (개발용라이선스 데모버전 포함 제공) "ActiveX 및 NonActiveX 버전 모두 포함"	1식
	게시판에디터 업그레이드	TagFree v.3.6 Upgrade(userfree) (개발용라이선스 포함 제공) "ActiveX 및 NonActiveX 버전 모두 포함"	1식
	협업플라자 서버 검색엔진 업그레이드	타시스템 서비스용 검색엔진 Search Formula-1 v5.0 업그레이드(v4.2 >>> v5.0)	1식
	크롤링엔진 업그레이드	크롤링엔진 WISE IF (지능형 정보 수집기) v.2.0 업그레이드	1식
	모바일 was서버 APM	모바일was서버 - APM(제니퍼) ※ 모바일WAS서버는 행정포털WAS서버와 별도의 서버로 모니터링 대상서버가 추가되는 것으로, APM 관리자, 사용자 화면과 기능은 행정포털 WAS서버 APM과 동일한 인터페이스에서 운용함에 따라 동일 솔루션 제공 필요.	4core
	행정포털 was서버 APM 증설	행정포털was서버 - APM(제니퍼) 증설	2core