		동공탐사 보고서

탐사일시	2015-10-14	위치	위도	N37.56332		동 공 규 모		토피(㎝)	22		동공번호	가양1
동공주소	서울 강서구 가양동 1479-12		경도	E126.85121				도로종단 길이(㎝)	20
도 로 명	양천로		차선	중앙선 기준 3차로				도로횡단 폭(㎝)	20		동공등급 (위험도)	A
탐사방향	서방향(가양역→오일뱅크가양점)		지점	배수구 후방 4.72m				바닥 깊이(㎝)	40
위 치 도						주변영상 및 분석의견
						분석사 종합의견
						- 종단면과 횡단면에서 반사파 패턴 감지 - 심도 22cm에서 동공확인 - 40cm까지 동공바닥확인 - 75cm까지 연약층 확인
노면 영상					1차조사 GPR 영상					2차조사 영상
					도로 종단면		도로 횡단면