설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 동대문구

○ 사  업  명 : 2016년 가로변 녹지량 확충사업

○ 사  업  비 : 금300백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2016. 8. 30.(화)

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

◦ 경계휀스 단면에 식재되는 덩굴장미의 수종과 색상 기재하고, 다래, 머루, 인동, 어름 등 덩굴식물의 식재도 고려바랍니다.

◦ 현황 및 철거계획도-1(L-101)에 기존 수목이 기재되어 있지 않으며, 조경계획도-1(L-201)에서 기존 교목 제거 및 이식 없이 이팝나무 식재 계획되어 있으니 기존 수목의 처리계획을 검토바랍니다.

◦ 조경계획도-2(L-202) 측백나무(H2.0*W0.6) 164주 식재간격과 이팝나무(H4.0*R15) 식재간격(20m)을 재검토바랍니다.

◦ 식재계획도-1 ~ 식재계획도-4의 하부 식재로 비슷한 면적의 다양한 관목류를 반복 교차하여 정방형으로 모아심는 것보다 주수종과 부수종을 정하고 리듬감 있게 식재 수량을 분배하여 이 길의 특징적 이미지를 부여하도록 검토바랍니다. (주수종의 수량이 전체 관목 수량의 50~60% 이상 식재)

◦ 지피류는 내음성, 내건성을 고려하고 식재시 토양개량제 등 비배를 통해 뿌리 성장을 유도바랍니다.(권장 초종 : 종지나물, 관중, 꽃무릇, 빈카 마이너 수호초, 옥잠화, 애기나리 등)

◦ 식생매트의 경우 초종에 따라 가격이 상이하므로 도면에 초종별 물량 기재바랍니다.

◦ 조경계획도-4(L-204) 산철쭉(H0.4*W0.4)과 수수꽃다리(H1.2*W0.4) 모아심기를 입체적으로 하고 테두리에 자연스럽게 아메바형으로 식재바랍니다.

◦ 도면 L-204 연자방아 쉼터 기존 앉음벽 하부의 통석은 재이용 가능여부를 검토바랍니다.