동서울터미널 위험물안전관리 실태 조사 결과보고

□ 점검일 : 2014. 1. 14

□ 점검자 : 위험물안전팀장, 위험물담당

□ 조사결과 : 특이사항없음

제품명	사용 용도 및 적재 위치	수량	비고
요소수	매연 저감 장치 촉매제로 사용 화재난 콘터이너 박스 앞에 2단으로 적재	흰색 4통	비 위험물
윤활유	라지에타(엔진 냉각수) 받침대로 사용 빈 용기로 화재난 콘터이너 박스 앞에 적재	파란색 3통	빈통
	기타 지정수량 미만 윤활류등 별도 보관함에 보관	지정수량 미만(200ℓ)

□ 현장사진

자동차 저감장치 촉매제(비위험물)
화재발생장소 앞 윤활류 드럼 – 3통 모두 비어있으며, 선반 적재용 발판으로 사용함
지정폐기물 보관소(폐유 - 고상)			지정폐기물 보관소(폐유 – 액상)
지정수량 미만 위험물 보관함			기타 위험물 보관함