- 경북 영주시 화재(‘15.1.3) 관련-

동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책

겨울철 한파 대비 노후 소방용수시설에 대한 안전사고 방지 표본 확인점검을 실시하고, 인근 서별(센터별) 교차 점검으로 안전관리를 강화하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 언론보도[2013. 1. 3(토) 경북 영주시 철물점 화재 관련] “얼어붙은 소화전...불구경한 소방차[‘15.1.5.(화)매일신문]”, “겨울철 옥외소화전 무용지물[’15.1.7.(수) 한국일보]”

❍ 방호조사과-180(2015. 1. 7.)호 “동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시”

❍ 재난대응과-30001(2014. 12. 22.)호 “2014년도 하반기 노후 소화전 점검 결과 알림”

Ⅱ		점검개요

□ 점검종류

- 특별점검 : 2015. 1. 15. ~ 1. 24.

- 확인 표본점검 : 월 1회(매월 지․수리조사에 대한 확인점검)

□ 확인 표본점검 기간은 ‘15년 상반기(6월)까지 실시 후 필요시 연장

❍ 특별점검 대상 : 각 소방서 안전센터별 관리수량의 10% 이상 선별

※동절기 노후소화전 점검결과 C급 및 D급은 전수 포함 실시

❍ 확인표본점검 대상 : 안전센터별 매월 지․수리조사 대상 중 5%이상 선별

※선별된 대상에 대한 교차점검은 소방서 자체적으로 실시 (인근 119 안전센터별 실시)

□ 점검결과 조치사항

❍ 경미한 사항은 자체 보수 조치하고 동파위험 등 중대 사항은 안전조치 후 즉시 보수 의뢰

❍ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저 (일제점검 시 잠금 조치 철저 지시)

↳ 화재진압 활동 후 등급 관계없이 모든 제수변 잠금 조치 철저

❍ 특별점검 및 확인 표본점검은 종료 후 5일한 제출 (특별점검 결과에 대한 소방서별 교차점검은 취합 후 별도 계획 수립 예정)

❍ 점검결과 지・수리조사 허위 실시 등이 발견될 경우 담당자 및 감독자 엄중 조치

※ 참고자료

※ ‘14년 점검 결과  : 재난대응과-30001(2014. 12. 22.)호 『“2014년도 하반기 노후 소화전 점검 결과 알림』

□ ‘14. 10월 점검결과(노후 및 사용도에 따른 4등급 분류)

구 분	D급	C급	B급	A급	기타
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음	폐전
개 수 (지하/지상)	842개 (696/144//저수조1,급수탑1) * 전체의 1.4%	1,337개 (1,094 / 243)	4,125개 (3,131 / 993 // 급수탑1)	761개 (545 / 216)	14
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리	정리

‒ D급(정비 또는 교체필요) : 842개(지하식 696개, 지상식 144개, 저수조 1, 급수탑 1)

↳ 점검대상(7,079개) 중 11.9% / 전체 시설(58,906)중 1.43%

※ D등급 중 긴급정비 필요 대상 186개소

↳ 도색불량 등 경미한 사항 제외한 수량

‒ C급(향후교체) : 1,337개(지하식 1,094개, 지상식 243개)

‒ B급(상태양호) : 4,125개(지하식 3,131개, 지상식 993개, 급수탑 1개)

‒ A급(이상없음) : 761개(지하식 545개, 지상식 216개)

‒ 기       타 : 14개(재개발 지역 임시폐전 등)

□ 각 소방서별 현황

등급	계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북
합계	7,079	342	102	79	597	670	538	544	329	398	336	248	323	372	170	354	377	74	11	166	441	33	253	322
D급	842	68	1	2	25	8	60	116	21	14	3	66	87	27	6	102	125	14	11	17	41	12	13	3
C급	1,337	65	39	53	54	178	124	75	97	116	11	24	77	40	21	14	127	9	0	39	82	21	21	50
B급	4,125	154	50	20	437	437	325	325	152	218	225	142	135	229	128	217	114	35	0	70	294	0	184	234
A급	761	50	12	0	80	47	27	28	59	50	97	16	24	76	14	21	11	16	0	40	24	0	35	34
기타	14	5		4	1		2								1									1

붙임 : 특별점검 및 확인점검 결과(서식) 1부.  끝.