- 경북 영주시 화재(‘15.1.3) 관련-

동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책

겨울철 한파 대비 노후 소방용수시설에 대한 안전사고 방지 표본 확인점검을 실시하고, 인근(센터별) 교차 점검으로 안전관리를 강화하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 언론보도[2013. 1. 3(토) 경북 영주시 철물점 화재 관련] “얼어붙은 소화전...불구경한 소방차[‘15.1.5.(화)매일신문]”, “겨울철 옥외소화전 무용지물[’15.1.7.(수) 한국일보]”

❍ 재난대응과-862(2015.1.9.)호 “동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림”

❍ 예방과-15917(2014.10.30.)호 “2014년 겨울철 소방안전대책 추진 알림”

Ⅱ		점검개요

□ 점검종류

- 특별점검 : 2015. 1. 19.(월) ~ 1. 23.(금)

❍ 특별점검 대상 : 70개소

- 확인 표본점검 : 월 1회(매월 지․수리조사에 대한 확인점검)

□ 확인 표본점검 기간은 ‘15년 상반기(6월)까지 실시 후 필요시 연장

❍ 확인표본점검 대상 : 장위119안전센터 35개소 이상 점검

※ 노후소화전 및 동결 위험(상시응달)있는 장소 위주로 실시(붙임5참조)

□ 점검결과 조치사항

❍ 경미한 사항은 자체 보수 조치하고 동파위험 등 중대사항은 안전조치 후 즉시 보수 의뢰

❍ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저 (일제점검 시 잠금 조치 철저 지시)

↳ 화재진압 활동 후 등급 관계없이 모든 제수변 잠금 조치 철저

□ 행정사항

❍ 현장대응단 각팀별 지휘대장 및 각119안전센터장은 점검시 각종 안전사고 대한 교육을 철저히 하여 주시고, 통수 시 소방호스를 연결, 도로배수구를 향하여 방수하거나, 염화칼슘 도포 등 민원 발생에 방지에 만전을 기함. 끝.