시민과 소통하는 4단계 동파예보제 안내

단계별로 쉽게 알수 있는『동파 예보제』실시

①단계 동파관심	⇒	②단계 동파주의	⇒	③단계 동파경계	⇒	④단계 동파심각
일 최저기온 –5℃ 이상		일 최저기온 -5℃ 미만~-10℃ 이상		일 최저기온 –10℃ 미만 -15℃이상		일 최저기온 –15℃ 미만

단계별 시민 행동 요령

동파위험 단계	시민 행동요령
①단계 동파관심	▣ 수도계량기 보호통(함) 사전 보온조치 ▣ 외부 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온재(하드론, 아티론) 등으로 노출 부위를 감싸 외부 찬 공기로부터 보호
②단계 동파주의	▣ 수도계량기, 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온조치 재점검
③단계 동파경계	▣ 장기간 집을 비울 때는 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방
④단계 동파심각	▣ 장기간은 물론 일시 외출, 야간 등 단기간 수돗물을 사용하지 않는 경우에도 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방

겨울철 수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.

미리 미리 수도계량기함을 보온하여 불편없는 겨울 보내세요

계량기 동파예방 방법

⓵ 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.

⓶ 계량기함(통) 내부를 헌옷 등의 보온재로 채운다.

⓷ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐카바 등으로 넓게 밀폐한다.

⓸ 혹한 시에는 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 받아서 사용한다.

계량기 및 수도관이 얼었을 때 조치요령

⓵ 따뜻한 물수건을 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며, 50℃이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열손상(고장)으로 교체하게 됩니다.

⓶ 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

	☎ 120

	강남수도사업소장 (☎ 3146 - 4700)