겨울철 수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.

미리 미리 수도계량기함을 보온하여 불편없는 겨울 보내세요

계량기 동파예방 방법

⓵ 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.

⓶ 계량기함(통) 내부를 헌옷 등의 보온재로 채운다.

⓷ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐카바 등으로 넓게 밀폐한다.

⓸ 혹한 시에는 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 받아서 사용한다.

계량기 및 수도관이 얼었을 때 조치요령

⓵ 따뜻한 물수건을 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며, 50℃이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열손상(고장)으로 교체하게 됩니다.

⓶ 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

	☎ 120

	서부수 도 사 업 소 장 (☎ 3146 - 3500)