수도계량기 동파예방 안내

수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.

미리 미리 수도계량기를 보온하여 불편없는 겨울을 보내세요!

수도계량기 동파예방 방법

① 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.

② 계량기함(통) 내부를 에어캡, 헌옷 등의 보온재로 채운다.

③ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐커버 등으로 넓게 밀폐한다.

④ 수도꼭지 밸브를 약하게 틀어 수돗물을 실처럼 가늘게 흘려준다.

·   0℃ ~ -10℃ : 45초안에 1회용 종이컵에 다 채울수 있는 정도

· -10℃ ~ -15℃ : 33초안에 1회용 종이컵에 다 채울수 있는 정도

수도계량기(수도관)가 얼었을 때

① 따뜻한 물수건을 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 합니다. 화기(토치, 헤어드라이기 등)을 사용할 경우 화재 발생과 계량기 파손 위험이 있고 50℃이상 뜨거운 물을 사용하면 계량기가 고장날 수 있으니 주의하세요.

② 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

국번없이 120