수도계량기 동파예방 안내

수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.

미리 미리 수도계량기를 보온하여 불편없는 겨울을 보내세요!

수도계량기 동파예방 방법

① 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.

② 계량기함(통) 내부를 에어캡, 헌옷 등의 보온재로 채운다.

③ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐커버 등으로 넓게 밀폐한다.

④ 혹한 시에는 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 받아서 사용한다.

수도계량기(수도관)가 얼었을 때

① 따뜻한 물수건을 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 합니다. (50℃이상 뜨거운 물을 사용하면 계량기가 고장날 수 있으니 주의하세요.)

② 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

☎120 (다산콜센터)

	강동수도사업소장 (☎ 3146 - 5000)