동 향 보 고

○ 보고부서 :  여의도 안내센터              보고자 : 장형준

제  목

○ 샛강생태공원 하상 준설

개  요

○ 일시 :  2019. 4. 4 (목) 10:00경

○ 장소 : 샛강생태공원 서울교 밑 샛강 하상

○ 추진경위

샛강생태공원(서울교 인근)하상 주변으로 흘러들어오는

혼탁한 석회질 오염물질이 유입됨에 따라 여의도안내센터에서

관계기관(부서)에 조치요청함

- 2018.11.25. : 동향보고(토사 반출)-본부 관계부서(9개부서)

- 2019.01.27. : 샛강 발생토사(퇴적토) 조치요청

(환경과,생태공원과,치수과,공원여가과)

- 2019.01.30. : 샛강 수질정화 조치 요청(환경수질과)

조치 및 진행사항

○ 여의도 샛강 공사장 탁수 유입 언론보도(중앙일보-4.3)

에 따라 “제물포터널공사 시공현장”에서

○ 4.3부터 장비동원하여 샛강 준설작업을 진행중임

※ 한강조합(환경단체)에서 주변 오탁물질의 확산 방지를 위해 오탁방지망        설치요청하여 4.4 오전 서울교 인근 1개소 설치하였으며,

오후 상류부 추가 설치 예정

현장사진

공사안내판설치	준설작업	오탁방지망설치