동호대교 남단 진입램프 개량공사 현황

Ⅰ		시설물 현황

시설물명	규 모		종별	상태 등급	설계하중	준공일	비고
	폭(m)	연장(m)
동호대교	10.2	1,220	1종	C	DB-24	1984

※ 진입램프 규모 : L = 156m, 강박스거더교(2@30×2), 슬래브교(3@12)

바닥판 보수구간

L=60m, B=7.5m

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 동호대교 남단 진입램프 개량공사

○ 공사규모 : 슬래브 철거 및 재설치 B=7.5m, L=60m

가설교량 설치 및 철거 B=6.0m, L=60m

교면방수 및 포장 등 기타 1식

○ 공사기간 : 2014. 7.  ~ 12.