[별첨1]

맨홀 점검결과 보고 (총괄)

1. 적출사항 집계(맨홀 종류별 총괄)                         (단위 : 건)

구분	계	맨홀침하	맨홀돌출	주변파손	진동,소음	디자인맨홀 뚜껑 패턴 불일치	기타
소화전	8	1				7

2. 적출사항(점검사진)_대표사진 작성

연번	적출내용	정돈내용	정돈 전 사진	정돈 후 사진
1	맨홀침하	맨홀인상 (2개소)
2	맨홀돌출	맨홀인하 (1개소)
3	주변파손	주변보수 (3개소)
4	진동,소음	맨홀교체 (1개소)
5	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	패턴정리 (120개소)

[별첨2]

□ 정비 내역

연번	위 치	관리기관	맨홀 종류	규격	정비원인	정비결과
3	인사동길 49 (신축건물)	종로소방서	소화전	￠690	패턴불일치	유관기관통보 (뚜껑정비)
9	인사동길 62 (북인사마당)	종로소방서	소화전	￠690	패턴불일치	유관기관통보 (뚜껑정비)
15	우정국로 55 (조계사)	종로소방서	소화전	￠690	패턴불일치	유관기관통보 (뚜껑정비)
30	종로 1 (교보문고)	종로소방서	소화전	￠648	패턴불일치	유관기관통보 (뚜껑정비)
39	청계천로 73 (씨유)	종로소방서	소화전	￠690	패턴불일치	유관기관통보 (뚜껑정비)
65	세종대로 209 (정부중앙청사)	종로소방서	소화전	￠815	패턴불일치	유관기관통보 (뚜껑정비)
86	북촌로 20 (때때로비)	종로소방서	소화전	￠690	패턴불일치	유관기관통보 (뚜껑정비)
128	종로 61 (올리브영)	종로소방서	소화전	￠690	침하	유관기관통보 (뚜껑정비)