작성예시- 가급적 틀을 변경하지 마세요

- 라온유 아파트 -

화 재 대 응 계 획

2018. 1.

성 북 소 방 서

길음119안전센터

라온유아파트 지하주차장 화재진압대책

1. 건물개황 (-4층/26층)

관리번호	11290200800005390		주용도				복합건축물				상호				길음뉴타운10단지 라온유아파트
주소	서울특별시 성북구 정릉동 1034-														전화번호			주간 : 914-4149
새주소(도로명)	정릉로 307-0 길음뉴타운10단지																	야간 : *************
건물구조	양식(옥) (식)					철근콘크리트구조 (조)							(철근)콘크리트 (가)
	부지면적 : (㎡)					바닥면적 : 1116.140000(㎡ )							연면적 : 28307.600000 (㎡)
	특별피난계단수 :			피난계단수 :					일반계단수 : 2			옥외계단수 :					경사로 :
	일반승강기수 : 5			비상승강기수 :					에스켈리이터수 :			비상구수 : 2
화재보험가입	가입년월일	20171023			회사명			메리츠화재			가입대상물			주택및어린이놀이시설. 시설물소유자책임배상보험.		계약금액			420억
소방안전 관리자	성 명 : 최경호									위험물안전 관리자				성 명 :
	전 화 : 914-4149													전 화 :

2. 소방시설현황

시설별	소화설비										경보설비						피난설비											소방용수				소화활동설비					방염
종별 층별	소화기	간이소화용구	옥내소화전	옥외소화전	스프링클러 H / AV	물분무소화 H / AV	포소화 H / AV	이산화탄소 H / AV	할로겐화합물 H / AV	분말소화 H / AV	비상경보	비상방송	누전경보기	자동화재탐지 감 / 회	자동화재속보	가스누설경보기	미끄럼대	피난사다리	구조대	완강기	피난교	피난밧줄	공기안전매트	인명구조기구	유도등	유도표지	비상조명등	상수도소화용수	소화수조	저수조	기타	제연	연결송수관	연결살수	비상콘셉트	무선통신보조	커텐	카페트	기타
-4	20		9		485			ㅡ																	5	5						3
-3	17		10		537																				5	5						3
-2	37		12		429																				5	5						3
-1	41		9		398																				5	5						3

3. 층별현황

층별현황	구분	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11~26
	용도	기계전기실	기계전기실	근생	근생	아파트	아파트	아파트	아파트	아파트	아파트	아파트	아파트	아파트	아파트	아파트
	면적	511	149	167	223	497	492	485	485	481	481	481	481	481	481	481
	상주인원	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	수용인원	0	0	60	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	기타

건축물연혁	동별명	용도	건축물구조	연면적	층수	허가일	준공일
	1001동	복합건축물	양식 철근콘크리트구조 철근콘크리트	48119	26/4	2008-09-16	2008-10-08
	1002동	복합건축물	양식 철근콘크리트구조 철근콘크리트	0	26/4
	1003동	복합건축물	양식 철근콘크리트구조 철근콘크리트	0	10/4

□ 아파트 동별 현황

□ 각 층별 주차 차량 현황

층	층별 주차현황	비고
지하 1층	61 대	상가 및 주차장
지하 2층	85 대	상가 및 주차장
지하 3층	101 대	주차장
지하 4층	94 대	전기실, 발전기실, 주차장
지상 1층 ~26층		아파트

4. 화재진압대책

□ 주위환경

○ 2개의 출입구가 15m이상의 도로와 인접해있어 소방차 부서가 용이함

○ 건물전면 대로와 내부순환로가 위치하고 있으나 유사시 고가차 및 굴절등 특수차량 부서 가능함

○  건물 후면은 주상복합상가와 연결된 아파트 단지로 형성되어 있음

○ 아파트, 상가로 혼합된 주거지역으로 인근50m이내에 지상식 소화전 약 3개소가 설치되어 있으며 자체 연결송수관설치(롯데마트 옆)로  용수확보상태 양호함

○ 지하 –1~-4층까지는 지하주차장 및 상가, 1층 이상 아파트로 구성되어있어 불특정 다자수인 출입이 많은 대상으로 형성됨

□ 화재취약 및 연소확대 요인

○ 지하 4층 지하주차장 내 전기실,발전기실,기계실등이 위치하고 있으며 화재시 지하가 넓고 깊어 유독가스로  시야가 확보되지 않아 진압에 어려움이 예상됨

○  야간 상시인원이 경비원 1명, 관리자 1명 직원이 순찰 형식의 근무로 유사시 경보체계로 인하여 관계자 정보를 얻을 수 없어 신속한 대처 미흡과 시간지연으로 초기진화가 어려운 상황

○ 지하1 ~ 2층은 지하주창 및 상가동과 붙어있어 차량화재시 인접 상가동으로 연소 확대요인이 있음

□ 소화활동설비 활용시 참고사항

○ 롯데마트 옆 에 벽쪽  연결송수구 설치됨

○ 연결송수관에 소방차 부서하여 적정압력으로 가압 후 옥내에서 사용

○ 필요시 스프링클러 적극 활용하여 초기소화에 주력

○ 정확한 화재발생 장소 확인시 주차장 출입구 및 아파트 비상구를 활용한 진입할동

및 옥내소화전으로 초기 화재진화의 필요성이 있음

(주 입구,출구로 수주 진입시  주차장 구간이 길어 시간 지연 및 초기진화의 실패가 많음)

□ 출동부대 편성

출동 구분	센터명	예상출동소방력			소방용수시 설	방수 구수	수 관 연장수	방 수 소요시간
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	길음	4	12	10m/1분	3652호	2	5(7)	1분
2착대	현장대응단	6	20	1.5Km/2분	3155호	2	5(7)	1분
3착대	돈암	2	6	2.5Km/3분	펌프차 중계	1	5(10)	1분
4착대	삼각산	2	6	3.8Km/5분	펌프차 중계	1	5(10)	1분

□

□ 위치도 및 주변 소방용수시설 현황

□배치도

□ 작전도

□ 출동대별 활동계획

○ 1착대 (길음)

- 선착대인 길음대는 현장상황을 무전으로 건물 화재현황등 정보 수집 및 상황전파

- 연소확대에 따른 필요시 추가지원대 확보 및 위험요인 파악, 대원들 임무부여

- 정확한 화재발생 장소 확인시 주차장 출입구 및 아파트 비상구를 활용한 진입할동 필요

(주 입구,출구로 수주 진입시  주차장 구간이 길어 시간 지연 및 초기진화의 실패가 많음)

- 진압대원은 2인1조로 2½수관 5본을 가지고 수관을 상가 건물 중앙 계단을 이용하여 비상구를 통한 지하층 화점층으로 진입 후 화재 진압 및 인명검색 실시

(필요시 라이트라인 설치)

-  구급대 및 운전대원등 후착대 유도 와 소방용수시설 점유(지상식소화전 3652) 및 연결송수관 점령(롯데마트 옆 도로변) 후 지하현장에서 방수 요청 시 즉시 송수

-  펌프차 운전원은 대원들이 방수 요청시 즉각 송수 및 특수차량 부서위치 파악

○ 2착대 (현장대응단 및 돈암대)

- 현장지휘소 설치 및 방재실로 전령 파견하여 정확한 상황 파악 주력

- 현장대응단대는 길음대가 진입하지 않은 출구방향으로 2인1조로 2½수관 5본을 가지 진입 후 인명검색 실시 및 연소확대 방지

- 운전원은 지상식소화전 3155호 점유 후 방수준비

- 구조대는 화점층 및 직상층 인명검색에 주력하고 전체 층 인명검색 순차적 실시

- 특장차량은 인명구조 최적의 장소에 차량을 부서 후 인명구조 작업 및 필요시 방수포 활용방안 모색

- 고가사다리차 부서 선정 후 농연으로 대피하지 못하는 아파트,상가 요구조자 인명구조실시

○ 3착대 (삼각산대)

- 삼각산대는 길음대가 진입한 방향으로 진입하여 길음대와 함께 합동으로 집중방수

- 필요시 엄호주수 등 작전수행

- 내부 미 대피자 발생시 피난유도 병행 실시

○ 4착대 (미아대)

- 미아대는 현장 상황에 따라 지휘부의 추가 명령 수행으로 인명검색 실시 및 연소확대 방지

5. 인명구조대책

○1착대(성북) :상가 입구 및 중앙계단으로 진입, 라이트라인 전개 등 인명대피 동선 구축

- 구조대장은 사고현장 정보 파악에 주력하고 각 대별 인명탐색 구역 지정

- 2개조로 편성 1조는 인명대피 동선 구축, 2조는 인명탐색 및 구조활동 실시

- 주 출입구(-1층)를 확보하여 대피인원이 안전한 곳으로 대피할 수 있도록 피난유도 및 필요시 진압대를 동원하여 엄호주수 하에서 인명구조 실시

○ 2착대(강북) : 상가 입구로 진입 라이트라인 전개 등 인명대피 유도

- 구조대장은 성북구조대와 연계 인명구조 섹터 확인

- 2개조로 편성 1조는 인명대피 동선 구축, 2조는 인명탐색 및 구조활동 실시

- 화점층으로 진입하여 미 대피자 수색 및 필요시 엄포주수 등을 통해 인명구조 실시

○ 3착대(종로) : 상가건물 후면 방향 아파트로 진입하여 인명검색 및 대피유도 실시

- 구조대장은 성북구조대와 연계 인명구조 섹터 확인

○ 4착대(특수구조대) :현장지휘대장 임무 부여 후 인명검색 및 인명구조 실시

- 구조대장은 성북구조대와 연계 인명구조 섹터 확인

6. 구급활동대책

○ 수용인원이 많아 대량재해로 발전할 수 있음

- 분류법을 통한 상자분류 철저

○ 상자들이 한곳으로 몰리지 않도록 병원 등 분산배치 실시

○ 각 병원마다 전령을 파견하여 인적사항 파악 주력

○ 각 보건소 등 적절한 지원요청 필요

○ 서울종합방재센터 전문의 또는 공중보건의 현장출동

- 환자 중증도 분류 및 상황관리

○ 현장응급의료소 설치 : 성북구 보건소

○ 출동대 지정 : 1착대 길음, 2착대 현장대응단,돈암대 3착대 삼각산, 4착대 미아

○ 환자 중증도에 맞는 병원응급의료센터 분산 이송

- 긴급환자(근거리 이송) : 고대안암병원, 서울대병원

- 응급환자(근거리 이송) : 성북중앙병원, 우신향병원, 동서병원

- 경증환자(근거리 이송) : 성북성심

- 사망자 : 영안실이 있는 지정병원

7. 소방활동상 예상되는 문제점 및 대책

○ 문제점

- 불특정 다수인이 이용하는 복합건축물로 지하주차장의 대량 차량들이 주차해있어 대형화재로 확산될 수 있음

- 자체 자동소화설비에 의한 초기 소화 실패 시 대형화재로 확대

- 유동인구가 많아 현장 활동 시 대원들과의 출동 등 안전사고 발생 우려

- 복잡한 내부구조 숙지 곤란으로 초기 진입실패 자초

- 농연의 충만과 밀폐공간에 대한 심리적 부담 등이 현장활동에 임하는 소방 대원에게 공포감 엄습으로 심리적 장애요인 발생

- 화재 발생시 대량 농연이 발생에 따른 지하층 방화셔터 작동으로 농연이 충만하여 인명구조 및 인명대피에 어려움이 따름

- 수용인원이 많아 피난인원 및 상자 등이 대량으로 발생할 수 있음

- 차량 통행이 많아 차량 부서 후 대원 활동시 차량과의 출동등 사고 발생 우려

○ 대  책

- 정확한 화재발생 장소 확인시 주차장 출입구 및 각 동 아파트 비상구를 활용한 진입 할동 필요

(주 입구,출구로 수주 진입시 주차장 구간이 길어 시간 지연 및 초기진화의 실패가 많음)

- 심도가 깊은 복합건축물 지하주차장인 점을 감안 2인1조로 진입 및 예비용기 확보

- 라이트라인을 전개하여 화재진압 및 비상계단을 이용 인명구조 활동 전개 및 안전사고 방지

- 종사원에 대한 소화기, 옥내소화전, 등 초기진화장비 사용요령 및 라이트라인

전개 방법 숙달시킴

- 진압대원들에게 도상 및 현지적응훈련을 통한 반복훈련을 실시 초기대응능력배양

8. 라온유 아파트 지하 상가업체 현황

연번	상호명	전화번호	전화번호	비 고
1	오징어나라	943-3540	*************
2	농협	909-4820	*************
3	SK통신(주)하늘		*************
4	이디아	942-4996	*************
5	골드라인	070-8899-9016	*************
6	스시안	928-7999	*************
7	라온부동산	913-3200	*************
8	민스고르케	941-2289	*************
9	코네이시스		*************
10	마이더스 영어		*************
11	건강식품(허벌)		*************
12	경희의감 한의원	913-2311	*************
13	황효진 스킨스파	913-0037	*************
14	롯데슈퍼	914-5601	*************
15	파리바게트	910-8002	*************
16	친킨메니아	943-9233	*************
17	쌍다리돼지불백		*************
18	백호건설	941-0485	************
19	롯데슈퍼 사무실	914-5601	*************
20	조합사무실	919-9128	*************
21	파리바게트	910-8002	*************
22	세탁소		*************
23	피아노샾	911-0808	*************
24	샤브룩	913-6699	*************
25	라온노래방		*************
26	라온 골프	915-5031	*************
27	창성이엔시		*************
28	타로		*************
29	몰디브		*************
30	본바닥바베큐	*************	*************
31	희앙쓰		*************
32	제이엔		*************