2014년도 레미콘 부적합 현황

2014년 1월 ~ 6월

연번	점검일자	공 사 명	발 주 자	반 입 레미콘 규 격	시험결과	부적합 레미콘 회차 조치
						레미콘 납품자, 회차 사유	회차 대수
계						1대
1	2014.4.23	세곡2지구 6,8단지 아파트 및 초등학교 건설공사	SH공사	25-24-150	슬럼프 기준치 150±25㎜ 시험치 : 110㎜	삼표 성수공장 (서울시 성동구 성수동 683) 슬럼프 미달	1대