Water-Now 로컬서버 긴급 안전 점검 표

사 업 소	중부수도사업소
점 검 자	환경8급 황인철
점검일시	2014. 04. 22.(화)

항 목	점검내용	결과
설치환경	직사광선을 받고 있지 않은가?	양호
	빗물 등 침수 등의 영향이 있지 않은가?	양호
	주변 환경은 청결한가?	양호
화재예방 점 검	서버의 환기팬 정상가동 여부	정상
	서버 환기구를 막고 있지는 않은가?	양호
	서버 내, 외부의 먼지 등 연소물질이 있는가?	양호
	콘센트에 과부하가 걸려있지 않은가(문어발콘센트)?	양호
	콘센트 및 주변은 청결 한가?	양호

< 기타사항 >

중부수도사업소 2층 수질팀에 로컬서버가 설치되어 있으며,

컴퓨터 본체(로컬서버) 및 DSU(KT모뎀), Gateway 등 전송장비는 서버랙(본체보호함)에 넣어서 운영중임.

또한 순간 정전등에 대비하기 위하여 서버랙 내부에 UPS(무정전 전원장치)를 설치하여 정전 시에도 약30분간 전원 공급없이 로컬서버가 가동할 수 있도록 설계되어 있음.