- 마곡지구 건축물·가로경관가이드라인 -

자전거도로 색상 변경 검토 보고

마곡지구 자전거도로 조성과 관련하여 관련부서에서 자전거도로 색상 변경 요청이 있어 MA(총괄건축가) 의견을 청취하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ	자전거도로 개요

계  획 : 20m 이상 도로에 자전거 전용도로(보도 분리형) 설치

규  모 : 연장 13.7km, 폭 1.5~2m

Ⅱ	자전거도로 색상 변경 검토

검토배경 : 서울시 보행자전거과 및 강서구에서 자전거도로 색상 변경 요청

□ 자전거도로 통일성 및 시인성 확보를 위해 유색(암적색)으로 포장

- ‘14.5.20 : 서울시 보행자전거과 요청 (보행자전거과→마곡조성담당관)

- ‘14.3.20, ’14.4.1 : 강서구 요청 (강서구→SH공사)

자전거도로 색상 계획

□ 기존(안) : 무채색 아스콘 (마곡지구 건축물·가로경관 가이드라인)

□ 변경(안) : 암적색 아스콘 (서울시 보행자전거과 및 강서구 요구)

MA(총괄건축가) 자문의견

□ 서울시 보행자전거과 및 강서구 의견 수용하여 암적색으로 변경 가능

※ MA에게 메일로 의견 청취

Ⅲ	향후계획

□ 상기 검토의견을 SH공사 통보하여 자전거도로 공사시 반영토록 조치

붙임 : 관련공문 및 자료 각 1부.  끝.