- 마포로1구역 19-2지구 도시환경정비구역(마포우체국) 변경 -

관련부서 협의 검토의견

□ 검토의견

○ 조경계획 관련

- 마포대로, 마포나루길(6m, 제안), 백범로36길 가로수 식재 및 대지내 연접부(건축후퇴선 내)에 가로수 동일수종 1열 추가식재(총 2열 식재).

- 도로 연접부인 공개공지 및 대지내 유휴공간에는 수목 집중식재를 통한 가로숲 조성

○ 옥상녹화 등

- 옥상(15층) 동측 유휴공간을 다층식재를 적용하는 등 옥상녹화 권장

- 옥상 전면적은 태양광패널과 옥상녹화가 조화를 이루는 방향으로 옥상녹화 검토(태양광패널 높이와 규모 등은 주변경관 등을 고려하여 결정)

- 서울시 옥상녹화 시스템설계지침 및 관련도서 작성지침에 따라 설계 추진

※ 시 홈페이지(http://env.seoul.go.kr) : 분야별정보-환경-공원녹지-공원자료실 참조

- 벽면녹화 가능지역에는 벽면녹화 수종 도입

○ 공개공지 관련

- 공개공지의 조경계획이 구체적이지 않으므로 별도 협의 요청

- 공개공지 양쪽으로 우편차량 출구, 지하주차장 출구가 위치해 공개공지의 이용에 불편이 클 것으로 예상되므로 차량동선 재검토 요청