□ 제설재 임시보관소 설치에 따른 검토의견서

검 토 의 견

□ 현 황

○ 위  치 : 마포구 강변북로(망원초록길 지하차도하부 및 좌우측)

○ 규  모 : B=11m, L = 320m, A=3,520㎡

□ 검토의견

o 망원초록길지하차도 하부도로상(본선상 좌측) 복주식 도로표지(진출예고표지, 2EA)가     설치되어 있어, 임시보관소 설치로 인한 도로표지 철거가 불가피함에 따라, 표지철거

및 이설에 대한 1)위치(망원지하차도 진입부 등), 2)형식(교량부착식, 편지식 등), 3)

시행방식 등을 검토하여 시설공단과 사전 협의 후 조치

(공단 도로관리처 이재원 02-2290-6273)

o 제설기지 진·출입로 설치 시 자동차전용도로 교통흐름에 방해되지 않는 구조로 설치

되어야 하며, 차량진출 시 본선차량이 인지할 수 있도록 부가적인 시설(경광등, 신호수

배치 등)의 필요

o 망원초록길지하차도는 법정2종시설물로 하자및정밀점검을 시행하여야 하므로

구조물주변 제설재 및 장비등의 적치는 서울시 고가하부점용 기준을 준용하여

BOX 상부로부터 2.0m이상 측면으로부터 1.5m이상 이격 준수 필요

o 제설재 임시보관소내의 염화칼슘 등 제설재로 인한 교면, 신축이음, BOX

콘크리트면의 염해를 방지하기 위한 별도의 방진시설 설치가 필요

o 도시고속도로기능개선사업에서 양화대로 진입램프 정체 해소 및 사고예방을 위하여

교통체계 개선을 검토중임(교통운영과)

(구리방향 1개차로, B=4.5m, L=480m, 위치도 참조)