‘17/’18년 망원한강공원 제설대책

겨울철 강설시 신속하고 체계적인 제설작업을 통해 공원내 각종시설물 운영을 정상화하고 이용시민의 불편을 최소화하고자 「‘17 /‘18년 망원한강공원 제설대책 계획」을 수립함

Ⅰ		제설대책 개요

제설기간 : 2017. 11. 15 ~ 2018. 3. 15(4개월)

추진방향

❍ 신속하고 체계적인 제설작업을 통하여 이용시민 불편 최소화

❍ 적기 제설작업을 통한 공원이용 정상화

안내센터 업무

❍ 자체 제설대책 세부계획 수립

❍ 제설작업 실시 및 제설작업 착수 ․ 완료 보고

현   황

❍ 인력 현황 : 33명

계	직원	공공안전관	사회복무요원	환경정비원	기타
33	4	13	3	8 (녹지3,환경5)	5 미화원

❍ 제설작업 구간 현황

시설구분	도로 (자전거,산책로)	진출 ․ 입로	경사로	진입계단
규모(개소)	14.8km	10개소	15개소	15개소

❍ 제설장비 및 도구 현황

장비명	경운기	장착용 삽날	회전솔 제설기	넉가래	각삽	빗자루
수량(개)	2	2	1	50	40	20

❍ 제설자재 현황

자재명	친환경제설제 (포)	제설함	모래주머니	비고
수량(개)	40	19	200

Ⅱ		제설대책 편성

제설상황 보고체계(망원안내센터)

한강사업본부 당직실 일반 ☎ 461 - 0722 일반 ☎ 3780-0777(행 777, 778) FAX 3780 - 0779 시설관리과 ☎ 3780-0643,0647(행643,647) FAX 3780 - 0744
망원안내센터 ․ 망 원 ☎333-4125(행602)

제설상황 지휘체계(망원안내센터)

			현 장 총 지 휘 망원안내센터장
			현장 상황보고 책임 망원안내센터 제설담당
제설담당 제설대책 실시계획, 공원내 제설작업실시 보고 및 완료보고			담당별 구역 제설작업, 위수탁업체 제설제거 확인 주차장,매점,수영장 등				현장 순찰 운영 및 제설작업 망원안내센터 공공안전관 반장 외 조장, 반원

Ⅲ		제설대책 세부내용

제설작업 기본 방향

❍ 친환경제설제 사용(한강공원내 염화칼슘․제설소금 사용 배제)

❍ 인력 및 경운기에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 원칙(친환경적 작업 우선)

❍ 계단부 및 경사로 등 취약구간 제설제 적정량 살포

❍ 초지 및 광장부 등 이용이 적은 구간은 제설제 사용 가능한 억제

❍ 주간 강설시: 상황에 맞춰 제설작업 시행

❍ 야간 강설시: 익일 07:00부터 제설작업 시행하여 오전 중으로 제설완료

사전조치 사항

❍ 직원 비상연락망 정비(붙임 참조)

❍ 제설작업 구간 우선순위 부여

❍ 제설장비 및 자재 점검

❍ 취약지점 모래주머니 및 제설함(제설제) 비치

제설작업 순서 및 단계별 제설작업

❍ 제설작업 순서 : 공원이용시민의 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

-1순위: 차량 진․출입 경사로

-2순위: 자전거도로, 산책로, E/V, 나들목, 보행육교 등 진입로 주변

-3순위: 주차장, 매점 주변 등

-4순위: 운동장 등 체육시설

❍ 단계별 제설작업

-1단계(적설량 1~5cm)  : 쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등

-2단계(적설량 5cm이상)  : 장비 + 쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등

-3단계(적설량 10cm이상): 장비+밀어내기 + 제설제·모래 뿌리기 등

구 분	기상상황	근무기준	주요 조치사항
평 시	-일상예보 -강설확률 30%미만 또는 기온 2℃ 이상	- 평시상황 유지	- 직원 제설임무 숙지 - 취약지점에 제설제 비치, 제설장비 점검
1단계	-강설예보 -적설량 1~5㎝내외 예보 시	- 직원 1명, - 공공안전관 당일 근무조(4명) 환경정비원 2명 사회복무요원 당일근무자	- 기상예보 파악 및 제설 상황 전파 제설요원 비상연락 조치 - 우선순위에 따른 구간별 제설작업 결빙지역 모래 및 제설제 살포 - 제설작업 착수 및 완료보고
2단계	-대설주의보 -적설량 5㎝이상 예보 시	- 직원 2명, - 공공안전관 당일 근무조(4명) 환경정비원 4명 사회복무요원 당일근무자	1단계 상황유지 - 제설계획에 따라 제설작업 실시 - 본부 관련부서와 협조 제설 지원장비 및 인력 점검 - 제설작업 착수 및 완료보고
3단계	-대설경보 -적설량 10㎝이상 예보 시	- 직원 전원, - 공공안전관 2개조 (7명) 환경정비원 8명 사회복무요원 전원	2단계 상황유지 - 제설계획에 따라 제설실시 - 제설작업 착수 및 완료보고

*폭설(적설량 5cm 이상) 시 본부에 스키로다 및 용역인력 지원요청

제설 작업구간

구분	연번	위치(구간)	규모(m)	비고
자전거도로 및 산책로	1	홍제천~만초천	∙폭 4m, 연장 7,400m
진출입로	2	망원나들목 옆 강변북로 진출입로(경사로)	∙폭 4m, 연장 30m
	3	초록길(경사로)	∙폭 6m, 연장 200m
	4	제1주차장 진출입로(경사로)	∙폭 5m, 연장 150m
경사로	1	성산나들목 출입로	∙폭 4m, 연장 45m
	2	상수나들목 출입로	∙폭 2m, 연장 20m
	3	봉원천변 접근로	∙폭 2m, 연장 50m
	4	강변삼성스위트 앞	∙폭 1.5m, 연장 150m
	5	만초천 하류(욱천)	∙폭 3m, 연장 10m
계 단	1	초록길 출입로	∙폭 9~47m, 연장 40m
	2	성산나들목 출입로	∙폭 4m, 연장 20m
	3	양화대교 접근계단	∙폭 1.5m, 연장 30m
	4	마포나들목(계단/경사로)	∙폭 2m, 연장 40m
	5	마포대교옆 접근로	∙폭 1.5m, 연장 15m

단계별 근무자

구 분	1 단계 (적설예보량 1~5㎝ 근무기준: 직원 1/4)	2단계 ~ 3단계 (적설예보량 5㎝이상 근무기준: 직원 1/2)		비 고
		A조	B조
계	9명	14명	16명
직원	1명	2명	2명
공공안전관	4명 (반장, 당일근무조)	7명 (반장, 근무조 + 차번 근무조)	7명 (반장, 근무조 + 차번 근무조)
환경공무직	1명	2명	3명
녹지공무직	1명	1명	2명
공익요원	2명	2명	2명

제설구간별 책임자

연번	제설구간	책임자	비 고
1	성산대교 ~ 보트장 (차로, 진출입로, 산책로, 진입계단 등 )	채수현
2	홍제천 ~ 절두산 성지 (자전거도로, 진출입로, 산책로, 진입계단 등)	곽민준
3	절두산 성지 ~ 서강대교 (자전거도로, 진출입로, 산책로, 진입계단 등)	전선훈
4	서강대교 ~ 원효대교 (자전거도로, 지하보도, 산책로, 진입계단 등)	김경도

기타(위탁시설, 수상업체 등)구간 제설작업

- 매점, 함상공원, 테니스장, 주차장 등 위탁시설은 수탁자 자체제설 시행

행정사항

❍  대설 중에는 전직원 비상근무체계 유지

- 대설 중에는 연가 및 휴무 등은 상황 종료 시까지 사용 중지

- 긴급상황 발생시 상황보고 철저 및 본부 관련부서와 유기적인 협조체제 유지

- 상황 시작 및 종료 후 신속한 복구체계 확립

(상황 시작 및 종료 후 안내센터 장 지시에 따라 원상복구시까지 비상근무체제 유지)

❍  담당별 대설 상황파악 보고 등

- 대설 관련 취약지점 신속히 파악 현장대처(담당별 피해상황 보고)

- 서무주임 : 자체구입 자재 확보, 공익 제설대책교육

- 공공안전관 : 현장(야간)순찰 강화 및 사무실, 본부 등에 대설관련 즉시 보고

- 환경담당 : 청소용역업체 제설대책교육, 청소장비 및 환경원 동원

붙임  1. 직원비상 연락망 1부.

2. 제설함 현황 및 위치도 1부.  끝.