		보수보강 우선순위
		1.1	보수보강 우선순위 선정
		1.2	대상시설 현황
		1.3	보수보강 우선순위

2021년 구로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 보수보강 우선순위

	2021년 구로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 보수보강 우선순위

보수보강 우선순위 선정

보수보강의 우선순위는 손상의 크기 및 내부 손상 도로의 시도/구도 구분에 따른 위치 노후도에의한 위험성으로 구분하였으며 각 구분 별 위험도를 점수로 환산하여 우선순위를 선정하였으며 실제 보수보강 진행시 작업자 및 설계자의 판단으로 재검토 및 변경이 필요할 것으로 판단된다.

손상	손상위치	점수	비고
	내부 손상	3	-
	포장부 손상	1	-
	맨홀뚜껑 손상	1	-
맨홀 위치	도로의 시도/구도	점수	비고
	시도	3	-
	구도	2	-
	기타	1	-
노후도	경과일수	점수	비고
	3000 ＜ 경과일수	2	-
	3000 ≥ 경과일수	1	-
	미확인	1	-

*임의로 선정된 점수로, 실제 보수보강 진행시 작업자의 판단으로 재검토 및 변경이 필요하다.

대상시설 현황

본 과업의 평가기준(상태평가)에 따라 적출된 불량맨홀 대상시설은 다음과 같다.

【표 1-1】 불량맨홀 현황(라 등급)

맨 홀 상 태 평 가 (외부)						맨 홀 상 태 평 가 (내부)
외 관	표면마모	뚜껑 부식	뚜껑과 틀간 단차	주변포장 손상	주변포장의 단차	맨홀내부 파손	높이조정부 파손
21	47	31	6	13	78	2	3

보수보강 우선순위

【표 1-2】 불량맨홀 보수보강 우선순위

번호	일련번호	유관기관 관리번호	손상위치		맨홀위치		노후도(경과일수)		전수합산	순위
			구분	점수	구분	점수	구분	점수
1	4	GIS신규	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
2	15	64553001	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
3	25	64553020	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
4	27	S05H3195	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
5	108	64553041	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
6	109	64553019	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
7	119	S05H3193	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
8	122	S07C3251	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
9	124	S05H3203	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
10	127	64651026	포장부 손상	1	기타	1	3000≥n	1	3	4
11	151	64642055	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
12	158	64642063	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
13	174	S05H3B43	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
14	176	64651020	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
15	177	64651097	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
16	189	64651086	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
17	216	64661011	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
18	229	GIS신규	포장부 및 맨홀뚜껑 손상	2	기타	1	미확인	1	4	3
19	237	64664019	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
20	246	S09S5045	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
21	248	S09S5040	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
22	259	64654021	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
23	263	64751314	포장부 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
24	276	64654043	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
25	284	64654310	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
26	303	64653042	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
27	355	64644023	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
28	364	64644005	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
29	382	H11H1031	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
30	391	64751005	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
31	392	64751003	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
32	463	H11H1014	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
33	512	64753025	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
34	588	64761056	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
35	635	S12A5096	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
36	817	S05H3620	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
37	818	64754038	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
38	819	S05H3618	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
39	989	64863057	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
40	994	64864003	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
41	996	GIS신규	포장부 및 맨홀뚜껑 손상	2	구도	2	미확인	1	5	2
42	1002	64864001	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
43	1024	64863159	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
44	1033	64863100	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
45	1076	64863126	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
46	1093	64854065	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
47	1150	64853029	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
48	1190	S05H3627	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
49	1201	S05H3632	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
50	1214	64854129	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	4	3

【표 1-2】 불량맨홀 보수보강 우선순위

번호	일련번호	유관기관 관리번호	손상위치		맨홀위치		노후도(경과일수)		전수합산	순위
			구분	점수	구분	점수	구분	점수
51	1250	64952133	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
52	1288	64952071	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
53	1594	74052058	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
54	1610	64954112	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
55	1618	64954109	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
56	1657	64953107	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
57	1658	64953083	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
58	1659	64953049	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
59	1675	64953099	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
60	1710	64953014	포장부 및 맨홀뚜껑 손상	2	기타	1	3000＜n	2	5	2
61	2003	S07C3006	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
62	2023	74073047	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
63	2041	74074024	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
64	2080	S07C3211	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
65	2188	S05H3C23	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
66	2264	74164001	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
67	2296	74163108	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
68	2336	74164096	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
69	2357	74173314	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
70	2362	74163031	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
71	2496	GIS신규	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
72	2531	74051051	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
73	2565	74054160	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
74	2570	74054164	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
75	2589	74054171	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
76	2605	74054049	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
77	2611	74052139	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
78	2626	74054001	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
79	2636	74063004	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
80	2652	74063029	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
81	2679	64952141	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
82	2709	GIS신규	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
83	2723	64951062	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
84	2724	64951036	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
85	2728	64951083	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
86	2752	74043002	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
87	2753	GIS신규	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
88	2807	64843017	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
89	2811	64843005	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
90	2818	64843020	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
91	2822	GIS신규	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	미확인	1	3	4
92	2834	64844003	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
93	2854	64922033	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
94	2856	64922055	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
95	2886	64922050	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
96	3020	64923107	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
97	3032	64914006	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
98	3106	64921098	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
99	3148	64912029	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
100	3169	S05H3A21	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2

【표 1-2】 불량맨홀 보수보강 우선순위

번호	일련번호	유관기관 관리번호	손상위치		맨홀위치		노후도(경과일수)		전수합산	순위
			구분	점수	구분	점수	구분	점수
101	3264	64831017	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
102	3316	74022124	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
103	3336	74022130	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
104	3391	GIS신규	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	미확인	1	3	4
105	3400	64821110	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
106	3578	GIS신규	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
107	3747	64722072	맨홀뚜껑 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
108	3748	64722078	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
109	3954	64731126	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
110	3976	64624089	포장부 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
111	4015	S05H3G30	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
112	4049	S10S5010	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
113	4160	64721100	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
114	4338	64712156	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
115	4501	64711125	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
116	4595	64813083	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
117	4637	64811113	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
118	4663	64811077	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
119	4720	64811139	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
120	4722	64813057	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
121	4954	63001312	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
122	4962	63001033	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
123	4963	63001331	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
124	4965	63001332	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
125	4977	63903079	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
126	4978	63903091	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
127	4979	63903093	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
128	4980	63903090	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
129	4981	63903082	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
130	4982	63903041	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
131	4987	H10S0065	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
132	5027	63001008	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
133	5038	63992065	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
134	5042	63992002	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
135	5043	63992031	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
136	5044	63992047	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
137	5070	63894063	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
138	5077	GIS신규	포장부 손상	1	기타	1	미확인	1	3	4
139	5086	S05H3009	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
140	5119	63001039	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
141	5128	63001319	포장부 손상	1	기타	1	3000≥n	1	3	4
142	5155	63002051	포장부 손상	1	기타	1	3000≥n	1	3	4
143	5162	63002079	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
144	5163	S08S5027	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
145	5168	S08S5053	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
146	5174	S08S5046	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
147	5175	S08S5004	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
148	5180	S05H3C86	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
149	5233	64911007	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
150	5238	S05H3C93	포장부 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1

【표 1-2】 불량맨홀 보수보강 우선순위

번호	일련번호	유관기관 관리번호	손상위치		맨홀위치		노후도(경과일수)		전수합산	순위
			구분	점수	구분	점수	구분	점수
151	5242	S08S5220	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
152	5246	S08S5243	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
153	5254	S05H3D01	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
154	5257	S05H3D17	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
155	5288	73102027	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
156	5299	H10S0051	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
157	5300	H10S0004	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
158	5308	S08S5071	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
159	5317	S08S5066	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
160	5328	73101019	포장부 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
161	5334	73101055	포장부 손상	1	기타	1	3000≥n	1	3	4
162	5335	73101038	포장부 손상	1	기타	1	3000≥n	1	3	4
163	5345	S11H5015	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
164	5347	S11H5098	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
165	5367	73092010	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
166	5376	73092012	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
167	5384	S08S5338	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
168	5397	GIS신규	포장부 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
169	5398	GIS신규	포장부 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
170	5404	S09S5007	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
171	5413	H10S0105	포장부 손상	1	구도	2	3000＜n	2	5	2
172	5415	GIS신규	포장부 손상	1	기타	1	미확인	1	3	4
173	5417	GIS신규	포장부 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
174	5422	73091016	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
175	5424	73091002	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
176	5427	73082009	포장부 손상	1	구도	2	3000≥n	1	4	3
177	5430	63982001	포장부 손상	1	시도	3	3000＜n	2	6	1
178	5448	S05H3G66	포장부 손상	1	기타	1	3000≥n	1	3	4
179	5469	63883030	포장부 손상	1	기타	1	3000＜n	2	4	3
180	5478	73084001	맨홀뚜껑 손상	1	시도	3	미확인	1	5	2
181	5479	63994018	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
182	5483	64823014	맨홀뚜껑 손상	1	구도	2	미확인	1	4	3
183	1809	74051063	내부 손상	3	기타	1	3000＜n	2	5	2
184	3035	H10S0050	내부 손상	3	기타	1	3000＜n	2	5	2
185	3925	64743001	내부 손상	3	기타	1	3000＜n	2	5	2
186	5385	S05H3H58	내부 손상	3	기타	1	3000＜n	2	5	2
187	5482	64811130	내부 손상	3	기타	1	3000＜n	2	5	2

순위별 보수보강 개소

구 분	1순위	2순위	3순위	4순위
개 소	32	77	68	10개소
총 계	187개소