맨홀 안전점검 조사결과 보고(2분기)

□ 점검부서 : 북부도로사업소 도로보수과

□ 점 검 일 : 2016.06.03. ~ 06.24

□ 점검실적

1. 노선별 조사결과                                             (단위 : 건)

노선명	계	뚜껑과받침 사이단차	소음 진동	맨홀주변 파손,침하	맨홀 침하	돌출	돌출파손	비고
총계	205	0	0	159	26	2	15	3
노원로	2			2
노해로	1							1(매몰)
도봉로	51			42	8	1
동소문로	17			10	1		5	1(매몰)
삼양로	2			2
삼일대로	4			4
삼청로	9			8			1
세검정로	1			1
삼선교로	1			1
오현로	3			3
우정국로	4			3	1
율곡로	6			5			1
인수봉로	2			2
자하문로	13			12	1
정릉로	31			17	10		3	1(매몰)
종로	4			3	1
종암로	7			6			1
진흥로	2			2
창경궁로	11			8	1		2
한글비석로	15			12	2		1
한천로	2			2
해등로	2			2
화랑로	15			12	1	1	1

2. 종류별 조사결과                                           (단위 : 건)

맨홀종류		계	뚜껑부 파손		맨홀주변 파손,침하	맨홀 침하	돌출	돌출파손	비고
맨홀종류	규격		뚜껑과받침사이 단차	소음 진동
총계		205	0	0	159	26	2	15	3
상수도	∮265	5			3	2
	∮648	63			41	12	2	8
	∮766	1			1
하수도	∮648	59			51	6		2
	∮766	0
	∮918	0
통신	∮648	1			1
	∮766	36			32	3		1
	∮800	1			1
	∮918	21			19	2
전기	∮918	6			6
	∮950	3			2			1
	∮1108	1						1
	∮사각	1						1
기타	∮265	0
	∮648	4			3 (소화전)			1 (소화전)
	∮918	3							3 (매몰)

3. 불량맨홀 적출 사진

연번	파손유형	위 치	현황사진
1	맨홀침하	도봉로 420(왕오토) 외 25개소

연번	파손유형	위 치	현황사진
2	맨홀주변 파손	창경궁로 147-2(타이어프로) 외 6개소

연번	파손유형	위 치	현황사진
3	맨홀주변 파손, 침하	삼양로27길 19(201동) 외 151개소

연번	파손유형	위 치	현황사진
4	맨홀 돌출	도봉로 530(영일공구) 외 1개소

연번	파손유형	위 치	현황사진
5	맨홀주변 파손, 돌출	동소문로 257(동해물약국) 외 14개소

연번	파손유형	위 치	현황사진
6	맨홀 매몰	정릉로 308(페인트) 외 2개소

※ 지적사항 유형별 사진 1건씩

○ 점검자 :  북부도로사업소       시설 6 급   최  완   (인)

북부도로사업소       시설 6 급   이화신   (인)

북부도로사업소       시설 6 급   박성록   (인)

북부도로사업소       시설 7 급   최병수   (인)

북부도로사업소       시설 7 급   이승헌   (인)