모델하우스 관리카드 (예시)

위 치	종로구 율곡로 78 (운니동 114-2)	운영주체	삼성물산	사 진
지역특징	❍ 율곡로 왕복 6차선 도로 ❍ 진입로 협소로 불법 ❍ 주, 정차 시 소방차 진입 곤란
건축물개요	벽돌조, 스라브가 1동 3/0층 / 건축면적 600㎡
대 표 자	❍ 호주건설(주) (Tel. 3789-5119) / 팀장 홍길동 ※ 방화관리자 : 홍길동 (************)
준공년도	2014년 3. 20일	전체동수	1개동	지역	상업지역
룸수	❍ 39평 : 2 ❍ 45평 : 3	거주인원 (주간)		거주인원 (야간)
소 방 시 설 현 황
소화설비	경보설비	피난설비	소화활동설비	기타
소화기3, 옥내소화전2, 스프링클러 412/10	비상경보설비 3, 자탐설비 157/2	유도등 10, 통로유도등 5	연경송수관 3
위험물현황	❍	자위소방 조직현황	1개대 10명
소방관서와의 거리	❍ 1착대 : 00(2분,2㎢), ❍ 2착대 : 00(4분,3㎢), ❍ 3착대 : 00(5분,3㎢)
주변도로여건	❍ 율곡로 37m(6차선)도로 ❍ 진입로 1개소 4m도로	소방수리 여건	소화전 : 0개소 비상소화장치 : 0개소
화재취약 요인 및 진압상 장애요인	❍ 펌프차 진입여건 양호하며 화재 발생시 급격한 연소확대와 건축물 붕괴우려 ❍ 노후 다가구 건물로 통로가 협소한 벌집구조로 유사 시 인명구조에 어려움이 예상되며 다수인명 피해가 우려됨
화 재 예 방 경 계 활 동	방 화 환 경 조 성
❍ 차량순찰 : 월 0회 ❍ 소방훈련(민관합동) : 이륜순찰(월1회), 비소훈련(년2회) ❍ 화재예방순찰 : - 기동순찰 : 일2회(화재기, 특경계근무), 일1회(비화재기)	표어․포스터	기 타

	모델하우스 층별 평면도

1층 평면도	2층 평면도
3층 평면도	4층 평면도

□위 치 도

□ 진압 작전도