모의훈련 세부 시나리오(안)

2015. 11.

청계천관리처 유지용수관리소

□ 세부 시나리오

훈련상황	시 간 (분)	세 부 계 획(상황대처 행동요령)	비 고
훈련현황보고	10:00 ~ 05(5)	❍ 인사말, 훈련 현황보고	청계천관리처장 시설팀장
안전교육	10:05 ~ 10(5)	❍ 훈련 중 발생 될 수 있는 안전사고 대비 안전교육 실시	소장 고민희
훈련실시	10:10 ~ 30(20)	【훈련실시】 ❍ 상황설정 ￭ 근무자 화재발견 - 전기설비 과열로 전기실 화재 및 정전발생 ❍ 상황전파 및 초기진압 ￭ 상황전파 및 초기진압 - 처음 화재를 감지하였을 경우 화재발신기 버튼을 누르고 화재발생 전파(불이야~) - 주변에 설치된 하론, CO₂소화기를 사용하여 화재를 초기 진압한다. - 초기진압에 실패하였을 경우 119화재 신고요청 ❍ 119 화재발생 신고 및 상황보고 ￭ 119 화재발생 신고 및 소관부서장 보고 - 119신고 (현재 뚝도아리수정수센터 내에 있는 청계천유지용수관리소에 화재가 발생하였습니다. 주소는 성동구 왕십리로 27번지이며, 성수대교 북단 사거리 우측, 무지개 터널 가기전 우측에 있습니다. 연락처는 2290-7120~1번입니다 신속히 출동하여 주시기 바랍니다). - 본부장 및 처장, 팀장 상황보고 (현재 화재가 발생하여 진화중입니다.지원요청 바랍니다.) ￭ 청계천 상황실 및 안전관리처 보고 - 상황보고 및 지원요청 - 중랑물재생센터 비상용수 공급 요청 ￭ 뚝도아리수정수센터 상황실 통보 - 상황통보 및 지원요청	소장 고민희 현장 근무자 제어실 근무자

훈련상황	시 간 (분)	세 부 계 획(상황대처 행동요령)	비 고
훈련실시	10:10 ~ 30(20)	❍ 화재확산 방지 및 부상자 구조 ￭ 화재확산 방지 - 화재 초기진압에 실패하여 화재가 번질 위험이 있을 경우는 불이 번지지 않도록 방화문을 닫아 화재가 전이 되지 않도록 조치하고, 위험물질 및 불에 타기 쉬운 물건을 주변에서 멀리 이동 조치한다. - 화재확산을 방지하기 위해 수충압설비에 소화전 호스를 연결하여 살수작업한다. ￭ 부상자 발생시 부상자 구조 - 부상자가 발생하였을 경우 화재지역에서 신속히 구조하여 부상상태를 확인하고 예방 조치 및 병원으로 후송치료를 받을 수 있도록 조치한다. ❍ 정전에 따른 상황조치 ￭ 정전으로 송수 및 취수펌프 가동중지 - 송수펌프 가동중단으로 정수지 수위 상승 및 범랑을 예방하기 위하여 취수펌프 가동중지, UV(자외선소독설비)밸브 닫음 ￭ 중랑물재생센터 청계천 용수 공급 요청 - 청계천 본사 및 상황실과 협조하여 중랑물 재생센터 용수 공급 요청 ❍ 119 소방서 현장 도착 진압 및 응급환자 후송 ￭ 119 소방서 현장 도착시 안내 및 화재진압 - 119 소방서 현장 도착시 신속한 화재진압이 이루어 질수 있도록 안내 및 협조 - 소방대원과 합동 화재진압 ￭ 응급환자 발생시 119 구급대와 신속히 후송 조치 - 응급환자 발생시 신속한 치료를 받을 수 있도록 119 구급대와 신속히 후송조치	현장 근무자 현장 근무자 제어실 근무자 청계천 본사 및 상황실 근무자 현장, 제어실 근무자 및 119 소방대 119 소방대

훈련상황	시 간 (분)	세 부 계 획(상황대처 행동요령)	비 고
훈련실시	10:10 ~ 30(20)	❍ 화재진압 후 피해상황 파악 및 정리 ￭ 화재진압 후 피해상황 파악 - 화재진압 완료 후에는 상황 등을 파악하여 신속하게 종합상황실 및 상급자에게 보고한다. - 화재 원인 파악을 위하여 현장을 보존 조치 한다. ￭ 화재진압 후 주변정리 - 신속한 화재복구를 위해 주변을 정리한다. ❍ 시설물점검 및 정전복구 ￭ 시설물점검 및 정전복구 - 전기설비 및 펌프설비 등 정밀히 점검하고 이상이 없는 설비는 신속히 복구 한다. - 문제가 있는 설비는 신속히 정비하여 복구 한다. ￭ 펌프가동 가능 유무 파악 - 펌프 및 설비가동 가능 여부를 파악한 후 판단하여 용수공급을 신속히 재개한다. - 펌프가동 불가능시 중랑물재생센터 청계천 용수 공급 계속지원 요청 ❍ 취수 및 송수펌프 가동 ￭ 점검 및 복구 후 취 ․ 송수 펌프 가동 - 점검 및 복구 후 문제가 없을시 청계천 상황실에 통보 후, 정수지 수위를 확인하고 취수 및 송수펌프를 가동하여 유지용수 공급을 신속히 재개 - 중랑물재생센터 청계천 용수공급 중단 요청 ❍ 현장정리	소장, 지원부서 지원 근무자 소장, 지원부서 근무자 제어실 근무자
상황종료	10:30 ~ 45(15)	◉ 모든 상황종료 - 평시 근무로 전환 - 심폐소생술 교육	소장 : 고민희 광진소방서
강평	10:45 ~	◉ 훈련결과 평가	이사장님