목동공동구내 상수도관 누수복구완료 사진

□ 누수 및 복구현황(11단지 지선 115m지점 상수도관 연결부위)

누수현황 : 상수도관 연결부위(D600mm) 누수	조치결과 : 점검확인결과 결로현상임

□ 누수 및 복구현황(3,4단지 지선 국제우체국 분기구 30m 상수도관 연결부위)

누수현황 : 상수도관 연결부위(D200mm) 누수	조치결과 : D200mm KP볼트조임 완료