목업차량 품평회 검토안

구분	검 토 의 견
출입문 연결문	객실 및 인통문 출입문의 공사로그 제거 및 외판 재질 변경 검토
	객실 간 통로연결막 옆에 승객용 손잡이 추가설치 검토
	비상시 출입문 수동열림 장치 와이어 습동경로 등 재 검토
	비상시 출입문 외부 수동열림 장치 및 발판 추가 설치 검토
	운전실-객실 인통문 열림 방향 기존전동차와 통일성 확보
	운전실-객실 인통문 손잡이 방향 수평 → 수직으로 변경 검토
	운전실-객실 인통문 하부 환기 그릴 제거 및 유리 투명성 검토
	객실 제동콕크 설치위치 검토 및 객실 내·외에서 동시 작동 가능 검토
운전실	운전실의자 재질 모켓 → 가죽 제품으로 변경 가능여부
	운전실 출입문 측면제어기 수직 → 수평으로 변경 필요
	외부 운전실 승차용 손잡이의 승하차 간섭발생으로 위치 및 형상 변경 검토
	좌측 운전실 출입문 도어 열림각 추가 확보 검토
	운전실내 일반배전반에 조명등 설치 검토
	운전실내 적재함(기관사 휴대품 등) 설치 필요.
	운전실기기 배치 재검토
객실	선반 길이 증대 검토 필요
	임산부배려석 커버지 색상 기존전동차와 통일 필요 및 바닥 스티커 삭제
	객실 및 운전실 LED등 커버 잠금장치를 내장판 잠금장치와 통일성 확보 검토
	비상통화장치 변경(버튼형 → 마이크로폰형) 검토
기타	전동차 안내문구(비상통화장치 등) 기존 5호선 전동차와 통일 필요. (추후 공사 안내문구 결정시 반영 필요)
	비상사다리 사다리 폭 확대 및 난간손잡이 설치 검토