아천IC 무인교통단속장비 설치

▣ 공 사 명 : 구리암사대교건설공사

▣ 사업목적

- 강동구와 구리시 및 중랑구를 연결하는 한강횡단 도로망 구축

- 서울 동북권의 교통소통 개선 및 균형발전 기여

▣ 사업개요

- 위    치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

- 개    요 : 폭 24~44m(4~6차로), 교량 1.13km, 교차로 2개소(아천IC/암사IC)

- 총사업비 : 356,958백만원(국비 50%, 시비 50%)

- 사업기간 : 2006. 4. 5 ~ 2016. 4. 30

▣ 과속단속 카메라 설치예정 위치(5개소)

- 아천IC Ramp-D → Ramp-L 교차부 1개소

- 아천IC Ramp-D/G → 용마터널 요금소 교차부 1개소

- 암사대교 본선 → Ramp-L 교차부 1개소

- Ramp-K → 암사대교 본선 교차부 1개소

- 용마터널 요금소 → Ramp-A/F/J 교차부 1개소

▣ 과속단속 카메라 설치사유

- 아천IC 교행구간 2개소 교통사고빈도가 매우 높아 신호등 설치만으로로 효과가 미비하여

차량 교통사고 저하 및 운전자의 안전 확보를 위해 카메라 설치가 불가피함.

(1) Ramp-D,G/암사대교 → 용마터널/Ramp-L

(2) Ramp-K/용마터널 → Ramp-A,F,J, 암사대교

▣ 민원내용

- 구리경찰서 경비교통과 6849호(2015. 9. 11) : 아천IC 교차로 교통사고 예방 대책결과 통보

- 경기지방경찰청 교통과 23507호(2015. 9. 16) : 무인단속장비 설치요청 현장실사 결과 하달

- 구리경찰서 경비교통과 7021호(2015. 9. 17) : 아천IC 무인단속장비 현장실사 결과 통보

- 구리경찰서 경비교통과 7589호(2015.10.8) : 아천IC 무인단속장비 설치 회신

▣ 설치위치 평면도

구 분	아천IC 교차구간 평면도
과속단속 카메라 설치 위치