배수지 시설 점검표

■ 사업소명 : 남부수도사업소

■ 점검장소 : 신림2-1 배수지

■ 점검일자 : 18. 10. 15

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	특이사항없음
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	각종 지시계기 동작 상태
	전원공급설비, 서지 보호 상태
	예비자재 보관 상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	특이사항없음
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	특이사항없음
	조작반 운용 상태
	구조물 및 배관누수 상태
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	특이사항없음
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	특이사항없음
	수위계 설비 및 경보상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항