아리수올림터 시설 점검표

■ 사업소명 : 남부수도사업소

■ 점검장소 : 신림6배수지(아리수올림터)

■ 점검일자 : 21. 4. 20

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	특이사항없음
	차단기 접촉부 상태
	각종 지시계기 동작상태
	외함 변형, 변색 및 내부청소, 관리상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	특이사항없음
	등기구 유지(청소)상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치상태	특이사항없음
	모터펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
방재설비	건축, 토목 구조물 관리상태	특이사항없음
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	특이사항없음
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항