〔개정 - 별지5호〕

장비 고장 발생 보고

장비명(건명)		관리부서
장비 모델명		일련번호
고 장 일 시		고장장소
조 치 사 항
원인 및 상태
담당자 의견
그 밖의 사항
2013년 월 일 담당자 계급 : 성명 : 확인자 계급 : 성명 :

장비 고장수리 결과 보고

장비명(건명)	무선휴대국 (UHF)	관리부서	구조대
장비 모델명	모토로라 GP338 plus	일련번호	000678
고 장 일 시	2014.6.16	장 소	강동소방서
조 치 사 항
수 리 내 역	자체수리
담당자 의견	잡음이 발생시 배터리를 다시 결합후 점검 해본바 정상작동함. 가끔씩 잡음이 생길시에는 위 사항을 반복시행 한다.(단자 접촉불량)
그 밖의 사항
2014년 3월 5일 담당자 계급 : 소방사 성명 : 나행한 확인자 계급 : 소방위 성명 : 양경석