2014.06.20

소방무선 통신 단자함 점검 결과
점검역	케이블 연결상태	본서와 직접통화UHF	어뎁터 케이블 보관장소		TRS직접통화결과	함설치장소
신정역	양호	1층통로외 불가	역 통신실		양호	3번5번 출입구
목동역	양호	1층통로외 불가	역 통신실		양호	3번 출입구
오목교역	양호	1층통로외 불가	역 통신실		양호	8번 출입구
양천구청역	양호	1층통로외 불가	역 통신실		양호	차량기지 본관오른쪽
신정네거리역	양호	1층통로외 불가	통신 단자함		양호	1번4번 출입구
신목동역	양호	1층통로외 불가	통신 단자함		양호	3번 출입구