문화재 무단출입 및 접촉 금지 표지판 제작 시방서

2017.09.04

개 요

품명 : 문화재 출입ㆍ접촉 금지 표지판

설치장소 : 문화재 실내ㆍ외 지정장소

규격 : 4페이지 사양서 참조

특기사항

주요사항

문화재 출입ㆍ접촉 금지 표기 내용(문구)은 발주처의 의견을 반영하여야 한다.

주요재료

항목	SPEC	비고
스테인레스	철의 최대 결점인 내식성의 부족을 개선할 목적으로 만들어진 내식용 강	보통 철강에 비해 그다지 녹슬지 않음
절단ㆍ절곡	중앙 절단으로 인해 생기는 위험 방지를 위해 밴딩절곡
분체도장	지정색을 분체도장을 통해 발색
실크스크린	유리 ·도자기 ·금속 등 어떤 피인쇄물에도 인쇄가 가능
면취	스테인레스 절단 시 발생하는 거친 면을 부드럽게 가공, 위험발생 방지	후가공

사용되는 자재에 대하여는 견본제출 또는 견본제작을 하고 발주처의 승인을 받아야 한다.

기존에 제작되어 있는 표지판의 경우 제작 사양과 도장, 마감 등을 파악하고 각 표지판의 동일사양, 동일재질, 동일마감으로 제작 및 설치한다.

원고

원고의 내용

디자인 사양 : 각 표지판에 적용되는 디자인은 발주처가 제공하는 시스템에 준하여 디자인 하며 이에 대한 응용은 발주처와 협의하여 계약상대자가 시안을 제출하고 이를 발주처가 검토ㆍ승인 후 제작한다.

전용서체

각 표지판에 사용되는 서체는 발주처에서 지정한 서체를 사용하되, 지정된 서체가 없을 경우 계약상대자가 지정한다.

제작

외관은 견고하고 휨, 뒤틀림이 없도록 제작하여야 하며 구조상 튼튼하게 제작하여야 한다.

재료절단면은 일직선으로 깨끗이 절단되어야 한다.

재료절단 시 발생하는 절단면은 후가공을 통하여 위험이 발생하지 않도록 보완해야 한다.

절단, 보강은 공장에서 가공하는 것을 원칙으로 한다.

밴딩노이즈와 같은 제작 시 발생하는 가독성이 떨어지는 문제가 발생하지 않도록 명확한 색상인쇄(예를 들어 ‘실크스크린인쇄’와 같은 인쇄 공법)공법을 통해 제작하여야 한다.

표면을 곱게 처리하고 도장의 경우 색상은 지정색으로 깨끗하게 마무리하여야 한다.

발주처가 지정하는 두께와 사양을 준수하며 제작한다.

발주처가 제시한 요건(확실한 가독성)을 준수하며 제작한다.

표지판에 포함되는 내용 및 도안은 추후 변경될 수 있으므로 제작 전 내용에 대한 발주처의 최종 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

모든 표지판 제작 전에 반드시 제작에 관련한 유의사항에 대하여 발주처와의 협의 및 승인을 받아야 한다.

첨부 : 사양서

【A안 : 문화재 출입ㆍ접촉 금지 표지판】보호책 등 출입금지 구역에 설치

표지판 규격

문화재 출입ㆍ접촉 금지 표지판

항목	내용	비고
규격	300mm x 100mm x 1.2mm (가로 x 세로 x 두께)
재질	스테인레스	밴딩절곡
문구	문화재 출입, 접촉은 문화재보호법 위반 행위입니다. 문화재 출입ㆍ접촉 금지 No trespassing! Cultural heritage	확정
색상	1) 문구 : (C0/M100/Y100/K0) 백색 2) 상단문구 및 영문 : (C38/M30/Y32/K0) 3) 픽토그램 지정색 : (C0/M100/Y100/K0)	실크스크린 인쇄
형태	자립형
위치	울타리ㆍ보호책 앞 또는 뒤
폰트	나눔스퀘어 (Light, Regular, bold)	도면 참고
가공	절단ㆍ절곡ㆍ분체도장ㆍ실크스크린 인쇄	시방서 특기사항 참고

【B안 : NO TOUCH 표지판】공개되어 있는 지역에 설치

NO TOUCH(접촉) 금지 표지판

항목	내용	비고
규격	200mm x 80mm x 1.2mm (가로 x 세로 x 두께)
재질	스테인레스	밴딩절곡
문구	문화재 무단 접촉ㆍ훼손은 문화재보호법 위반행위입니다. NO TOUCH
색상	1) 문구 : (C0/M100/Y100/K0) 백색 2) 픽토그램 지정색 : (C0/M100/Y100/K0)	실크스크린 인쇄
형태	자립형
위치	사찰 내부
폰트	나눔스퀘어 (bold, Extra bold)	도면 참고
가공	절단ㆍ절곡ㆍ분체도장ㆍ실크스크린 인쇄	시방서 특기사항 참고

4. 현장 설치 사례

4.1 문화재 출입ㆍ접촉 금지 표지판

4.2 NO TOUCH(접촉) 금지 표지판

5. 제작 단가 조사표(견적서)

No. 견 적 서
	2024년 5월 29일						공급자		등록번호		314-86-43839
									상호(법인명)		문화유산기술연구소		성 명	김지교 □
	문화재청			귀하
									사업장주소		대전시 동구 대전로 757, 5층
									업태		서비스		종 목	서비스
	아래와 같이 견적합니다.
									전화번호		042-222-2778
합 계 금 액 (공급가액+세액)		삼만원整								(￦ 30,000 )
품 명			규격		수량			단가		공급가액		세액			비고
스테인레스판 (+레이저가공,절단)			300*100		1			15,400		14,000		1,400
밴딩(밴딩절곡)					1			3,300		3,000		300
분채도장					1			3,300		3,000		300
실크인쇄					1			4,400		4,000		400
면취(후가공)					1			3,530		3,300		330
할인(100원 미만)										-30
계										27,270		2,730