시도 문화재관계관 회의

「문화재 특별 종합점검」 결과 및 조치계획

2014. 6. 10

목   차

Ⅰ. 계획 개요	1

Ⅱ. 주요 추진경과	1

Ⅲ. 점검결과 분석	2

Ⅳ. 후속 조치계획	7

Ⅴ. 시도 협조사항	8

Ⅵ. 향후 일정	9

<붙임 자료>

1. 등급분류 기준 및 등급별 세부 현황	10

2. (구조 보존) 보수정비 대상 문화재 현황	21

3. (소방 방재) 소방․감지 설비 불량 문화재 현황	120

4. (생물 피해) 추가 정밀조사 대상 문화재 현황	125

5. (유물 다량소장처) 보존처리 필요 문화재 현황	126

「문화재 특별 종합점검」 결과 및 조치계획

Ⅰ. 계획 개요

ㅇ (점검 대상) 총 6,752건 (국가지정 1,447, 시·도지정 5,305)

▪ 지정문화재 중 야외에 노출되어 있는 건조물 문화재 중심

▪ 원칙적으로 동산문화재는 제외하되, 안전시설이 취약한 사찰, 문중, 서원 등 유물 다량소장처(47개소) 포함 실시

ㅇ (점검 기간) ’13. 12 ∼ ’14. 4월/ 5개월*

* 추가 정밀조사(’14.3.3∼4.30), 문화재청-지자체 합동점검(’14.4.16∼4.30) 병행

(예산 수덕사 대웅전 등 72건)            (인천 문학산성 등 156건)

ㅇ (점검 체계) 문화재의 특성과 중요도 등 제반요인을 고려, 중앙-지방 정부 간 역할 분담

	<문화재청 주관>	: 목조, 석조 등 외부환경에 취약한 중요 국가지정문화재 888건
	<지자체 주관*>	: 국가지정문화재 559 + 시도지정문화재 5,305 → 5,864건 (고분, 선사유적, 천연기념물 등)

* 지자체 건의사항을 반영, 건조물에 속하는 등록문화재(404건) 추가 점검 실시

ㅇ (점검 내용*) 문화재의 구조적 안정성·소방방재·생물피해, 관리실태 등에 관한 종합조사

* 점검의 효율성, 전문성 측면 등을 고려하여 구조보존, 소방방재, 생물피해, 유물 다량소장처 등 4개 분야로 나누어 별도 진행

Ⅱ. 주요 추진경과

ㅇ 기본 추진계획 발표 (’13.12.4/ 문체부 1차관)

- 점검단 구성·운영(분야별 전문가 100명), 추진일정 등 언론 브리핑

ㅇ 시·도 문화재관계관 회의 개최 (’13.12.9, ’14.2.18)

- 점검의 전문성·충실도 제고 방안 등 중점 논의 → 부실점검 논란 차단

ㅇ 점검평가위원회 개최 (’14.4.1, 5.29)

- 점검결과에 따른 등급화, 긴급 보수대상 문화재 등 검토

Ⅲ. 점검결과 분석

< 총      괄 >

(구조 보존) 구조적 안정성 등에 문제가 있어 정기 모니터링, 보수정비, 즉시조치 등 관련대책이 요구되는 문화재는 「구례
화엄사 각황전(국보 제67호)」등 총 1,633건

- 점검대상 문화재(7,393건)의 22.1%

- 국가지정문화재에 비해, 시·도지정 및 등록 문화재가 상대적 높은 비율

▸ 국가지정문화재 331건(19.7%), 시·도지정문화재 1,211(22.8%),
등록문화재 91건(22.5%)

(소방 방재) 소방·감지 설비의 보완·개선이 필요한 문화재는 「환구단(사적 제157호)」 등 270건

- 점검대상 문화재(427건)의 63.2%

	설비 불량 :	소화전 미작동 등 128건(30%)
	경미 하자 :	소화기 점검표 미부착 등 142건(33.2%)

▸ 전문기관에서 위탁관리를 맡고 있는 중요 목조문화재(국보·보물 168건)의 소방·감지설비는 작동상태 비교적 양호

* 반면 위탁관리가 이루어지지 않고 있는 사적, 중요민속문화재 등은 설비 유지관리 미흡

(생물 피해) 흰개미 등의 가해 흔적에 따른 추가 정밀조사가 필요한 문화재는 「창경궁 명정전(국보 제226호)」 등 28건

- 점검대상 문화재(121건)의 23.1%

- 흰개미 등 활동시기(5∼6월)에 맞춰 추가 정밀조사를 실시하고, 그 결과를 토대로 긴급 방충사업 등 조속 추진

▸ 국가지정 목조문화재 생물피해 전수조사 중 (’11∼’15년/ 321건)

* (13년까지) 193건 완료/ (’14∼’15년) 128건 조사 추진

(유물 다량소장처) 문화재 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 「진주 청곡사 목조 제석천·대범천의상(보물 제1232호)」 등 11건은   보존처리 필요

- 문화재의 도난·멸실 사례 등은 없는 것으로 확인

- 47개 유물전시관 중 상시 개관 중인 곳은 27개소(57.4%)로, 운영 개선 시급

▸ 시설운영비 감당 한계, 전문인력 부재 등을 사유로 「선운사 유물전시관」 등 17개소는 휴관 또는 폐관 등 비정상적 운영

□ 구조 보존 분야

□ 특별종합점검(6,752건)과 별도로 조사가 이루어진 건조물 문화재 641건(’13년 정기조사 210 + 국립박물관 소관 27 + 등록문화재 404)을 포함, 총 7,393건을 6개(A～F) 등급으로 분류

ㅇ 대다수의 문화재가 오랜 시간을 견뎌오면서 크고 작은 문제점을 안고 있으나, 훼손도·위험도 및 관리상태 등에 따라 등급화

< 점검결과 등급별 현황 >

구 분	점검대상 (건)	등 급 별
		A	B	C	D	E	F	기타
국가지정문화재	1,684	561 (33.3%)	339 (20.1%)	453 (26.9%)	30 (1.8%)	282 (16.7%)	19 (1.1%)	-
시·도지정문화재	5,305	1,483 (28.0%)	1,398 (26.4%)	1,205 (22.7%)	154 (2.9%)	991 (18.7%)	66 (1.2%)	8 (0.2%)
등록문화재	404	212 (52.5%)	32 (7.9%)	66 (16.3%)	11 (2.7%)	77 (19.1%)	3 (0.7%)	3 (0.7%)
계	7,393	2,256 (30.5%)	1,769 (23.9%)	1,724 (23.3%)	195 (2.6%)	1,350 (18.3%)	88 (1.2%)	11 (0.1%)

A(양호), B(경미 보수-돌봄사업 대상), C(육안-주의 관찰), D(정기·상시 모니터링), E(보수정비), F(즉시조치)   * 기타-점검불가(소유자 점검 불응 등)

☞ 등급분류 기준 및 등급별 세부 현황   <붙임 1 참조>

ㅇ 현 단계에서 특별한 보존대책이 필요하지 않는 것으로 판단되는 문화재(A·B·C 등급) → 총 5,749건 (77.8%)

- 양호(2,256건/30.5%), 경미보수(1,769건/23.9%), 주의관찰(1,724건/23.3%)

ㅇ 구조적 안정성 등에 문제가 있어 정기·상시 모니터링(195건/ 2.6%), 보수정비(1,350건/ 18.3%), 즉시조치(88건/ 1.2%) 등 관련대책이 요구되는 문화재 → 총 1,633건 (22.1%)

구 분		등급별
		계	D	E	F
국가지정	국 보	29	7	22	-
	보 물	116	5	101	10
	사 적	136	10	122	4
	명 승	1	1	-	-
	천연기념물	11	7	4	-
	중요민속문화재	38	-	33	5
	계	331	30	282	19
시도지정		1,211	154	991	66
등록문화재		91	11	77	3
합 계		1,633	195	1,350	88

☞ <붙임 2 참조>

ㅇ 야외에 노출된 다수의 석조문화재는 재질 풍화, 생물오염 등에 따른 잠재적 훼손 위험도가 높은 것으로 분석

- 보존처리 및 지속적 모니터링 등 필요

ㅇ 일상관리 성격의 ‘경미보수’ 대상 문화재가 큰 비중 차지 (1,769건/ 23.3%)

-「문화재 돌봄사업」 지원 확대 등을 통한 현장 대응력 강화

ㅇ 시도지정문화재는 당해 문화재 중심의 제한적 관리가 이루어지는 측면이 강하며, 전반적으로 역사문화환경 등 공간적·맥락적 보존이 취약한 것으로 분석

- 특히 기념물(산성, 고분, 요지, 사지 등)에 속하는 문화재는 기초 학술조사(지표·발굴조사, 정밀실측 등) 미비, 과다 사유지 분포 등으로 인한 문제점  다수 확인

- 또한 안내판 등 관람편의 시설 정비 미흡*

*「화순 운주사 와형 석조여래불(전남 유형문화재 237호)」 등 330건

□ 소방 방재 분야

ㅇ 소방·감지 설비의 경미하자(142건), 작동 불량(128건) 등에 따른 보완·개선이 필요한 문화재는「환구단(사적 제157호)」 등 270건 (63.2%)    ☞ <붙임 3 참조>

계	등 급 별			비 고
	A (양 호)	B (경미한 사항)	C (설비 불량)
427건	157 (36.8%)	142 (33.2%)	128 (30.0%)

- 전문업체에서 위탁관리를 맡고 있는 중요 목조문화재(국보․보물 168건)의 소방방재 시설은 작동상태 비교적 양호

* 반면, 위탁관리가 이루어지지 않고 있는 사적, 중요민속문화재 등은 시설 유지관리 미흡

▸ 방재설비의 체계적·전문적 관리를 통한 비상시 대응력 제고 필요

▪전문업체에 의한 방재설비 유지관리를 사적, 중요민속문화재까지 확대

▪안점점검 매뉴얼 표준화를 통한 점검 내실화 도모

ㅇ 시도 지정문화재의 경우, 소방·감지 설비 설치대상 총 2,304건 중 1,226건(60%)만이 설치·운용 중

- 시도지정 목조문화재 안전관리 기본계획 등 방재대책 마련 필요

□ 생물 피해 분야

ㅇ 흰개미 등의 가해 흔적에 따른 추가 정밀조사가 필요한 문화재는 「창경궁 명정전(국보 제226호)」 등 28건     ☞ <붙임 4 참조>

- 흰개미 활동시기(5∼6월)에 맞춰 추가 정밀조사를 실시하고, 그 결과를 토대로 방충처리 등 적절한 조치 강구

ㅇ 기후 온난화 등으로 인한 목조문화재 생물피해 사례 증가 추세

- 국립문화재연구소 주관으로 생물피해 예방을 위한 정기조사 추진 중

(’14.4.10∼9.19/ 강릉 임영관 삼문 등 65건)

< 생물피해 등급별 현황 >

계	등 급 별			비 고
	A (양 호)	B (지속 관찰)	C (추가 정밀조사)
121건	29 (24.0%)	64 (52.9%)	28 (23.1%)

□ 유물 다량소장처

ㅇ 조사대상 47개소에 소장된 국가지정문화재는 총 156건(국보 15, 보물 141)으로, 보존상태는 대체로 양호한 것으로 조사

- 도난·멸실 사례 등은 없는 것으로 확인

ㅇ 보존처리가 필요한 문화재는 「진주 청곡사 목조 제석천·대범천의상(보물 제1232호)」 등 11건     ☞  <붙임 5 참조>

< 소장유물 등급별 현황 >

계	등 급 별			비 고
	A (양 호)	B (지속 관찰)	C (보존처리)
156건	125 (80.1%)	20 (12.8%)	11 (8.8%)	긴급 보존처리 필요 (5건)

ㅇ 47개 전시관 중 상시 개관 중인 곳은 27개소(57.4%)

- 시설운영비 감당 한계, 전문인력 부재 등을 사유로 「선운사전시관」 등 17개소는 정상적인 운영이 이루어지지 않고 있는 상태

<운영 개선이 필요한 전시관 현황 >

유 형	전 시 관	사 유
제한적 개관 (6개소)	무위사, 청곡사, 용화사, 불갑사, 도갑사, 흥국사	시설노후, 관리인 부재, 혹한․혹서기 관람객 감소
미개관․휴관 (7개소)	마곡사, 금산사, 봉정사, 백양사, 선암사, 옥산서원, 미암일기	인력, 운영비 부족, 시설보수 필요 등
폐관, 용도변경 (4개소)	선운사, 고희초상, 태안사, 법주사	전시실을 폐쇄하거나 법당, 수장고 등으로 용도 변경

ㅇ 전시관의 전시실 및 수장고의 시설상태는 대체로 양호하나, 「옥천사 유물전시관」 등 7개소는 시설 개·보수 필요

<유물 보관시설(전시실·수장고) 현황>

계	등 급 별			비 고
	A (양 호)	B (관찰 필요)	C (시설 개․보수 필요)
47개소	24 (51.1%)	16 (34.0%)	7 (29.2%)

Ⅳ. 후속 조치계획

ㅇ 미작동 소방설비 등 개선 보완 (‘14.2～6월/ 23억원)

	(조치 완료)	「부산 범어사 대웅전」등 134건
	(조치 중)	「서울 운현궁」등 136건

ㅇ 생물피해 분야 추가 정밀조사 실시 (‘14.4～6월)

-「창경궁 명정전 (국보 제226호)」 등 28건

ㅇ 경미보수 대상 문화재 돌봄사업 시행 (‘14.4～6월/ 140억원)

-「서울 동관왕묘(보물 제142호)」 등 258건

* (’14. 4월 기준) 「강화 전등사 대웅전」 등 109건 완료

ㅇ 긴급 보수정비 추진 (‘14. 5월～/ 88건 대상)

- 특별점검 결과 훼손 등이 심각하여 시급히 보수정비가 필요한 문화재

	(문화재청 소관)	「서울 흥천사 대방」등 22건/ 긴급보수비 지원
	(지자체 소관)	「음성 향교」등 66건/ 시·도별 자체 추진

ㅇ 분야별 제도개선 추진 (‘14. 6월～)

- 문화재 특별 종합점검을 통해 나타난 문제점 등에 대한 개선방안을 조속히 마련, 문화재 행정의 신뢰성 회복

- 사후 보수 중심의 정책관성에서 탈피, 예방적 문화재 관리체계 구축 등을 위한 정책과제 중점 발굴 추진

ㅇ 보수정비 대상 문화재 예산 반영 (‘14. 6월～/ 359건 대상)

- 문화재 보수정비 국고사업의 체계화, 투명화 등 모색 병행

Ⅴ. 시·도 협조사항

ㅇ 점검결과에 따른 소관 후속 조치계획 수립·시행

- 문화재 돌봄사업, 긴급 보수정비 등 관련 후속조치가 차질없이 추진될 수 있도록 각별히 협조

※ 시·도별 긴급 보수정비 계획 제출 (88건 대상/ 6.30까지)

시·도별	문화재명	추진 계획	비 고
		* 사업내용, 소요예산, 보수일정 등 구체적 명시

ㅇ 보수정비 대상 문화재 ’15년도 예산 신청

- 점검결과 보수정비가 필요한 것으로 나타난 문화재 대상 (359건)

- 기 제출한 문화재보수정비 국고보조사업 중 누락 여부 확인 후, 추가 신청 (6월 중순)

< 보수정비 대상 문화재 예산신청(반영) 현황>

(단위 : 건)

보수 정비 대상 문화재	기 반영 (∼’14년)	’15년 예산		비 고
		신 청	미 신청
359	233	133	92

ㅇ 시·도지정문화재 등급분류(안) 검토 및 점검조사표 보완

- 등급 재분류(4개 등급/A～D → 6개 등급/ A～F)에 따른 적정성 여부 등 검토 → 이의가 있을 경우, 관련 수정의견 제출 (6.30까지)

* 시·도지정문화재도 국가지정문화재 등급분류 기준 적용

- 점검결과의 DB구축 및 공개에 대비, 점검조사표 미비점 보완 (6.30까지)

* 조사항목 누락, 사진자료 불일치 등 여러 문제점이 확인되고 있어 공개 시 부실 점검논란 예상

Ⅵ. 향후 일정

ㅇ 점검 결과 및 제도개선 과제 발표 (6월 말)

ㅇ 점검조사표 DB 구축 및 공개 (12월)

붙임 1		특별점검 등급분류 기준 및 등급별 세부현황

□ 등급분류 기준

등 급	분류 기준
A (양 호)	▪최근 보수정비가 이루어진 문화재 ▪전반적으로 보존관리가 잘 이루어지고 있는 문화재 ※ 사적, 중요민속문화재(민속마을, 가옥) 등 ‘면’ 단위 문화재는 일부 구성요소에 문제가 있어 보수정비가 필요한 경우 ‘E등급’으로 분류
B (경미보수)	▪돌봄사업 대상 문화재 - 벽체 탈락, 배수로 불량 등 「문화재수리 등에 관한 법률 시행령」 제4조(별표1)가 정한 경미한 문화재 수리 범위에 해당하는 사항 (20개 분야)
C (육안-주의 관찰)	▪구조적 안정성 등에 문제가 없으나, 부재의 노후화 등에 따른 육안에 의한 지속적 관찰이 필요한 문화재 * 석조문화재 생물오염 등에 따른 보존처리 필요 ▪주의관찰 단계에서 훼손 등이 지속 진행될 경우, 정기(상시)모니터링 또는 보수정비 필요등급으로 재분류
D (정기·상시 모니터링)	▪당장은 보수정비가 필요하지 않으나, 부등침하, 변위, 변형, 균열, 진동, 생물피해 등의 위험요소에 따른 과학적 정밀조사 또는 자동계측 모니터링이 필요한 문화재 ▪중점 관리대상 문화재 선정 등과 연계, 검토
E (보수정비)	▪보수정비를 전제로 한 구조 안전진단이 필요한 문화재 ▪구조적 안정성 등에 문제가 있어 보수정비가 필요한 문화재 ▪보존관리를 위한 지표·발굴조사, 정밀실측, 종합정비계획 수립 등이 필요한 문화재
F (즉시조치)	▪구조적 안정성 또는 훼손상태 등이 매우 심각하여 즉시 보수정비 등이 필요한 문화재

□ 지 정 별

구 분		등 급 별
		계	A	B	C	D	E	F	기타
국가지정 문 화 재	국 보	85	30 (35.5%)	1 (1.2%)	25 (29.4%)	7 (8.2%)	22 (25.9%)	-	-
	보 물	632	180 (28.5%)	78 (12.3%)	258 (40.8%)	5 (0.8%)	101 (16.0%)	10 (1.6%)	-
	사 적	477	177 (37.1%)	85 (17.8%)	79 (16.6%)	10 (2.1%)	122 (25.6%)	4 (0.8%)	-
	명 승	62	46 (74.2%)	11 (17.7%)	4 (6.5%)	1 (1.6%)	-	-	-
	천 연 기념물	261	110 (42.1%)	95 (36.4%)	45 (17.2%)	7 (2.7%)	4 (1.5%)	-	-
	중 요 민 속	167	18 (10.8%)	69 (41.3%)	42 (25.1%)	-	33 (19.8%)	5 (3.0%)	-
	계	1,684	561 (33.3%)	339 (20.1%)	453 (26.9%)	30 (1.8%)	282 (16.7%)	19 (1.1%)	-
시·도지정 문 화 재	유 형	1,530	429 (28.0%)	308 (20.1%)	470 (30.7%)	59 (3.9%)	249 (16.3%)	11 (0.7%)	4 (0.3%)
	기념물	1,433	417 (29.1%)	442 (30.8%)	266 (18.6%)	23 (1.6%)	277 (19.3%)	6 (0.4%)	2 (0.1%)
	민 속	400	103 (25.8%)	110 (27.5%)	69 (17.3%)	14 (3.5%)	92 (23.0%)	11 (2.8%)	1 (0.3%)
	문화재 자 료	1,942	534 (27.5%)	538 (27.7%)	400 (20.6%)	58 (3.0%)	373 (19.2%)	38 (2.0%)	1 (0.1%)
	계	5,305	1,483 (28.0%)	1,398 (26.4%)	1,205 (22.7%)	154 (2.9%)	991 (18.7%)	66 (1.2%)	8 (0.2%)
등 록 문화재	등 록 문화재	404	212 (52.5%)	32 (7.9%)	66 (16.3%)	11 (2.7%)	77 (19.1%)	3 (0.7%)	3 (0.7%)
총 계		7,393	2,256 (30.5%)	1,769 (23.9%)	1,724 (23.3%)	195 (2.6%)	1,350 (18.3%)	88 (1.2%)	11 (0.1%)

□ 재 질 별

구 분		등 급 별
		계	A	B	C	D	E	F	기타
목조	국가지정 문 화 재	358	78 (21.8%)	91 (25.4%)	107 (29.9%)	5 (1.4%)	70 (19.6%)	7 (2.0%)	-
	시도지정 문 화 재	2,365	495 (20.9%)	805 (34.0%)	360 (15.2%)	97 (4.1%)	556 (23.5%)	50 (2.1%)	2 (0.1%)
	등 록 문 화 재	32	16 (50.0%)	2 (6.3%)	3 (9.4%)	1 (3.1%)	9 (28.1%)	1 (3.1%)	-
	계	2,755	589 (21.4%)	898 (32.6%)	470 (17.1%)	103 (3.7%)	635 (23.0%)	58 (2.1%)	2 (0.1%)
석조	국가지정 문 화 재	675	177 (26.2%)	72 (10.7%)	246 (36.4%)	11 (1.6%)	159 (23.6%)	10 (1.5%)	-
	시도지정 문 화 재	1,810	629 (34.8%)	307 (17.0%)	564 (31.2%)	42 (2.3%)	252 (13.9%)	14 (0.8%)	2 (0.1%)
	등 록 문 화 재	11	7 (63.6%)	-	3 (27.3%)	-	1 (9.1%)	-	-
	계	2,496	813 (32.6%)	379 (15.2%)	813 (32.6%)	53 (2.1%)	412 (16.5%)	24 (1.0%)	2 (0.1%)
기타	국가지정 문 화 재	651	306 (47.0%)	176 (27.0%)	100 (15.4%)	14 (2.2%)	53 (8.1%)	2 (0.3%)	-
	시도지정 문 화 재	1,130	359 (31.8%)	286 (25.3%)	281 (24.9%)	15 (1.3%)	183 (16.2%)	2 (0.2%)	4 (0.4%)
	등 록 문 화 재	361	189 (52.4%)	30 (8.3%)	60 (16.6%)	10 (2.8%)	67 (18.6%)	2 (0.6%)	3 (0.8%)
	계	2,142	854 (39.9%)	492 (23.0%)	441 (20.6%)	39 (1.8%)	303 (14.1%)	6 (0.3%)	7 (0.3%)
총 계		7,393	2,256 (30.5%)	1,769 (23.9%)	1,724 (23.3%)	195 (2.6%)	1,350 (18.3%)	88 (1.2%)	11 (0.1%)

□ 시·도별

ㅇ 총 괄 표

시 도	등 급 별
	계	A	B	C	D	E	F	기타
서 울	353	123 (34.8%)	62 (17.6%)	99 (28.0%)	8 (2.3%)	57 (16.1%)	3 (0.8%)	1 (0.3%)
부 산	98	36 (36.7%)	20 (20.4%)	15 (15.3%)	1 (1.0%)	25 (25.5%)	-	1 (1.0%)
대 구	155	61 (39.4%)	39 (25.2%)	21 (13.5%)	4 (2.6%)	30 (19.4%)	-	-
인 천	188	25 (13.3%)	51 (27.0%)	60 (31.9%)	1 (0.5%)	46 (24.5%)	1 (0.5%)	4 (2.1%)
광 주	86	28 (32.6%)	29 (33.7%)	20 (23.3%)	3 (3.5%)	6 (7.0%)	-	-
대 전	134	38 (28.4%)	20 (14.9%)	49 (36.6%)	-	27 (20.1%)	-	-
울 산	72	17 (23.6%)	14 (19.4%)	16 (22.2%)	2 (2.8%)	22 (30.6%)	1 (1.4%)	-
세 종	23	3 (13.0%)	8 (34.8%)	4 (17.4%)	-	8 (34.8%)	-	-
경 기	517	134 (25.9%)	119 (23.0%)	152 (29.4%)	21 (4.1%)	80 (15.5%)	8 (1.5%)	3 (0.6%)
강 원	443	120 (27.1%)	79 (17.8%)	145 (32.7%)	12 (2.7%)	79 (17.8%)	7 (1.6%)	1 (0.2%)
충 북	444	141 (31.8%)	117 (26.4%)	95 (21.4%)	12 (2.7%)	77 (17.3%)	2 (0.5%)	-
충 남	623	135 (21.7%)	192 (30.8%)	128 (20.5%)	15 (2.4%)	146 (23.4%)	7 (1.1%)	-
전 북	429	103 (24.0%)	109 (25.4%)	117 (27.3%)	3 (0.7%)	97 (22.6%)	-	-
전 남	841	361 (42.9%)	221 (26.3%)	152 (18.1%)	8 (1.0%)	89 (10.6%)	9 (1.4%)	1 (0.1%)
경 북	1,645	494 (30.0%)	348 (21.2%)	435 (26.4%)	65 (4.0%)	275 (16.7%)	28 (1.7%)	-
경 남	1,045	319 (30.5%)	233 (22.2%)	189 (18.1%)	32 (3.1%)	251 (24.0%)	22 (2.1%)	-
제주	297	116 (39.1%)	113 (38.0%)	26 (8.8%)	9 (3.0%)	33 (11.1%)	-	-
계	7,393	2,256 (30.5%)	1,769 (23.9%)	1,724 (23.3%)	195 (2.6%)	1,350 (18.3%)	88 (1.2%)	11 (0.1%)

ㅇ 세부내역

구 분		등 급 별
		계	A	B	C	D	E	F	기타
서울	국가지정 문 화 재	155	67 (43.2%)	25 (16.1%)	36 (23.2%)	5 (3.2%)	20 (12.9%)	2 (1.3%)	-
	시도지정 문 화 재	146	28 (19.2%)	30 (20.5%)	57 (39.0%)	2 (1.4%)	28 (19.2%)	-	1 (0.7%)
	등 록 문 화 재	52	28 (53.8%)	7 (13.5%)	6 (11.5%)	1 (1.9%)	9 (17.3%)	1 (1.9%)	-
	계	353	123 (34.8%)	62 (17.6%)	99 (28.0%)	8 (2.3%)	57 (16.1%)	3 (0.8%)	1 (0.3%)
부산	국가지정 문 화 재	15	5 (33.3%)	2 (13.3%)	5 (33.3%)	-	3 (20.0%)	-	-
	시도지정 문 화 재	72	26 (36.1%)	12 (16.7%)	11 (15.3%)	1 (1.4%)	21 (29.2%)	-	1 (1.4%)
	등 록 문 화 재	11	7 (63.6%)	2 (18.2%)	-	-	2 (18.2%)	-	-
	계	98	38 (38.8%)	16 (16.3%)	16 (16.3%)	1 (1.0%)	26 (26.5%)	-	1 (1.0%)
대구	국가지정 문 화 재	12	3 (25.0%)	8 (66.7%)	-	1 (8.3%)	-	-	-
	시도지정 문 화 재	133	55 (41.4%)	28 (21.1%)	20 (15.0%)	3 (2.3%)	27 (20.3%)	-	-
	등 록 문 화 재	10	3 (30.0%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	-	3 (30.0%)	-	-
	계	155	61 (39.4%)	39 (25.2%)	21 (13.5%)	4 (2.6%)	30 (19.4%)	-	-
인천	국가지정 문 화 재	36	9 (25.0%)	13 (36.1%)	8 (22.2%)	-	5 (13.9%)	1 (2.8%)	-
	시도지정 문 화 재	145	13 (9.0%)	38 (26.2%)	50 (34.5%)	1 (0.7%)	39 (26.9%)	-	4 (2.8%)
	등 록 문 화 재	7	3 (42.9%)	-	2 (28.6%)	-	2 (28.6%)	-	-
	계	188	25 (13.3%)	51 (27.1%)	60 (31.9%)	1 (0.5%)	46 (24.5%)	1 (0.5%)	4 (2.1%)
광주	국가지정 문 화 재	8	4 (50.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	-	-	-	-
	시도지정 문 화 재	68	18 (26.5%)	26 (38.2%)	17 (25.0%)	3 (4.3%)	4 (5.9%)	-	-
	등 록 문 화 재	10	6 (60.0%)	-	2 (20.0%)	-	2 (20.0%)	-	-
	계	86	28 (32.6%)	29 (33.7%)	20 (23.3%)	3 (3.5%)	6 (7.0%)	-	-
대전	국가지정 문 화 재	3	-	2 (66.7%)	-	-	1 (33.3%)	-	-
	시도지정 문 화 재	117	33 (28.2%)	18 (28.2%)	47 (40.2%)	-	19 (16.2%)	-	-
	등 록 문 화 재	14	5 (35.7%)	-	2 (14.3%)	-	7 (50.0%)	-	-
	계	134	38 (28.4%)	20 (14.9%)	49 (36.6%)	-	27 (20.1%)	-	-
울산	국가지정 문 화 재	11	3 (27.3%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	-	4 (36.4%)	1 (9.1%)	-
	시도지정 문 화 재	56	10 (17.9%)	12 (21.4%)	14 (25.0%)	2 (3.6%)	18 (32.1%)	-	-
	등 록 문 화 재	5	4 (80.0%)	-	1 (20.0%)	-	-	-	-
	계	72	17 (23.6%)	14 (19.4%)	16 (22.2%)	2 (2.8%)	22 (30.6%)	1 (1.4%)	-
세종	국가지정 문 화 재	2	-	2 (100%)	-	-	-	-	-
	시도지정 문 화 재	21	3 (14.3%)	6 (28.6%)	4 (19.0%)	-	8 (38.1%)	-	-
	등 록 문 화 재	-	-	-	-	-	-	-	-
	계	23	3 (13.0%)	8 (34.8%)	4 (17.4%)	-	8 (34.8%)	-	-
경기	국가지정 문 화 재	133	33 (24.8%)	14 (10.5%)	45 (33.8%)	2 (1.5%)	36 (27.1%)	3 (2.3%)	-
	시도지정 문 화 재	367	96 (26.2%)	103 (28.1%)	103 (28.1%)	19 (5.2%)	41 (11.2%)	5 (1.4%)	-
	등 록 문 화 재	17	5 (29.4%)	2 (11.8%)	4 (23.5%)	-	3 (17.6%)	-	3 (0.8%)
	계	517	134 (25.9%)	119 (23.0%)	152 (29.4%)	21 (4.1%)	80 (15.5%)	8 (1.5%)	3 (0.6%)
강원	국가지정 문 화 재	119	53 (44.5%)	24 (20.2%)	26 (21.8%)	-	15 (12.6%)	1 (0.8%)	-
	시도지정 문 화 재	289	48 (16.6%)	53 (18.3%)	109 (37.7%)	11 (3.8%)	61 (21.1%)	6 (2.1%)	1 (0.3%)
	등 록 문 화 재	35	19 (54.3%)	2 (5.7%)	10 (28.6%)	1 (2.9%)	3 (8.6%)	-	-
	계	443	120 (27.1%)	79 (17.8%)	145 (32.7%)	12 (2.7%)	79 (17.8%)	7 (1.6%)	1 (0.2%)
충북	국가지정 문 화 재	88	23 (26.1%)	19 (21.6%)	26 (29.5%)	1 (1.1%)	19 (21.6%)	-	-
	시도지정 문 화 재	336	105 (31.3%)	95 (28.3%)	68 (20.2%)	11 (3.3%)	55 (16.4%)	2 (0.6%)	-
	등 록 문 화 재	20	13 (65.0%)	3 (15.0%)	1 (5.0%)	-	3 (15.0%)	-	-
	계	444	141 (31.8%)	117 (26.4%)	95 (21.4%)	12 (2.7%)	77 (17.3%)	2 (0.5%)	-
충남	국가지정 문 화 재	124	29 (23.4%)	24 (19.4%)	30 (24.2%)	1 (0.8%)	39 (31.5%)	1 (0.8%)	-
	시도지정 문 화 재	479	98 (20.5%)	167 (34.9%)	92 (19.2%)	12 (2.5%)	104 (21.7%)	6 (1.3%)	-
	등 록 문 화 재	20	8 (40.0%)	1 (5.0%)	6 (30.0%)	1 (5.0%)	4 (20.0%)	-	-
	계	623	135 (21.7%)	192 (30.8%)	128 (20.5%)	14 (2.2%)	147 (23.6%)	7 (1.1%)	-
전북	국가지정 문 화 재	109	23 (21.1%)	17 (15.6%)	39 (35.8%)	2 (1.8%)	28 (25.7%)	-	-
	시도지정 문 화 재	273	54 (19.8%)	88 (32.2%)	70 (25.6%)	-	61 (22.3%)	-	-
	등 록 문 화 재	47	26 (55.3%)	4 (8.5%)	8 (17.0%)	1 (2.1%)	8 (17.0%)	-	-
	계	429	103 (24.0%)	109 (25.4%)	117 (27.3%)	3 (0.7%)	97 (22.6%)	-	-
전남	국가지정 문 화 재	203	81 (39.9%)	49 (24.1%)	44 (21.7%)	3 (1.5%)	20 (9.9%)	6 (3.0%)	-
	시도지정 문 화 재	568	227 (40.0%)	270 (29.9%)	104 (18.3%)	5 (0.9%)	58 (10.2%)	3 (0.5%)	1 (0.2%)
	등 록 문 화 재	70	53 (75.7%)	2 (2.9%)	4 (5.7%)	-	11 (15.7%)	-
	계	841	361 (42.9%)	321 (26.3%)	152 (18.1%)	8 (1.0%)	89 (10.6%)	9 (1.1%)	1 (0.1%)
경북	국가지정 문 화 재	436	161 (36.9%)	75 (17.2%)	128 (29.4%)	11 (2.5%)	58 (13.3%)	3 (0.7%)	-
	시도지정 문 화 재	1,180	320 (27.1%)	270 (22.9%)	304 (25.8%)	54 (4.6%)	208 (17.6%)	24 (2.0%)	-
	등 록 문 화 재	29	13 (44.8%)	3 (10.3%)	3 (10.3%)	-	9 (31.0%)	1 (3.4%)	-
	계	1,645	494 (30.0%)	348 (21.2%)	435 (26.4%)	65 (4.0%)	275 (16.7%)	28 (1.7%)	-
경남	국가지정 문 화 재	167	43 (25.7%)	38 (22.8%)	54 (32.8%)	2 (1.2%)	29 (17.4%)	1 (0.6%)	-
	시도지정 문 화 재	841	263 (31.3%)	194 (23.1%)	122 (14.5%)	30 (3.6%)	212 (25.2%)	20 (2.4%)	-
	등 록 문 화 재	37	13 (35.1%)	-	13 (35.1%)	-	10 (27.0%)	1 (2.7%)	-
	계	1,045	319 (30.5%)	232 (22.2%)	189 (18.1%)	32 (3.1%)	251 (24.0%)	22 (2.1%)	-
제주	국가지정 문 화 재	63	24 (38.1%)	22 (34.9%)	10 (15.9%)	2 (3.2%)	5 (7.9%)	-	-
	시도지정 문 화 재	214	86 (40.2%)	88 (41.1%)	13 (6.1%)	-	27 (12.6%)	-	-
	등 록 문 화 재	20	6 (52.4%)	3 (8.3%)	3 (16.6%)	7 (2.8%)	1 (15.6%)	-	-
	계	297	116 (39.1%)	113 (38.0%)	26 (8.8%)	9 (3.0%)	33 (11.1%)	-	-
총 계		1,596	2,256 (30.5%)	1,769 (23.9%)	1,724 (23.3%)	195 (2.6%)	1,350 (18.3%)	88 (1.2%)	11 (0.1%)

ㅇ 유 형 별

구 분		등 급 별
		계	A	B	C	D	E	F	기타
선사유적	국가지정 문 화 재	34	23 (67.6%)	4 (11.8%)	3 (8.8%)	-	4 (11.8%)	-	-
	시도지정 문 화 재	153	46 (30.1%)	65 (42.5%)	25 (16.3%)	1 (0.7%)	16 (10.5%)	-	-
	계	187	69 (36.9%)	69 (36.9%)	28 (15.0%)	1 (0.5%)	20 (10.7%)	-	-
요지	국가지정 문 화 재	26	7 (26.9%)	9 (34.6%)	2 (7.7%)	1 (3.8%)	7 (26.9%)	-	-
	시도지정 문 화 재	29	8 (27.6%)	6 (20.7%)	8 (27.6%)	-	7 (24.1%)	-	-
	계	55	15 (27.3%)	15 (27.3%)	10 (18.2%)	1 (1.8%)	14 (25.5%)	-	-
고분	국가지정 문 화 재	112	59 (52.7%)	18 (16.1%)	25 (22.3%)	1 (0.9%)	7 (6.3%)	2 (1.8%)	-
	시도지정 문 화 재	119	40 (33.6%)	49 (41.2%)	8 (6.7%)	-	21 (17.6%)	-	1 (0.8%)
	계	231	99 (42.9%)	67 (29.0%)	33 (13.0%)	1 (0.4%)	28 (12.1%)	2 (0.9%)	1 (0.4%)
사지	국가지정 문 화 재	37	15 (40.5%)	3 (8.1%)	4 (10.8%)	1 (2.7%)	14 (37.8%)	-	-
	시도지정 문 화 재	35	8 (22.9%)	9 (25.7%)	7 (20.0%)	-	11 (31.4%)	-	-
	계	72	23 (31.9%)	12 (16.7%)	11 (15.3%)	1 (1.4%)	25 (34.7%)	-	-
성곽	국가지정 문 화 재	98	11 (11.2%)	11 (11.2%)	14 (14.3%)	1 (1.0%)	60 (61.2%)	1 (1.0%)	-
	시도지정 문 화 재	297	64 (21.5%)	49 (16.5%)	51 (17.2%)	1 (0.3%)	127 (42.8%)	5 (1.7%)	-
	계	395	75 (19.0%)	60 (15.2%)	65 (16.5%)	2 (0.5%)	187 (47.3%)	6 (1.5%)	-
석탑등	국가지정 문 화 재	486	138 (28.4%)	50 (10.3%)	201 (41.4%)	7 (1.4%)	83 (17.1%)	7 (1.4%)	-
	시도지정 문 화 재	1,115	431 (38.7%)	154 (13.8%)	405 (36.3%)	37 (3.3%)	78 (7.0%)	9 (0.8%)	1 (0.1%)
	계	1,601	569 (35.5%)	204 (12.8%)	606 (37.9%)	44 (2.8%)	161 (10.0%)	16 (1.0%)	1 (0.1%)

붙임 2		(구조·보존) 보수정비 대상 문화재 현황

□ 국가지정문화재

ㅇ 국   보 : 24건 (기 예산반영 18건/ 예산신청 4건, 예산 미신청 5건)

연번	구분	문화재명	점검 결과	등급	비 고
1	국보 제4호	여주 고달사지 승탑	- ‘10년 정기조사 이후의 구조적 변화는 관찰되지 않음. 다만 과거 보수되었던 옥개석의 접합부로부터 시작되는 백화현상이 심화되고 있고 부분적으로 탑신부에도 영향을 미치고 있으므로 보수·보존처리 대책이 시급히 요망됨. - 더불어 승탑 배면부 등 여러 부위에서 진행되고 있는 생물학적 피해에 대한 보존대책이 시급히 요망됨 - 기타 승탑의 지반 및 구조적인 문제는 육안으로 판단한 결과 양호한 편이지만 지속적인 모니터링 필요.	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
2	국보 제6호	충주 탑평리 칠층석탑	- 부재의 탈락, 박리, 균열 부위의 충진 접착부가 분리되는 현상이 발견되며, ‘13년 3D 스캔 결과 기울임이 관찰되고 있어 해체보수 등 적절한 보존대책 마련 필요	E	‘14년 예산반영 (해체보수 설계) ‘15년 예산신청 (해체 보수)
3	국보 제9호	부여 정림사지 오층석탑	- 이완부재가 다수 확인되나 진행형이 아니므로 구조적 문제는 크지 않은 것으로 판단되나, 지속적인 계측은 실시하는 것이 필요함. 또한 보호책 내부의 배수정비는 필요할 것으로 판단됨.	E	‘14년 예산반영 (보호책, 배수로 정비)
4	국보 제10호	남원 실상사 백장암 삼층석탑	- 초음파 측정 결과, 석재의 물성은 양호한 것으로 나타났으나 많은 부분에서 탈락, 균열, 생물오염, 보수물질에 의한 표면변색 등 재손상이 확인됨 - 1차적인 표면세정과 함께 물리적 훼손영역의 정밀조사 및 모니터링이 필요함	D	‘15년 예산신청 (보존처리)
5	국보 제12호	구례 화엄사 각황전 앞 석등	- 화사석의 균열로 보아 상부의 석재 하중으로 인한 변형이 진행되고 있어 정밀진단이 필요하다고 판단됨 - 전반적으로 황색, 흑색 등으로 변색되었으나 심각한 편은 아닌 것으로 보임	E	‘14년 예산반영 (정밀진단)
6	국보 제13호	강진 무위사 극락보전	- 좌측면 기둥의 열화가 상당히 진행되었음. 과거 보수 시 충진재로 사용한 재료의 열화 및 탈락도 발생하였고. 벽체도 부분적으로 균열 및 탈락이 있으며 측면 창호도 변형이 있으므로 정기(상시) 모니터링 필요	D	'12년 예산반영 (정밀진단)
7	국보 제16호	안동 법흥사지 칠층전탑	- 현재 보존처리 공사가 진행 중임. - 전탑 앞을 지나는 철도로 인하여 진동에 의한 훼손 및 철로에서 발생되는 분진 및 철가루에 의한 표면 오염이 우려됨.	E	‘12~14년 예산반영 (보존처리)
8	국보 제18호	영주 부석사 무량수전	- 기둥 파손, 공포 및 추녀 등의 처짐, 누수로 인한 연목과 추녀의 부식, 벽체의 박락, 공포재의 균열 등이 나타나고 있어 상시계측 및 정기 모니터링 시행 중 - 분말 및 하론 소화기, 소화전, 방수총, 화재감지기 등이 다수 설치되어 있고, 24시간 CCTV촬영 등을 통해 관리 중이므로 관리상태는 양호한 것으로 판단됨.	E	‘14년 예산반영 (복원수리를 위한 기초조사용역)
9	국보 제30호	경주 분황사 모전석탑	- 모전석탑 계열의 석탑으로 일부 전돌 부재의 부분적인 파손이 관찰되며, 서측 1층 탑신석에서 배부름 현상과 균열이 관찰되어 정기적인 점검이 실시되고 있음. - 정면 감실 좌측 인왕상의 상부 및 후면 우측 기단상부의 사자상 머리부분이 파손된 것이 관찰됨. - 석탑은 2010년 보수 및 보존처리공사가 시행되었으나, 전체적으로 지의류 등 미생물에 의한 오염이 관찰되며, 백화현상이 재발생하고 있음	D	‘15년 예산신청 (석탑보수 및 종합정비계획)
10	국보 제31호	경주 첨성대	- 부재간 이완과 균열, 파손 등 여러 손상형태가 나타나고 있으며 표면에 지의류에 의한 오염 및 암석 자체성분의 변화에 의한 갈색 변색이 관찰됨. - 균열부의 접합 및 표면 오염물의 제거가 필요할 것으로 판단됨. - 부재 이완부의 정기적인 모니터링을 통해 정량적 수치의 비교 및 분석이 필요할 것으로 판단됨.	D	‘13년 예산반영 (정밀안전진단)
11	국보 제37호	경주 황복사지 삼층석탑	- 기단부 면석 파손부위가 수지 보강된 상태이고, 전반적으로 고착지의류에 의한 오염 및 변색이 심한 상태임. - 좌측면 기단부에 초본식물이 자생하고 있고, 상륜부는 노반을 제외한 부재가 멸실된 상태임.	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
12	국보 제41호	청주 용두사지 철당간	- 당간지주의 석재 표면에 전체적으로 박리와 수평균열이 발생하고 있어 보수 필요 - 철당간 또한 방청처리 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
13	국보 제47호	하동 쌍계사 진감선사탑비	- 비신표면의 균열과 탈락, 스테인리스 보강재의 부식 및 시멘트 몰탈에서 발생된 2차 오염 등으로 비신 해체 후 세척, 보강 지지대 교체, 균열부 보강 등 종합적인 수리복원 필요	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
14	국보 제48호	평창 월정사 팔각 구층석탑	- 일부 지반침하에 따른 불안정, 일부 부재의 균열, 변색 및 박리 등에 대한 지속적 관찰과 보존처리 등 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
15	국보 제49호	예산 수덕사 대웅전	- 대들보 단부에서 수평과 경사 방향의 갈라짐이 발생, 천연 목재를 이용하여 대들보의 머리 가공상 절단된 단면에서 응력집중에 의한 것으로 사료됨. - 내부 초방과 우미량 머리 파손, 제공에서 균열과 손상, 측면 도리 하부 공포 변형, 정면 기둥 표면 부후 및 충해, 지붕 내민부 처짐, 배면 중앙 기와 함몰 등 발생 - 대들보의 수평과 경사 방향 갈라짐, 초방과 우미량 파손, 정면과 배면 제공의 균열 및 손상, 지붕 처짐과 기와 함몰 등이 나타나 지붕 하중으로 인한 전반적인 가구와 연목의 휨거동에 의한 변형을 파악하기 위한 정밀안전진단 등을 통해 적절한 보존대책 마련 필요	E
16	국보 제52호	합천 해인사 장경판전	- 구조․의장적으로는 대체로 양호하나 습기가 내부 판가 기둥 하부에 배어나고 있어 향후 경판이 습해로 훼손될 가능성이 있음. 장경판전 건물 내를 비롯한 해인사 경내와 일대의 미기후 환경을 측정하여 과학적 분석과 시뮬레이션 실시 후 그 결과에 따라 후대에 설치한 법보전 뒤편 담장 철거, 동쪽 담 밖 계류 복구 등에 대한 종합적 계획이 수립되어야 할 것으로 판단됨.	E
17	국보 제67호	구례 화엄사 각황전	- 경미한 균열과 탈락이 확인되며, 전면 활주가 크게 휘어 상부 하중에 의한 구조적 문제 여부를 진단할 필요 있음	E	‘14년 예산반영 (안전진단)
18	국보 제77호	의성 탑리리 오층석탑	- 구조적 안정성의 문제로 현재 4층 옥개부 이상 해체하는 보수공사가 진행 중이며, 외부는 가설비계 및 차양막으로 덮혀 있음	E	‘12~14년 예산반영 (해체보수)
19	국보 제122호	양양 진전사지 삼층석탑	<구조분야> - 기단부 배면에서 지대석 침하, 하대중석 변형, 좌측면 하대석 균열 및 이격이 발생되었고, 석탑의 지대석과 주변 지반은 배면에서 정면으로 기울어져 우수가 석탑 내부로 유입될 가능성이 높은 것으로 판단되므로 우수유입을 차단하기 위한 배수로 정비가 필요하며, 기단부 하대갑석, 하대중석, 하대저석, 지대석의 이격, 변형 부위는 구조 모니터링 필요 <보존과학 분야> - 초음파측정결과, 풍화 3등급으로 비교적 양호한 상태임. 하지만 전면(S)을 제외한 삼면에서 지의류 등 생물학적 손상이 높게 확인됨 - 기단부에 집중된 생물학적 손상은 수분 유지력이 높은 잔디와 풍화토 구성의 지반 환경에 기인한 것으로 판단됨. 따라서 마사토 포장 등 주변환경 정비와 석탑 표면세정 등의 보존조치가 필요함	E
20	국보 제187호	영양 산해리 오층모전석탑	- 옥개석 상부 초본식물 식생, 탑신부 박리 현상 등에 따른 보존처리 공사 진행 중	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
21	국보 제199호	경주 단석산 신선사 마애불상군	- 암반 상부가 지속적으로 파손되고 있고 파손물이 낙하하여 관람객의 통행을 제한하고 있으며, 현재 보존처리 공사가 진행 중임. - 암반의 표면에서 자연 절리로 인한 균열이 관찰되며, 배면과 하부를 중심으로 고착지의류 오염이 관찰됨.	E	‘12년 예산반영 (보존처리) ‘15년 예산신청 (구조안전진단)
22	국보 제201호	봉화 북지리 마애여래좌상	<구조분야> - 마애불이 조각된 암반의 표면풍화로 인해 입자박락이나 들뜸이 부분적으로 발생되어 있고, 조각된 형태의 훼손이 심각한 편임 - 암석의 내구성은 많이 저하된 상태로 절리면을 따라 풍화가 지속되면 불연속면의 틈이 확장되면서 손상이 증대될 수 있음 - 암석의 풍화를 저감시킬 수 있는 과학적인 보존대책 필요 <보존과학 분야> - 균열 및 절리부분 보존처리, 상부에서 유입되는 우수 차단 등 손상위험 요인은 제어됨 - 급경사 노두의 끝에 위치한 열악한 보존환경과 암반 자체 물성이 취약하여 입상 분해, 박리박락 등 표면풍화가 지속적으로 진행되고 있음 - 초음파 측정 결과, 가장 높은 풍화단계인 5등급에 해당되며 이는 입상분해 및 박리박락 등 표면풍화에 따른 결과로 판단됨. 따라서 과학적 정기 모니터링 필요함 - 또한 암반(광배)에서 확인되는 습기와 주변절리의 진행성 파악을 위한 과학적 정기 모니터링 필요 - 과학적 보존대책 수립을 위한 연구용역 및 균열 진행여부에 대한 상시계측 등 필요	D
23	국보 제236호	경주 장항리 서 오층석탑	- 옥개석의 파손이 심하고, 특히 5층 옥개석은 거의 반파되어 옥신부 신재 교체를 통해 보강한 것이 관찰됨. - 현재 보존상태가 양호한 서탑만 국보로 지정하여 관리 중이고, 동탑의 경우 기단부 부재 및 탑신석, 옥신석 등이 대부분 멸실되어 옥개석만 적치하여 위치하고 있음. - 보존처리 되지 않은 상부의 파손부와 균열부에 대해 보존처리 필요.	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
24	국보 제289호	익산 왕궁리 오층석탑	- 석탑 부재들이 상당수 탈락되고 일부 균열이 발생하였으나, 현재 구조적으로 안정화되어서 보존에는 문제없으며 지속적인 모니터링 필요 - 석탑 전체적으로 이끼류·지의류 오염 발생, 일부 부재의 경우 흑화 현상 진행되고 있어 전체적으로 세척 및 보존처리 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리)

ㅇ 보   물 : 112건 (기 예산반영 54건/ 예산신청 27건, 예산 미신청 35건)

연번	구분	문화재명	점검 결과	등급	비 고
1	보물 제6호	여주 고달사지 원종대사탑비	- 전체적인 표면 박리 및 입상 박락 발생으로 비 전체에서 갈색 변형과 고착지의류에 의한 훼손이 진행 중이므로 보존과학적 조치가 시급함. - 현재 탑비 복원계획이 수립되어 보수·정비(비신 제작, 귀부·이수 보존처리, 탑비 주변 기단부 보수 등)가 추진되고 있으므로, 사업추진 시 관계 전문가 자문을 통해 정비하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.	E	‘13년 예산반영 (보수정비)
2	보물 제7호	여주 고달사지 원종대사탑	- 육안상으로도 동·남쪽의 부분 침하가 관찰되며, 현재 계측지점이 설치되어 모니터링이 진행 중이므로 그 결과에 따른 조치가 필요할 것으로 판단됨 - 탑의 각 부분에서 진행 중인 생물학적 피해에 대한 보존과학적 처리가 요망됨	E	‘13년 예산반영 (안전진단) ‘15년 예산신청 (보존처리 등)
3	보물 제12호	하남 동사지 오층석탑	<구조분야> - 북서, 남서, 남동 하대갑석이 들뜬 상태로 기단부 내부의 적심석 상태와 지반의 연약함에 의해 발생된 것으로 판단되며, 석탑 주변의 잔디식재 및 울타리내 구배는 남동→북서 방향으로 석탑 내 우수가 유입될 가능성 있음 - ‘02년도 정밀 안전진단에서도 손상 유형이 거의 동일하게 조사되었지만, 그 이후 보존조치가 이루어지지 않은 것으로 추정되므로 정밀 안전진단 후 보존․보수방안을 수립하는 것이 바람직함 <보존과학 분야> - 각층 탑신석을 중심으로 확인되는 표면변색(흑색)은 고임철편의 부식에 의한 철산화물 피복이기 때문에 교체 또는 철편 표면코팅이 필요함 - 또한 오염도가 높은 표면변색 제어를 위해 미소 마모 세척법등을 고려할 필요가 있음 - 사이트환경 특성 상 대기 중 수분과 지반 수분에 의한 생물오염 피해가 확인되기 때문에 지반정비 및 배수로 설치 등 주변 정비가 필요함 - 초음파 측정 결과, 풍화 4등급에 해당되기 때문에 보존조치 후에도 과학적 정기 모니터링이 필요함	E
4	보물 제13호	하남 동사지 삼층석탑	<구조분야> - 하대갑석 우측과 1층 탑신석 배면 우주 및 옥개석 모서리의 파손 등이 관찰되나 ‘00년도에 해체 보수공사가 이루어져 지반이 전반적으로 안정된 상태임 - 석탑 표면에 자생하는 고착지의류, 화학적 오염에 의한 흑갈색 및 흑색 변색 오염은 주기적인 보존처리가 필요하고, 울타리 내 석탑주변의 잔디식재에 따른 석탑 내부로 우수의 유입 가능성이 있어 주변정비가 필요한 것으로 판단됨 <보존과학 분야> - 초음파 측정 결과, 풍화 4등급에 해당되는 상당히 풍화된 암석이며, 특히 표면 풍화가 집중된 옥개 받침석은 광물질 탈락과 균열 성장에 따른 박리 박락이 진행 중으로 시급한 보존조치가 필요함 - 과거 보수 시 지나치게 사용된 철편고임에 의한 표면변색 등 2차 피해가 발생하고 있어 교체 또는 표면코팅 등의 조치가 필요함 - 사이트환경 특성 상 대기 중 수분과 지반 수분에 의한 생물오염 피해가 확인되기 때문에 지반정비 및 배수로 설치 등 주변 정비가 필요함	E
5	보물 제14호	수원 창성사지 진각국사탑비	- 비좌 후미균열에 대한 보수와 비신에 대한 강화 처리가 요구됨	E
6	보물 제15호	보은 법주사 사천왕 석등	- 초음파 측정 결과 하대받침석의 물성은 4등급으로 물성보강이 필요함 - 화사석에 발생한 균열은 화사석의 물리적 훼손과 구조위험을 유발할 수 있으므로 부분적인 보존처리(접착 및 충진) 이후 지속적인 모니터링이 필요함	E
7	보물 제20호	보령 성주사지 중앙 삼층석탑	- 표면 박리․박락과 지의류 및 산화로 인한 오염 변색이 심함. - 구조 균열로 추정되는 균열이 있고 부재 간 일부 이완도 보이고 있으므로 정밀진단 필요.	E	‘14년 예산반영 (해체보수)
8	보물 제24호	김제 금산사 혜덕왕사탑비	- 비신 표면에서 탈락과 마모가 진행되고 전체적으로 좌측으로 기울어 있으므로 지속적인 관찰 필요	E	‘15년 예산신청 (보존처리)
9	보물 제25호	김제 금산사 오층석탑	- 탑의 기움에 의해 ‘13년 실시된 안전진단 결과를 토대로 보수․보강 필요	E	‘15년 예산신청 (해체 및 보존처리)
10	보물 제26호	김제 금산사 금강계단	<구조분야> - 하층기단과 상층기단, 석종에서 표면 풍화 및 균열, 모르타르 보수 부위 유실, 갑석과 면석의 배부름, 전도 및 변형, 지의류 서식 등이 발생되어 해체 수리 필요 - 석종 상륜부의 풍화가 심각하게 진행되어 시급한 보존처리 필요 <보존과학 분야> - 화학적 훼손현상은 비교적 양호하지만 후면 1층 계단을 중심으로 물리적, 생물학적 훼손 및 보수재료의 노후화가 집중되어 부분적인 보존처리 필요. - 기울어짐, 부재간의 이격이 발생한 1층 계단의 경우 정기적인 모니터링이 필요함	E	‘15년 예산신청 (보존처리)
11	보물 제27호	김제 금산사 육각 다층석탑	- 기단부와 전층 석탑에서 재질의 외기노출 및 동결융해에 의해 균열·탈락 등의 현상이 보이므로 추가 정밀조사 후 대책 마련 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
12	보물 제31호	남원 만복사지 석조대좌	- 전체적으로 부재의 모서리 탈락 및 파손이 발생하였으며 동서 방향으로 이어지는 큰 균열이 관찰됨. 아울러 전면이 흑색으로 변색되어 있고 석좌 상부의 홈에는 물이 고여 있음.	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
13	보물 제33호	남원 실상사 수철화상탑	- 전체적으로 정면으로 기울어져 있으며 중대석 층급받침에 수직균열이 발생되어 조치가 필요함. 또한 지의류 등에 의한 생물오염은 세정작업이 필요하며 주변 수목도 제거 필요.	E
14	보물 제34호	남원 실상사 수철화상탑비	- 비신에 모서리 탈락 및 파손이 다수 관찰되며 후면의 비신에는 낙서 등 인위적인 훼손이 심각하여 이에 대한 관리 및 조치가 필요함. 또한 지의류 등의 생물오염은 세정이 필요하며, 주변 수목도 제거가 필요함.	E
15	보물 제37호	남원 실상사 동ㆍ서 삼층석탑	- 평지에 위치한 지형적 특성으로 주변의 배수 미비로 인한 지반의 지내력 저하로 기단부의 침하 및 변형 발생 - 기단부 속채움재 유실로 공동이 발생하여 배면과 우측면으로 기울기 발생, 기단부 하대갑석균열 및 파손. - 지반조사와 지내력 및 안정성 평가를 위해 정밀 진단 필요	E
16	보물 제39호	남원 실상사 증각대사탑비	- 초음파 측정 결과 석재 자체의 물성(균열부 제외)은 양호 - 이수의 균열, 귀부의 박리박락이 발생한 영역에 대해서는 훼손이 가중될 가능성이 있으므로 부분적인 보존처리(접착 및 충진)가 필요함 - 탑비 표면 전체에 피복되어 있는 생물의 제거 필요	E	‘15년 예산신청 (보존처리)
17	보물 제40호	남원 실상사 백장암 석등	- 초음파 측정 결과 석재의 물성은 비교적 양호한 것으로 확인됨 - 하대석 및 옥개석을 중심으로 넓은 면적에 서식하는 지의류의 제거가 필요함 - 석등의 구조적 불안정성 유발을 미연에 방지하기 위해 과거 수지로 복원된 간주 받침석을 동질의 석재로 복원 또는 보강이 필요함	E	‘15년 예산신청 (보존처리)
18	보물 제47호	보령 성주사지 서 삼층석탑	- 자연 박리박락 및 지의류, 산화 등에 의한 오염에 대해 보존처리 필요 - 지대석․하대석 균열 및 이완에 대해 지속적인 관찰 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
19	보물 제51호	문경 내화리 삼층석탑	<구조분야> - 지대석은 우측-배면 모서리를 기준으로 좌측-정면 모서리를 향해 81㎜정도 양 방향으로 처져 있고 상대갑석의 경우 정면 우측 모서리가 81㎜ 정도 급격히 들려 지대석과 같은 방향으로 처져 있으며, 탑은 전체적으로 1층의 탑신석을 변곡점으로 활처럼 우측-배면 방향으로 휘어 있어 구조적으로 불안정함 - 상대갑석과 맞닿은 상대중석의 가장자리 파손이 눈에 띄며, 접촉면은 철편이나 잔석에 의한 지지로 국부 응력이 작용하고 있어 지지조건이 다소 불안정함 - 지의류․이끼류 등 생물학적 피해와 변색으로 인한 오염이 석재 전체에서 나타나고 있음 - 기단부의 적심 상태에 대한 내시경 조사를 우선적으로 실시할 필요가 있으며, 기단부 적심석의 이완이나 지반침하의 가능성이 내포되어 있고 지지조건이 불안정함으로 구조안전진단을 통한 안전성 여부 판단 필요 <보존과학 분야> - 생물학적 손상의 주된 요인인 습기 유입 제어를 위한 지반정비 및 배수로 확충이 시급함 - 보호책 교체 및 지정문화재 표석 이동 등 주변정비 필요함 - 초음파 결과는 화강암질 편마암이라는 재질적인 특성으로 인해 낮게 측정된 것으로 판단되며 부재의 상태는 양호함 - ‘14년 사업예정으로 지의류 제거 등 표면 세정 필요	E	‘15년 예산신청 (지반 안정성 정밀진단)
20	보물 제56호	안동 운흥동 오층전탑	<구조분야> - 석재 3단으로 구성된 기단부의 이완이 심화되어 있는데 배면에서 좌측면을 따라 정면으로 이어지는 구간에서 그 정도가 심하게 나타나고 있고, 석재 간맞댄 면의 틈새로 채워 놓았던 보충재는 대부분 탈락되었거나 균열이 발생되었으며, 일부 석재는 침하 양상 뚜렷하므로, 이완되거나 처지고 들뜬 기단부는 보수가 필요함 - 탑신부 전돌은 균열․파손이 동반되어 나타나고 있는데 전체 파손 전돌이 465개 정도 확인되었고 전돌 파손의 약 57%가 1층 탑신에 몰려있으나 탑신은 대체적으로 안정적인 형태를 취하고 있으므로 당장 안전성에 문제를 야기하지는 않을 것으로 보이나, 인접 역사로부터 발생하는 열차진동 등이 영향을 줄 수 있으므로 주기적인 관찰 필요 <보존과학 분야> - 전돌로 구성된 탑신부는 양호하나, 기와가 혼합 사용된 옥개부는 표면풍화 및 구조상태의 문제점이 관찰됨. - 초음파 측정값이 낮게 나온 것은 전돌과 기단부 구성암석(사암) 등 재질특성에 따른 것으로 보존 상태는 양호한 것으로 판단됨 - ‘14년 사업예정으로 옥개석 보수에 초점을 맞추고 주변 정비가 필요함	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
21	보물 제57호	안동 조탑리 오층전탑	- 현재 보수공사가 진행 중이며, 완전 해체된 상태임.	E	‘12~13년 예산반영 (해체보수, 보존처리)
22	보물 제62호	경주 서악동 마애여래삼존입상	<구조분야> - 모암에 새겨진 마애불(아미타여래 입상)은 절리성 균열면을 따라 석재가 많이 탈락되어 있고 훼손이 심각해 원형을 알아보기가 쉽지 않으며, 또한 외기에 상시 노출되어 있어 환경적 요인에 의해 풍화는 진전될 가능성이 높으며, 특히 겨울철 동결 융해로 인하여 석재의 부분적 탈락은 복잡하게 얽혀있는 절리면을 따라 더욱 진전될 가능성이 높은데 마애불 좌측 하단 우각부의 일부 석재는 탈락 가능성이 높음 - 좌․우 보살상은 모암과 다른 재질인 화강암에 새겨 옮겨 온 것으로 왼쪽 관세음보살상은 4면, 오른쪽 대세지보살상은 3면으로 수직 분리되어 적층되어 있는데, 접합면의 보수처리가 조잡하여 이질재료에 의한 이격이나 들뜸 현상이 동반되어 나타나고 있으며, 지의류의 피복이 넓게 분포하고 있음. 또한 보살상은 뒤쪽에 구축한 지지대에 보살상과 2개의 보강철물로 연결하여 전도되는 것을 잡아주고 있음 - 보존적 차원의 대책 외에 자연 사면의 안정성 여부도 함께 평가할 필요가 있음 <보존과학 분야> - 마애불을 구성하는 안산암은 지표 가까운 곳에서 생성된 암석으로 불연속면(절리 등)이 좁고 수직과 수평 등 다양한 방향으로 발달하여 현재의 풍화 상태를 나타냄 - 암반의 재질적 특성이기 때문에 손상을 지연시킬 수 있는 장기적 보존방안 마련 필요 - ‘14년 보존처리 예정으로 적절한 보존조치 후, 과학적 정기(상시) 모니터링이 필요함	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
23	보물 제64호	경주 보문사지 석조	- 정면 좌측 상부 모서리가 크게 파손되어 있고, 정면 및 배면의 중앙부에 종방향으로 균열이 관찰됨. - 석재 표면에 고착 지의류와 이끼류에 의한 오염 및 변색이 관찰됨. - 균열부의 수분유입 방지를 위한 메움처리가 필요할 것으로 판단됨. - 입상분해 현상이 관찰되므로 표면에 서식하고 있는 미생물 제거 후 강화처리할 필요가 있는 것으로 판단됨	E	‘15년 예산신청 (보존처리)
24	보물 제66호	경주 석빙고	<구조분야> - 빙실 내부는 결로와 유입수로 인해 상시 젖어 있고 누수와 함께 백화현상도 전체적으로 나타나고 있음 - 내부의 석재에는 지의류와 토양층이 두껍게 피각되어 있고, 일부에서는 피각된 지의류가 탈락되면서 석재 표면이 동반 탈락되는 현상이 나타나고, 홍예간석 천장석은 편중하중에 의한 균열이나 파손이 발달되어 있고 빙실 내부의 홍예간석 좌우벽면 일부 구간에는 배부름 현상이 나타나고 있어 주기적인 구조 모니터링 필요 <보존과학 분야> - 상부 봉토와 측벽에서 유입된 수분에 의한 토사 피복과 선태류 생장에 따른 손상이 높음 - ‘14년 보존처리 예정으로 피복된 토사와 생물 제거를 위한 표면세정 등 적절한 조치 후 누수에 의한 표면재 오염과 표면 풍화에 따른 2차 손상 등 정기적인 모니터링이 필요함 - 향후 달성 현풍 석빙고의 보수 사례를 참고하여 장기적인 보존조치가 필요함	E	‘13년 예산반영 (보존처리) ‘15년 예산신청 (석빙고 보수)
25	보물 제76호	춘천 근화동 당간지주	- 초음파 측정 결과, 상당히 풍화된 4등급에 분류되며 특히 균열이 발달한 좌측 당간은 1,000㎧이하 값이 측정되어 즉각적인 보존조치가 필요함 - 좌측 당간은 불연속면(절리성 균열)이 수직과 대각선 방향 등으로 성장하면서 탈락, 박리․박락 등 표면풍화가 집중됨 - ‘14년 보수사업 예정으로 좌측 당간의 정밀진단과 균열부 접착‧충전 등 적절한 보존조치가 필요할 것으로 판단됨	E	‘14년 예산반영 (보존처리, 바닥보수)
26	보물 제93호	파주 용미리 마애이불입상	- 당장 슬라이딩 및 균열 등의 우려는 없다고 보이나 종횡전리가 있어 변형의 진행여부 측정 필요 - 그늘로 인하여 청태가 발생될 우려가 있으므로 주변 수목 정리 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리, 주변정비)
27	보물 제94호	제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑	- 지반 중심이 침하되었으나 하대석이 받치고 있어 현재 안정적임. - 하대석과 상대석 사이에 물고임으로 인해 부분적으로 이끼오염, 좌측후면의 기단 하부에 균열 있음	E	‘14년 예산반영 (보존처리 등)
28	보물 제102호	서산 보원사지 석조	- 과거 균열 보강과 접착은 이루어져 있으나, 보수 부분 중 일부가 들떠 있으며, 추후 미보수 균열부에 대한 관찰과 정비가 필요함	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
29	보물 제104호	서산 보원사지 오층석탑	- 석재 일부 표면에 균열이 있으나 구조적 문제는 아니라 판단되며, 우수에 의한 표면변색이 생기고 있어 추후 필요 시 세척작업 등 조치필요 - 상륜부 찰주 부식상태 등을 점검하고 필요시 보존처리 등 검토	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
30	보물 제111호	담양 개선사지 석등	- 중대석 이하 부재의 균열과 박리박락은 풍화에 약한 안산암이라는 재질 특성과 하중 등에 의한 것으로 판단됨 - 초음파 측정 결과, 4등급에(3,000㎧이하) 가까운 3등급으로 분류되며 다수의 미세균열과 박리박락이 확인됨 - 근본적 보존대책은 해체보수와 손상부재 교체, 과거 보존처리 부분의 재처리임 - 따라서 과학적인 정기 모니터링을 통한 지속적인 관찰이 필요함	D	‘15년 예산신청 (기단석 교체)
31	보물 제126호	경주 무장사지 삼층석탑	<구조분야> - 갑석에 신재 보충구간이 다수 포함되어 있으며, 접합면을 따라 이격이 심화되어 있어 제 기능을 발휘하지 못하고 있음 - 전체적으로 석재의 가장자리 파손이 많은 편이고 철편이나 부분적인 석재면의 지지에 의해 하중이 전달되어 국부응력이 집중되는 등 구조적으로는 불리한 조건을 내포하고 있으나 형태적 변형은 다소 안정적으로 보임 - 기단부의 내시경 조사를 통한 적심상태의 확인이 필요하며, 신재 보충구간은 과학적 보강방안에 의한 재보수와 생물학적 피해가 발생하지 않도록 환경개선을 위한 조치 필요 <보존과학 분야> - 초음파 측정 결과, 3등급으로 석탑의 표면상태는 양호한 것으로 판단됨 - 사이트 환경 특성 상 지의류 등 생물학적 오염도가 높게 나타나기 때문에 배수로 확충 및 경사면 정리 등 주변 정비와 표면세정 등의 조치가 필요함	E	‘15년 예산신청 (보존처리)
32	보물 제146호	창녕 관룡사 약사전	- 건물의 보존상태는 비교적 양호하나, 구조부 변형과 균열 파손의 원인을 파악하기 위한 모니터링과 안전진단 및 변형된 기단부, 축부, 단청의 원형 정비 필요	E	‘15년 예산신청 (구조안전진단)
33	보물 제147호	밀양 영남루	- 전체적으로는 양호하나, 좌측 상부 눈썹반자가 파손 등 일부 훼손 부위 보수 필요	E	‘14년 예산반영 (기와, 난간대, 마루 등 보수)
34	보물 제150호	공주 반죽동 당간지주	- 전체적인 보존상태는 안정적이나, 과거 보수물질 대부분이 노후하여 석재와 이격된 상태이며 변색되어 미관을 저해하고 있어 즉각적인 조치 필요 - 또한, 주변 토양에 다년생 초본류를 식재하여 토양의 다습한 환경이 유지되고 철책의 외측에 수습된 석재를 적치한 상태로, 주변정비 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
35	보물 제155호	장흥 보림사 동 승탑	- 사이트 환경은 구릉지 하부 개방형이며 배면 수목과 10m 이상 이격하였고 가지치기를 하였음. 향후 보존처리가 필요하다고 예상되며 주기적인 가지치기가 필요함	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
36	보물 제162호	청양 장곡사 상 대웅전	- 곡재를 사용한 대들보의 하부와 중하단에서 수평균열과 기존에 갈라져 신재를 삽입 보수하였으나, 빠짐 및 내부 침습 발생 흔적이 관찰됨 - 대들보 단부에 신재로 부분 교체한 상태 등이 나타나 지붕 하중의 불균등에 의한 휨거동과 전단 등의 구조적 문제점, 주두 균열 및 파손, 내측 뜬장혀의 균열과 처짐, 초석 균열 및 침하 등의 문제점 등을 고려할 때, 전체 가구의 구조적 거동과 안전성을 평가하기 위한 정밀 안전진단 필요.	E
37	보물 제165호	강릉 오죽헌	- 배면 좌측의 툇마루 창방과 좌측면 좌측 창방의 균열, 달동자의 이격 및 중도리 머리 파손은 구조적인 불안정성으로 판단되어 균열, 이격 측정 등 진행성 변형 양상 파악을 위한 구조 모니터링 필요	E
38	보물 제172호	문경 봉암사 정진대사탑비	- 이수, 귀부가 전체적으로 고착지의류에 의한 오염이 관찰되며, 비신 상부가 흑색으로 변색됨. - 정면 비신 하부는 표면 박리가 관찰됨. - 석재 표면에 서식 중인 미생물의 제거가 필요할 것으로 판단됨. - 문화재 안내판의 문화재 명칭이 ‘봉암사 정진대사 원오탑비’로 표기되어 있어 정정이 필요하고, 문화재 안내판이 전반적으로 훼손이 심해 글씨의 식별이 거의 불가능한 것으로 관찰됨.	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
39	보물 제173호	울주 망해사지 승탑	<구조분야> - (동부도) ‘60. 11월에 무너졌던 것을 다시 세워서 각 석재별 파손이나 손상이 심한 편으로 특히 탑신석과 옥개석의 손상 정도가 심하여 적층 상태가 다소 불안정하며 옥개석의 경우 여러 조각을 붙여 놓았는데 일부는 소실된 채 형태를 유지하고 있고 지반침하의 양상은 보이지 않으므로 보존처리를 강화할 필요가 있으며, 주기적 관찰이 요구됨 - (서부도) 형태적으로 안정된 양상을 보이고 있으나 지대석이완이나 하대석과의 이격 등으로 좌측-정면에서 우측-배면으로 갈수록 최대 92㎜의 편차를 보이면서 침하 경향을 뚜렷이 보이고 있으며, 하대석과 상대석에서도 동일 구간에서 비슷한 양상을 보이고 있으므로 지반보강 방안 모색 필요 <보존과학 분야> - 승탑의 전반적인 보존상태는 매우 양호함. 다만, 옥개석 파손부분은 1975년 보수 후 현재에 이른 상태로 구조상태와 표면풍화가 비교적 높은 4등급으로 확인됨. - 초음파측정결과, 풍화 3등급에 해당되지만 2등급(4,000㎧이상)에 근접한 양호한 상태임	E
40	보물 제181호	청양 장곡사 하 대웅전	- 대들보 중간부의 수평 갈라짐과 균열, 주장첨차의 중간과 단부 처짐 등의 변형이 발생. 이는 지붕의 처마 내밀기가 길어서 지붕하중에 의한 장연의 외측 처짐에 의해 내부 공포의 들림 변형이 발생됨. - 배면에 배수로가 없어 경사지에서 범람하는 우수에 의해 기둥 하부의 침수, 배면에서 침투되는 우수가 정면 기단으로 배출되어 토사의 유실로 인한 초석 균열 및 침하 등 지반의 문제점과 지붕하중에 대한 가구 구조의 구조적 안전성을 평가하기 위해 정밀 안전진단 필요.	E
41	보물 제185호	부여 무량사 오층석탑	- 배수의 미비와 기단부 속채움재 유실 등 따른 공동으로 인하여 지대석과 기단부에서 침하 발생 - 기단 속채움재 유실과 공동으로 인해 상대갑석에 작용하는 상부하중을 기단 면석을 통해 전달하게 되어 휨거동에 따른 내측 처짐과 외측 들림의 변형 발생. - 지반조사와 지내력 및 안정성 평가와 기단의 속채움재 유실에 의한 하중 전달 메커니즘 규명을 위한 정밀 안전진단 필요.	E	‘15년 예산신청 (해체보수)
42	보물 제197호	청양 읍내리 석조여래삼존입상	- 이물질 등으로 인한 세척이 필요하고 곳곳에 훼손된 흔적이 있어 수지처리가 필요한 실정이며, 10여년 전 보수한 곳이 오랜 시간이 지남으로 인해 재보수가 필요함.	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
43	보물 제229호	여주 신륵사 보제존자석종비	- 육안 관찰결과 구조적으로 안전한 것으로 판단되나, 비좌와 비신 등 비 전반에서 고착지의류 및 생물학적 피해가 진행되고 있으므로 이에 대한 보존과학적 조치가 필요한 것으로 판단됨	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
44	보물 제233호	부여 무량사 석등	- 물리적, 화학적 훼손 및 석재의 물성은 비교적 양호 - 생물이 발생한 영역은 부분적인 보존처리(표면세정) 필요. - 하대갑석에 발생한 이격현상은 추후 석등의 구조적 불안정에 직접적인 영향을 줄 수 있으므로 지속적인 모니터링 필요	E
45	보물 제245호	김천 갈항사지 석조여래좌상	- 김불두와 수인부, 대좌부, 불신에서 파손이 관찰되며, 특히 불신의 어깨 와 팔꿈치 부위는 시멘트 몰탈로 접합 처리되어 있는 것이 관찰됨. - 현재 광배와 대좌부 중대석, 하대석이 멸실되었고 중대석과 하대석은 신재로 교체되었음. - 사찰 측에서 경고문을 부착하였으나, 대좌부에서 촛농에 의한 오염이 관찰됨.	E	‘14년 예산반영 (보수․보존처리)
46	보물 제247호	대구 동화사 비로암 삼층석탑	- 기단부 부재 간 이완이 심한 점으로 미루어 중앙부 지반침하가 진행 중인 것으로 예상되며, 2차적인 훼손 및 구조적 변형이 발생할 가능성이 있을 것으로 판단되므로 지속적인 모니터링 필요 - 기단부 면석 및 하대갑석의 일부에서 파손이 관찰되나, 구조적인 문제에 의한 것으로는 관찰되지 않음. - 석탑 부재의 전반적으로 흑색의 고착지의류에 의한 오염 및 변색이 관찰됨.	D
47	보물 제256호	공주 갑사 철당간	- 전체적인 보존상태는 안정적임. 다만 주변의 수목과 인접하여 가지치기 또는 간벌과 주변 토양이 부식토여서 선태류와 초본류가 생장하므로 정비 필요	E	‘14년 예산반영 (수목정비)
48	보물 제263호	순천 송광사 하사당	- 회벽 일부가 탈락하였고, 기둥의 열화가 진행 중에 있으며, 건물 전체에 단청이 거의 없음. 구 부재는 대부분 갈라짐이 발생하였고, 배면기둥과 보, 뺄목 등의 부재 등이 이완되어 있어 지속적인 관찰이 요구됨	E	‘14년 예산반영 (설계) ‘15년 예산신청 (해체보수)
49	보물 제264호	합천 해인사 석조여래입상	- 불상 표면에 발생된 지의류 등 오염부분 세척처리, 기 보존처리된 부분은 표면제거 후 재처리 및 표면 강화처리 등 보존처리 시급 - 표면오염과 풍화를 촉진시키고 직접적인 피해를 줄 수 있는 불상 주변 수목 제거 및 가지치기 필요 - 배수가 원활하도록 지반정비와 석축정비 등 보존환경 정비 필요	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
50	보물 제290호	고창 선운사 대웅전	- 초석, 기둥, 창방, 평방, 대량 등 구조 부재에 문제가 있으므로 정밀조사 필요	E	‘14년 예산반영 (구조안전진단)
51	보물 제291호	부안 내소사 대웅보전	- 일부 기둥이 기울고, 지붕이 한쪽으로 쏠려 있으므로 정밀조사 필요	E	‘14년 예산반영 (구조안전진단)
52	보물 제294호	함양 승안사지 삼층석탑	- ’10년 정기조사 때와 비교해 변화가 거의 없으나 표면의 지의류 등 생물피복이 증가되어 세척 등 보존처리가 필요하고, 석탑 주변이 역사문화환경을 저해하고 있으므로 주변의 토지를 매입하여 진입로 정비, 수목제거 등의 종합정비가 요구됨	E	‘14년 예산반영 (보존처리 및 주변정비)
53	보물 제297호	김천 청암사 수도암 동ㆍ서 삼층석탑	- 동․서탑 모두 전반적으로 석재표면에 지의류에 의한 오염이 심한 상태임 - 동탑의 1,2층 옥개석 전각부를 성형을 통해 복원한 상태로 관찰됨. - 서탑의 정면 기단부 면석 파손부위를 성형을 통해 보강한 상태로 관찰됨.	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
54	보물 제298호	강진 월남사지 삼층석탑	<구조분야> - 전체적으로 탑신부가 배면방향으로 기울기 변위 발생 - 기단 속채움재의 유실로 인해 상대갑석에 집중응력으로 인한 휨거동과 전단에 의한 균열 및 손상, 외측 들림 발생, 지의류 서식. - 현재 정밀안전진단 및 보존처리 중에 있으므로 그 결과에 따라 정기 모니터링 또는 수리 등 조치 필요. <보존과학 분야> - 초음파 측정 결과, 상당히 풍화된 4등급으로 분류되기 때문에 시급한 보존조치가 필요함 - 또한 석탑의 주된 손상요인인 표면 변색은 구성 암석의 조암 광물 중 장석의 변질, 철편 고임의 산화물, 염풍화물의 축적 등 다양하며 습식세척만으로는 제거할 수 없음 - 따라서 ‘14년 보존처리 사업 시 변색부분 제거를 위한 충분한 사전실험과 전문가 검토회의를 거쳐 시행하는 것이 바람직하다고 판단됨	E	‘13년 예산반영 (구조안전진단, 보존처리)
55	보물 제310호	창녕 석빙고	<구조분야> - 내부 빙실의 구성 석재는 균열, 이격, 박리․박락, 들뜸, 풍화 및 흑화나 백화에 의한 변색 등이 전반적으로 나타나고 있는데, 박리․박락과 들뜸은 석재의 가장자리와 모서리에 집중되어 발생되어 있음 - 빙실 내부의 홍예는 대체로 안정된 형태를 유지하고 있으나 중앙부의 홍예석에서 하중에 의한 변형이 일부 나타나고 있으며, 홍예 간석의 하부 벽석은 전체적으로 좌․우면 모두 상부로 갈수록 내측으로 기울어진 양상을 보이고 있음 - 비가 오면 봉토로 스며든 유입수가 빙실 내부로 스며들어 누수가 심각하여 봉토의 누수방지 대책이 필요함 <보존과학 분야> - ‘14년 보존처리 사업 예정으로 표면세정 등 적절한 조치 후 누수에 의한 표면 재 오염 및 변색 영향 등 정기 모니터링이 필요함	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
56	보물 제323호	청도 석빙고	- 안동 석빙고와는 달리 상부 봉분을 제거하고 내부 홍예구조를 모두 노출시켜 관람객이 내부 석실까지 관람할 수 있게 정비되어 있고, 석구조의 배부름이나 이완, 파손 등 구조적인 문제점을 노출하지 않는 것으로 관찰됨 - 다만, 물리적, 화학적 구조적 요인 등으로 인한 손상방지를 위하여 보존처리 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
57	보물 제327호	의성 빙산사지 오층석탑	- 현재 정면 감실의 상인방석에 수직 균열이 진행되고 있으며 좌측면 기단갑석 좌측면 균열과 기단갑석 중앙부 파손이 관찰됨. - 옥개석 상부 및 기단부에 고착지의류 등으로 인한 오염 및 변색이 관찰됨.	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
58	보물 제350호	달성 도동서원 중정당ㆍ사당ㆍ담장	- 중정당은 오랜 시간 경과로 인한 노후화로 목재의 갈라짐이나 결구부 이격이 전반적으로 나타나고 있고, 외목도리 뺄목은 전체적으로 처져 있음 - 중정당의 기둥에서는 동바리 보수가 여러 곳 발견되는데 상대적으로 습한 배면의 기둥 뿌리에서는 부후나 충해의 피해가 관찰되었으며, 비가 오면 위치에 따라 기둥뿌리가 빗물에 노출되게 되어 있어 부후에 취약하므로 기둥의 노후화에 대안 전수 조사가 필요함 - 중정당의 배면 처마 밑 강회바닥은 기단석축과 이격되어 있고 석축 상단은 처져 있어 보수가 필요함 - 중정당 전면의 외부 담장은 빗물의 배수가 원활하지 못해 하부가 세굴로 석재 사이의 흙이 유실되어 들떠 있으며, 담장의 높이 변화에 따른 층의 경계부를 따라 이격성 균열이 전구간에 걸쳐 심화돼 있음 - 사당은 목부재 갈램, 소로의 파손이나 창방뺄목의 변형, 벽체 단청의 박리․박락 및 접합부의 이격 등이 주류를 이루며, 특이할 만한 구조적 문제점은 발견되지 않으나, 외부 기단 바닥석이 부분적으로 침하현상을 나타내고 있으며, 정면 좌측과 우측면을 포함한 인접 배면 일부 구간에서 심각한 편임 - 사당의 기단 바닥석과 외부 담장은 보수를 통해 건전성을 회복시킬 필요가 있음	E	‘15년 예산신청 (중정당ㆍ사당ㆍ담장 보수)
59	보물 제370호	울주 간월사지 석조여래좌상	<구조분야> - 보호각의 내부 습도가 높고, 대좌의 지대석 등이 부분적으로 균열․파손되어 있으며, 불상과 상대석 사이에 3cm 정도의 틈이 있음. 불상의 오른팔과 목 부분 접합상태가 조악하여 재보수가 필요하며, 대좌의 안정성을 도모할 수 있는 조치 필요 <보존과학 분야> - 과거 보존처리 부분의 재 오염과 지의류 등 생물영향 등으로 보존처리가 시급함 - 초음파측정 결과, 상당히 풍화된 암석(4등급)으로 시급한 처리가 필요함 - 구조적 안정성은 양호하나 균열 등에 대한 모니터링 필요함 - 주변 수목 전정과 대좌와 근접한 바닥마루판 일부는 제거가 필요함	F
60	보물 제372호	진주 용암사지 승탑	- 2010년 정기조사 결과와 크게 변화는 없으나 석탑 주변 마사토 다짐과 지의류 오염부분 조치 필요 - 승탑의 전면 20m에 위치한 건물에 사찰에 사용되었던 것으로 추정되는 초석이 있으며 옥개석을 건물의 주초로 사용하는 등의 상황으로 승탑 주변이 더 이상 훼손되기 전에 사지 발굴, 지표조사, 종합정비계획 수립이 필요하다고 판단됨	E
61	보물 제379호	진주 묘엄사지 삼층석탑	<구조분야> - 지의류와 백화현상, 철분 오염에 대한 정밀조사 후 보수 필요 - 하대갑석 상부의 파손 부분은 정밀조사 후 보수 검토 - 석탑의 북동쪽 20m에 위치한 민가 마당에 초석이 방치되어 있는 등 주변 발굴 및 지표조사가 필요한 것으로 사료됨 - 인접 민가에 들어가는 전기 인입선이 석탑 상부로 통과하여 경관을 훼손하고 있음 - 정기적 모니터링이 필요함 <보존과학 분야> - 하대석(면석,갑석), 상층기단석(면석,갑석)은 표면풍화와 생물영향이 가장 높은 풍화등급인 5등급에 해당됨으로 시급한 보존처리가 필요함 - 그 외 각층의 생물영향, 표면풍화 또한 높기 때문에 즉시 조치 필요함	F
62	보물 제382호	울주 청송사지 삼층석탑	- 정밀한 안전진단 결과를 토대로 파손 균열부 수리 필요 있음	E
63	보물 제387호	양주 회암사지 선각왕사비	- ‘97년 화재로 인해 구성 광물의 급격한 팽창과 수축, 보호각 붕괴에 따른 물리적 충격으로 인해 다수의 균열과 크고 작은 박리박락이 확인됨 - 귀부 전면의 균열은 박리성 탈락을 동반하며 후면의 균열은 표면 이탈을 발생시키는 등 다양한 훼손 양상을 보이고 있음 - 따라서 접착, 충전, 강화 처리 등 즉각적인 보존 조치를 수행한 후 보호각 건립 등의 장기적 보존방안 마련이 필요함	F
64	보물 제396호	여수 흥국사 대웅전	- 겹처마 구조이므로 장연에서 큰 휨응력이 발생하여 외측 처짐 및 내측 들림 변형 발생. - 측면 연목은 종도리에 내측 지지와 합각부의 하중으로 인해 외측 처짐 및 변형이 발생, 외목도리와 주심도리 구간에서 응력이 집중되어 지붕기와가 흐트러져 우수가 침투, 적심과 연목 및 부연에서 부후가 쉽게 발생, 우측면 지붕이 붕괴됨. - 정면 기단의 균열과 침하, 정면 초석 균열 및 우주의 부후, 처마 연목 주변 강회 탈락과 누수, 추녀와 선자연 주변 연목 처짐과 변형 등의 성능저하 발생 - ‘14년 해체보수 예산이 반영되어 지붕 해체보수 공사가 진행, 지붕과 가구의 보수 및 배면 배수로 정비와 정면 기단부에 대해서도 보수 필요.	F	‘14년 예산반영 (해체보수) ‘15년 예산신청 (해체보수)
65	보물 제404호	진천 연곡리 석비	- 귀부에 발달된 균열부가 이미 접착충진 처리된 상태로, 현재 물리적 보존 상태는 양호한 상태임 - 그러나 보호각의 내 배면 바닥이 침하됨에 따라 귀부의 균열이 진행될 가능성이 있으므로 바닥면 침수 원인과 균열의 영향을 조사하기 위한 정기적인 모니터링이 필요함	D
66	보물 제407호	천안 삼태리 마애여래입상	- 자연석 석축에 지탱하는 암반이 불안정하며 절리와 다수의 균열이 발달된 상태이므로 정밀조사 필요	E
67	보물 제410호	정선 정암사 수마노탑	- 부재의 이완이 탑의 안정성에 미칠 영향을 예측하고, 진행속도 파악을 위한 정밀 안전진단을 실시하여 향후 보수의 범위와 방법을 결정하여야 할 것으로 판단됨	E
68	보물 제424호	예천 청룡사 석조여래좌상	- 불두 목부분 균열부위를 접합한 것이 관찰되고, 불두 우측 귀 부분 및 광배 가장자리에서 파손이 관찰되나, 큰 구조적 문제점은 없을 것으로 관찰됨. - 석재 표면에 흑색 고착지의류에 의한 오염 및 변색이 관찰됨.	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
69	보물 제425호	예천 청룡사 석조비로자나불좌상	- 광배 부재가 멸실된 것으로 보이며, 대좌부 상대석의 배면이 크게 파손되어 편심하중으로 인한 피해가 우려되는 상황임. - 불두와 대좌부 하대석에서 파손 양상이 관찰되고 불상 표면에 광범위하게 고착지의류에 의한 오염과 변색이 관찰됨.	E
70	보물 제431호	경산 팔공산 관봉 석조여래좌상	- 불두 상부 판형 석재의 부분적 파손을 제외하면 큰 파손부가 관찰되지 않으며, 주변 암반도 구조적으로 안정된 상태로 판단됨 - 석재 표면에서 흑색의 고착지의류에 의한 오염이 진행 중인 상태로 관찰되므로 지속적인 모니터링이 필요함.	D	‘15년 예산신청 (보수․보강)
71	보물 제434호	부산 범어사 대웅전	- 대웅전 전면 석축 중 우측부가 수압 등으로 배부름 현상이 나타나 있어 수리를 요함	E	‘14년 예산반영 (석축 정비)
72	보물 제435호	안성 봉업사지 오층석탑	- 표면박리 및 일부 균열이 발생하고 있으므로 지속적인 관찰 후 진행상황에 따라 보수여부 결정 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
73	보물 제439호	양양 진전사지 도의선사탑	- 초음파 측정 결과, 풍화 3등급으로 탑의 표면상태는 비교적 양호한 것으로 판단됨 - 하지만 탑신석의 수직균열은 암석내부까지 진행된 것으로 보이며 지대석과 하층기단석의 이격, 이탈, 침하는 상층부의 열극 확대와 부동침하를 유발할 수 있음 - ‘14년 해체보수 사업이 예정되어 있으므로 기단부 안정성을 도모할 수 있는 방향으로 진행 필요	E	‘14년 예산반영 (보수정비)
74	보물 제444호	양양 선림원지 삼층석탑	<구조분야> - ‘89년 기단부 상대갑석 들뜸에 따른 해체복원 공사가 이루어졌고, ’12년에 정밀 안전진단이 수행되었음 - 기단 내부 심주석과 적심석의 자연다짐에 의해 탑신부가 자리잡는 과정에서 상대갑석이 들뜬 것으로 판단되며, 이는 지반의 구배가 석탑방향으로 형성되어 우수가 유입될 가능성이 높은 것으로 판단되므로, 우수유입 차단을 위한 보수조치가 필요하며, 상대갑석 들뜸, 하대석의 이격부에 대한 구조 모니터링 필요 <보존과학 분야> - 초음파 측정 결과, 풍화 4등급에 해당되는 상당히 풍화된 암석으로 육안조사 결과와 달리 암석 내부 균열과 물성 저하부 범위가 넓은 것으로 판단됨 - 사이트 환경에 따른 생물피해가 주된 손상 양상으로 표면세정 등 적절한 보존조치 후 지반정비 및 배수로 설치 등 주변 환경 제어가 필요함 - 또한 기단부 탈락편과 균열 등에 대한 접착‧충전 등의 보존조치가 필요함	E
75	보물 제464호	원주 흥법사지 삼층석탑	- 기단갑석과 면석 일부, 각 층 옥개석 4면이 부분적으로 멸실되어 있으며, 좌측의 하층 기단갑석 멸실부로 물이 기단내부로 스며들고 있고, 전체적으로 좌측으로 기울고 3층 탑신석의 수평균열 등으로 구조적 안전에 문제가 있어 해체보수 등 시급한 조치 필요 (지반침하 현상 등에 대한 조사 필요) - 지의류 번식이 심하여 세척 등 보존처리 필요	E	‘14년 예산반영 (보수정비)
76	보물 제470호	구미 도리사 석탑	<구조분야> - 구성 단위석재가 풍화로 인해 내구성이 많이 저하되어 있는 상태로 가장자리의 마모와 손상이 전 구간에 걸쳐 나타나고 있으며, 각 석재 간 맞댄 면도 대부분 이격되어 있고 기단면석은 내측으로 기울어 있음 - 기단 내부의 적심은 부분적으로 이완되어 있는 상태로 지대석과 기단갑석은 우측-배면 우각부를 기준으로 좌측-정면을 향해 최대 약 60㎜정도 점진적으로 처지는 형태를 보이고 있으며, 우측면과 좌측면 일부 및 배면의 기단갑석은 내측으로 기울어 있고 전체적으로는 각 단별로 또한 처지는 양상을 보이고 있어 형태적 불안정 요소가 많이 내포되어 있음 - 지의류나 이끼류 외에 변색에 의한 오염의 정도 심하여 석재 내구성 저하의 원인으로 작용하고 있음 - 해체 복원할 경우 재사용이 불가능한 석재가 많이 양산될 수밖에 없으므로 구조적으로는 다소 불안정하나 현 상태를 그대로 유지하는 것이 바람직하며, 내부 채움재에 대한 내시경 관찰을 우선 수행할 필요가 있음 - 생물학적 피해나 석재 내구성 강화를 위한 과학적인 접근방법이 필요함 <보존과학 분야> - 수목과 인접한 좌면(E)에 생물학적 손상이 집중됨. 따라서 수목 일부 전정이 필요함 - 자갈을 15±5% 함유한 역질사암의 재질특성상 입상분해와 균열, 박리박락 등 표면풍화가 진행 중으로 보존조치가 필요함 - 또한 초음파 측정 결과, 상당히 풍화된 4등급에 해당되기 때문에 표면세정 및 접착․충전 등 보존조치가 필요함	E	‘15년 예산신청 (해체보수)
77	보물 제499호	양양 낙산사 칠층석탑	- 석탑 전반에서 옥개석과 상대갑석 등의 파손과 옥개석, 옥개받침, 탑신석의 균열․박리가 관찰되며, ‘13년 실시한 구조안전진단 결과를 토대로 보수범위 결정 필요 - 상륜부 찰주의 녹슮 등에 대해서는 방청처리 필요	E
78	보물 제511호	청원 계산리 오층석탑	- 기단부에서 균열과 파손 등이 주로 발생. - 적층시 기단면석과 1층 탑신석에서 철편과 돌에 의해 지지되어 응력집중에 의한 국부적 손상의 문제점이 내포됨. - 석탑 전체적으로 표면 풍화된 상태이며, 정면(북측) 방향으로 지대석 침하가 발생하여 구조모니터링 필요 - 주변 배수로 상태가 양호하고, 지형의 특성상 지반침하 문제가 크지 않기 때문에 정기적인 모니터링을 통한 관찰 필요.	E
79	보물 제528호	제천 청풍 한벽루	- 전반적으로 양호하나, 노후된 기와 교체 및 익랑 난간부 처짐 현상에 따른 보수 및 적정 기단 높이 확보 필요	E	‘14년 예산반영 (기와교체 및 드잡이)
80	보물 제581호	경주 골굴암 마애여래좌상	<구조분야> - 풍화에 의한 침식작용이 지속적으로 발생하고 있어 마애불이 조각된 형상의 훼손이 점진적으로 증가될 가능성이 높으며, 암반 표면이 들뜨거나 마애불 주변으로 균열도 다수 발생되어 있음 - 암질의 내구성은 많이 저하되어 있는 상태이며, 자연 암반 사면의 하중 편중에 대한 형태적 불안정 요소가 내포되어 있음 - 보존적 차원의 대책 외에 자연 사면의 안정성 여부도 함께 평가할 필요가 있음 <보존과학 분야> - 응회암은 쇄설성 암석으로 높은 공극율과 약한 강도로 인해 풍화에 매우 취약한 암석임 - 초음파 결과 현저히 풍화된 5등급에 가까운 측정값을 보이기 때문에 물성이 상당히 취약함 - 암반 노두 끝에 조각하였기 때문에 낮은 기계적 강도와 구조상태 역시 취약함 - 마애불이 위치한 암반 하부에 감실 조성을 위한 다수의 굴착공으로 인한 구조적 불안정 - 즉각적인 보존조치 후 과학적 정기(상시) 모니터링이 필요함	F	‘15년 예산신청 (보존처리)
81	보물 제583호	전주 풍패지관	- 좌익헌 건물이 현재 상부 하중으로 인해 수직재 좌측 쏠림 및 휨, 수평재 휨 처짐, 정면 공포 앞 쏠림, 배면 포부재의 쪼개짐 등 전체적으로 구조적 불안정이 심하므로 좌익헌은 전체적인 해체보수 정비가 필요해 보임	E	‘15년 예산신청 (해체보수)
82	보물 제609호	영양 화천리 삼층석탑	- 현재 보수 및 보존처리 공사 진행 중 - 문화재 안내판의 문화재명이 ‘화천동 삼층석탑’으로 표기되어 있어 정정 필요 - 문화재가 주거지역 내 위치하여 훼손이 우려됨.	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
83	보물 제610호	영양 현리 삼층석탑	- 현재 보수정비 사업 진행 중 - 3층 옥개석의 30% 가량이 파손되어 멸실되었고, 전반적으로 고착지의류에 의한 오염이 심하지만, 현재 보수정비공사가 진행 중이므로 공사가 완료되면 개선될 것으로 판단됨. - 문화재 안내판의 문화재명이 ‘현일동 삼층석탑’으로 표기되어 정정 필요	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
84	보물 제665호	경주 낭산 마애보살삼존좌상	- 보호각 안에 있어 외부 충격에 의한 파손 및 훼손은 거의 없으나, 암반에 대각선과 세로방향의 자연절리 현상이 발생하여 이로 인한 균열 및 파손이 관찰됨. - 오랜 시간의 풍화와 마모로 인해 표면에서 박리, 박락이 관찰됨. - 전반적으로 표면에 고착지의류에 의한 오염이 관찰되고, 암반의 좌측면에 우수가 침투하여 뇌록색 단청도료가 암반 표면에 떨어져 오염된 것이 관찰됨. - 우측면 주변 정비와 석축 주변 토사유실에 대한 정비가 필요함.	E	‘13년 예산반영 (보존처리)
85	보물 제673호	달성 현풍 석빙고	<구조분야> - 내부 석재는 누수로 인해 상시 젖어 있고 백화나 지의류, 표면 박리․박락, 석재 이탈, 모서리 파손, 이격 등이 전반적으로 발생되어 있음 - 석재 간 이격, 균열 및 변형에 대하여 구조 모니터링을 통한 주기적인 관찰 필요 <보존과학 분야> - 봉분이 있는 석빙고 중 수분유입이 적어 보존상태가 가장 양호한 것으로 판단됨 - 석빙고 손상의 주요인인 토사 침적은 수분 유입이 적어 낮은 점유율을 보임. 하지만 밀폐 된 환경으로 인한 고습도로 조류 생장이 왕성하여 생물영향 등급은 높음 - '03년 보수공사 시 사용된 강회 다짐층(15cm)과 진흙 다짐층(20cm)이 방수층 역할을 하는 것으로 판단됨	E
86	보물 제674호	영덕 유금사 삼층석탑	<구조분야> - 지반 침하로 인한 기단부의변형이 심각하며, 석재 간 이격이 심화되면서 하중전달체계가 점접촉에 의한 국부응력이 집중되어 내구성이 저하된 석재의 파손 우려가 있음 - 대체로 힘이 전달되는 석재의 가장자리를 따라 형태 복원의 보수가 이루어져 있고, 일부는 보수면에 균열이 발생되어 있거나 탈락 가능성도 내포되어 있음 - 지의류 등 생물학적 피해는 석재의 내구성을 저하시키는 원인으로 작용하고 있음 - 구조적 안전성 회복을 위해 해체복원이 필요하며, 지반보강과 지의류 제거 방안 및 조잡한 보수면에 대한 과학적 보존처리가 시급함 <보존과학 분야> - 초음파 측정과 표면풍화 등급 분류상 암석의 상태는 양호한 편임, 다만 3층 탑신의 지의류에 의한 생물영향은 지속적인 모니터링이 필요함 - 또한 상하층 기단 갑석의 열극과 종심침하가 위험수준임.	F	‘15년 예산신청 (해체보수)
87	보물 제677호	청도 장연사지 동ㆍ서 삼층석탑	- 현재 동탑은 완전 해체되어 부재를 보관 중이고, 서탑은 기단부 하층기단 전 부재가 신재로 교체된 것을 보아 최근에 보수․수리되어 있는 상태로 관찰됨. - 서탑의 상대갑석, 하층기단 갑석, 면석 등이 신재로 교체되어 있는 점으로 미루어 보아, 큰 구조적인 문제점은 없을 것으로 판단됨. - 현재 보수사업이 진행 중이며, 문화재 안내판은 임시로 철거된 상태임. - 지대석 주변 지면의 초본류 제거 등 정비가 필요할 것으로 판단됨.	E	‘13년 예산반영 (동탑 해체보수)
88	보물 제794호	예산 화전리 석조사면불상	- 보호각 내부에서 관리되어 훼손의 가속화는 없을 것으로 판단됨 - 수직, 수평, 대각선상의 균열발달, 박리박락, 탈락 등 물리적인 훼손이 발생한 영역은 보존처리(접합․충전 및 강화처리)를 통해 물성의 보강이 필요 - 토로 인해 변질된 암석의 본래 모습을 되찾기 위해 표면세정이 필요함 - '14년 보존처리 사업 예정으로 표면풍화 보강을 위한 보존조치가 필요함	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
89	보물 제802호	공주 마곡사 대광보전	- 기둥부재는 노후로 인해 균열이 확장되고 충류로 인한 구멍이 다수 관찰되기 때문에 정밀 모니터링 필요. 또한 외부 단청 박락에 따른 적절한 보존조치 필요	E	‘15년 예산신청 (해체보수)
90	보물 제804호	순천 정혜사 대웅전	- 활주 변형 및 압괴, 기둥 부후, 추녀의 외측 처짐으로 인하여 귀공포 하부 인방의 손상과 지붕 선자연 구간 기와 흐트러짐 발생 - 추녀의 처짐 및 변형, 초석의 균열과 기단부의 풍화, 기단 장대석 등의 문제점으로 인해 전반적인 가구의 구조 안전성과 지반의 안전성 평가를 위해 정밀 안전진단 필요.	E
91	보물 제824호	안성 청룡사 대웅전	- 좌측면 공포에서 3출목 첨차의 파손에 의해 상부에 연결된 외목도리 장혀가 파손되어 철재 동바리로 임시 보강된 상태로 국부적으로 공포와 지붕에 대한 시급한 지붕 보수 필요. - 대들보의 균열과 파손, 하부 보아지 처짐, 충량 부후, 동자주와 뜬장혀 파손, 추녀 외측처짐과 내측 들림 변형, 중도리 배면 이동, 보아지 빠짐, 초석균열, 평방 처짐, 기둥 부후 등의 비대칭 가구 조건에서 전반적인 가구의 거동과 변형의 구조적 문제점이 발생된 상태로 긴급 정밀 안전진단 필요.	F	‘15년 예산신청 (해체보수)
92	보물 제831호	순천 동화사 삼층석탑	- 지형 특성상 우수가 석탑 주변을 경유하여 배수되어 지반 문제로 인한 우측 및 배면으로 기울기 발생. - 철편지지에 의한 국부적 응력집중으로 손상 발생. - 기단 속채움재 유실로 인하며 면석의 국부적인 응력집중으로 파손 발생. - 지반조사와 지내력 및 안전성 평가와 구조적 안전성 평가를 위한 정밀 안전진단 필요.	E	‘15년 예산신청 (보존처리)
93	보물 제983호	안성 봉업사지 석조여래입상	- 풍화현상에 의한 박락과 표면 변색이 관찰됨 - 문화재와 이질감을 주는 기단부 개선 필요	E	‘14년 예산반영 (보존처리, 기단부 정비)
94	보물 제998호	양산 미타암 석조아미타여래입상	- 입상이 봉안되어 있는 자연석굴 외부의 암석 풍해가 심하여 낙석으로 인한 안전사고가 우려되므로 관계 전문가 자문을 받아 안전사고 대책 수립 필요	E	‘14년 예산반영 (낙석망 설치)
95	보물 제1113호	산청 내원사 삼층석탑	- 전체적으로 박락되거나 탈락된 부분이 많고 균열이 진행 중인 곳도 있으며, 기단부와 탑신, 옥개석 일부가 탈락되거나 박락 변색되었음 - 정밀조사 후 균열부분에 대한 보존처리와 구조적 변형여부에 대한 정밀진단 후 대책강구 필요 - 과거 수리복원한 부분의 들뜸 현상과 이질감, 표면오염이 심하여 보존처리 등 시급 - 배수로 설치 등 배수체계 개선 필요	E	‘14년 예산반영 (보수․보존처리)
96	보물 제1120호	양산 신흥사 대광전	- 외부 벽체 탈락과 함께 벽화 탈락 및 변색이 심하므로 보수 필요	E	‘15년 예산신청 (벽화 보존처리)
97	보물 제1122호	구미 황상동 마애여래입상	<구조분야> - 마애불 암반은 각 면별로 여러 블록으로 나뉘어 수직 및 수평 불연속면이 형성되어 있고 마애불의 좌측 하단 일부가 소실되어 형태적으로 불안정하며, 마애불 좌측 하단의 쐐기형 암반이 빠지면 암반 전체의 붕괴로 이어질 수 있으므로 구조적 안정성 여부를 확인할 필요가 있음 - 뒤쪽 배면의 석재는 공동이 형성된 가운데 철구조물로 보강하여 상부 석재를 받치고 있는데 철구조물의 지지능력에 대한 검증이 필요함 <보존과학 분야> - 암반 후면과 측면의 불연속면에 따른 절리 발달로 비교적 큰 균열이 확인되나 최근에 발생한 사항은 아니며, 다만 진행 양상 파악을 위한 모니터링은 필요한 것으로 판단됨 - 불상 조각면의 암반 상태는 안정적이나 후면을 비롯한 주변암반에 대한 주의관찰 필요 - 초음파 측정 결과, 풍화 3등급으로 양호한 편이나 불상 하부의 박리성 균열은 부분적인 보존 조치가 필요할 것으로 판단됨 * 기 실시된 보존대책 및 주변정비계획을 토대로 보존조치 필요	E
98	보물 제1123호	남원 개령암지 마애불상군	- 마애불이 있는 암반의 절리와 탈락 등이 매우 심각하여 불상을 식별하기 어려운 상태이며, 절리면에 초본류와 전면에 지의류 등의 생물오염 피해가 다수 발생한 상태임	E	‘14년 예산반영 (균열부 보호시설 설치)
99	보물 제1201호	울진 불영사 대웅보전	- 내부 포벽 훼손, 탈락 등에 따른 보수 및 주변정비 필요	E	‘13년 예산반영 (보수정비 및 주변정비)
100	보물 제1244호	완주 송광사 종루	- 휨부재인 평방과 창방이 처짐에 의해 전체 가구의 변형 발생 - 평방과 창방에서 이격, 균열, 파손과 창방 뺄목머리와 기둥 접합부에서 이격과 변형이 두드러지게 발생하여 공포의 변형과 파손 발생 - 기존 보수 시 일부 기둥이 교체되면서 누하주가 누상주 보다 단면이 작게 보수됨. - 지붕에서 추녀 마루와 선자연 구간에서 기와 흐트러짐과 기와 파손 등이 나타나 지붕하중을 고려한 전반적인 가구 및 구조 부재의 구조 안전성 평가를 위한 정밀 안전진단 필요.	E
101	보물 제1283호	영암 월출산 용암사지 삼층석탑	- 지반침하 등 구조적 불안정 요소가 있어 정밀안전진단 후 그 결과에 따라 보수정비 등 적절한 보존대책 필요	D
102	보물 제1309호	영암 엄길리 암각 매향명	- 초음파 측정 결과, 풍화 3등급으로 암각면의 표면상태는 양호한 것으로 판단됨 - 다만, 상부 덮개돌과 암반 사이에서 유입되는 우수와 토양에 의해 표면변색과 생물이 자생하고 있음 - ‘14년 보존처리 사업 예정으로 상부에서 유입되는 우수와 토양 제어를 위한 보존조치 필요 - 또한 암반 하부의 바닥은 정비하여 배수로를 확보하는 등 주변정비가 필요함	E
103	보물 제1338호	옥천 용암사 동ㆍ서 삼층석탑	- (동탑) 기단의 종심침하로 탑에 대한 구조적 문제가 심각하게 우려되므로 해체․보수정비 검토 필요 - (서탑) 기단부의 지의류 등은 세척이 필요하며 탑의 기울기 등 변형여부 지속 관찰 필요	E
104	보물 제1346호	장성 백양사 소요대사탑	- 초음파 측정 결과, 상당히 풍화된 4등급에 해당되며 특히 탑신석 우면(W)을 중심으로 표면풍화 5등급이 집중됨 - 또한 균열 대부분이 판상박리를 유발하는 박리성 균열로 즉각적인 보존조치 필요함 - 응회암질 사암이라는 재질특성 상 내부에 발달한 미세균열도 성장하여 박리박락을 유발할 수 있기 때문에 보존조치 후 실내보관, 전시가 바람직함	F
105	보물 제1403호	영주 소수서원 강학당	- 기단부 부재의 이완과 오염이 관찰되나, 2014년에 보수공사가 예정되어 있어 개선될 것으로 판단됨. - 소방 관련 안전시설이 잘 정비되어 있음	E	‘14년 예산반영 (지붕 해체보수) ‘15년 예산신청 (지붕 해체보수)
106	보물 제1433호	영암 도갑사 오층석탑	- 암석의 열화진행과 지의류 등에 의한 오염이 관찰되고 있어 보존처리가 필요함	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
107	보물 제1575호	성주향교 대성전 및 명륜당	- 외부 육안조사 시 크게 파손된 부분은 관찰되지 않으며, 일부 부재의 경우 최근에 교체된 흔적이 남아있어 잘 정비되어 있는 것으로 판단됨. - 대성전 단청은 박리․박락이 관찰되고 있으며 기존 단청과 덧댄 단청에서 청색 안료의 이질감이 심한 것으로 관찰되나, ‘14년 단청공사가 예정되어 있어 개선될 것으로 판단됨.	E	‘14년 예산반영 (단청공사)
108	보물 제1739호	창녕 영산 석빙고	- 전체적으로 누수와 결로 현상으로 인한 표면오염이 심함. 정밀안전진단 실시 결과에 따라 보존대책 강구	E	‘14년 예산반영 (보존처리)
109	보물 제1744호	경주 불국사 대웅전	- 기와의 노후가 확연하며, 특히 처마 막새기와의 낙하 위험이 감지됨. - 대량, 창방, 도리 등 주요 구조부재가 노후되어 있으며, 육안으로 관찰시 건물이 좌측으로 비틀려 있음. - 후불벽 뒤편의 상부가구가 다소 내려앉은 것으로 관찰됨. - 정밀실측조사 후에 구조안전진단을 거쳐 보수방안이 마련되어야 할 것으로 판단됨.	E	‘11년 예산반영 (실시설계)
110	보물 제1746호	논산 노강서원 강당	- 배면 기둥 충해 및 부후로 인한 공동이 심각하고, 배면 기둥의 압괴로 공포부와 대들보에서 처짐 및 변형 발생. - 공포와 주두의 변형 및 파손 등의 문제점으로 인한 해체수리 필요 * 해체 수리 시 함수율이 높은 주변 수목환경과 배수로에 대한 정비 필요. - 지붕부는 출목도리가 뒤틀려져 있어 처마선이 일정하지 않고 와생초가 자생하고 있으며, 일부 홍두께 흙이 유실하는 등 보수 필요	E	‘15년 예산신청 (지붕, 기와보수)
111	보물 제1771호	기장 장안사 대웅전	- 대체적인 상태는 양호하나 지붕 용마루의 침하 내부 빗반자의 부식과 처짐, 배면 공포의 처짐, 기둥 하부의 부식, 창호의 변형, 파손 등은 문화재 보존에 좋지 않은 영향을 미치고 있으므로 정밀안전진단을 통해 원인 규명 후 적절한 보존대책을 수립하여 시행할 필요가 있음	D
112	보물 제1805호	서울 세종 영릉 신도비	- 글자가 조각된 대부분은 탈락되었으며 부분적으로 확인되는 조각면 또한 박리박락이 진행 중임 - 풍화에 취약한 결정질대리암이라는 재질특성과 저습지에 장기간 매장되었고 매납 시 외부손상에 의해 1차 피해를 입었을 것으로 추정되는 등 다양한 손상에 의해 현재 보존상태를 보이는 것으로 판단됨 - 따라서 실측조사 및 3D 스캐닝 등 아카이브 작업을 우선 시행한 후 훼손지도 작성, 주요 결함부 탐사 등 손상상태 정밀진단이 필요함 - 정밀진단과 손상부 제어를 위한 보존처리는 즉시 조치가 필요한 것으로 판단됨	F

ㅇ 사   적 : 124건 (기 예산반영 82건/ 예산신청 77건, 예산 미신청 25건)

연번	구분	문화재명	점검 결과	등급	비 고
1	사적 제3호	수원 화성	- 구조적으로 시급한 보수를 요하는 사항은 없으나 일부 변위가 관찰된 부분에 대해서는 지속적 모니터링을 통해 향후 보수 여부 판단 필요	D
2	사적 제4호	부여 가림성	- 가림성은 성의 명칭과 축조연대를 알 수 있는 중요한 백제산성으로 비교적 잘 남아있는 산성이지만 지금까지 부분조사만 이루어져 정확한 현황 파악조차 미흡한 상태이므로 우선 산성에 대한 학술조사를 실시하고 종합 정비계획을 세워 체계적으로 정비하는 것이 필요 - 정비된 성벽은 상태가 양호하나, 성벽에 인접하여 자생하고 있는 잡목 제거 필요 - 미정비된 구간 중 일부라도 원형을 유지하면서 노출되어 있는 성벽의 경우 더 이상 훼손되지 않도록 보강조치가 필요함	E	‘15년 예산신청 (성곽 및 주변정비)
3	사적 제7호	경주 망덕사지	- 금당지, 당간지주, 쌍탑지 등이 현존하고 관광 도로변에 위치하고 있어 발굴조사 및 유적 정비 등 보존대책이 필요함	E
4	사적 제10호	서울 한양도성	- 남산 N타워와 백악산 청운대 주변 등 여러 곳에서 성벽 배부름과 이완 등이 발생되어 있는 상황으로서 위험구간 계측과 지속적인 점검 등이 필요함 - 성벽 훼손에 영향 우려가 있는 수목은 제거, 이식 등 정비가 필요함 - 훼손이 심한 숙정문 문루 및 창의문 협문의 보수가 필요함	E	‘14년 예산반영 (정밀실측, 구조안전평가, 성벽 보수) ‘15년 예산신청 (위험구간 계측, 성벽 보수, 원형발굴 등)
5	사적 제12호	공주 공산성	- 성곽 일부의 붕괴가 우려되나, 보수 예산이 책정되어 있고 현재 정밀 안전진단이 진행 중이므로 그 결과에 따라 조치 필요	E	‘14년 예산반영 (성벽 보수, 발굴조사, 정밀진단 등) ‘15년 예산신청 (연지측벽 보수, 발굴조사 등)
6	사적 제13호	공주 송산리 고분군	- 현재 내부 환경조건을 파악하기 위한 조사가 진행 중에 있지만 이로 인하여 조사기간 중에 발생할 문화재의 직접적 열화 및 훼손 우려가 현실적으로 나타나고 있고, 이후 이러한 문화재 열화와 훼손은 오히려 가속화될 가능성이 높아 보존대책 및 조사방법 재검토 필요	E	‘14년 예산반영 (공조 시스템 설치) ‘15년 예산신청 (보존환경 연구, 모니터링시스템 구축 등)
7	사적 제22호	경주 남산신성	- 사적 311호 남산일원의 역사문화환경 보존지역 내에 위치하고 있으며, 전체 성벽 유구의 흔적이 나타나는 지역이 좁음 - 성벽 유구에 대한 실측 등 전반적인 조사 및 성벽에 대한 안내판과 진입에 대한 안내가 필요	E
8	사적 제34호	부여 청마산성	- 지금까지 성벽 추정선을 따라 잡목을 제거한 것 외에는 성곽 정비가 없음 - 성곽의 모든 구간에서 붕괴된 성석들이 경사를 따라 흐트러져 있으며, 극히 일부 구간에서 성벽의 형태를 알아볼 수 있을 정도의 몇 단의 석축열이 확인됨. - 축성양식과 원형을 알 수 있는 일부 석축열까지 붕괴되어 훼손되기 전에 성곽 전체에 대한 학술조사 및 종합정비계획을 수립하여 정비해 나갈 필요가 있음	E
9	사적 제37호	평창 오대산사고	- 선원보각과 사각은 일부 부재의 균열과 단청 벗겨짐 등이 관찰되나 구조적으로 안정적임 - 사고 건물 주변의 무너진 석축 등에 대해서는 보수 필요	E	‘14년 예산반영 (석축 정비) ‘15년 예산신청 (선원보각 및 사각 지붕보수)
10	사적 제47호	경주 명활성	- 명활성은 신라 천년의 핵심 방어시설로서, 종합정비 계획에 의한 체계적인 보존대책 마련 및 현재 진행 중인 발굴 결과를 토대로 정비 추진 필요	E	‘14년 예산반영 (북문지 발굴)
11	사적 제48호	관문성	- 도로변의 정비된 성벽 유구는 관리 상태가 양호하나, 나머지 구간의 성벽유구는 흔적이 일부 구간에만 위치하고 있으며, 대부분의 성벽이 무너지거나 땅속에 묻혀있는 것으로 보이는 등 정비계획 마련 필요	E
12	사적 제55호	영주 소수서원	- 정비가 시급한 건조물은 보이지 않으며, 대부분 경미한 문제들로 경상보수가 필요하며, 일부 기둥의 부식 및 갈램은 지속적으로 관찰을 실시하고 필요에 따라 부분적 보수가 필요 - 전반적인 관리상태는 양호하며, 강학당은 ‘14년 보수·수리 공사가 예정되어 있음	E	‘14년 예산반영 (강학당 지붕보수) ‘15년 예산신청 (강학당 지붕보수)
13	사적 제57호	남한산성	- 서문 내부 여담의 지반침하에 의한 균열이 발생하였으며, 동문은 우측면과 배면에서 서까래, 평고대가 처짐, 파손에 의한 변형되었고, 내부천정은 앙토회 박리·박락으로 낙하방지용 그물망이 설치됨 - 서문과 동문은 신속한 정밀안전진단을 통해 보수 및 보존 방안 마련 필요	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수정비, 발굴조사 등)
14	사적 제58호	부여 나성	- 현재 발굴, 정비공사가 진행 중에 있음 - 성벽의 복원형태는 관계 전문가 자문을 통해 세부적인 사항을 점검하며 진행하는 것이 바람직하다고 판단됨 - 기존에 정비되어 있는 성벽은 보존관리 상태 양호	E	‘15년 예산신청 (발굴조사)
15	사적 제59호	부여 청산성	- ‘13년 발굴지는 차양막으로 덮어 놓았으며, 미 정비구간에서는 일부 성석이 노출되었거나 완전 유실된 부분도 있음 - 안내판이 눈에 잘 띄지 않는 곳에 있고, 관람 편의 시설(주차장, 관람로, 화장실 등)이 갖추어지지 않음 - 성곽 전체에 대한 학술조사 및 종합정비계획 수립 후 계획에 따라 체계적으로 정비해나갈 필요가 있으며, ‘13년 발굴하여 노출된 유구에 대한 계속적인 정비가 필요함	E
16	사적 제60호	서천 건지산성	- 현재 문화재 안내판 1기가 설치되어 있으나, 산성의 정비가 미약하여 유적의 형태 및 범위를 알 수 없음 - 성벽의 훼손 방지 및 가시성 확보를 위해 성 내․외에 자생하는 수목의 정비·간벌 작업이 필요하며, 문화재를 인지할 수 있는 최소한의 정비 필요	E
17	사적 제64호	창녕 화왕산성	- 전반적으로 복원된 산성은 보존 관리가 잘 되고 있으나 미복원 된 산성부분은 복원이 시급한 실정	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수) ‘15년 예산신청 (성곽 보수 등)
18	사적 제65호	창녕 목마산성	- 전반적으로 복원된 산성은 보존관리가 잘되고 있으나 미복원된 산성부분은 복원이 시급한 실정 - 미복원된 산성의 훼손이 심한 상태로, 정밀실측조사 등을 통한 보존대책 마련이 필요함	E	‘14년 예산반영 (잡목 제거)
19	사적 제66호	김해 분산성	- 동문지와 그 남쪽으로 발굴조사를 실시하고 상당 부분의 성벽을 복원하였으나, 나머지는 복원되지 않고 있을 뿐 아니라 주차장 및 탐방로와 화장실 등의 관람 편의시설이 제대로 갖추어지지 않고 있으므로 종합정비계획에 따른 단계별 정비 필요	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수) ‘15년 예산신청 (성곽 보수, 북문 복원)
20	사적 제67호	함안 성산산성	- 산성 진입부에는 이정표가 설치되어 있으나, 그 외에는 산성에 이르는 유도 안내판이 없으며, 성곽의 동문 앞쪽 안내판의 위치와 방향이 부적절 - 산성 진입로와 주차시설 등 관람편의시설 정비 필요 - 그간 가야문화재연구소에서 발굴 조사를 실시하였으나 ‘12년부터 중단된 상황으로, 연차 발굴조사가 이루어지고 종합정비계획에 따른 전반적인 정비 필요	E	‘14년 예산반영 (발굴조사) ‘15년 예산신청 (식생 정비)
21	사적 제89호	부여 석성산성	- 일부 구간은 지대석과 성벽이 남아있어 원형고증이 가능한 상태임 - 부여군에서 2007년 용역으로 실시한「석성산성 식생환경 및 현황조사 연구」이외에는 조사 연구와 정비계획이 없으므로 성벽이 더 붕괴되어 원형을 완전히 상실하기 전에 종합조사 및 정비계획을 세워 정비해 나갈 필요가 있음	E	‘15년 예산신청 (발굴조사)
22	사적 제96호	경주읍성	- 정비된 구간 일부에서 배부름 현상이 나타나고 있음으로 지속관찰 필요 - 주변의 주택 및 노거수 등의 정비가 필요함	E	‘15년 예산신청 (토지매입 및 경역 정비)
23	사적 제97호	양산 신기리 산성	- 전체 산성에 대한 정밀 지표조사가 필요하며, 성벽 상부와 주변에 자생하는 수목 정비 시급	E	‘15년 예산신청 (종합정비계획, 지표조사)
24	사적 제98호	양산 북부동 산성	- 성벽 하부 훼손이 크고 붕괴가 진행되고 있음. 주변정비가 선행된 후 산성 전체에 대한 정밀지표조사 필요 - 산성 정상부에 위치한 육모정 우물청판이 탈락되어 있으므로 보수 필요	E
25	사적 제99호	부여 쌍북리 요지	- 석축 일부분이 붕괴되어 있고, 잡목이 자생하는 등 사적의 보존관리 상태가 좋지 못하며, 유구 주변은 석축 형태로만 정비가 이루어져서 있어 유구의 형태를 확인하기 어려우므로 추가적인 발굴조사와 함께 종합적인 정비공사가 필요함	E
26	사적 제101호	서울 삼전도비	- 보호각이 문화재와 가깝게 설치되어 경관을 저해하며 문화재관람이 어려워 개선 필요 - 안내 설명소가 없고, 홍보물 등이 비치되어 있지 않으나, 문화재 안내판이 설치되어 있어 동 문화재를 이해하는 데 큰 무리는 없다고 판단됨	E
27	사적 제109호	아산 맹씨 행단	- 신창맹씨 문중에서 상주하며 관리하고 있어 관리상태 양호함 - 세덕사(사당)은 목재부식이 진행되고 있어 보수정비가 요구되며, 주변 수목 및 바닥정비가 일부 필요하고 구괴정은 보수 예정임	E	‘14년 예산반영 (구괴정 보수, 수목정비) ‘15년 예산신청 (세덕사 보수)
28	사적 제113호	통영 한산도 이충무공 유적	- 수루 하부 콘크리트 보와 기둥은 해풍으로 내부 철근이 노출되어 부식 및 심한 균열이 진행되고 있고 이로 인해 붕괴 위험이 있으므로 보수 필요	E	‘14년 예산반영 (수루 보수)
29	사적 제116호	서산 해미읍성	- 읍성 내 관리사무소가 위치하고 있고, 관리인력 등으로 인해 전반적인 관리 상태는 양호 - 성벽 이완부에 대한 지속적인 모니터링과 성벽상부 담쟁이 넝쿨에 대한 지속적인 관리가 필요함 * 국립문화재연구소에서 계측 점검 실시	E	‘14년 예산반영 (담쟁이 넝쿨 제거) ‘15년 예산신청 (담쟁이 넝쿨 제거, 구조안전진단 등)
30	사적 제118호	진주성	- 육축 내부에서 장대 기단 및 초석 주변에는 속채움석으로 충전되어 다짐이 이루어지면서 육축의 정면과 배면 성곽에 배부름 현상과 상부 전벽돌에서 침하에 따른 수직․수평균열 발생. - 문루의 어칸의 창방과 평방은 주간포의 집중 하중에 의하여 처짐과 갈라짐 발생. - 중층 문루에서 내진 고주에 결구되는 맞보와 귓보의 외측 집중 하중에 의해 빠짐과 이격, 외측 처짐 등의 변형 발생, 지붕에서는 용마루와 내림마루, 추녀마루 양성에서 균열 발생 - 문루 정면 육축에서 배부름과 상부 전벽돌이 침하된 부위에 대해 구조적 거동을 파악하기 위해서 정면 육축과 문루의 초석에 대해 주기적 계측을 통한 정기 모니터링 필요. - 촉석루와 촉석문 구간의 남강에 접한 절개지는 절리의 자연 암반으로서 구조적 안정의 문제점으로 인해 록볼트로 보강되었으나, 문화재의 특수성과 절리 암반의 풍화로 안정성이 확보된 것으로 볼 수 없는 수준으로 사료됨. - 절리 암반의 상부에 서식하는 수목 4주는 뿌리의 성장에 의해 절리 암반의 풍화 및 붕괴를 촉진시키는 문제점이 내포되어 시급히 제거할 것을 권고함. - 창렬사 전파문의 기둥이 기울어 해체보수가 필요하며, 쌍충각 사적비각의 기둥 및 지붕기와 보수도 필요함	E	‘14년 예산반영 (정밀안전진단) ‘15년 예산신청 (창렬사 전파문 해체보수 등)
31	사적 제130호	강화 삼랑성	- 남문은 전등사로 진출입하는 차량이 통행하고, 문루 내부는 집기비품을 보관 흔적 확인되었으며, 남문 배면은 습윤한 상태로 육축 하단부에 이끼류가 서식하고, 배수로 덮개판은 이탈된 상태임 - 동문과 서문의 홍예는 균열, 파손으로 인하여 낙하물 방지망을 설치하였으나, 안전사고 위험에 노출되어 보수정비가 필요한 것으로 판단되며, 천장에서 누수된 흔적으로 목재가 부후된 상태임	F	‘14년 예산반영 (성곽 보수 및 정족산 사고 보수) ‘15년 예산신청 (성곽 보수)
32	사적 제132호	강화산성	- 북문, 서문은 현재 보수정비공사 진행 중으로, 북문→서문구간의 성곽은 훼손된 상태이며, 정비되지 않은 구간은 성돌이 그대로 방치되어 보수정비가 필요한 것으로 판단됨	E	‘14년 예산반영 (성곽, 문루정비) ‘15년 예산신청 (성곽 정비)
33	사적 제133호	강화 고려궁지	- 승평문, 명위헌 벽체와 기단, 규장각 당골막이 회벽 탈락 부분은 경미한 보수, 남문은 즉시 보수 필요 - 각종 장식 철물의 부식과 각 건물의 현대식 자물쇠 등은 관리운영 측면에서 개선할 필요가 있음 - 강화유수부 동헌(명위헌)의 전시품은 관람 편의 등을 고려하여 재정비하는 방안 검토 필요 - 고려궁지의 이방청 등에 대한 안내설명문과 설명판은 보완 개선하는 방향으로 검토 필요 - 소화기 추가 배치, 소화전의 설치 등 소방안전에 대한 검토 필요	E	‘15년 예산신청 (승평문, 사주문 보수)
34	사적 제138호	경주 서출지	- 전체적으로 양호한 상태이나, 연지의 동남쪽 호안석 일부가 유실되어 보수가 필요하며, 탐방로가 우수로 인해 파임이 있어 보수가 필요함	E	‘15년 예산신청 (경역 정비)
35	사적 제139호	김포 문수산성	- 전체적으로 재료적 건전성은 양호한 편이나, 성곽 상부의 기울어짐과 이격이 심하며, 특히 남문의 정면과 배면의 육축은 장방향의 무사석을 사용하여 성벽을 쌓았으며, 내부는 적심석으로 채워졌는데 이는 무사석이 뒷뿌리가 크지 않고, 장방형으로 적심석과 연결고리가 부족하여 육축의 성벽이 외측으로 기울어짐에 따라 문루 주변 전벽돌로 이루어진 여장의 벽면에 수직 및 수평 균열이 다수 발생하는 등 구조적으로 불안정한 상태가 노출되고 있음 - 성벽 기울어짐 현상의 주요 원인은 면석 뒷채움(적심) 시공에서 할석과 공극 채움 흙다짐양의 적절한 배합이 이루어지지 않았고, 잡석만으로 축조된 상태로 결속력과 다짐 효과가 빈약하여 나타나는 장기적인 적심 침하와 편심에 의한 현상으로 판단됨 - 성곽의 전반적인 구조거동과 훼손을 지속적으로 파악하기 위해 배부른 부위와 이상 징후가 나타날 수 있는 곳에 변위 진행 정도를 측정할 수 있도록 광파기 측량타겟, 균열부위에 균열 게이지가 설치되어 성곽의 전체적인 변형양상을 지속적으로 파악할 수 있도록 하며, 구조적으로 불안한 육축의 기울어짐은 목조 문루에서 변형이 발생할 경우 성벽의 기울어짐 및 침하의 진행성에 대하여 지속적인 구조 모니터링이 필요한 것으로 판단됨	E	‘13년~ 예산반영 (성곽보수) ‘15년 예산신청 (남문 해체보수, 북문 보수정비, 발굴조사 등)
36	사적 제140호	오산 독산성과 세마대지	- (세마대) 지붕 용마루 양성부의 균열, 천장의 회벽 박리박락, 일부 기둥의 갈라짐 및 부후가 관찰됨 - (독산성) 치1은 지형여건 상 급경사지 위에 그대로 설치되어 성돌의 침하 및 슬라이딩의 우려가 높고, 좌측(남) 성벽의 모서리는 성돌이 지표면부터 상부까지 이격된 상태로 폭우, 지진 등이 발생할 경우 붕괴될 위험성이 있어 지속적인 관찰 및 모니터링이 필요한 것으로 판단됨	E	‘13년~ 예산반영 (석축 보수) ‘15년 예산신청 (남문 복원)
37	사적 제146호	무주 적상산성	- 전반적으로 양호하나, 무주 적상산성 내 일부구간에 보축이 흘러내린 곳이 있고 성벽 내·외부 일부구간에 교목이 자생하고 있어 정비가 필요함 - 일부 구간의 뒷채움이 유실되어 붕괴되어 있고, 그 양쪽으로도 붕괴가 진행되고 있음. 일부 배수로에는 낙엽이 쌓여 있으며, 잡초 등이 식생하고 있음. - 탐방로의 일부구간에는 정비되어 있지 않아서 산성 전체구간에 대한 탐방이 어려운 실정임	E
38	사적 제147호	문경 조령 관문	- 전반적인 정비 관리 상태 양호 - 관문별로 나타나는 배면 여장 줄눈 균열, 여장상부 강회다짐, 여장석 및 계단의 이완 등의 경미한 사항 대해서는 부분적 보수가 필요한 것으로 판단됨 - 제1관문(조흘관)의 홍예부와 내부 수직 석축부 이완에 관하여 구조안전진단을 실시하고 적절한 보수대책이 필요한 것으로 보이며, 제1관문(조흘관)의 성벽 배부름 현상, 제3관문(조령관) 홍예상부 개석 및 부형무사석 균열, 정면 홍예기석 및 홍예석 균열에 관해서는 주기적인 관찰 및 계측이 필요한 것으로 판단됨	E	‘14년 예산반영 (성벽, 성문보수) ‘15년 예산신청 (종합정비계획)
39	사적 제153호	울주 언양읍성	- 읍성 유구와 부속시설의 파손 및 멸실을 방지할 수 있도록 토지매입, 발굴조사 등 적극적인 조치 필요	E	‘14년 예산반영 (토지매입) ‘15년 예산신청 (토지매입, 발굴조사)
40	사적 제156호	부여 증산성	- 지금까지 성벽 성곽에 대한 정비는 없었음. - 성곽이 대부분의 구간에서 붕괴되어 성석들이 경사를 따라 흐트러져 있으나, 아직도 적지 않은 구간에서 옛 성벽의 형태가 상당부분 잘 남아있음. - 성곽 전체에 대한 학술조사 및 종합정비계획을 수립하여 정비해 나갈 필요 있음	E
41	사적 제157호	환구단	- 전반적인 관리 상태는 양호하며, 일부 부재의 갈램, 노후 등이 관찰되나 구조적 안정성에는 문제가 없을 것으로 판단됨 - 서측 계단 난간이 약간 기울어 있고 협문의 하부가 부식되어 있으므로 경상 보수 필요 - 외곽 난간 기둥의 배치 상태가 맞지 않으므로 조사를 통해 재배치를 검토할 필요가 있음	E	‘14년 예산반영 (난간 및 협문 보수 등)
42	사적 제162호	북한산성	- 북한산성을 찾는 탐방객을 위한 안내판 등 편의시설 보완 필요 - 대서문의 이완된 마루판(2개) 교체 및 성곽을 훼손할 우려가 있는 육측 내부 수목 제거 필요	E	‘14년 예산반영 (발굴조사 및 안내판 정비) ‘15년 예산신청 (성벽보수 및 발굴조사 등)
43	사적 제165호	고령 고아리 벽화고분	- 변형이 주도적으로 나타나고 있는 현실의 횡단면 변형은 구릉지대에 축조된 지형적인 특성으로 인해 경사면을 따라 내부 석축을 덮고 있는 봉분의 불균등한 토압이 현실의 변형을 증가시키는 원인을 제공하고 있음 - 단위 석재는 여러 조각으로 쪼개진 경우가 많고 깨어진 석재는 탈락되기도 하여 변형 진행을 알리는 현상이 부분적으로 나타나고 있으며, 환기의 문제로 고분 천장석에는 결로가 맺혀 있고 석벽도 부분적으로 많이 젖어 있음 - 고분 내 현실의 석벽에 발생된 변형의 겨우 구조적으로 취약한 벽면의 한쪽만 보강한다고 해서 변형을 잡을 수 있는 구조는 아니며, 고분의 구조 특성상 구조적 취약 부위만 보강할 시 주변 구간으로 변형이 전이되어 다른 구간에서 변형이 추가로 발생될 가능성이 높고, 또한 석재는 재료적 내구성이 약한 사암으로 구성되어 있어 변형의 전이는 파손석재의 탈락으로 이어질 수 있으므로 벽면 전체를 지지할 수 있는 보강방안을 채택하지 않을 경우 석벽의 변형을 억제할 수 없을 것으로 판단됨 - 고아리 벽화고분은 구조적 위험성이 크므로 시급히 적정방안을 마련하여 조치 필요	F	‘14년 예산반영 (학술조사)
44	사적 제212호	청주 상당산성	- 대부분 양호하나 탐방로 배수 처리 및 일부 구간 배부름 우려로 모니터링 필요	E	‘14년 예산반영 (종합정비계획, 성벽보수 등) ‘15년 예산신청 (북포루지 복원, 성벽보수 등)
45	사적 제215호	금정산성	- 성곽 복원의 연차적 추진이 필요하며, 일부 배부름 등이 확인되는 구간은 지속적인 관찰이 요구됨	E	‘14년 예산반영 (성곽 복원) ‘15년 예산신청 (성곽 복원)
46	사적 제216호	칠곡 가산산성	- 정비계획(발굴조사 등)을 통한 성벽 유구의 정비 및 주변시설의 정비 필요 - 성곽 보존에 영향을 주는 수목은 제거하는 것이 바람직함	E	‘14년 예산반영 (발굴조사 등) ‘15년 예산신청 (발굴조사 등)
47	사적 제217호	화성 당성	- 사적지 주변 간벌 및 주변정비가 필요하며, 유실된 구간은 기 확보한 예산으로 보수 필요	E	‘13년~ 예산반영 (성벽 보수 및 수목제거 등) ‘15년 예산신청 (발굴조사 등)
48	사적 제231호	홍성 홍주읍성	- 읍성내 공원화 및 전시관 등으로 관람 상태는 양호함 - 현재 성벽 이완부에 대해 국립문화재연구소에서 정밀안전진단을 실시 중으로 진단결과에 따른 후속조치 필요	E	‘14년 예산반영 (구조안전진단) ‘15년 예산신청 (성곽 정비 등)
49	사적 제235호	보은 삼년산성	- 보수 복원된 구간은 전반적으로 양호한 상태이나, 일부 이완 및 배부름 구간에 대하여는 정밀 조사와 내방객에 대한 안전사고 방지대책이 필요함	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수정비)
50	사적 제236호	통영 충렬사	- 강한루 마루청판 교란, 탈락부분은 관람객의 안전을 위해 출입금지 안전라인을 설치한 상태로 긴급 보수정비를 실시함이 바람직하며, 기타 경미한 사항에 대한 주변정비 필요	E	‘14년 예산반영 (숭무당 및 내삼문 보수) ‘15년 예산신청 (사당 및 서재 기와보수 등)
51	사적 제237호	서울 경모궁지	- 계단이 오염되어 있으며, 터 기단 내 장대석이 빠져 있고 건물 하인방 하부의 강회다짐이 탈락 진행되며 양성에 균열이 발생되어 지속적 관찰 후 보수 결정	E	‘14년 예산반영 (배수시설 및 경사로 정비) ‘15년 예산신청 (배수로 및 담장 정비)
52	사적 제240호	창원 성산 패총	- 전체적으로 양호하게 관리되고 있으나, 비포장 진입로의 정비가 시급하고 일부 고분 봉토에 유실위험이 있어 잔디보식 및 정비가 필요함	E	‘14년 예산반영 (법면 정비 등)
53	사적 제241호	경주 화산리 회유토기 요지	- 공유지와 사유지가 함께 하고 있으며 현재는 밭으로 경작되고 있어 유적의 특성상 더 이상의 훼손은 없는 것으로 판단되나, 지속적인 관찰이 필요함 - 요지는 실제 명확히 확인된 바 없음 - 외형적 유적을 가시적으로 보일 수 없으며, 경작지 한가운데 위치하고 있어 유적지임을 인식하기에 부족하므로, 향후 보존․보호 방안에 대해 정책적 판단이 필요함	D
54	사적 제243호	서울 석촌동 고분군	- 벽면 줄눈을 중심으로 곳곳에서 백화현상이 나타나고 있으므로 전체적으로 벽면수리가 필요함	E
55	사적 제245호	경주 나정	- 현재 유적정비를 위해서 발굴조사, 우회도로 등 절차를 이행 중에 있으나 정비사업의 진행을 가속화 할 필요가 있음	E	‘14년 예산반영 (발굴조사 등)
56	사적 제246호	경주 재매정	- 현재 문화재 정비사업을 위해 미발굴 지역에 대하여 발굴조사를 진행 중에 있음 - 재매정은 신라 김유신장군 가옥지로 알려져 있으며, 국비지원 문화재 정비사업으로 진행 중이므로 조속한 마무리를 위해 집중 투입 및 진행이 절실함	E	‘14년 예산반영 (토지매입, 발굴조사)
57	사적 제247호	서울 남현동 요지	- 유적 내 사유지 등에 대한 매입을 통해 보존환경을 개선할 필요가 있음 - 전반적으로 관리상태가 열악하여 주변정비가 요구됨	E	‘14년 예산반영 (토지매입) ‘15년 예산신청 (토지매입)
58	사적 제250호	고창 분청사기 요지	- 고려청자부터 조선시대 분청사기까지 그 규모가 다양하며 4천평의 임야에 5~6기의 가마가 매장되어 있는 것으로 추정되나 발굴조사 등 기본적인 조사가 이루어지지 않아 발굴조사가 필요함	E
59	사적 제251호	여주 파사성	- 남문은 우측 보수구간에서 성벽이 유실된 채 방치되어 있고, 동문은 좌측 지반에서 우수로 유입으로 인한 지반침하와 성벽이 유실된 상태이며, 성벽의 미보수 구간에서 성돌이 비닐로 덮힌 채 방치되어 있음 - 동문은 우기 시 빗물이 흘러나가는 통로로 이용되고 있어 지반이 침하되었고, 동문 주변의 지반과 성벽의 침하 방지를 배수로 정비가 요구되며, 남문 우측의 복원 구간에서 유실 방치되어 있는 성돌의 보수정비 및 발굴조사 후 방치되고 있는 성돌의 복원 필요	E	‘13년 예산반영 (성곽보수 및 발굴조사) ‘15년 예산신청 (성곽보수 및 발굴조사)
60	사적 제254호	서울 구 벨기에 영사관	- 바닥 마감의 당초 설계하중보다 전시실사용으로 인한 하중증가로 가라앉은 곳이 많아 전체 보수 필요 - 내부 방문, 문틀이 벌어지고 틀어진 곳이 여러군데 있음 - 1층 5번 방 벽난로 부근 마루 바닥 침하 주계단이 전체적으로 가라앉고 걸레받이와 이격되고 있음 - 6번방 바닥재 부분침하가 일어남 - 2층 캐노피 돌난간 이음새 몰탈 박리 및 2층 동측 베란다 문틀 벽체와 충진재가 탈락됨 - 현관 상부 캐노피에서 눈·빗물이 머금고 있다가 낙수발생 - 기둥 상부 백화현상 발생 - 남측 부지 특고압전기시설이 있어 문화재에 영향이 있는지 검토할 필요 있음	E	‘15년 예산신청 (목재마루 보수, 현관 상부 세척 등)
61	사적 제265호	단양 적성	- 보수 정비구간은 대부분 양호한 상태이나, 북문지 주변 복원지점이 붕괴된 구간에 대해서는 적절한 보수 대책 수립 필요	E	‘13년 예산반영 (성곽보수)
62	사적 제270호	서울 방이동 고분군	- 한강 하류지역의 고대 문화연구에 중요한 백제고분군으로, 24시간 상시개방 중이며 많은 사람들이 방문하는 유적지로, 연차적인 보수정비 공사 추진 중	E	‘14년 예산반영 (탐방로 및 주변정비) ‘15년 예산신청 (탐방로 정비, 수목식재 등)
63	사적 제277호	서울 연세대학교 아펜젤러관	- ‘07년 구조안전진단 결과, 일부 구조보와 슬라브 등에 구조보강이 필요한 것으로 조사되었으므로, 지속적 모니터링을 실시하여 적정한 구조보강이 필요함 - 목재 창문의 파손이 있고 전반적으로 노후되어 교체보수 계획을 수립하여 점차적인 교체보수가 필요함	E	‘15년 예산신청 (구조안전진단, 구조보강․보수)
64	사적 제286호	서울 고려대학교 중앙도서관	- 4층 주요 구조체는 대체로 양호한 상태이나, X17∼18, Y1∼6열 경사지붕 구간은 외벽균열 및 천장돌기 파손 및 탈락 등으로 인해 누수가 다수 발생된 상태로 근본적인 누수억제를 위한 대책이 마련되어야 할 것으로 판단되며, X1∼7, Y5∼19열 평지붕 구간 지붕충 바닥은 노후로 인해 방수층이 전체적으로 열화된 상태로서 전체적인 재시공 필요 - 5층∼지붕층 구조체는 계단실 벽체에서 노후 및 외기의 영향으로 인한 균열 및 누수흔적이 다수 발생된 상태이고, 지붕층 마감은 전체적으로 양호한 상태로 조사되었으나 국부적으로 돌기와가 탈락되거나 파손된 구간이 조사되었으며, 현 상태에서 미관과 내구성 향상을 위해서는 적절한 보수조치 후 지속적인 유지관리가 요구됨	E	‘15년 예산신청 (설계 및 보수)
65	사적 제287호	인천 답동성당	- 현재 ‘답동성당 역사공원 조성사업’을 추진 중에 있고, 전체적인 마스터 플랜과 안전진단 결과 보고서가 곧 완성될 예정이므로 이를 토대로 한 정비계획 수립 필요 - 그 동안 수차례 부분적, 단편적으로 훼손 부위에 대한 보수가 있었으며 조적 및 콘크리트조의 복합구조로서 육안 상으로는 구조적 문제가 없으나 정밀조사결과에 따라 보수정비계획이 수립되어야 함. - 외벽 및 종탑의 전반적인 세척 필요.	E	‘14년 예산반영 (보수공사) ‘15년 예산신청 (보수공사)
66	사적 제292호	김포 덕포진	- 포대 대부분의 내벽의 배부름 현상이 상당히 진행되어 있어, 기 확보한 ‘14년 예산을 통해 철저한 보수 필요 - 그 외 사적지 경관을 저해하는 시설물과 조경은 향후 개선 필요	E	‘14년 예산반영 (포대 보수 및 시굴조사) ‘15년 예산신청 (표본조사)
67	사적 제294호	전주 남고산성	- 미정비 구간(천경대～동암문지 구간 등)에서 성벽 붕괴, 배부름 현상 등이 많이 발생되어 연차사업을 통한 미정비 구간 정비 필요 - 성곽 전구간에 걸쳐 지장목이 성벽 상부 및 성벽에 인접하여 식생하고 있어 성벽 훼손을 가속화하고 있음(특히 천경대～동암문지 구간). - 지장목 제거를 위한 돌봄사업 및 지장목 제거 정비사업 필요 - 관람로 미정비 구간이 많아 성상로가 관람로로 이용될 우려가 있으므로 관람로 정비사업 필요 - 외래수종 조사를 통한 연차적 외래수종 제거 필요	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수) ‘15년 예산신청 (발굴조사)
68	사적 제302호	순천 낙안읍성	- 낙안객사는 목재갈램 및 이격 등이 발생되어 있으며, 특히 정면 좌측면 기둥의 경우 해충에 의하여 속이 빈(부식) 것으로 보여지므로 추가조사 필요 - 임경업 장군비각은 단청이 흐려 단청 보수 필요 - 동문~남문사이 성곽부분에 배부름이 발생되어 향후 추가조사가 필요하며, 북쪽의 성곽 수목 자생에 의한 성곽훼손 우려가 있으므로 지속적 관찰 필요	E	‘14년 예산반영 (노후건물 보수) ‘15년 예산신청 (노후건물 및 성곽 보수)
69	사적 제305호	산청 조식 유적	- 산천재는 인방재와 창호 등이 건물 기둥에 수평으로 결구되지 않아 외관상 불안한 느낌을 줌 - 여재실의 어칸 창호가 이질적으로 도색되어 있어 정비 필요 - 여러 형태의 안내판이 있으나 통일된 느낌을 주지 못하여 정비 필요 - 노출된 전기 배선의 매입 검토 등 문화재 보존 측면에서 전기시설에 대한 재검토 필요	E	‘14년 예산반영 (산천재 보수)
70	사적 제307호	보령 성주사지	- 복토정비 및 잡목제거, 잔디식재 등 전반적인 보존 관리 상태가 양호한 편이며 외부에 노출된 금당지 좌대는 현황을 유지하는데 문제는 없을 것으로 판단되나, 생물학적 훼손이 발생되지 않도록 주기적인 관찰 필요 - 발굴조사 후, 종합정비계획에 의한 체계적인 보존관리 필요	E	‘14년 예산반영 (발굴조사) ‘15년 예산신청 (토지매입)
71	사적 제312호	화순 운주사지	- 보존관리 상태는 비교적 양호하지만 주요 석탑 주변의 차량 통행로로 인해 잠재적인 위험성을 내포하고 있으며 건물의 무분별한 건축에 의해 배치상의 혼란이 야기될 수 있으므로, 추후 건물 배치에 있어서 종합정비계획의 큰 틀 안에서 계획되어야 할 것으로 판단됨	E	‘14년 예산반영 (우회로 개설)
72	사적 제314호	광주 조선백자 요지	- 문화재 규모에 대한 명확한 측량이 안 된 상황으로 관리 및 문화재 행정의 명확성을 위해서는 시굴조사 등 학술조사 후 보존 및 활용방안을 모색할 필요성이 있음 - 그 외 노후된 전시관에 대한 보수 및 활용방안 모색 필요	E	‘14년 예산반영 (관리방안 수립, 발굴조사) ‘15년 예산신청 (발굴조사)
73	사적 제316호	서산 보원사지	- 현재 복원정비 중이며, 추후 정비가 필요함 - 구역 내에 위치한 신생 보원사의 정리가 필요하며, 유적지에 놓여있는 석재에 대해서는 종류별로 구분하여 전시관과 연계하여 교육자료로 활용하는 방안 필요 - 진입로와 탐방로 등을 정비계획에 포함하는 것이 바람직함	E	‘14년 예산반영 (유구정비) ‘15년 예산신청 (발굴조사 및 유구정비)
74	사적 제320호	울산 경상좌도 병영성	- 북문지에서 서문지로 이어지는 잔존구간은 발굴조사 이후 방치되고 있어 관리가 제대로 이루어지지 않고 있으며, 쓰레기 투척 등으로 인해 주변환경이 많이 훼손되어 있음 - 석축이 온전히 남아있지 않은 구간은 토사의 유실로 인한 붕괴의 위험성도 내포되어 있고, 석축이 정형화되어 있지 않은 구간의 경우 석재의 돌출에 의한 전도 가능성도 내포되어 있음 - 북문지에서 동문지로 이어지는 복원구간은 잔존 지대석이 남아있던 구간에 상부를 복원한 석축의 경우, 지대석의 풍화로 인한 내구성 저하와 지대석 상부의 과다한 상재하중에 의해 지대석이 파손되는 현상이 있으며, 여장이 없는 성벽의 상부 바닥은 비가 오면 흙이 유실되고 있음 - 사적지 주변의 사면 하부에 위치한 민간 아파트를 둘러싼 옹벽의 배부름 현상은 주의가 요구되며, 주변 환경정비를 통한 보존관리 필요	E	‘14년 예산반영 (동문지 복원, 성곽정비 등) ‘15년 예산신청 (성곽정비 등)
75	사적 제322호	함양 황석산성	- 남문지∼동문지 사이 정비구간 중 붕괴된 성벽 6곳은 시급한 보수가 필요하며, 이격이 발생되어 붕괴우려가 있는 남문지 우측 성곽에 대한 지속적 관찰이 요구됨	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수) ‘15년 예산신청 (성곽 보수)
76	사적 제329호	용인 서리 고려백자 요지	- 전반적으로 보존관리 상태 양호하나 향후 발굴조사 및 고증 등을 통한 종합정비 계획을 수립하여 정비 필요	E
77	사적 제330호	서울 효창공원	- 의열사 내 기존 초상화가 방치되어 있어 보관장소가 필요함 - 의열사 오른쪽 내부 흰개미에 의한 바닥훼손이 진행중으로 관찰 후 훈증처리 필요 - 의열사 기단 내 기단이 상호 이격됨 - 의열사 내 앙토벽 일부가 균열 진행 중으로 관찰 후 보수 필요	E	‘15년 예산신청 (의열사 보수 등)
78	사적 제342호	군포 산본동 조선백자 요지	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 ,향후 발굴조사 및 고증 등을 통한 종합정비계획을 수립하여 정비 필요	E
79	사적 제343호	서울 호암산성	- 성벽 훼손 부분이 많고 잡목이 자라고 있으며, 우물지 훼손이 심한 상태임 - 종합정비계획을 수립하여 잡목제거, 성벽 발굴조사 및 정비, 우물지 정비, 건물지 정비 등이 필요함 * ‘14년 종합정비계획 수립 예정	E	‘14년 예산반영 (종합정비계획)
80	사적 제345호	고창 용계리 청자 요지	- 가마 축조에서 중국형 벽돌가마와 한국형 진흙가마가 동일구역에 공존하는 유일한 유적지로서, ‘13년 발굴조사로 노출된 가마는 토축요이나, 퇴적층에서 많은 양의 벽돌이 출토되어 현재 조사된 토축요보다 시기적으로 선행하는 가마가 다른 퇴적구릉에 위치할 가능성이 높음 - 발굴시 지적측량 결과 가마 상단부가 사적 범위 외곽 사유지에 위치하고 있는 것이 확인되었으므로, 사적범위를 확장하여 추가 발굴조사 필요 - 지적범위의 남북으로는 청자 생산과 관련된 건물지 등 시설이 연장됨에 따라 문화재구역 추가 지정 및 정밀 발굴조사 필요	E	‘13년 예산반영 (발굴조사) ‘15년 예산신청 (발굴조사)
81	사적 제352호	하남 동사지	- 절터 자리에 하남 동사지 오층석탑(보물 제12호) 및 하남 동사지 삼층석탑(보물 제13호) 위치하고 있어 시·발굴조사를 통한 유적의 보존관리 및 정비 필요 - 사지 배면 배수로가 집중 호우 유실되어 정비 필요	E	‘14년 예산반영 (배수로 정비) ‘15년 예산신청 (배수로 정비)
82	사적 제355호	대전 계족산성	- 보수 정비구간은 대부분 양호한 상태이나, 서벽 일부 구간은 배부름 현상이 진행되고 있는 것으로 추정되어 정확한 원인 분석 후 보수 대책 수립 필요	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수) ‘15년 예산신청 (성곽 보수)
83	사적 제382호	여주 고달사지	- ‘13.7.22∼23 호우피해 인해 배수로와 사지 내 매몰 토사, 잔디훼손 등에 대해 보수·정비가 추진되고 있으므로 전반적 관리 상태는 양호하다고 판단됨 - 다만 호우피해 지역 정비 시 관계 전문가의 자문을 받아 시행하여 유구 훼손 방지 필요	E	‘13년~ 예산반영 (배수로 정비, 발굴조사)
84	사적 제384호	장성 입암산성	- 보존상태는 양호하지만 석축 주변에 식생하는 수목의 성장에 의해 지속적으로 파괴가 진행되고 있으므로 성벽 주변의 식생정비가 우선적으로 필요할 것으로 판단됨	E
85	사적 제400호	충주 장미산성	- 일부 구간에서 이완, 배부름이 관찰되나 안정화되는 과정으로 판단되며, 지속적인 관찰 필요 - 연차적인 성벽 보수 및 미정비 구간에 대해서는 훼손을 막기 위한 보존조치 강구 필요	E	‘15년 예산신청 (발굴조사 및 성벽 보수)
86	사적 제401호	괴산 미륵산성	- 서문지 및 이와 연결된 성벽 보수정비가 진행 중으로 양호한 상태임 - 미정비 구간 중 성벽 원형이 잘 남아 있는 구간에 대한 적절한 보존대책 필요	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수)
87	사적 제403호	포천 반월성	- 배부름 등 성벽 변위가 관찰된 부분에 대해 계측기를 설치하여 지속 관찰 후 변위가 진행될 경우 보수 필요 - 남문 옆 파손된 여장 부분은 안전사고 등의 위험을 감암하여 보수가 필요하나 하자발생의 원인을 명확히 파악한 후 시행할 필요 있음 - 성벽 여장부분의 고질적인 하자문제를 해결하기 위해 재료 및 시공법의 개발 등 근본적인 해결방안 마련이 필요 - 그 외 변위가 심한 부분은 ‘14년도 보수공사를 철저히 진행하고, 그간 방치되어 왔던 외성부분에 대한 장기적 관리방안 마련 필요	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수) ‘15년 예산신청 (종합정비계획)
88	사적 제409호	부안 백산성	- 동학정 누하주 상부에서 쥐, 새 등의 피해로 큰 구멍이 발생하였고 부후가 심각하며, 2층 바닥 마루의 판재(청판)의 부후로 인해 처짐. - 상부 하중을 지지하는 누하주에서 부후와 단면 손상이 발생하여 누하주의 드잡이와 2층 마루 판재의 교체 보수 필요.	E
89	사적 제412호	제주 고산리 유적	- 발굴조사 이후 유구가 복토된 상태로 남아 있으며, '11년 수립된 종합기본계획에 의거한 조속한 정비 필요	E	‘14년 예산반영 (발굴조사 등) ‘15년 예산신청 (발굴조사 및 탐방로 정비 등)
90	사적 제418호	순천 검단산성	- 성곽의 보존에 영향을 주는 수목제거 및 기존 성벽의 유실방지를 위한 정비가 필요하며, 성내 탐방동선을 고려한 정비와 특히 산성으로 올라가는 진입로 부분의 주차장 설치가 시급함	E
91	사적 제423호	이천 설봉산성	- 관리상태는 양호하며 구조적 문제는 없으나 동문지 성곽 외부의 산사태 지역에 대한 정비 필요 - 미 발굴지에 대한 발굴조사 및 그에 따른 종합정비계획 수립 필요	E	‘14년 예산반영 (산사태 지역 복구)
92	사적 제424호	대한성공회 강화성당	- 앙토 탈락 등 대부분 경미 보수가 필요한 수준이며, 기둥의 충해피해는 지속적으로 관찰 후 보수여부를 판단할 필요가 있음. 다만, 부후가 심각한 우측면 2번째 기둥(1개소)은 보수 필요 - 외삼문은 누수로 인한 목부재의 부식이 심하고 앙토 박락이 진행 중이며, 담장 균열 및 기단 들뜸 현상이 발생되어 보수 필요. 또한 내삼문은 약간의 누수흔적과 기둥 일부의 하부가 훼손되어 외삼문 수리 시 함께 보수 필요 - 서측의 외삼문 진입부에 설치된 장대석 계단은 경관석으로 처리된 주변과 어울리지 않아 개선이 필요함	E	‘15년 예산신청 (외삼문 보수)
93	사적 제427호	부여 왕흥사지	- 국립부여문화재연구소에서 연차적으로 발굴조사를 진행 중에 있으며, 조사결과 등을 토대로 종합정비 계획을 수립하여 체계적인 정비 추진 필요	E	‘15년 예산신청 (종합정비계획 등)
94	사적 제434호	부여 능산리 사지	- 현재 유적 정비공사가 진행 중에 있으며 석축, 기단, 탐방로 일부가 정비된 상태임	E	‘12년 예산반영 (사지 정비)
95	사적 제435호	부여 금강사지	- 발굴조사 이후 복토되어 현재는 유구의 현황을 육안으로 확인할 수 없는 상태이며, 토지매입 후 추가적인 발굴조사가 필요함	E	‘14년 예산반영 (토지매입) ‘15년 예산신청 (발굴조사)
96	사적 제439호	원주 강원감영	- 선화당을 비롯한 건물들의 보존관리 상태는 비교적 양호함. 다만 일부 건물의 앙토 및 아구토 탈락 부분 정비와 선화당 우측 기둥 초석 균열부분 진행여부 관찰 필요 * 현재 2단계 복원공사 실시설계 중	E	‘13년 예산반영 (실시설계 등) ‘15년 예산신청 (복원정비)
97	사적 제440호	서울 초안산 분묘군	- 전반적으로 사적지 관리가 미흡한 실정으로 묘역 등에 대한 체계적인 정비계획이 필요하다고 판단됨	E	‘14년 예산반영 (토지매입) ‘15년 예산신청 (토지매입 및 석물정비)
98	사적 제445호	충주 숭선사지	- ‘12년 종합정비계획이 수립되었고 ’14년 정비사업이 계획되어 있으므로 지속적으로 유구정비 및 발굴이 이루어지면서 정비될 것으로 기대되나, 보존에 신중한 연구와 검토가 필요하다고 판단됨.	E	‘14년 예산반영 (유구정비) ‘15년 예산신청 (발굴조사 및 유구정비)
99	사적 제446호	영월 정양산성	- 현재 연차적인 발굴조사 중이며, 성벽의 잔존상태는 대체로 양호하나 일부 구간에서 배부름, 붕괴 등이 관찰되므로 지속적인 모니터링 필요 - 성벽 보존에 영향을 미치는 수목 및 성벽 위 잡목 제거가 필요하며, 북문지 등 발굴지 구간에 대한 배수대책 마련 필요 - 산성 진입로 및 산성 내 탐방로 일부 구간은 폭이 좁고 산세가 험하여 안전사고의 위험이 있으므로 안전조치 및 충분한 안내 필요	E	‘11년~ 예산반영 (발굴조사) ‘15년 예산신청 (발굴조사 및 북문지 복원)
100	사적 제447호	원주 영원산성	- 현재 연차적인 발굴조사 중으로, 보수정비가 이루어진 구간은 상태가 양호하며, 미정비 구간은 훼손을 막기 위한 보존조치 강구 필요	E	‘13년~ 예산반영 (발굴조사) ‘15년 예산신청 (발굴조사 및 성곽복원)
101	사적 제452호	강화 외성	- 현재 복원·정비되어 있는 성문과 돈대, 성벽의 경우 비교적 잘 유지 관리되고 있으나, 복원되지 않은 강화 외성에 대한 학술·발굴조사가 필요하며, 조사결과에 따라 관람, 관광 등 종합정비계획을 수립하여 체계적으로 복원·정비할 필요가 있을 것으로 사료됨 - 전돌 성벽 구간은 계속해서 발굴조사를 실시하여 그 결과에 따라 정비하고, 발굴조사 된 진해루 및 주변 성벽은 복원되어야 할 것으로 판단됨	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수)
102	사적 제453호	하동읍성	- 읍성은 대부분 붕괴되어 현재 기저부만 남아있고, 남문지 일부 구간만 복원 정비되어 있는 상태로, 종합정비계획에 따른 지속적인 정비가 요구됨(토사유실부, 훼손 관람로 등 정비 필요)	E	‘14년 예산반영 (발굴조사 및 성곽정비) ‘15년 예산신청 (발굴조사 및 성곽정비)
103	사적 제455호	아차산 일대 보루군	- 대체로 보존 관리 상태 양호하나, 수락산 보루는 주변정비 및 안내판 설치 등 미흡 - 1, 3보루는 경계 울타리를 설치하였으나 등산객이 정상부로 통행하고 있어 유적 훼손이 우려됨 - 행정구역상 구리시, 광진구 등 경계에 위치하여 관리 및 유구정비 시 사전 조율이 필요함	E	‘14년 예산반영 (안전시설 등) ‘15년 예산신청 (보루군 보수)
104	사적 제458호	순천 월평 유적	- 문화재구역 토지매입 및 주변정비, 탐방로 개발 등 별도의 조치가 필요할 것으로 판단됨	E	‘15년 예산신청 (토지 매입)
105	사적 제464호	파주 혜음원지	- 호우피해로 인한 유구 정비와 현재 유적 전반에 대한 발굴조사를 실시 중에 있으므로 그 결과에 따라 정비계획 수립 필요	E	‘14년 예산반영 (발굴조사 및 배수로 정비) ‘15년 예산신청 (종합정비계획, 발굴조사 및 배수로 정비 등)
106	사적 제466호	원주 법천사지	- 주변 법천천 일대까지 법천사와 관련된 건물지 유구들이 확인되고 있어 법천사지 전체의 보존관리를 위해 차후 마을까지 문화재구역을 확대 지정함이 바람직함 - 폭우 등으로 인해 발굴된 유구의 유실 등 안전대책을 위한 주의 관찰이 필요하며, 지광국사현묘탑비와 당간지주를 둘러싼 철제 울타리의 부식에 따른 도색 및 현묘탑비 하단부 동절기 보호대책 필요.	E	‘14년 예산반영 (발굴조사 및 토지매입, 탑지 정비) ‘15년 예산신청 (발굴조사 및 토지매입)
107	사적 제467호	연천 호로고루	- 남한지역 내 고구려 역사문화를 대표하는 유적으로 역사교육의 장으로 지속적으로 정비할 필요가 있으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호한 편이나, 편의시설이 부족하여 개선이 요구됨	E	‘14년 예산반영 (탐방로 정비, 주차장 조성) ‘15년 예산신청 (야외 전시장 조성)
108	사적 제470호	구미 황상동 고분군	- 지정구역에 대한 학술연구조사와 함께 종합적인 정비계획 필요 - 사적지 내 무단경작 금지를 알리는 안내판이 있음에도 불구하고 경작행위가 이루어지고 있어 이에 대한 조치 필요	E	‘14년 예산반영 (토지매입) ‘15년 예산신청 (토지매입)
109	사적 제471호	완주 위봉산성	- 미정비 구간에서 성벽 붕괴, 배부름 현상 등이 많이 발생되고 있어, 연차사업을 통한 정비 필요 - 성곽 전 구간에 걸쳐 지장목이 성벽 상부 및 성벽에 인접하여 식생하고 있어 성벽 훼손을 가속화하고 있어 제거 필요 - 관람로 미정비 구간이 많아 성상로가 관람로로 이용될 우려가 있으므로 관람로 정비 필요 - 외래수종 조사를 통한 연차적 외래수종 제거 필요	E	‘14년 예산반영 (성곽 복원)
110	사적 제478호	수원 화성행궁	- 낙남헌 내부 좌측면의 11∼19번 기둥 대량은 충량으로 인하여 균열 및 처짐이 발생되어 충량 하부에 임시적으로 기둥을 받치고 있으며, 19∼22번 기둥 당골벽과 서까래는 균열 및 이격이 발생되어 정밀 안전진단이 필요한 것으로 판단됨	E
111	사적 제480호	남한산성 행궁	- 좌전 석축 변위는 계측기를 통해 진행여부에 대한 지속적인 모니터링 필요 - 그 외 연지 누수, 좌전지붕 누수 등에 대해서는 향후 보수 필요	D	‘14년 예산 반영(연지보수) ‘15년 예산신청 (좌전 삼문 지붕보수)
112	사적 제482호	김제군 관아와 향교	<김제내아> - 겹처마로 인해 출목도리의 집중하중으로 정면의 익공과 창방에서 처짐과 변형, 주두 파손이 주로 발생. - 초석에서 별석을 삽입하여 모르타르로 충진, 정면에서 기단의 침하, 기둥에서 부후와 충해 발생. - 지붕의 하중과 가구의 특성으로 인해 정면의 가구에서 변형과 파손, 초석 별석 등의 문제점으로 인해 정면 퇴칸 가구의 부분 해체 보수 필요. <피금각> - 외부에 노출된 외진주에서 충해와 하부에서 부후가 관찰되며 우측면 행공첨차와 소로, 주심도리와 장혀가 빠져 이격 발생 - 정면 기단에서 침하 등이 발생되어 해체 보수 필요	E
113	사적 제484호	거제현 관아	- 기성관, 질청의 충해 훼손부위에 대한 전체 정밀조사 후 기록화하여 추후 관리 기초자료 확보필요 - 기성관 협칸 뜬장혀 이격 및 우측면 기둥열 이격 등에 대한 지속적인 변위 모니터링 필요	D
114	사적 제489호	춘천 신매리 유적	- 지정구역 내 사유지 매입, 유적에 대한 발굴조사 및 종합정비계획 수립을 통한 체계적인 관리 필요 - 심경 작물 재배로 인해 유적이 확인되는 문화층이 훼손되지 않도록 주의 관찰이 필요	E	‘14년 예산반영 (종합정비계획, 발굴조사 및 토지매입 등) ‘15년 예산신청 (발굴조사 및 토지매입 등)
115	사적 제492호	광양 마로산성	- 동측 및 남측 성벽 주변의 경우 잡목 및 성곽 훼손에 따른 보수가 필요하며, 집수정의 경우 물이 상당부분 고여 있어 원형보존과 관람을 위하여 배수시설 필요 - 노후화되고 주변경관과 어울리지 않는 안내판은 정비가 필요하며, 주차장에 설치돼 있는 간이 또는 이동용(공사용) 화장실은 개선 필요	E	‘14년 예산반영 (잡목제거)
116	사적 제493호	포항 법광사지	- ‘10년부터 발굴조사를 진행 중이며, 향후 조사결과를 반영한 종합정비계획 수립 필요	E	‘10년~ 예산반영 (발굴조사) ‘15년 예산신청 (발굴조사)
117	사적 제494호	정읍 고사부리성	- ‘13년 일부 성벽을 복원하였으며, 향후 연차적으로 복원 정비 예정임. - 성벽 원형이 남아있는 곳에 생육하고 있는 수목의 제거와 탐방로 정비 필요	E	‘14년 예산반영 (성곽 보수) ‘15년 예산신청 (성곽 보수 및 종합정비계획)
118	사적 제500호	용인 보정동 고분군	- 고분군 일부가 습기로 인한 피해가 발생되어 정비를 추진 중에 있으며, 유적 전반에 대한 정비 계획 수립 필요	E	‘10년~ 예산반영 (토지매입)
119	사적 제501호	보령 충청수영성	- 구간별, 단계적 복원 과정에서 시점 및 종점의 접합부에서 배부름, 이격 변형, 상부 국부적 침하 등이 발생 - 배부름 구간은 정기적 모니터링이 필요하며 향후 문루 복원 시 홍예석 해체 보수 필요 - 성곽 상부에 자생 중인 수목 2그루는 뿌리의 성장으로 인해 성곽의 손상 및 붕괴 원인이 될 수 있어 제거 필요.	E	‘14년 예산반영 (잡목 정비) ‘15년 예산신청 (성곽 복원 및 발굴조사)
120	사적 제507호	순천 선암사	- 전반적인 유지관리 상태는 양호하나, 대각암 대선루 협문의 경우 전반적인 훼손이 진행되어 보수 시급	F	‘14년 예산반영 (대선루 협문 보수)
121	사적 제508호	해남 대흥사	- 다른 건물은 보존상태가 양호하나 대웅보전은 좌측 후면 우주가 충(또는 흰개미)에 의한 피해가 매우 심각하므로 주변 모니터링을 통해 원인을 규명하고 방미 방충 처리 및 보수 시급하며, 용화당은 충피가 관찰되는 부분에 대해 모니터링 및 방충처리 필요	D
122	사적 제509호	거제 둔덕기성	- ‘10년 사적지정 이후 주변정비 중으로 종합정비계획에 따른 연차적인 복원 정비가 요구됨 - 동문지∼남문지 사이 일부 복원구간의 석축 배부름 부분은 지속적인 모니터링을 통해 변화양상을 면밀히 관찰할 필요가 있음	E	‘15년 예산신청 (발굴조사)
123	사적 제522호	제주 용담동 유적	- ‘12년 지정에 따른 지정구역내 토지매입, 발굴조사 및 종합정비계획 수립을 통한 체계적인 정비 필요	E	‘14년 예산신청 (토지매입 및 발굴조사) ‘15년 예산신청 (종합정비계획, 토지매입)
124	사적 제525호	파주 이이 유적	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 향후 발굴조사 및 고증 등을 통한 종합정비계획을 수립하여 정비 필요	E	‘15년 예산신청 (종합정비계획, 기와보수 등)

ㅇ 중요민속문화재 : 38건 (기 예산반영 27건/ 예산신청 9건, 예산 미신청 5건)

연번	구분	문화재명	점검 결과	등급	비 고
1	중민 제5호	강릉 선교장	- 일부 기둥, 보 등에서 균열 등이 확인되나 구조적으로 문제가 있는 상태는 아니며 폭설에 따른 훼손 부분는 긴급보수 예정 * 흰개미 가해 흔적에 다른 방충처리 등 필요	F	‘14년 예산반영 (폭설피해 보수)
2	중민 제10호	창녕 술정리 하씨초가	- 전반적으로 보존상태가 양호하나, 마당이 콘크리트로 타설되어 흰개미의 침입 통로 역할을 하고 있다고 보여지므로 흰개미 침입 여부 확인 및 방제, 콘크리트 몰탈 부분 제거, 지붕수리 필요	E	‘14년 예산반영 (방충방염)
3	중민 제26호	정읍 김동수씨 가옥	- 안채 및 안사랑채는 해충방제가 필요 - 약간 기운 듯한 사당은 구조적인 문제는 없으나 지속관찰 필요 - 안행랑채와 호지집 1, 2는 연목부식이 추정되므로 정밀조사 필요	E	‘14년 예산반영 (방충방염)
4	중민 제27호	경주 교동최씨 고택	- 사당은 우수의 흔적과 배면 수목(대나무)으로 인해 습해의 흔적이 나타나므로 보수가 요구되며, 안채 배면 기와 고르기와 행랑채의 보수도 필요할 것으로 보임	E	‘15년 예산신청 (사당 지붕보수)
5	중민 제39호	고창 신재효 고택	- 기둥에 충해 피해가 있으므로 해충방제가 필요하고, 부식된 연목과 평고대와 탈락된 당골벽에 대한 보수가 필요함	E	‘15년 예산신청 (흰개미 피해 목재 해체보수 등)
6	중민 제76호	양동 근암 고택	- 각 건물에 경미한 부분 훼손이 있으나 구조 및 외관 상태 양호. 단, 사당은 구조재 및 수장재 모두 보수가 필요함	E
7	중민 제85호	하회 원지정사	- 오랜 경과 연수에 따른 목재 노후화로 결구부의 이완과 수평부재의 길이 방향 갈램 및 축부재의 비틀림과 갈램이 전체적으로 발생되어 있는데, 특히 정면 좌측 원형우주와 전면 중도리열의 좌․우측면 사각기둥 상부의 결구부 주변에서 발생한 갈라짐은 구조적 안전성에 저해요인으로 작용하고 있으며, 목재의 밀도가 상대적으로 낮은 것을 감안하면 목재의 강도 측면에서 결함이 있는 것으로 판단됨 - 목재에는 충해와 조류에 의한 손상이 구간에 따라 부분적으로 크게 나타나고 있으며, 퇴칸의 마루바닥은 부분적으로 꺼져 있음 - 연좌루도 오랜 경과 연수에 따른 목재의 노후화로 목재의 갈라짐과 결구부의 이완 및 앙토의 탈락이 함께 나타나고 있으며, 누하층 기둥은 재료적 결함도 내포되어 있고 난간 청판은 부분적으로 이탈되거나 탈락되어 있음 - 담장 하부 배수구 2개소 외부 바닥은 지반이 함몰되어 있고, 흙이 외부 석축으로 빠져나오고 있어 배수구 정비 시급함 - 정사 건물에서 비틀림 갈램이 발생한 기둥은 조속한 시일 내에 띠쇠와 같은 보강조치를 우선적으로 실시 필요 - 정사와 연좌루 건물은 구조 안전진단을 통해 구조적인 안전성 확보 여부 평가 필요	E
8	중민 제123호	수원 광주이씨 월곡댁	- 사랑채 서까래 훼손 부분에 대한 시급 보수 필요	E	‘13년 예산반영 (사랑채 보수)
9	중민 제124호	화성 정용채 가옥	- 행랑채 남측 화방벽 이격 및 붕괴 우려로 보수가 필요하며, 전체적으로 기단부가 훼손됨 - 앙토탈락, 미장탈락, 굴뚝 훼손부분에 대해서도 보수 필요	E
10	중민 제126호	여주 김영구 가옥	- 안채는 전체적으로 기둥이 서쪽으로 기울고 변형되어 지속적인 점검이 필요하고 그 결과에 따라 보수·정비 추진이 필요함. - 사랑채 전면과 안채 측면 등 이완․침하가 진행 중인 기단부, 시멘트로 변형되어 있는 고막이부, 사랑채 누각 기둥 기울음 등 가옥 전반에 대한 추가 정비 및 정밀안전진단이 필요할 것으로 판단됨.	E	‘13년 예산반영 (사랑채 보수)
11	중민 제129호	진접 여경구 가옥	- 사랑채 마루 하방 (문틀)의 침하로 마루, 귀틀, 문선의 이격이 발생하였으며 좌측면에서는 화재 흔적이 확인되고 있으며, 사당은 기둥의 뒤틀림으로 인해 마루 귀틀이 이격되었고, 사랑채와 사당, 문간채, 안채 지붕은 홍두깨흙이 흘러내린 상태로 보수정비가 필요함 - 또한, 사랑채와 사당의 마루부분은 관람객 안전사고 및 건물의 손상을 가속화시킬 우려가 있으므로, 보수정비가 필요한 것으로 판단됨	E	‘14년 예산반영 (안채 보수) ‘15년 예산신청 (사랑채, 사당 보수)
12	중민 제134호	보은 선병국 가옥	- 안채에는 관리자가 거주하여 전반적인 관리상태가 양호하나, 행랑채는 가운데칸 내부 파이프의 누수로 인하여 기둥이 부식되는 등 보수가 필요하며 사랑채는 전체적으로 기와 상태가 좋지 않아 추가 조사 필요	E
13	중민 제135호	중원 윤민걸 가옥	- 사랑채가 기울어져 있는 상태로 고임목으로 임시 보강한 상태임 - 기울어짐의 원인에 대한 정밀조사 후 긴급한 보수가 필요함	E	‘14년 예산반영 (사랑채 보수)
14	중민 제136호	괴산 김기응 가옥	- 처마 끝선과 기단 끝선이 인접하여 낙수로 인해 기단석 침하가 발생하고, 배수가 불량하여 마당이 습한 상태임 - 중문채 배면 처마 처짐에 따라 임시 보강중이나 원인 분석 및 조치 필요	E	‘13년 예산반영 (중문채 등 보수)
15	중민 제141호	음성 김주태 가옥	- 대지가 전체적으로 습기가 많아 지붕과 목조에 좋지 않은 영향을 주고 있어 배수체계 정비 시급 - 안채는 지붕 동파 및 누수 등으로 보수 필요 - 사랑채 전체적인 기울임 진행 여부 확인 필요	E	‘15년 예산신청 (안채, 사랑채 보수)
16	중민 제145호	단양 조자형 가옥	- 전반적으로 양호한 상태이나, 문간채 지붕 처마 처짐 및 기와 이완에 따른 보수정비 등 조치 필요	E	‘13년 예산반영 (문간채 지붕 보수) ‘15년 예산신청 (문간채 지붕 보수)
17	중민 제148호	제원 정원태 가옥	- 전선 정리, 창호 등 사랑채의 전반적인 정비가 필요하며, 안채는 현재 보수 중임	E	‘13년 예산반영 (안채 보수)
18	중민 제149호	남원 몽심재	- 안채와 대문채에 경미한 변형과 파손이 발견되나 구조적 문제는 없으나 광채는 외부 담장이 붕괴되어 있으며 사랑채는 내부 천정 및 벽체, 바닥에서 균열 발생, 누수 흔적 등 훼손이 심각하여 보수정비가 계획되어 있음	E	‘14년 예산반영 (사랑채 보수)
19	중민 제151호	나주 홍기응 가옥	- 일부 부재의 균열이 보이고 청소상태는 양호하지 못함 - 이완된 기단석, 파손된 창호, 태풍으로 쓰러진 협문 등 보수 필요	E	‘14년 예산반영 (협문, 석축 보수)
20	중민 제152호	화순 양동호 가옥	- 안채는 초석의 균열로 기둥의 처짐이 있고, 지붕의 누수로 인한 부재 부식으로 구조적 문제점을 안고 있으며, 대문채의 경우 서까래가 우수에 노출되어 있고 기둥이 기울어져 있으므로 시급히 보수 필요	F	‘14년 긴급보수추진
21	중민 제153호	해남 윤탁 가옥	- 각 건물 전반적으로 충에 의한 피해가 심각하며, 특히 별당채의 경우 충의 분비물이 관찰되는 등 훈증처리 및 방미․방충처리 필요	E	‘15년 예산신청 (방충방염)
22	중민 제163호	보성 이용우 가옥	- 전체적인 관리 부실로 주요 구조부에 변형, 변위 및 부식 등의 문제점을 내포하고 있어 보수정비 시급	E
23	중민 제167호	무안 유교리 고가	- 지붕부의 손상이 매우 심각하며 누수로 인한 구조 및 수장재의 피해를 막기 위해 건축주가 응급조치를 취한 상태로, 장기간 방치로 지붕 부재의 손상이 우려되므로 추가 정밀조사 후 조치 필요	F	‘14년 예산반영 (지붕보수)
24	중민 제173호	창양동 후송당	- 건물의 정비․관리상태는 전반적으로 양호하며, 현재 안채, 중문채, 대문채 보수공사 진행 중	E	‘13년 예산반영 (안채 등 보수)
25	중민 제185호	법흥동 고성이씨 탑동파종택	- 안채, 사랑채, 북정 등에서 뒤틀림이 확인되나 안채와 사랑채는 구조적으로 안정된 것으로 보이며, 북정은 뒤틀림이 심화되어 부재 손상이 나타나고 있어 드잡이가 필요한 것으로 판단됨. - 별당채 1동은 현재 보수 공사가 진행되고 있음.	E	‘15년 예산신청 (북정 보수 등)
26	중민 제191호	예산 정동호 가옥	- 현재 공가로 있어 퇴락이 급속도로 진행 중에 있어 이에 대한 대책마련이 시급함 - 안채는 지붕누수로 인한 연목 부식으로 지붕 처짐현상이 발생, 보수정비가 필요함	E	‘15년 예산신청 (안채 보수)
27	중민 제194호	아산 성준경 가옥	- 관리인이 인근 행랑채에 거주하고 있어 관리상태는 양호하나, 사랑채는 기둥과 결구부 파손으로 기울음이 발생하여 통한 해체보수 등 보수정비 필요	E	‘14년 예산반영 (사랑채 보수)
28	중민 제206호	합천 묘산묵와 고가	- 근년의 보수로 건물 전반의 보존상태가 대체로 양호하나, 살림채 기울음 방지 조치와 도리의 부식으로 처져 있는 중문간채의 조속한 보수 필요	E
29	중민 제207호	함양 허삼둘 가옥	- 화재로 손상된 안채는 ’12년에 보수하고 ’13년부터는 사랑채를 비롯한 행랑채, 문간채, 곳간채, 대문채 등 나머지 건물 보수와 마당 및 담장 등주변 정비가 이루어지고 있는 중으로 모든 공사가 마무리되면 곽내 전체가 양호한 모습을 되찾을 것으로 판단됨	E	'13년 예산반영 (사랑채, 행랑채 보수 등)
30	중민 제231호	홍성 엄찬 고택	- 소유자가 거주하지 않는 공가로 관리상태가 좋지 않음 - 소유권 분쟁으로 관리가 곤란했으나, 최근 일원화되어 관리환경 개선 기대 - 지붕 누수 등으로 방까지 훼손되었으며, 전반적 보수정비 필요	F	‘14년 예산반영 (지붕, 굴뚝 보수)
31	중민 제234호	영광 연안김씨 종택	- 폭설로 호지집 배면 지붕 붕괴, 긴급 보수 필요 - 담장 균열, 중문채 기와 이완, 고막이벽 탈락 등 경미보수 필요	F	‘13년 예산반영 (호지집 보수)
32	중민 제256호	울릉 나리동 너와집 및 투막집	- 너와집 및 투막집은 흙과 너와, 억새 이엉이라는 재료적 특성으로 인하여 정기적인 보수 필요	E	‘13년 예산반영 (너와집 보수)
33	중민 제257호	울릉 나리동 투막집	- 투막집은 흙과 억새 이엉이라는 재료적 특성으로 인해 정기적인 보수 필요	E	‘13년 예산반영 (투막집 보수)
34	중민 제268호	안동 번남댁	- 현재 대문채는 해체 보수 공사가 진행 중이고 안채의 경우 건물축이 기울어져 부재 파손이 진행 중인 상태로 확인되며 드잡이 공사가 필요할 것으로 판단됨	E	‘14년 예산반영 (안채, 사랑채 등 보수) ‘15년 예산신청 (안채 드잡이 등)
35	중민 제269호	장흥 신와 고택	- 중요민속문화재로 승격된 지 2년밖에 되지 않아 관리상태가 양호하지 못하므로 전반적인 보수정비 필요	E	‘14년 예산반영 (헛간채, 축사 보수) ‘15년 예산신청 (우물 등 정비)
36	중민 제271호	영덕 영양남씨 난고종택	- 최근에 보수사업을 실시한 난고정 및 주사는 상태가 양호하며, 나머지 다른 건물은 보수 중임	E	‘13년 예산반영 (정침, 만취헌 등 보수)
37	중민 제272호	안동 광산김씨 탁청정공파 종택	- ‘13년 사업으로 정침 보수중임	E	‘13년 예산반영 (정침 보수)
38	중민 제273호	논산 백일헌 종택	- 관리자가 거주하고 있으며 전반적인 관리상태는 양호하지만, 안채 기단은 처마 내밀기선보다 외곽으로 확장․변형되었고, 이로 인해 우천 시 낙수물이 기단 내부로 유입되어 근본적인 대책이 필요한 상황 - 기단, 마루, 벽체 등 부분적인 보수공사 필요함	E	‘13년 예산반영 (석축, 협문 등 보수)

연번	구분	문화재명	점검 결과	등급	비 고
1	등록문화재 제9호	청주 문화동 일·양 절충식 가옥	- 전체적으로 잘 보존 관리되고 있으나 2층 화장실 부분의 침하는 원인규명 후 보수하여야 할 것으로 판단됨	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
2	등록문화재 제13호	서울공업고등학교 본관	- 건물노후로 인한 마감재 탈락과 건물 누수현상이 있는 상태이나 전반적으로 양호한 상태임	E	’14년 예산반영 (방수공사)
3	등록문화재 제16호	광주 전라남도청 구 본관	- 아시아문화전당 조성을 위한 공사 중	E	자체 추진중 (전시관 조성)
4	등록문화재 제18호	대전 충청남도청 구 본관	- 구조적인 큰 문제는 확인되지 않았으나, 외벽 2층 상부의 동일한 높이에서 건물의 거의 모든 구간에 걸쳐 수평 방향 균열이 확인되므로 원인 확인 및 보수가 필요함 - 외부 및 내부 마감재료의 균열 및 표면 부식, 박락 등에 대한 전반적인 보수가 필요함	E
5	등록문화재 제19호	구 산업은행 대전지점	- 구조적인 큰 문제는 확인되지 않았으나, 타일, 코니스를 비롯한 외부 마감 및 장식 부재에 대한 균열 및 박락, 오염 등이 확인됨 - 계단실에서 확인되는 누수는 마감재를 따라 1층까지도 영향을 주고 있으므로, 보다 정밀한 조사를 통한 원인 제거 및 마감재 보수가 필요함	E
6	등록문화재 제22호	철원 노동당사	- 전쟁으로 인한 지붕파괴(지속적인 외부 노출의 원인)로 백화현상 및 마감재 탈락 등 균열이 진행됨에 따라 지붕 보호시설 필요	D
7	등록문화재 제30호	구 목포공립 심상소학교	- ‘05년 구조안전조사에서 D 등급 판정을 받은 건물로 그 이후 별다른 조치가 이루어지지 않고 있어 빠른 시일 내 재 사 등 구체적인 향후 계획이 요구됨 - 또한 지붕 누수가 매우 심각하여(4면 여러곳) 천장, 벽체 등이 심하게 훼손되어 있어 시급히 보수가 필요하며 일층 중앙 복도의 마루 상태도 불량하며 여러 사정으로 현재 건물 사용은 중단된 상태임.	E	’14년 예산반영 (안전진단 및 건물 보수)
8	등록문화재 제32호	여수 구 애양원교회	- 보존관리 상태는 비교적 양호하지만 내부 미장이 탈락되어 있고 2층 예배당 천장의 일부가 처져 있으며 지붕 트러스 내부의 전기배선 시설이 복잡하게 얽혀 있어 화재의 위험이 있음	E	’14년 예산반영 (전기시설 정비)
9	등록문화재 제51호	밀양 삼랑진역 급수탑	- 90여년이 경과한 급수탑으로 현재 용도 폐기되어 방치된 상태임. 지붕의 골함석이 노후로 인해 부식되어 누수 현상이 나타나고 있으며, 지하층에 물이 고이고, 담쟁이가 외벽을 뒤덮고 있는 등 여러 문제가 나타나고 있어 전반적인 문화재 보존을 위해서는 전반적인 보수 보강이 필요함.	E
10	등록문화재 제57호	옥천 죽향초등학교 구 교사	- 현재 죽향초교 자료관으로 사용하여 비교적 관리가 양호하나 후면 복도 일부가 벽체가 밀림 현상으로 침하되어 있음. - 외벽 전면 비늘판벽 일부가 균열과 도색이 탈락됨 - 복도 벽체 네 곳에 지반 침하에 의해 균열	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
11	등록문화재 제99호	한국전력공사 대전보급소	- 우측 벽면의 균열이 다수 확인되며 일부 구간을 임시 보수하였으나, 균열의 원인 확인 및 구체적인 보수 방안 마련 필요 - 건물 외부 전반에 걸친 재료의 노후화 및 오염, 건물 하단부 재료 변형 등 활용을 위한 변형이 발생함	E
12	등록문화재 제101호	대전 충청남도청 구관사 1·2·5·6호와 부속창고	- 건물 주변 배수 정비를 통해 더 이상의 훼손을 방지하고, 각 건물 전반에 대한 보수가 필요함 - 사용에 따른 변형에 대한 원형 고증 및 복원과 관사촌에 대한 활용방안의 수립을 통해, 보다 적극적인 관리와 활용이 요구됨	E
13	등록문화재 제107호	춘천 강원도지사 구 관사	- 관리상태 양호하나, 외벽 보수 및 도색 공사 필요	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
14	등록문화재 제113호	제주 이승만 별장	- 문화재 보수정비가 이루어져 현재 상태 양호함	E	’14년 예산반영 (해체 보수)
15	등록문화재 제117호	구 함평성당	- 대체로 양호하나 외벽 벽돌구조상에 일부분 균열이 관찰되고 있으며, 추후 지속적으로 모니터링하여 균열 진행여부 판단필요	E	’14년 예산반영 (창호 보수)
16	등록문화재 제118호	함평 월호리 일본식 가옥과 창고	- 대체로 양호하나, 지붕은 누수로 인한 해체보수가 필요함	E	’14년 예산반영 (지붕 보수)
17	등록문화재 제134호	서울 동선동 권진규 아틀리에	- 후면 석축에서 배출되는 지하수의 처리가 필요하고, 주변공사에 의한 영향 검토 필요	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
18	등록문화재 제151호	밀양 교동 근대 한옥	- 습기로 인해 고막이벽과 외벽이 부분적으로 파손된 상태이며, 사랑채, 중사랑채의 처마부분 앙토 탈락과 산자, 연목, 추녀의 부식이 보이므로 지붕과 처마의 수리가 요구됨. 하부가 부식된 기둥은 보수보강이 필요함	E
19	등록문화재 제152호	밀양 퇴로리 근대 한옥	- 과도한 습기로 인해 고막이벽과 외벽이 부분적으로 파손, 붕괴된 상태이며, 사랑채의 처마부분 앙토 탈락과 산자 부식이 있음. 사당의 부식된 풍판과 연목 및 사당, 대문채의 노후 기와는 교체를 요함.	E
20	등록문화재 제159호	광주 구 수피아여학교 커티스 메모리얼 홀	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나 지붕의 누수가 관찰되어 보수 필요	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
21	등록문화재 제166호	구 태백등기소	- 벽체 보조기둥의 부분 훼손이 심하여 보수가 시급함	E
22	등록문화재 제175호	정읍 신태인 구 도정공장 창고	- 전체적으로 관리가 필요한 상태로 기와 보수공사가 시급하게 보임.	E	’15년 예산신청 (지붕 보수)
23	등록문화재 제177호	구 부안금융조합	- 근대문화유산 등록면적(155.93㎡)과 증축 부분(창고,화장실)에 대한 원형복원이 필요하며, 지붕누수로 인한 보수가 필요함. - 누수로 인한 천정 구조체 이상 여부는 추가조사가 필요함	E
24	등록문화재 제182호	군산 발산리 구 일본인 농장 창고	- 보수정비 중임	E	’13년 예산반영 (창고 보수)
25	등록문화재 제184호	군산 해망굴	- 내부 마감재 등 일부 손상 등에 따른 보수정비 필요	E	’14년 예산반영 (터널 보수)
26	등록문화재 제186호	김제 구 백구금융조합	- 전체적으로 건물 및 주변정비 공사 중	E	’13년 예산반영 (건물 주변정비)
27	등록문화재 제191호	진안 강정리 근대 한옥	- 2014년 석면 슬레이트를 무석면 슬레이트로 교체 추진 중이며, 토석담장 보수와 전통과 어울리지 않는 철대문을 목부재 문으로 교체 필요	E	’14년 예산반영 (지붕 보수)
28	등록문화재 제200호	창원 소답동 김종영 생가	- 수목 및 배수로 정비 및 과도한 습기로 고막이벽이 훼손되고 있어 안채 아궁이, 굴뚝 복원이 필요하고, 구들 내 습기를 배출할 필요가 있음. 특히 아랫채 배면의 붕괴된 담과 석축 및 부식된 기둥(아랫채)은 시급한 수리를 요함.	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
29	등록문화재 제203호	거창 정장리 양식 가옥	- ‘00년 수리 후 다른 이상은 없으나 양쪽 측면으로 낸 창호의 하부에 바로 들이친 비가 스며들어 방 등의 천장과 벽체를 손상하고 있음. 장마철 이전에 보수가 이루어져야 할 것으로 판단됨	E	’15년 예산신청 (지붕 보수)
30	등록문화재 제208호	군산 구 임피역	- 외부 벽체 파손 등 보수 필요	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
31	등록문화재 제213호	정읍 진산동 영모재	- 대체로 양호하나 담장 일부 구간이 파손되어 있고, 구들의 보수가 필요함 - 문간채 옆의 경관을 해치고 있는 조립식 화장실의 경우 경관과 어울리게 개축하여 관람객의 편의를 제공하여야 할 것으로 사료됨	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
32	등록문화재 제222호	곡성 구 삼기면사무소	- 창호의 처짐과 벽체 균열, 지붕가구의 처짐 및 변형으로 인한 누수 등 성능저하 현상이 발생하였고, 지붕 내림마루와 기와 파손이 확인됨. 주요 구조부의 변형과 누수 등으로 인하여 지붕구조의 부식과 누전의 위험이 있으므로 주요부분에 대한 보수가 필요함	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
33	등록문화재 제223호	광양 서울대학교 남부연습림 관사	- 건물 내에 각종 부재 훼손 등에 따른 개보수 사업을 ‘12년부터 연차적 추진 중에 있음	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
34	등록문화재 제232호	공주 금강철교	- ‘11년 공주시에서 실시한 정밀안전진단 결과, 주부재 및 보조부재에 강재 균열이 발생, 받침장치 및 신축이음장치 교체, 강재 균열 보수 등을 실시하여 구조적 결함은 개선된 상태	E	’13년 예산반영 (철교 보수)
35	등록문화재 제233호	공주 중학동 구 선교사 가옥	- 누수로 인한 지하실 및 내벽의 상황 심각 - 벽을 중심으로 한 방수 및 보수 공사 필요	E	’14년 예산반영 (벽체 보수)
36	등록문화재 제235호	울릉 도동리 일본식 가옥	- 전반적으로 양호함 - ‘10년 정비사업 이후 전체적으로 양호한 상태이나, 지붕 도색과 배면 마당 정비 등이 필요함	E	’14년 예산반영 (지붕 보수)
37	등록문화재 제248호	구 일본우선주식회사 인천지점	- 최근 보수가 이루어지지 않아 건축물의 훼손상태가 심함	E	’14년 예산반영 (외벽 보수)
38	등록문화재 제251호	대구 대봉배수지	- 전체적으로 벽체 도색이 벗겨지고 지붕은 들뜨고 칠이 벗겨졌으며, 곰팡이가 피고 칠 벗겨진 곳이 다수 있어 보수가 필요함	E
39	등록문화재 제253호	영천 과전동 일본식 가옥	- 지붕이 노후되고 상태가 불량하여 지붕보수 필요	E	’14년 예산반영 (지붕 보수)
40	등록문화재 제257호	봉화 척곡교회	- 예배당은 건물이 전체적으로 오래되고, 목부재가 약한 상태이나 구조적 안전에 큰 지장은 없는 상태이며, 명동서숙은 전체적으로 상태가 매우 양호함	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
41	등록문화재 제259호	거창 황산마을 옛 담장	- ‘08년에서 ’13년에 걸쳐 보수가 이루어진 부분은 양호한 상태이며, 보수가 이루어지지 않은 집 담장들의 경우는 벽체부분의 이상은 없으나 위에 올린 기와가 매우 노후하였거나 일부 탈락하는 경우도 있음	E	’14년 예산반영 (담장 보수)
42	등록문화재 제260호	산청 단계마을 옛 담장	- 붕괴된 담과 석축, 붕괴 위험이 있는 담은 우선적으로 보수 필요	E	’14년 예산반영 (담장 보수)
43	등록문화재 제264호	강진 한골목 옛 담장	- 변형된 담장의 원형 복원을 지속적으로 추진해야 할 것으로 사료됨.	E	’14년 예산반영 (담장 보수)
44	등록문화재 제276호	정읍 나용균 생가와 사당	- 대체적으로 양호하나, 사당 삼문 기단이 부동침하 징후가 있어 건물이 기울어 있는 상태로 지속적인 관찰이 요구됨	D
45	등록문화재 제280호	부여 반교마을 옛 담장	- 지속적으로 담장의 복원 및 정비구간을 확장하고 있으며, 금년도 도로 정비를 통해 현황이 보다 개선될 것으로 예상됨 - 돌을 사용하여 쌓은 담장으로 무너짐을 제외한 문제는 확인되지 않으나, 일부 구간은 적절하지 못한 재료를 사용하거나, 무너진 상태로 방치되어 금년도 보수 시, 포함하여 정비하는 것이 필요함	E	’14년 예산반영 (담장 보수)
46	등록문화재 제281호	산청 남사마을 옛 담장	- 붕괴된 담과 석축 및 붕괴 위험이 있는 담은 우선적으로 보수	E	’14년 예산반영 (담장 보수)
47	등록문화재 제283호	신안 비금도 내촌마을 옛 담장	- ‘09년부터 옛 담장 보수정비 사업을 연차적 추진 중에 있음	E	’14년 예산반영 (담장 보수)
48	등록문화재 제285호	칠곡 구 왜관터널	- 전체적으로 백화현상 및 변색이 있고 누수가 있으므로 관련 대책 마련 필요	E	’14년 예산반영 (터널 보수)
49	등록문화재 제288호	영덕 송천예배당	- 현재 예배당으로 사용하고 있으며, 노후 및 변형으로 보수가 필요할 것으로 판단됨	E	’14년 예산반영 (예배당 보수)
50	등록문화재 제289호	구 문경금융조합 사택	- 관리상태는 비교적 양호하나 변형된 부분이 다소 나타나고 있음. 원형 복원과 함께 담장, 창고 등도 보수하여야 할 것으로 판단됨	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
51	등록문화재 제292호	경주 우안양수장	- 전체적으로 파손이 심하여 보수 필요	F	’15년 예산신청 (건물 보수)
52	등록문화재 제293호	청도 이호우와 이영도 생가	- 건물 외부는 기울어짐이 전면 쪽으로 진행 중 - 건물주의 관리가 불량하고 주변 정비 필요	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
53	등록문화재 제297호	영동 심천역	- 일부분의 벽면 균열 및 창하부의 벽체 밀림 등에 따른 보수 후 도색 필요	E	’14년 예산반영 (역사 보수)
54	등록문화재 제300호	서울 구 화랑대역	- 역사 보수 및 리모델링 공사 예정	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
55	등록문화재 제301호	여수 구 율촌역	- 역사 1동, 광장 일곽, 철로 및 승강장이 등록되어 있으나 폐쇄된 후 방치되어 전면적인 보수가 필요한 상황임	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
56	등록문화재 제306호	제주 사라봉 일제 동굴진지	- 주 1회 순찰 및 주변환경 정비 실시 - 동굴이 훼손위험에 노출되어 있으며, 총 8기의 동굴 가운데 일부 내부 상태가 불량하여 향후 훼손 및 안전방지를 위한 대책 마련 시급	D	’15년 예산신청 (동굴 정비)
57	등록문화재 제307호	제주 어승생악 일제 동굴진지	- 한라산 국립공원관리사무소에서 매일 순찰 및 주변환경 정비 실시 - 동굴의 안전 및 보존상의 대책마련이 요구됨. - 일부 출입구 부분 함몰이 진행 중이므로 이에 따른 대책마련이 요구됨	D
58	등록문화재 제308호	제주 가마오름 일제 동굴진지	- 총 17기 동굴 가운데 일부 내부 상태가 불량하여 향후 훼손 및 안전방지를 위한 대책마련이 시급함	D
59	등록문화재 제309호	제주 서우봉 일제 동굴진지	- 일부 출입구 및 내부부분 함몰진행 중이므로 대책 마련이 요구됨	D
60	등록문화재 제310호	제주 셋알오름 일제 동굴진지	- 개인사유지로 정비 및 관리에 어려움 있음 - 출입구 및 내부가 지속적인 낙석 등이 발생하고 있어 출입구 및 내부에 장기적 보존관리를 위해 상시 모니터링 필요	D
61	등록문화재 제311호	제주 일출봉 해안 일제 동굴진지	- 장기적인 보존관리를 위해 지속적인 관심 필요 - 출입구 및 내부가 지속적인 낙석 등이 발생하고 있어 출입구 및 내부에 장기적인 보존관리를 위해 상시 모니터링 필요	D
62	등록문화재 제313호	제주 송악산 해안 일제 동굴진지	- 1,2번 동굴 상부 낙반으로 인한 입구차단 됨	D
63	등록문화재 제324호	구 한일은행 강경지점	ㆍ내부를 리모델링하여 새롭게 단장하여 활용 중	D
64	등록문화재 제330호	부산 수정동 일본식 가옥	- 해체보수 등 현재 보수정비 중	E	’14년 예산반영 (해체 보수)
65	등록문화재 제331호	대전 수운교 봉령각	- 현재 공사 중으로 보수이외의 부분 양호함	E	’13년 예산반영 (해체 보수)
66	등록문화재 제332호	대전 수운교 용호당	- 현재 보수 수리 중으로 주변 석축정비가 필요함	E	’13년 예산반영 (해체 보수)
67	등록문화재 제337호	강경 화교학교 교사와 사택	- 사택은 보수 공사를 실시하여 전반적인 상태가 양호하나, 교사는 건물 전체가 노후화되고, 제대로 관리되지 못하고 있어 보수가 필요함	E
68	등록문화재 제349호	부산 초량동 일본식 가옥	- 가옥보수 등 보수정비 추진 예정	E	’14년 예산반영 (가옥 보수)
69	등록문화재 제365호	의령 오운마을 옛 담장	- 현재 보수된 구간은 양호하나, 담장 등 보수가 필요한 부분은 우선순위를 정해 연차적으로 보수추진 필요	E	’14년 예산반영 (담장 보수)
70	등록문화재 제371호	횡성성당	- 건축물의 전반적 상태는 양호하나 성당지붕(함석) 노후화로 누수가 발생하여 보수 필요	E
71	등록문화재 제377호	대전 대흥동 일․양 절충식 가옥	- 공동주택 신축으로 이전 및 복원공사가 진행 중이며, 공동주택은 준공되었으나 문화재 이전 작업은 공사중단 상태임. - 이전조건 이행을 통한 문화재 이전복원공사 준공이 요구됨	E	자체 추진중 (이전 복원)
72	등록문화재 제404호	용인 장욱진 가옥	- 한옥은 협문 보수 및 흰개미 방충작업 필요 - 양옥은 지붕부 일부 처짐에 대한 정밀조사 필요 - 창호 탈락 및 누수부 보수 필요	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
73	등록문화재 제444호	구 광양군청	- 전반적으로 건물의 상태는 양호하나, 외벽 도색의 탈락이 심하여 보수 필요	E	자체 추진중 (외벽 도색)
74	등록문화재 제455호	고양 행주성당	- 동측 처마 서까래 처짐 드에 따른 보수 필요	E	’14년 예산반영 (성당 보수)
75	등록문화재 제471호	남양주 흥국사 대방	- 해체보수 공사 진행 중	E	’14년 예산반영 (해체 보수)
76	등록문화재 제513호	목포 천주교 구 교구청	- 본 건물은 전반적으로 보수 계획이 확정되어 현재 설계사무소와 관계기관이 세부적인 보수 절차를 논의하고 있음. 가능한 건립 당시의 원 모습대로 복원이 필요하며 충분한 시간적 여유를 갖고 전문가의 지속적 자문 하에 보수가 요구됨	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
77	등록문화재 제514호	서울 이준 묘소	- 담장이 노후화된 철조망으로 되어 있어 품위 있는 휀스 등으로 교체 요망	E	’14년 예산반영 (묘소 정비)
78	등록문화재 제515호	서울 손병희 묘소	- 곡장이나 망주석의 보수가 필요하며, 보수 시 기초를 넓고 견고하게 하고 동결선 이하로 시공 필요	E	’14년 예산반영 (곡장 보수)
79	등록문화재 제516호	서울 이시영 묘소	- 묘역 잔디 교체, 문인상 교체, 비석 기단 보수 필요	E	’14년 예산반영 (묘소 정비)
80	등록문화재 제520호	서울 신익희 묘소	- 둘레석 보수 및 묘역 주변 관리 필요	E	’14년 예산반영 (묘소 정비)
81	등록문화재 제521호	서울 방학동 전형필 가옥	- ‘13년도부터 보수예산을 확보하여 보수공사 진행 중임	E	’14년 예산반영 (건물 보수)
82	등록문화재 제530호	서울 여운형 묘소	- 펜스의 노후로 미관상태 좋지 않아 교체가 요구되며, 관리인 거주하는 관리동은 노후되어 미관상 불량하므로 주변정비 필요	E	’14년 예산반영 (묘소 정비)
83	등록문화재 제540호	영암선 개통 기념비	- 전체적인 안전에는 문제가 없으나, 문화재 등록 이전에 철도공사 측에서 시멘트로 보수한 부분에 대해서는 재정비 및 주변정비가 필요	E	’14년 예산반영 (기념비 보수)
84	등록문화재 제569호	인천 세관 구 창고와 부속동	- 구 창고는 이전 복원되어 시설상태는 양호하나, 좌측면 외벽에 누수현상이 보이며, 벽체 외부 보존처리가 필요 - 사무실은 천막으로 지붕 누수를 막고 있으며, 건물이 증축 되어 있는 등 보수․복원이 필요함	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
85	등록문화재 제570호	대구 구 교남 YMCA 회관	- 전체적으로 건물의 상태는 양호하나, 외벽면 벽돌의 풍화, 내부의 변화에 따른 사용 용도별 정비 등 전반적인 보수계획이 필요함	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
86	등록문화재 제571호	예천 윤우식 생가	- 일부 번와 공사 및 기둥보수가 필요함	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
87	등록문화재 제572호	거창 구 자생의원	- 근대 의료박물관으로 용도변경 및 동 용도로 사용하기 위한 전면해체 후 리모델링 공사가 진행 중에 있음	E	자체 추진중 (리모델링)
88	등록문화재 제581호	대구 삼덕초등학교 구 관사	- 외벽과 건물의 내부는 상당히 퇴락되어 있어 전체적인 보수가 필요한 것으로 판단됨	E	’15년 예산신청 (건물 보수)
89	등록문화재 제583호	서울 흥천사 대방	- 부식된 서까래와 기둥의 보수가 필요하고 전반적인 구조 상태에 대한 조사 필요	F	’14년 예산반영 (해체 보수)

ㅇ 등록문화재 : 89건 (기 예산반영 52건/ 예산신청 16건, 예산 미신청 22건)

□ 시․도지정문화재

연번	시도	종별	지정번호	문화재명	등급	비고
1	서울	시도유형	제89호	보타사 마애불좌상	D
2	서울	시도유형	제7호	성제묘	E
3	서울	시도유형	제12호	효령대군 이보묘역	E
4	서울	시도유형	제16호	삼군부 청헌당	E
5	서울	시도유형	제33호	홍지문 및 탕춘대성	E
6	서울	시도유형	제35호	성공회 서울성당	E
7	서울	시도유형	제37호	삼군부 총무당	E
8	서울	시도유형	제51호	기기국 번사창	E
9	서울	시도유형	제72호	뚝도수원지 제1정수장	E
10	서울	시도유형	제93호	원지동 석불입상 및 석불	E
11	서울	시도기념물	제25호	숙용심씨 묘표	D
12	서울	시도기념물	제7호	만해 한용운 심우장	E
13	서울	시도기념물	제9호	망원정 터	E
14	서울	시도기념물	제11호	허가바위	E
15	서울	시도기념물	제18호	구 용산수위관측	E
16	서울	시도기념물	제20호	구세군 중앙회관	E
17	서울	시도기념물	제28호	도봉서원과 각석군	E
18	서울	시도민속	제2호	서빙고동 부군당	E
19	서울	시도민속	제7호	장교동 한규설 대감가	E
20	서울	시도민속	제9호	도정궁 경원당	E
21	서울	시도민속	제11호	상허 이태준 가옥	E
22	서울	시도민속	제13호	원서동 백홍범 가옥	E
23	서울	시도민속	제15호	경운동 민병옥 가옥	E
24	서울	시도민속	제16호	월계동 각심재	E
25	서울	시도민속	제17호	용강동 정구중 가옥	E
26	서울	시도민속	제21호	숭보사	E
27	서울	시도민속	제22호	가회동 백인제가	E
28	서울	시도민속	제25호	장위동 김진흥 가옥	E
29	서울	시도민속	제29호	체부동 홍종문 가옥	E
30	서울	시도민속	제33호	필운동 홍건익 가옥	E
31	부산	시도유형	제4호	망미루	E
32	부산	시도유형	제5호	독진대아문	E
33	부산	시도유형	제8호	장관청	E
34	부산	시도유형	제11호	원효암 동편삼층석탑	E
35	부산	시도유형	제12호	원효암 서편삼층석탑	E
36	부산	시도유형	제14호	만덕사지 당간지주	E
37	부산	시도유형	제21호	군관청	E
38	부산	시도유형	제106호	장안사 명부전	E
39	부산	시도기념물	제3호	만덕사지	E
40	부산	시도기념물	제4호	배산성지	E
41	부산	시도기념물	제5호	동래읍 성지	E
42	부산	시도기념물	제8호	부산좌수영성지	E
43	부산	시도기념물	제40호	기장읍성	E
44	부산	시도기념물	제45호	해운대 석각	E
45	부산	시도기념물	제46호	해운대 동백섬	D
46	부산	시도기념물	제48호	기장 죽성리 왜성	E
47	부산	시도기념물	제54호	정과정유적지	E
48	부산	시도기념물	제59호	기장산성	E
49	부산	시도기념물	제60호	동래부 동헌	E
50	부산	시도기념물	제61호	동래향교	E
51	부산	시도민속	제6호	장산 마고당․천재단	E
52	부산	문화재자료	제65호	동래향교 반화루	E
53	대구	시도유형	제11호	동화사 극락전	E
54	대구	시도유형	제34호	남지장사 청련암	E
55	대구	시도유형	제1호	선화당	E
56	대구	시도유형	제7호	파계사원통전	E
57	대구	시도유형	제24호	선교사 스윗츠 주택	E
58	대구	시도유형	제25호	선교사 챔니스 주택	E
59	대구	시도유형	제26호	선교사 블레어 주택	E
60	대구	시도유형	제30호	대구 제일교회	E
61	대구	시도유형	제32호	도곡재	E
62	대구	시도유형	제36호	달성 하목정	E
63	대구	시도유형	제44호	남산초등학교 강당	E
64	대구	시도유형	제48호	구 대구상업학교 본관	E
65	대구	시도기념물	제6호	팔거산성	E
66	대구	시도기념물	제10호	국우동 탱자나무	E
67	대구	시도기념물	제11호	예연서원	E
68	대구	시도기념물	제15호	봉무동 고분군	E
69	대구	문화재자료	제6호	칠곡향교 대성전	D
70	대구	문화재자료	제2호	구암서원 숭현사	E
71	대구	문화재자료	제7호	파계사 설선당	E
72	대구	문화재자료	제8호	파계사 산령각	E
73	대구	문화재자료	제11호	파계사 기영각	E
74	대구	문화재자료	제14호	야수정	E
75	대구	문화재자료	제16호	동화사 수마제전	E
76	대구	문화재자료	제23호	성유스티노 신학교	E
77	대구	문화재자료	제32호	이양서원	E
78	대구	문화재자료	제41호	수구당	E
79	대구	문화재자료	제42호	유가만세교	E
80	대구	문화재자료	제43호	소재사 대웅전	E
81	대구	문화재자료	제49호	대구 동화사 감로도	E
82	대구	문화재자료	제50호	대구 동화사 사천왕도	E
83	인천	시도유형	제8호	인천우체국	E
84	인천	시도유형	제11호	인천향교	E
85	인천	시도유형	제12호	부평향교	E
86	인천	시도유형	제16호	인천창영초등학교(구)교사	E
87	인천	시도유형	제17호	구)제물포구락부	E
88	인천	시도유형	제19호	구)일본58은행지점(중구 요식업조합)	E
89	인천	시도유형	제20호	용흥궁	E
90	인천	시도유형	제25호	강화유수부 동헌	E
91	인천	시도유형	제26호	강화유수부 이방청	E
92	인천	시도유형	제28호	교동향교	E
93	인천	시도유형	제39호	영화초등학교 본관동	E
94	인천	시도유형	제41호	강화 온수리성공회 사제관	E
95	인천	시도유형	제45호	전등사 법화경판	E
96	인천	시도유형	제47호	전등사 업경대	E
97	인천	시도유형	제60호	강화 솔정리 고씨가옥	E
98	인천	시도유형	제62호	백련정사 칠성도	E
99	인천	시도유형	제63호	신간소문입식운기론오	D
100	인천	시도기념물	제1호	문학산성	E
101	인천	시도기념물	제10호	계양산성	E
102	인천	시도기념물	제20호	강화전성	E
103	인천	시도기념물	제23호	교동읍성	E
104	인천	시도기념물	제27호	강화 인산리 석실분	E
105	인천	시도기념물	제31호	강화 대산리 지석묘	E
106	인천	시도기념물	제33호	검단 대곡동 지석묘군	E
107	인천	시도기념물	제35호	김상용 순절비	E
108	인천	시도기념물	제36호	양헌수 승전비	E
109	인천	시도기념물	제37호	망양 돈대	E
110	인천	시도기념물	제38호	건평 돈대	E
111	인천	시도기념물	제39호	굴암 돈대	E
112	인천	시도기념물	제40호	미루지 돈대	E
113	인천	시도기념물	제41호	북일곶 돈대	E
114	인천	시도기념물	제48호	교산리고인돌군	E
115	인천	시도기념물	제49호	강화 통제영학당지	E
116	인천	시도기념물	제51호	청․일조계지 경계계단	E
117	인천	시도기념물	제52호	이찰․이율형제 정려	E
118	인천	시도기념물	제55호	삼목도 선사주거지	E
119	인천	시도기념물	제64호	강화 망산봉수	E
120	인천	문화재자료	제9호	원층사지	E
121	인천	문화재자료	제10호	선수돈대	E
122	인천	문화재자료	제17호	화도 돈대	E
123	광주	시도유형	제14호	증심사 석조보살입상	D
124	광주	시도유형	제6호	전남도청 회의실	E
125	광주	시도기념물	제5호	허백련 춘설헌	E
126	광주	문화재자료	제12호	양과동정	D
127	광주	문화재자료	제13호	부용정	E
128	광주	문화재자료	제17호	삼거동 고인돌군	E
129	광주	문화재자료	제27호	광주 수피아 여자고등학교 소강당	E
130	대전	시도유형	제3호	회덕 동춘고택	E
131	대전	시도유형	제4호	남간정사	E
132	대전	시도유형	제29호	안동권씨 유회당 종가	E
133	대전	시도기념물	제14호	사정성	E
134	대전	시도기념물	제26호	단재 신채호선생 생가지	E
135	대전	시도기념물	제39호	궁동 유적	E
136	대전	시도기념물	제47호	송기수의 묘역	E
137	대전	문화재자료	제1호	삼매당	E
138	대전	문화재자료	제2호	창계숭절사	E
139	대전	문화재자료	제4호	문충사	E
140	대전	문화재자료	제6호	진잠향교 대성전	E
141	대전	문화재자료	제25호	김정선생 묘소 일원	E
142	대전	문화재자료	제30호	수정재	E
143	대전	문화재자료	제31호	월송재	E
144	대전	문화재자료	제33호	은진송씨 승지공파 재실	E
145	대전	문화재자료	제34호	파평윤씨 서윤공파 고택	E
146	대전	문화재자료	제37호	관동묘려	E
147	대전	문화재자료	제44호	오정동 선교사촌	E
148	대전	문화재자료	제54호	백운루	E
149	울산	시도유형	제4호	운흥사지 부도	E
150	울산	시도유형	제6호	어물동 마애여래좌상	E
151	울산	시도기념물	제6호	개운포 성지	E
152	울산	시도기념물	제7호	위열공 김취려의 묘	E
153	울산	시도기념물	제8호	은현리 적석총	E
154	울산	시도기념물	제14호	화정 천내봉수대	E
155	울산	시도기념물	제17호	유포석보	E
156	울산	시도기념물	제18호	남목마성	E
157	울산	시도기념물	제19호	언양 천전리성	E
158	울산	시도기념물	제34호	문수산성지	E
159	울산	시도기념물	제35호	서생포 만호진성	E
160	울산	문화재자료	제2호	만정헌	E
161	울산	문화재자료	제3호	울산 학성이씨 근재공 고택	E
162	울산	문화재자료	제5호	박상진의사 생가	D
163	울산	문화재자료	제7호	울산왜성	E
164	울산	문화재자료	제8호	서생포왜성	E
165	울산	문화재자료	제9호	대안동 신흥사 구 대웅전	E
166	울산	문화재자료	제14호	운화리성지	E
167	울산	문화재자료	제15호	비옥산성	E
168	울산	문화재자료	제17호	석계서원	D
169	세종	시도기념물	제1호	운주산성	E
170	세종	시도기념물	제4호	이성	E
171	세종	시도기념물	제5호	금이성	E
172	세종	시도기념물	제7호	전의향교	E
173	세종	시도기념물	제9호	부강 남성골산성	E
174	세종	문화재자료	제7호	금남 남산영당	E
175	세종	문화재자료	제9호	금남 모인당	E
176	세종	문화재자료	제10호	부강 보만정 및 검담서원 묘정비	E
177	경기	시도유형	제2호	숭렬전	E
178	경기	시도유형	제5호	침괘정	D
179	경기	시도유형	제8호	덕봉서원	F
180	경기	시도유형	제10호	우저서원	E
181	경기	시도유형	제37호	매산리 석불입상	D
182	경기	시도유형	제71호	홍계남장군 고루비	E
183	경기	시도유형	제75호	인평대군 치제문비	D
184	경기	시도유형	제83호	보광사 대웅보전	D
185	경기	시도유형	제84호	여주 대로사비	D
186	경기	시도유형	제97호	죽산리 석불입상	E
187	경기	시도유형	제98호	여주 계신리 마애여래입상	D
188	경기	시도유형	제105호	이항로선생 생가	E
189	경기	시도유형	제108호	석남사 대웅전	E
190	경기	시도유형	제114호	안성 칠장사 대웅전	D
191	경기	시도유형	제126호	구리 나만갑선생 신도비	E
192	경기	시도유형	제138호	심원사지 부도군	E
193	경기	시도유형	제160호	여주 도곡리 석불좌상	D
194	경기	시도유형	제174호	청원사 대웅전	D
195	경기	시도유형	제175호	정무공 오정방 고택	E
196	경기	시도유형	제186호	회룡사 오층석탑	E
197	경기	시도유형	제279호	남양주 묘적사 팔각다층탑	F
198	경기	시도기념물	제17호	채제공선생 묘	E
199	경기	시도기념물	제37호	정문부장군 묘	E
200	경기	시도기념물	제44호	처인성	E
201	경기	시도기념물	제52호	이방실장군 묘	E
202	경기	시도기념물	제69호	죽주산성	E
203	경기	시도기념물	제73호	별망성지	E
204	경기	시도기념물	제76호	이천 설성산설성지	E
205	경기	시도기념물	제81호	서운산성	E
206	경기	시도기념물	제88호	신숙주선생 묘	D
207	경기	시도기념물	제123호	양평군 함왕성지	E
208	경기	시도기념물	제134호	신익희 생가	D
209	경기	시도기념물	제135호	안재홍 생가	D
210	경기	시도기념물	제138호	망이산성	E
211	경기	시도기념물	제158호	학곡리 고인돌	D
212	경기	시도기념물	제159호	수안산성	E
213	경기	시도기념물	제161호	만년제	E
214	경기	시도기념물	제162호	자유의 다리	D
215	경기	시도기념물	제173호	춘곡 정탁 묘	E
216	경기	시도기념물	제196호	월롱산성	E
217	경기	시도기념물	제215호	할미산성	E
218	경기	시도기념물	제218호	덕진산성	E
219	경기	시도기념물	제221호	불암산성	E
220	경기	시도민속	제7호	양평 창대리 고가	E
221	경기	시도민속	제9호	남양주 덕릉마을 산신각	D
222	경기	시도민속	제10호	전음애이자 고택	D
223	경기	시도민속	제11호	이포리 옹기 가마	E
224	경기	문화재자료	제3호	여주향교	D
225	경기	문화재자료	제13호	광주향교	E
226	경기	문화재자료	제20호	지평향교	E
227	경기	문화재자료	제21호	용천리 삼층석탑	D
228	경기	문화재자료	제22호	이천향교	F
229	경기	문화재자료	제29호	김포향교	E
230	경기	문화재자료	제30호	통진향교	E
231	경기	문화재자료	제37호	영월루	E
232	경기	문화재자료	제55호	이천보 고가	E
233	경기	문화재자료	제56호	남양주 흥국사 대웅보전	F
234	경기	문화재자료	제60호	삼막사 명부전	E
235	경기	문화재자료	제62호	용인 목신리 석조여래입상	F
236	경기	문화재자료	제69호	고양향교	E
237	경기	문화재자료	제70호	이천 이평리 석불입상	D
238	경기	문화재자료	제74호	홍승인 고가	E
239	경기	문화재자료	제79호	월산대군 사당	E
240	경기	문화재자료	제90호	이원익 종택	E
241	경기	문화재자료	제157호	고양 경주 김씨의 정공파 영사정	E
242	강원	시도유형	제6호	경포대	E
243	강원	시도유형	제26호	자규루 및 관풍헌	E
244	강원	시도유형	제45호	오봉서원	E
245	강원	시도유형	제46호	임경당	E
246	강원	시도유형	제58호	황산사	E
247	강원	시도유형	제60호	횡성 신대리 삼층석탑	D
248	강원	시도유형	제61호	삼척 교수당	E
249	강원	시도유형	제62호	강릉 호해정	E
250	강원	시도유형	제76호	삼척 영은사 대웅보전	E
251	강원	시도유형	제77호	삼척 영은사 팔상전	E
252	강원	시도유형	제79호	강릉 심상진 가옥	E
253	강원	시도유형	제82호	동해 심상열 가옥	E
254	강원	시도유형	제83호	동해 김형기 가옥	E
255	강원	시도유형	제88호	정선 이종후 가옥	E
256	강원	시도유형	제91호	양양 이두형 가옥	E
257	강원	시도유형	제96호	강릉 조수환 가옥	E
258	강원	시도유형	제98호	춘천향교	E
259	강원	시도유형	제102호	삼척향교	E
260	강원	시도유형	제103호	원주 보문사 청석탑	D
261	강원	시도유형	제127호	삼척 흥전리 삼층석탑재	D
262	강원	시도유형	제145호	구룡사 보광루	F
263	강원	시도기념물	제6호	흥령선원지	E
264	강원	시도기념물	제26호	춘천 봉의산성	E
265	강원	시도기념물	제29호	운산리 은행나무	E
266	강원	시도기념물	제31호	영월 연하동굴	E
267	강원	시도기념물	제32호	영월 대야동굴	E
268	강원	시도기념물	제33호	정선 화암굴	E
269	강원	시도기념물	제34호	정선 비룡굴	E
270	강원	시도기념물	제36호	강릉 서대굴	E
271	강원	시도기념물	제38호	강릉 비선굴	D
272	강원	시도기념물	제39호	태백 용연굴	E
273	강원	시도기념물	제40호	삼척 저승굴	E
274	강원	시도기념물	제41호	삼척 활기굴	E
275	강원	시도기념물	제44호	춘천 만천리 백로 및 왜가리 번식지	D
276	강원	시도기념물	제45호	춘천 증리 고분군	E
277	강원	시도기념물	제46호	춘천 신매리 석실고분	E
278	강원	시도기념물	제47호	홍천 물걸리사지	E
279	강원	시도기념물	제49호	평창 수항리사지	E
280	강원	시도기념물	제50호	인제 한계사지	E
281	강원	시도기념물	제58호	태백 월둔동굴	E
282	강원	시도기념물	제59호	삼척 늑구리 은행나무	E
283	강원	시도기념물	제63호	화천 화음동 정사지	F
284	강원	시도기념물	제68호	정선 고성리 산성	F
285	강원	시도기념물	제70호	정선 송계리 산성 및 고분군	F
286	강원	시도기념물	제80호	평창 노산성	F
287	강원	시도민속	제6호	정선 백전리 물레방아	E
288	강원	문화재자료	제5호	금란정	E
289	강원	문화재자료	제7호	신흥사	E
290	강원	문화재자료	제18호	상원사 대웅전	E
291	강원	문화재자료	제19호	입석사 석탑	D
292	강원	문화재자료	제23호	보덕사 극락보전	E
293	강원	문화재자료	제28호	주천 삼층석탑	D
294	강원	문화재자료	제30호	유동리 오층석탑	F
295	강원	문화재자료	제34호	상동리 삼층석탑 및 석불좌상	E
296	강원	문화재자료	제37호	보현사 대웅전	D
297	강원	문화재자료	제41호	영월 요선정	E
298	강원	문화재자료	제42호	월정사 부도군	D
299	강원	문화재자료	제55호	강릉 최근배 가옥	E
300	강원	문화재자료	제57호	강릉 김윤기 가옥	E
301	강원	문화재자료	제60호	강릉 남진용 가옥	E
302	강원	문화재자료	제65호	춘천 최재근 가옥	E
303	강원	문화재자료	제68호	춘천 김정은 가옥	D
304	강원	문화재자료	제69호	홍천 김학균 가옥	E
305	강원	문화재자료	제71호	영월 김종길 가옥	E
306	강원	문화재자료	제74호	평창 지동봉 가옥	E
307	강원	문화재자료	제79호	양양 김성래 가옥	E
308	강원	문화재자료	제80호	양양 조규승 가옥	E
309	강원	문화재자료	제87호	강릉 조철현 가옥	E
310	강원	문화재자료	제91호	강릉 박창규 가옥	E
311	강원	문화재자료	제98호	원주향교	E
312	강원	문화재자료	제99호	홍천향교	E
313	강원	문화재자료	제100호	횡성향교	E
314	강원	문화재자료	제102호	화천향교	E
315	강원	문화재자료	제103호	인제향교	E
316	강원	문화재자료	제104호	간성향교	E
317	강원	문화재자료	제108호	삼척 신흥사 설선당및심검당	E
318	강원	문화재자료	제116호	양양 명주사 부도군	D
319	강원	문화재자료	제117호	인제 갑둔리 오층석탑 외 주변탑재 1식	E
320	충북	시도유형	제15호	충청도병마절도사 영문	E
321	충북	시도유형	제16호	보은 법주사 세존사리탑	E
322	충북	시도유형	제20호	제천 청풍 금남루	D
323	충북	시도유형	제29호	괴산 봉학사지 오층석탑	E
324	충북	시도유형	제35호	청풍 팔영루	D
325	충북	시도유형	제40호	괴산 청안향교	E
326	충북	시도유형	제42호	옥천 이지당	E
327	충북	시도유형	제49호	청원 문의 문산관	E
328	충북	시도유형	제57호	충주향교	E
329	충북	시도유형	제65호	청주 보살사 오층석탑	E
330	충북	시도유형	제67호	충주 제금당	E
331	충북	시도유형	제73호	영동 자풍서당	E
332	충북	시도유형	제75호	증평 광덕사 석조여래입상	E
333	충북	시도유형	제76호	충주 창동리 마애여래상	D
334	충북	시도유형	제79호	보은 법주사 자정국존비	E
335	충북	시도유형	제94호	청원 문의향교	E
336	충북	시도유형	제95호	보은향교	E
337	충북	시도유형	제96호	보은 회인향교	E
338	충북	시도유형	제98호	옥천 청산향교	E
339	충북	시도유형	제100호	영동 황간향교	F
340	충북	시도유형	제101호	진천향교	E
341	충북	시도유형	제102호	괴산향교	E
342	충북	시도유형	제103호	괴산 연풍향교	E
343	충북	시도유형	제104호	음성향교	F
344	충북	시도유형	제105호	제천향교	E
345	충북	시도유형	제108호	묵정영당	E
346	충북	시도유형	제126호	괴산 각연사 대웅전	E
347	충북	시도유형	제132호	제천 신륵사 극락전	E
348	충북	시도유형	제142호	진천 이시발 신도비	D
349	충북	시도유형	제145호	청주 신전동 고가	E
350	충북	시도유형	제146호	영동 묵정리 고가	E
351	충북	시도유형	제147호	영동 가곡리 고가	E
352	충북	시도유형	제162호	괴산 연풍 풍락헌	D
353	충북	시도유형	제176호	영모재	E
354	충북	시도유형	제184호	영동 영국사 석종형승탑	D
355	충북	시도유형	제185호	영동 영국사 구형승탑	D
356	충북	시도유형	제204호	보은 법주사 석옹	E
357	충북	시도유형	제242호	충주 청룡사 위전비	E
358	충북	시도유형	제244호	제천 두학동 석조여래입상	E
359	충북	시도기념물	제9호	정송강사	E
360	충북	시도기념물	제12호	괴산 충민사	E
361	충북	시도기념물	제13호	옥천 후율당	D
362	충북	시도기념물	제35호	제천 덕주산성	E
363	충북	시도기념물	제43호	보은 상현서원	D
364	충북	시도기념물	제77호	이상설 생가	D
365	충북	시도기념물	제85호	무농정지	E
366	충북	시도기념물	제87호	박약재	E
367	충북	시도기념물	제110호	충주 대림산성	E
368	충북	시도기념물	제119호	충주 조동리 고인돌	E
369	충북	시도기념물	제121호	청주 부모산성	E
370	충북	시도기념물	제125호	청원 양성산성	E
371	충북	시도기념물	제137호	충주 견학리 토성	E
372	충북	시도기념물	제138호	증평 이성산성	E
373	충북	시도기념물	제139호	청주 현풍곽씨 효자비 및 묘소	E
374	충북	시도기념물	제142호	영동 일제재 일원	E
375	충북	시도기념물	제145호	청주 양수척 효자비	E
376	충북	시도민속	제8호	청원 과필헌 고택	E
377	충북	시도민속	제17호	괴산 이창훈 가옥	E
378	충북	문화재자료	제4호	선병묵 고가	E
379	충북	문화재자료	제5호	선병우 고가	E
380	충북	문화재자료	제17호	주성강당	E
381	충북	문화재자료	제24호	덕양서당	E
382	충북	문화재자료	제34호	영동 박사삼 묘표	E
383	충북	문화재자료	제37호	청주 한월동 고가	E
384	충북	문화재자료	제40호	진천 교성리 연화대좌	D
385	충북	문화재자료	제44호	보은 최재한 가옥	E
386	충북	문화재자료	제59호	청원 백족사 삼층석탑	E
387	충북	문화재자료	제86호	옥천 예곡정사	E
388	충남	시도유형	제3호	신안사 대광전	E
389	충남	시도유형	제10호	논산 원목다리<원항교>	D
390	충남	시도유형	제17호	여민루	D
391	충남	시도유형	제24호	부여 석목리 석조비로자나불좌상	E
392	충남	시도유형	제28호	흥주사 삼층석탑	E
393	충남	시도유형	제37호	공북루	E
394	충남	시도유형	제40호	보령 관아문	E
395	충남	시도유형	제41호	서산 관아문 및 외동헌	D
396	충남	시도유형	제42호	직산현 관아	E
397	충남	시도유형	제65호	남포 관아문	E
398	충남	시도유형	제80호	신원사 대웅전	E
399	충남	시도유형	제83호	이광임 선생 고택	E
400	충남	시도유형	제87호	홍성 상하리 미륵불	E
401	충남	시도유형	제96호	부여동헌	E
402	충남	시도유형	제97호	홍산객사	E
403	충남	시도유형	제105호	갑사 대웅전	E
404	충남	시도유형	제122호	몽산리 석가여래좌상	E
405	충남	시도유형	제125호	흥학당	E
406	충남	시도유형	제129호	영사암	E
407	충남	시도유형	제140호	부여 홍산상 천리마애불입상	E
408	충남	시도유형	제155호	돈암서원 유경사	E
409	충남	시도유형	제178호	홍산 형방청	D
410	충남	시도유형	제194호	논산 충헌사	E
411	충남	시도유형	제196호	서산 동문동당간지주	E
412	충남	시도유형	제210호	충청수영 내삼문	E
413	충남	시도유형	제211호	갑사 내원암	E
414	충남	시도유형	제220호	아산 용화사 석조여래입상	E
415	충남	시도기념물	제6호	숭선군 묘	E
416	충남	시도기념물	제10호	남포읍성	E
417	충남	시도기념물	제20호	노성 궐리사	E
418	충남	시도기념물	제21호	아산 공세곶고지	E
419	충남	시도기념물	제28호	홍성지석묘	E
420	충남	시도기념물	제30호	예산산성	E
421	충남	시도기념물	제42호	공주 공산성 연지	E
422	충남	시도기념물	제51호	고간원지	E
423	충남	시도기념물	제56호	황산성	E
424	충남	시도기념물	제83호	금산백령성	E
425	충남	시도기념물	제91호	당진 면천읍성	E
426	충남	시도기념물	제92호	논산 황화산성	E
427	충남	시도기념물	제96호	서천 남산성	E
428	충남	시도기념물	제99호	공주 옥녀봉성	E
429	충남	시도기념물	제103호	이응로 선생 사적지	E
430	충남	시도기념물	제108호	목천향교	E
431	충남	시도기념물	제114호	아산향교	E
432	충남	시도기념물	제118호	노성향교	E
433	충남	시도기념물	제119호	연산향교	E
434	충남	시도기념물	제120호	은진향교	D
435	충남	시도기념물	제125호	부여향교	E
436	충남	시도기념물	제130호	서천향교	E
437	충남	시도기념물	제132호	정산향교	E
438	충남	시도기념물	제133호	청양향교	E
439	충남	시도기념물	제137호	덕산향교	E
440	충남	시도기념물	제140호	당진향교	E
441	충남	시도기념물	제149호	홍성신금성	E
442	충남	시도기념물	제153호	은산당산성	E
443	충남	시도기념물	제162호	당진 성상리 산성	E
444	충남	시도기념물	제164호	예산성당	E
445	충남	시도기념물	제165호	홍성 결성읍성	E
446	충남	시도민속	제12호	윤일선 가옥	D
447	충남	시도민속	제15호	아산 윤승구 가옥	E
448	충남	시도민속	제18호	청양 윤남석 가옥	F
449	충남	시도민속	제21호	서산 김동진 가옥	D
450	충남	시도민속	제22호	서산 유상묵 가옥	F
451	충남	시도민속	제24호	청양 임찬주 가옥	E
452	충남	시도민속	제25호	청양 임석주 가옥	E
453	충남	시도민속	제26호	아산 김효직 가옥	E
454	충남	시도민속	제27호	당진 송규섭 가옥	E
455	충남	시도민속	제31호	청양 임동일 가옥	E
456	충남	문화재자료	제12호	영남루	E
457	충남	문화재자료	제19호	용강서원	F
458	충남	문화재자료	제20호	조헌사당(표충사)	E
459	충남	문화재자료	제53호	갑사 삼성각	E
460	충남	문화재자료	제56호	영규대사비	E
461	충남	문화재자료	제64호	마곡사 명부전	E
462	충남	문화재자료	제75호	죽림서원	D
463	충남	문화재자료	제76호	행림서원	E
464	충남	문화재자료	제78호	금곡서원	E
465	충남	문화재자료	제79호	관촉사석문	E
466	충남	문화재자료	제80호	쌍계사부도	E
467	충남	문화재자료	제87호	효암서원	E
468	충남	문화재자료	제89호	화성리 오층석탑	E
469	충남	문화재자료	제102호	칠산서원	E
470	충남	문화재자료	제133호	비인읍성	F
471	충남	문화재자료	제134호	한산읍성	E
472	충남	문화재자료	제137호	오천향교 대성전	E
473	충남	문화재자료	제138호	화암서원	F
474	충남	문화재자료	제146호	보령성곽	E
475	충남	문화재자료	제156호	두릉산성	E
476	충남	문화재자료	제176호	장복리 삼층석탑	E
477	충남	문화재자료	제184호	석곡리 석탑	E
478	충남	문화재자료	제199호	부성사	D
479	충남	문화재자료	제203호	석남리 석불입상	E
480	충남	문화재자료	제207호	송곡서원	E
481	충남	문화재자료	제244호	신창학성	E
482	충남	문화재자료	제278호	논산 신기리 지석묘	E
483	충남	문화재자료	제279호	방기옥 가옥	E
484	충남	문화재자료	제280호	유봉영당	E
485	충남	문화재자료	제281호	덕산사	E
486	충남	문화재자료	제283호	충헌공 윤전 사우	D
487	충남	문화재자료	제289호	고령박씨 종중 재실	E
488	충남	문화재자료	제290호	민익현 가옥	E
489	충남	문화재자료	제292호	임수택 가옥	E
490	충남	문화재자료	제304호	편무성 가옥	F
491	충남	문화재자료	제308호	모원재	E
492	충남	문화재자료	제316호	금암리 염선재	E
493	충남	문화재자료	제323호	봉곡사 대웅전 및 고방	E
494	충남	문화재자료	제327호	아인리 석탑	E
495	충남	문화재자료	제350호	충헌공 윤전 재실	D
496	충남	문화재자료	제359호	파평윤씨 덕포공 재실	E
497	충남	문화재자료	제360호	홍성 장곡산성	E
498	충남	문화재자료	제365호	당진 포진성	E
499	충남	문화재자료	제368호	홍산 태봉산성	E
500	충남	문화재자료	제373호	보령 성주사지 석불입상	E
501	충남	문화재자료	제379호	두마 신원재	E
502	충남	문화재자료	제383호	논산 영사재	E
503	충남	문화재자료	제390호	공주 이유태 유허지	E
504	충남	문화재자료	제396호	백파이상영당 및 승무재	D
505	충남	문화재자료	제407호	논산 염술재	E
506	충남	문화재자료	제411호	충청수영 장교청	E
507	충남	문화재자료	제412호	충청수영 진휼청	E
508	충남	문화재자료	제413호	부여 무량사 영산전	E
509	충남	문화재자료	제414호	청양 평택임씨 재실	E
510	전북	시도유형	제8호	남원향교 대성전	E
511	전북	시도유형	제9호	김제향교 대성전	E
512	전북	시도유형	제34호	고창 무장객사	E
513	전북	시도유형	제42호	안국사 극락전	E
514	전북	시도유형	제58호	수성당	E
515	전북	시도유형	제69호	위봉사 요사	E
516	전북	시도유형	제75호	태인동헌	E
517	전북	시도유형	제77호	흥성동헌	E
518	전북	시도유형	제91호	용오정사	E
519	전북	시도유형	제100호	김기서 강학당	E
520	전북	시도유형	제114호	선국사 대웅전	E
521	전북	시도유형	제115호	익산향교 대성전	E
522	전북	시도유형	제121호	태인향교 만화루	E
523	전북	시도유형	제125호	내소사 설선당과 요사	E
524	전북	시도유형	제151호	수운정	E
525	전북	시도유형	제157호	무성리 석불입상	E
526	전북	시도유형	제180호	남원 죽산박씨 종가	E
527	전북	시도유형	제217호	용주암 석조여래입상	E
528	전북	시도기념물	제6호	이병기선생 생가	E
529	전북	시도기념물	제15호	남원 금남재	E
530	전북	시도기념물	제35호	마이산탑	E
531	전북	시도기념물	제39호	인촌선생 생가	E
532	전북	시도기념물	제106호	공덕면의 은행나무	E
533	전북	시도민속	제21호	장재영 가옥	E
534	전북	시도민속	제23호	김안균 가옥	E
535	전북	시도민속	제24호	채원병 가옥	E
536	전북	시도민속	제29호	김정회 고가	E
537	전북	시도민속	제35호	덕치리 초가	E
538	전북	시도민속	제37호	이배원 가옥	E
539	전북	문화재자료	제3호	학소암	E
540	전북	문화재자료	제5호	관성묘	E
541	전북	문화재자료	제12호	황강서원	E
542	전북	문화재자료	제14호	진안향교 대성전	E
543	전북	문화재자료	제31호	월강사	E
544	전북	문화재자료	제34호	화산사	E
545	전북	문화재자료	제35호	압계서원	E
546	전북	문화재자료	제36호	창계서원	E
547	전북	문화재자료	제53호	용장서원	E
548	전북	문화재자료	제57호	유애묘	E
549	전북	문화재자료	제74호	고부향교 대성전	E
550	전북	문화재자료	제75호	태인향교 대성전	E
551	전북	문화재자료	제79호	도계서원	E
552	전북	문화재자료	제83호	여산향교 대성전	E
553	전북	문화재자료	제85호	함열향교 대성전	E
554	전북	문화재자료	제86호	용안향교 대성전	E
555	전북	문화재자료	제88호	남원사 미륵전	E
556	전북	문화재자료	제95호	임피향교 대성전	E
557	전북	문화재자료	제108호	흥덕향교 대성전	E
558	전북	문화재자료	제113호	금구향교 대성전	E
559	전북	문화재자료	제119호	정상윤 가옥	E
560	전북	문화재자료	제128호	망해사 낙서전	E
561	전북	문화재자료	제136호	금산교회	E
562	전북	문화재자료	제141호	옥산서원	E
563	전북	문화재자료	제142호	주천서원	E
564	전북	문화재자료	제155호	풍양사	E
565	전북	문화재자료	제157호	서강사	E
566	전북	문화재자료	제160호	백산서원	E
567	전북	문화재자료	제161호	분양서원	E
568	전북	문화재자료	제162호	덕천사	E
569	전북	문화재자료	제180호	천주교 신성공소	E
570	전북	문화재자료	제190호	고창 화동서원 정모재	E
571	전남	시도유형	제12호	구례 사도리 삼층석탑	E
572	전남	시도유형	제32호	백양사 극락보전	E
573	전남	시도유형	제34호	나주 쌍계정	E
574	전남	시도유형	제39호	고하도 이충무공 기념비	E
575	전남	시도유형	제50호	천은사 극락보전	E
576	전남	시도유형	제82호	태안사 능파각	E
577	전남	시도유형	제103호	담양 향교	E
578	전남	시도유형	제104호	창평 향교	E
579	전남	시도유형	제112호	낙안향교	E
580	전남	시도유형	제120호	장성 오산창의비와 창의사	E
581	전남	시도유형	제131호	장성 내계리 오층석탑	D
582	전남	시도유형	제132호	화엄사 구층암 석등	E
583	전남	시도유형	제139호	용흥사 부도군	F
584	전남	시도유형	제254호	순천 송광사 응진당	E
585	전남	시도유형	제272호	곡성리 석조 여래좌상	E
586	전남	시도유형	제275호	화순 운주사 마애여래좌상	E
587	전남	시도유형	제296호	해남 대흥사 대웅보전	E
588	전남	시도기념물	제6호	면앙정	E
589	전남	시도기념물	제8호	팔열부정각	E
590	전남	시도기념물	제53호	최희량장군 신도비	E
591	전남	시도기념물	제56호	용산재 및 덕양사	E
592	전남	시도기념물	제63호	장성 고산서원	E
593	전남	시도기념물	제131호	완도 법화사지	E
594	전남	시도기념물	제159호	고흥 유둔리 덕암 지석묘군	E
595	전남	시도기념물	제177호	광양 불암산성	E
596	전남	시도기념물	제178호	광양 중흥산성	E
597	전남	시도기념물	제188호	무안 남안리 태봉 고분군	E
598	전남	시도기념물	제192호	화순 천덕리 회덕 고분군	E
599	전남	시도기념물	제193호	화순 오성산성	E
600	전남	시도기념물	제194호	화순 비봉산성	E
601	전남	시도기념물	제195호	화순 철옹산성	E
602	전남	시도기념물	제204호	진도 망금산 관방성	E
603	전남	시도기념물	제205호	영광 법성진성	E
604	전남	시도기념물	제206호	고흥 절이도 목장성	E
605	전남	시도기념물	제210호	고흥 오치음성	E
606	전남	시도기념물	제221호	장흥 풍길리 청자요지	E
607	전남	시도기념물	제234호	진도 금갑진성	E
608	전남	시도민속	제10호	나주 홍기종 가옥	E
609	전남	시도민속	제30호	승주 조순탁 가옥	F
610	전남	시도민속	제42호	담양 고정주 가옥	F
611	전남	시도민속	제47호	강진 효정재	E
612	전남	시도민속	제48호	보성 충의당	E
613	전남	문화재자료	제19호	보리암	E
614	전남	문화재자료	제23호	태안사	E
615	전남	문화재자료	제24호	관음사	E
616	전남	문화재자료	제35호	천은사	D
617	전남	문화재자료	제61호	죽수절제아문	E
618	전남	문화재자료	제67호	화순 영벽정	D
619	전남	문화재자료	제82호	법천사 목우암	E
620	전남	문화재자료	제85호	원갑사	E
621	전남	문화재자료	제86호	정수루	E
622	전남	문화재자료	제88호	심향사	D
623	전남	문화재자료	제99호	기영정	E
624	전남	문화재자료	제112호	진원성	E
625	전남	문화재자료	제117호	신안 안좌 방월리 지석묘	E
626	전남	문화재자료	제118호	금오산성지	E
627	전남	문화재자료	제122호	화순 해망서원	D
628	전남	문화재자료	제137호	목포진지	E
629	전남	문화재자료	제169호	동백정	E
630	전남	문화재자료	제194호	신안 흑산 진리 지석묘군	E
631	전남	문화재자료	제200호	담양 연동사지 삼층석탑	E
632	전남	문화재자료	제214호	순천 선암사 측간	E
633	전남	문화재자료	제229호	장성 평리 부귀동 고분	E
634	전남	문화재자료	제256호	화순 운주사 거북바위 오층석탑	E
635	전남	문화재자료	제261호	보성 봉강리 정씨 고택	E
636	전남	문화재자료	제278호	영광 침류정	E
637	경북	시도유형	제25호	안동 흥해배씨 임연재 종택	E
638	경북	시도유형	제28호	예안향교	D
639	경북	시도유형	제36호	은곡서당	E
640	경북	시도유형	제42호	어은정 및 재사	E
641	경북	시도유형	제47호	청량사 유리보전	E
642	경북	시도유형	제51호	회연서원	E
643	경북	시도유형	제73호	하천재<부비각>	E
644	경북	시도유형	제80호	난포 고택	E
645	경북	시도유형	제81호	우금촌두암 고택	F
646	경북	시도유형	제84호	환성사 심검당	D
647	경북	시도유형	제108호	안동 하리동삼층석탑	D
648	경북	시도유형	제109호	안동 죽전동삼층석탑	F
649	경북	시도유형	제110호	안동 막곡동삼층석탑	E
650	경북	시도유형	제115호	선본암 삼층석탑	E
651	경북	시도유형	제128호	초암사 동부도	E
652	경북	시도유형	제130호	부석사 삼층석탑	E
653	경북	시도유형	제135호	불영사 삼층석탑	D
654	경북	시도유형	제143호	성주 성산관	D
655	경북	시도유형	제146호	안동 풍산류씨 금계재사	F
656	경북	시도유형	제149호	오미동 도림강당	E
657	경북	시도유형	제150호	의성향교	E
658	경북	시도유형	제154호	봉화 오전리 석조아미타여래좌상	D
659	경북	시도유형	제162호	대둔사 대웅전	D
660	경북	시도유형	제163호	성주 백세각	D
661	경북	시도유형	제169호	의성만취당	E
662	경북	시도유형	제170호	예천권씨 종가문적	E
663	경북	시도유형	제173호	대지재사	E
664	경북	시도유형	제174호	칠성루 및 휴계재사	E
665	경북	시도유형	제180호	안동 임하동오층석탑	E
666	경북	시도유형	제184호	보광사 극락전	D
667	경북	시도유형	제191호	경주향교	E
668	경북	시도유형	제201호	진보향교	D
669	경북	시도유형	제210호	용궁향교	E
670	경북	시도유형	제212호	도주관	E
671	경북	시도유형	제220호	노후 및 노홍신도비	F
672	경북	시도유형	제253호	봉화향교	D
673	경북	시도유형	제263호	육의당	E
674	경북	시도유형	제264호	종선정	D
675	경북	시도유형	제277호	금대정사	E
676	경북	시도유형	제290호	상달암	E
677	경북	시도유형	제295호	용천사 대웅전	E
678	경북	시도유형	제299호	사룡산 금정암 제석탱	E
679	경북	시도유형	제301호	의성 석탑리방단형적석탑	D
680	경북	시도유형	제310호	영주 용혈리 와요지	E
681	경북	시도유형	제313호	안동 광흥사 장금자사경	E
682	경북	시도유형	제319호	은해사 백흥암 감로왕도	E
683	경북	시도유형	제328호	봉정사 소장유물	E
684	경북	시도유형	제342호	은해사 대웅전 후불탱화 및 삼장탱화	E
685	경북	시도유형	제348호	칠곡 가실성당	E
686	경북	시도유형	제368호	안동 석탑사 목조관세음보살좌상	E
687	경북	시도유형	제371호	정수사 영산회상도	E
688	경북	시도유형	제372호	정수사 지장시왕도	E
689	경북	시도유형	제380호	예천 서악사 석가모니 후불탱	E
690	경북	시도유형	제388호	영주 금양정사	E
691	경북	시도유형	제389호	성주 예산리 만산댁	E
692	경북	시도유형	제393호	청도 장육산 마애여래좌상	D
693	경북	시도유형	제408호	문경 대승사 묘적암나옹화상영정	E
694	경북	시도유형	제411호	문경 혜국사 대웅전목조삼존불좌상	E
695	경북	시도유형	제420호	영천 영지사 대웅전	E
696	경북	시도유형	제423호	울진 불영사 신중탱화	E
697	경북	시도유형	제426호	의성 대곡사 지장보살도	E
698	경북	시도유형	제427호	의성 대곡사 삼화상, 조사진영	E
699	경북	시도유형	제431호	상주 관음사 아미타회상도	E
700	경북	시도유형	제437호	상주 도림사 청동유물 일괄	E
701	경북	시도유형	제443호	의성 경덕사 소장 고문서 및 유물	E
702	경북	시도유형	제449호	경주 남산 지암곡 제3사지 삼층석탑	E
703	경북	시도유형	제465호	구미 선산향교	D
704	경북	시도유형	제467호	상주 함창향교	E
705	경북	시도유형	제468호	상주 남장사 일주문	D
706	경북	시도유형	제473호	청도 적천사 대웅전	D
707	경북	시도유형	제477호	봉화사미정	E
708	경북	시도기념물	제41호	월천서당	E
709	경북	시도기념물	제47호	화산산성	E
710	경북	시도기념물	제53호	견훤산성	E
711	경북	시도기념물	제56호	고산서원	E
712	경북	시도기념물	제61호	흥암서원	D
713	경북	시도기념물	제62호	임고서원	E
714	경북	시도기념물	제65호	검산성	E
715	경북	시도기념물	제87호	신돌석장군 생가지	E
716	경북	시도기념물	제94호	귀암정사	E
717	경북	시도기념물	제105호	독용산성	E
718	경북	시도기념물	제125호	상주 병풍산 고분군	E
719	경북	시도기념물	제126호	함창 오봉산 고분군	E
720	경북	시도기념물	제134호	용산산성	E
721	경북	시도기념물	제138호	개암종택	E
722	경북	시도기념물	제144호	고천서원	E
723	경북	시도기념물	제152호	영천청제	E
724	경북	시도기념물	제160호	섬계서원	E
725	경북	시도기념물	제161호	청도 탁영종택	E
726	경북	시도기념물	제168호	한강무흘강도지	E
727	경북	시도기념물	제169호	성주 동원리 반송과 도래솔 군락	E
728	경북	시도기념물	제170호	안동 정재종택	D
729	경북	시도기념물	제1호	은척면의 뽕나무	E
730	경북	시도기념물	제106호	안동 석수암 향나무	E
731	경북	시도기념물	제108호	청송 침류정 향나무	E
732	경북	시도기념물	제109호	청도 하평리 은행나무	E
733	경북	시도기념물	제11호	보경사의 탱자나무	E
734	경북	시도기념물	제111호	예천사 부리소나무	E
735	경북	시도기념물	제118호	영천 약남리 회화나무	E
736	경북	시도기념물	제150호	안동 위리의 나무화석	E
737	경북	시도기념물	제167호	김천 유성리 소나무	E
738	경북	시도기념물	제2호	의성읍 도서동의 회나무	D
739	경북	시도기념물	제21호	의창읍의 이팝나무군락	D
740	경북	시도기념물	제49호	성주 해평동 측백나무	D
741	경북	시도기념물	제57호	영일 우각동 향나무	E
742	경북	시도기념물	67-1	금오산성	E
743	경북	시도기념물	67-2	금오산성	E
744	경북	시도기념물	67-3	금오산성	E
745	경북	시도기념물	제97호	의성 월소리 소나무	E
746	경북	시도민속	제6호	안동의 촌동 초가도토마리집	E
747	경북	시도민속	제19호	묵계서원 및 안동김씨 묵계종택	E
748	경북	시도민속	제22호	작산구강당 및 주사	D
749	경북	시도민속	제25호	안동김씨 종택	D
750	경북	시도민속	제26호	안동김씨 태장재사	F
751	경북	시도민속	제30호	안동 관왕묘	E
752	경북	시도민속	제34호	양동 대성헌	E
753	경북	시도민속	제37호	안동 세덕사	F
754	경북	시도민속	제38호	안동 풍산김씨 종택	E
755	경북	시도민속	제39호	안동 풍산김씨 영감댁	D
756	경북	시도민속	제40호	봉화 법전강씨 종택	E
757	경북	시도민속	제44호	성주응와 종택	E
758	경북	시도민속	제45호	대산동한주 종택	E
759	경북	시도민속	제46호	대산동 월곡댁	E
760	경북	시도민속	제52호	오고당구택	E
761	경북	시도민속	제53호	경암헌 고택	E
762	경북	시도민속	제58호	지례동 양동댁	E
763	경북	시도민속	제64호	학초정 및 정침	E
764	경북	시도민속	제68호	예안이씨 사직공파 구택	D
765	경북	시도민속	제71호	연안이씨 별좌공 종택	E
766	경북	시도민속	제72호	안동 주하동경류정 종택	D
767	경북	시도민속	제73호	목조 문무인상	E
768	경북	시도민속	제75호	영양남씨 괴시파 종택	E
769	경북	시도민속	제79호	회곡고택	E
770	경북	시도민속	제83호	영덕 도곡동충효당	F
771	경북	시도민속	제87호	환구 세덕사	E
772	경북	시도민속	제89호	평산신씨 판사공파 종택	E
773	경북	시도민속	제103호	연곡고택	E
774	경북	시도민속	제107호	분천리 도토마리집	E
775	경북	시도민속	제108호	분천리 까치구멍집	E
776	경북	시도민속	제109호	설매리겹집	F
777	경북	시도민속	제121호	봉화 만산고택	E
778	경북	시도민속	제123호	곡강고택	E
779	경북	시도민속	제130호	수졸당 및 재사	E
780	경북	시도민속	제131호	원주 변씨간재종택및간재정	D
781	경북	시도민속	제132호	성주대산리도동댁	E
782	경북	시도민속	제137호	영양 숭조고택	D
783	경북	시도민속	제143호	포항 달전재사	D
784	경북	시도민속	제145호	안동 송석재사	F
785	경북	시도민속	제149호	안동 삼벽당	D
786	경북	시도민속	제150호	안동권씨 말산재사	E
787	경북	시도민속	제154호	청송 사남고택	F
788	경북	시도민속	제160호	안동 관물당	D
789	경북	시도민속	제162호	영천 귀애정	E
790	경북	시도민속	제167호	청송 화지재	E
791	경북	시도민속	제170호	영덕 괴시 동해촌고택	F
792	경북	시도민속	제171호	청도삼족대	E
793	경북	시도민속	제181호	봉화의 양리권진사댁	E
794	경북	시도민속	제182호	울릉 나리동 투막집	E
795	경북	시도민속	제183호	울릉 나리동 투막집	E
796	경북	문화재자료	제2호	경주 사마소	F
797	경북	문화재자료	제28호	고운사 삼층석탑	E
798	경북	문화재자료	제29호	의성 쌍호동 삼층석탑	D
799	경북	문화재자료	제30호	의성 치선동 석탑	D
800	경북	문화재자료	제34호	석문정	D
801	경북	문화재자료	제45호	국탄댁	D
802	경북	문화재자료	제47호	이태형고택	E
803	경북	문화재자료	제56호	수애당	D
804	경북	문화재자료	제62호	동암정	E
805	경북	문화재자료	제66호	안동임하동중앙삼층석탑	D
806	경북	문화재자료	제75호	영양향교	E
807	경북	문화재자료	제81호	약산당	E
808	경북	문화재자료	제82호	오류정종택	D
809	경북	문화재자료	제84호	영양신구동삼층석탑	D
810	경북	문화재자료	제86호	송천세려고택	E
811	경북	문화재자료	제94호	숭복사지삼층석탑	F
812	경북	문화재자료	제100호	도잠서원	E
813	경북	문화재자료	제101호	유후재및옥비	E
814	경북	문화재자료	제102호	신령향교대성전	E
815	경북	문화재자료	제106호	자인향교	D
816	경북	문화재자료	제107호	하양향교	E
817	경북	문화재자료	제110호	벽송정	F
818	경북	문화재자료	제117호	사양서당강당	E
819	경북	문화재자료	제118호	지례향교대성전	D
820	경북	문화재자료	제131호	금돌성	E
821	경북	문화재자료	제151호	청간당	E
822	경북	문화재자료	제152호	무진장재	E
823	경북	문화재자료	제154호	구만서원	E
824	경북	문화재자료	제163호	완정고택	E
825	경북	문화재자료	제173호	만휴정	E
826	경북	문화재자료	제176호	운곡서당	E
827	경북	문화재자료	제185호	군위향교	E
828	경북	문화재자료	제187호	오봉종택	E
829	경북	문화재자료	제194호	낙암정	E
830	경북	문화재자료	제195호	영양가산고택	E
831	경북	문화재자료	제196호	영양가천정	E
832	경북	문화재자료	제209호	영덕만괴헌	E
833	경북	문화재자료	제210호	영덕수정재	E
834	경북	문화재자료	제212호	망호리남씨영모사	D
835	경북	문화재자료	제216호	양암정	E
836	경북	문화재자료	제217호	안산영당	F
837	경북	문화재자료	제219호	풍산류씨재사	E
838	경북	문화재자료	제234호	영귀정	D
839	경북	문화재자료	제240호	인용사지	E
840	경북	문화재자료	제241호	군위삼존석굴모전석탑	E
841	경북	문화재자료	제256호	숭혜전	E
842	경북	문화재자료	제259호	두릉구택	E
843	경북	문화재자료	제260호	함벽당	D
844	경북	문화재자료	제261호	손종로정충비각	E
845	경북	문화재자료	제263호	비안향교	F
846	경북	문화재자료	제266호	월정리침류정	E
847	경북	문화재자료	제272호	금곡재	E
848	경북	문화재자료	제279호	고령대평리분청사기요지	E
849	경북	문화재자료	제293호	존재종택및명서암.우헌정	F
850	경북	문화재자료	제295호	주륵사폐탑	E
851	경북	문화재자료	제297호	구산서당주사	E
852	경북	문화재자료	제298호	경체정	E
853	경북	문화재자료	제299호	동암서당	D
854	경북	문화재자료	제308호	금호서원	D
855	경북	문화재자료	제313호	덕봉정사	E
856	경북	문화재자료	제317호	용담사금정암화엄강당	E
857	경북	문화재자료	제320호	목사공종택	E
858	경북	문화재자료	제322호	광풍정	F
859	경북	문화재자료	제338호	해와고택	E
860	경북	문화재자료	제373호	영천 경주김씨 지사공 종택<남강정사포함>	E
861	경북	문화재자료	제376호	의성소계당	E
862	경북	문화재자료	제377호	의성서계당	E
863	경북	문화재자료	제379호	영덕번호댁	E
864	경북	문화재자료	제381호	대봉재사	E
865	경북	문화재자료	제386호	쌍절려	E
866	경북	문화재자료	제387호	김천신리영천이씨정려비	F
867	경북	문화재자료	제397호	괴시리괴정	E
868	경북	문화재자료	제417호	봉화삼계서원	E
869	경북	문화재자료	제423호	대월재	D
870	경북	문화재자료	제430호	영양 월잠종택	F
871	경북	문화재자료	제439호	의성대곡사명부전	E
872	경북	문화재자료	제440호	김천개운사지장보살좌상및시왕상	E
873	경북	문화재자료	제443호	의성 이계당	D
874	경북	문화재자료	제448호	예안이씨 정충․정효각	E
875	경북	문화재자료	제452호	영천 자천교회	E
876	경북	문화재자료	제455호	함포재사	F
877	경북	문화재자료	제463호	성주 삼봉서당	F
878	경북	문화재자료	제477호	태화당 고택	E
879	경북	문화재자료	제480호	구미자비사묘법연화경	E
880	경북	문화재자료	제483호	문경 청산재	E
881	경북	문화재자료	제490호	영양 숙운정	D
882	경북	문화재자료	제491호	영양 도계리조동흥가옥	E
883	경북	문화재자료	제495호	봉화 금씨군위공종택	E
884	경북	문화재자료	제498호	오극성고택	D
885	경북	문화재자료	제499호	주강정 및 사고종택	E
886	경북	문화재자료	제503호	동산재	E
887	경북	문화재자료	제518호	상주 관음사지사적비	E
888	경북	문화재자료	제521호	봉화 도천고택	E
889	경북	문화재자료	제523호	영주 성혈사신중탱화	E
890	경북	문화재자료	제526호	영덕 초수재사	E
891	경북	문화재자료	제530호	안동 부포리계상고택	E
892	경북	문화재자료	제533호	예천 무이리청원정	D
893	경북	문화재자료	제534호	영주 유연당	E
894	경북	문화재자료	제537호	공북헌	D
895	경북	문화재자료	제540호	영주일우정	E
896	경북	문화재자료	제543호	안동 봉황사오방제위도및사직사자도	E
897	경북	문화재자료	제545호	문경 대승사명부전지장탱화	E
898	경북	문화재자료	제547호	옥계종택	D
899	경북	문화재자료	제551호	영덕 만송당	E
900	경북	문화재자료	제553호	울진 수진사소장불화	E
901	경북	문화재자료	제559호	안동 상봉정	E
902	경북	문화재자료	제560호	봉화 해은구택	E
903	경북	문화재자료	제563호	영천 영지사범종각	E
904	경북	문화재자료	제566호	영주 석포리야일당	E
905	경북	문화재자료	제575호	문경 지취헌고택	E
906	경북	문화재자료	제576호	영덕 시암고택	E
907	경북	문화재자료	제577호	청송 송만정	E
908	경북	문화재자료	제582호	상주 취은고택	F
909	경북	문화재자료	제583호	칠곡 경수당	E
910	경북	문화재자료	제585호	칠곡 녹봉정사지	E
911	경북	문화재자료	제586호	안동 후산정사	E
912	경북	문화재자료	제587호	안동 낙강정	F
913	경북	문화재자료	제588호	안동 진성이씨 두솔원 재사	E
914	경북	문화재자료	제589호	문경 송죽리 개성고씨 가옥	E
915	경북	문화재자료	제595호	문경 윤필암 삼층이형석탑	E
916	경북	문화재자료	제602호	성주 죽백고택	E
917	경북	문화재자료	제605호	봉화 수온당 고택	E
918	경북	문화재자료	제607호	안동 금포 고택	E
919	경북	문화재자료	제608호	안동 예안이씨 와룡파 종택	E
920	경북	문화재자료	제613호	경주 북산서사	E
921	경북	문화재자료	제614호	성주 한강종택	E
922	경북	문화재자료	제616호	영덕 이전제	E
923	경남	시도유형	제26호	봉림사지 삼층석탑	E
924	경남	시도유형	제39호	다솔사 보안암석굴	E
925	경남	시도유형	제46호	감리마애여래입상	E
926	경남	시도유형	제50호	진주향교	F
927	경남	시도유형	제51호	청곡사 대웅전	E
928	경남	시도유형	제53호	옥천사자방루	E
929	경남	시도유형	제68호	장춘사 5층석탑	D
930	경남	시도유형	제69호	영산법화암다층석탑	E
931	경남	시도유형	제70호	통도사 석등	E
932	경남	시도유형	제79호	예림서원	E
933	경남	시도유형	제80호	안정사 대웅전	D
934	경남	시도유형	제82호	운흥사대웅전	D
935	경남	시도유형	제85호	용문사 대웅전	E
936	경남	시도유형	제90호	함양 학사루	E
937	경남	시도유형	제92호	안의 광풍루	E
938	경남	시도유형	제113호	충렬묘비	E
939	경남	시도유형	제119호	안적암 대웅전	E
940	경남	시도유형	제123호	쌍계사 명부전	E
941	경남	시도유형	제130호	탑리 삼층석탑	E
942	경남	시도유형	제132호	옥천사대웅전	E
943	경남	시도유형	제143호	무산사	E
944	경남	시도유형	제144호	칠불사 아자방지	E
945	경남	시도유형	제148호	효자리비	E
946	경남	시도유형	제196호	통도사 응진전	D
947	경남	시도유형	제202호	노전암 대웅전(소실)	E
948	경남	시도유형	제203호	통도사 영산전	D
949	경남	시도유형	제212호	창녕 향교	E
950	경남	시도유형	제214호	밀양향교	E
951	경남	시도유형	제217호	김해향교(대성전)	D
952	경남	시도유형	제218호	통영향교	E
953	경남	시도유형	제219호	고성향교	D
954	경남	시도유형	제223호	하동향교	D
955	경남	시도유형	제225호	함양향교	E
956	경남	시도유형	제226호	안의향교	E
957	경남	시도유형	제227호	초계향교	E
958	경남	시도유형	제228호	합천향교	E
959	경남	시도유형	제229호	삼가향교	D
960	경남	시도유형	제231호	창녕 객사	E
961	경남	시도유형	제235호	봉서정과 도촌별묘	E
962	경남	시도유형	제238호	김해은하사대웅전 벽화	D
963	경남	시도유형	제244호	진해현 관아 및 객사유지	E
964	경남	시도유형	제249호	용화사 보광전	D
965	경남	시도유형	제255호	해인사 석등	E
966	경남	시도유형	제264호	추본사, 명곡사	E
967	경남	시도유형	제296호	창녕 대동리 금헌묘 석상	E
968	경남	시도유형	제323호	거창 감악사지 부도	D
969	경남	시도유형	제360호	합천 적연선사 부도	E
970	경남	시도유형	제402호	김해 은하사 대웅전 벽화	D
971	경남	시도유형	제433호	함양 거연정	E
972	경남	시도기념물	제1호	진주 옥봉고분군	E
973	경남	시도기념물	제7호	산청 생초고분군	E
974	경남	시도기념물	제8호	삼가 고분군	E
975	경남	시도기념물	제9호	사등성	E
976	경남	시도기념물	제10호	옥산성지	E
977	경남	시도기념물	제13호	착량묘	E
978	경남	시도기념물	제15호	창원 웅천읍성	E
979	경남	시도기념물	제19호	대국산성	E
980	경남	시도기념물	제20호	임진성	E
981	경남	시도기념물	제22호	거열성	E
982	경남	시도기념물	제23호	산청 장천리 도요지	E
983	경남	시도기념물	제24호	백련리 도요지	E
984	경남	시도기념물	제29호	성화 17년 왕녀태실	E
985	경남	시도기념물	제30호	세종대왕 태실지	E
986	경남	시도기념물	제31호	단종태실지	E
987	경남	시도기념물	제44호	창원 내동패총	E
988	경남	시도기념물	제49호	덕곡리 지석묘군	E
989	경남	시도기념물	제51호	거창개봉고분	E
990	경남	시도기념물	제59호	영산읍성지	E
991	경남	시도기념물	제63호	당포성지	E
992	경남	시도기념물	제64호	의령 벽화산성지	E
993	경남	시도기념물	제77호	인곡리 모과나무	D
994	경남	시도기념물	제86호	고성장산숲	E
995	경남	시도기념물	제98호	김해 칠산동 고분군	E
996	경남	시도기념물	제100호	의령 죽전리 고분군	E
997	경남	시도기념물	제105호	고현리 공룡발자국 화석	E
998	경남	시도기념물	제106호	통영성지	E
999	경남	시도기념물	제107호	봉평동 지석묘	E
1000	경남	시도기념물	제109호	오량성	E
1001	경남	시도기념물	제110호	가배량성	E
1002	경남	시도기념물	제118호	양산 원적산 봉수대	E
1003	경남	시도기념물	제122호	하동 금오산 봉수대	E
1004	경남	시도기념물	제123호	하동 범왕리 푸조나무	D
1005	경남	시도기념물	제126호	창원 가음정동고분군	E
1006	경남	시도기념물	제128호	창원 진례산성	E
1007	경남	시도기념물	제132호	사천 성황당산성	F
1008	경남	시도기념물	제133호	합천 대야성	E
1009	경남	시도기념물	제139호	고성소을비포성지	E
1010	경남	시도기념물	제142호	하동 북방리 고성산성	E
1011	경남	시도기념물	제144호	사천읍성	E
1012	경남	시도기념물	제145호	최윤덕장군 생가지	E
1013	경남	시도기념물	제147호	가라산 봉수대	E
1014	경남	시도기념물	제154호	남해 장성	E
1015	경남	시도기념물	제165호	세종왕자 한남군 묘역	E
1016	경남	시도기념물	제168호	영산고분군	E
1017	경남	시도기념물	제171호	함양 백천리 고분군	E
1018	경남	시도기념물	제172호	함양 팔령산성	E
1019	경남	시도기념물	제173호	함양 마안산성	E
1020	경남	시도기념물	제174호	함양 방지산성	E
1021	경남	시도기념물	제176호	사천 우산봉화대	E
1022	경남	시도기념물	제177호	사천 금성리토성지	E
1023	경남	시도기념물	제178호	사천 용산리사지	E
1024	경남	시도기념물	제179호	사천 와룡동사지	E
1025	경남	시도기념물	제180호	함안 성점산성	E
1026	경남	시도기념물	제181호	함안 포덕산성	E
1027	경남	시도기념물	제182호	함안 문암산성	E
1028	경남	시도기념물	제184호	진해 제포성지	E
1029	경남	시도기념물	제195호	양산 화제리 도요지	E
1030	경남	시도기념물	제196호	양산 가산리 도요지	E
1031	경남	시도기념물	제198호	거창 무촌리 은행나무	E
1032	경남	시도기념물	제202호	강망산 봉수대	E
1033	경남	시도기념물	제205호	구영등성	E
1034	경남	시도기념물	제206호	구율포성	E
1035	경남	시도기념물	제208호	학산리 지석묘	E
1036	경남	시도기념물	제209호	거제 하청 북사지	E
1037	경남	시도기념물	제212호	함양 금대암 전나무	E
1038	경남	시도기념물	제214호	통영 매물도 후박나무	E
1039	경남	시도기념물	제225호	산청 지곡사지	E
1040	경남	시도기념물	제228호	의령 가막산 봉수대	E
1041	경남	시도기념물	제231호	의령 미타산성	E
1042	경남	시도기념물	제235호	의암	E
1043	경남	시도기념물	제236호	곡산봉수대	E
1044	경남	시도기념물	제241호	사천자혜리화석갯지렁이초	D
1045	경남	시도기념물	제242호	거제 지세포 봉수대	E
1046	경남	시도기념물	제243호	거제 와현봉수대	E
1047	경남	시도기념물	제245호	4.3삼진의거 발상지 성구사 일원	E
1048	경남	시도기념물	제247호	남해 설흘산 봉수대	E
1049	경남	시도기념물	제249호	남해 금오산성	E
1050	경남	시도기념물	제250호	창녕밀성박씨박부묘	F
1051	경남	시도기념물	제253호	하동 청룡리 은행나무	D
1052	경남	시도기념물	제259호	우불산성	E
1053	경남	시도기념물	제260호	양산 삼호리 고분군	E
1054	경남	시도기념물	제264호	하동 정금리 차나무	D
1055	경남	시도기념물	제276호	산청 제보리 방형분	E
1056	경남	시도기념물	제279호	통영 우산 봉수	E
1057	경남	시도민속	제16호	고성봉동리배씨고가	E
1058	경남	시도민속	제22호	고성학림리최씨종가	E
1059	경남	문화재자료	제2호	관해정	E
1060	경남	문화재자료	제9호	백운서재	E
1061	경남	문화재자료	제25호	문암정, 비각,신초의 영정	D
1062	경남	문화재자료	제27호	변계량 비각	E
1063	경남	문화재자료	제33호	아양리 3층석탑	E
1064	경남	문화재자료	제34호	수림서원	E
1065	경남	문화재자료	제35호	도산서원	E
1066	경남	문화재자료	제36호	갈천서원	E
1067	경남	문화재자료	제37호	도연서원	E
1068	경남	문화재자료	제38호	위계서원	E
1069	경남	문화재자료	제43호	당항 신흥사 삼층석탑	D
1070	경남	문화재자료	제45호	청학루	E
1071	경남	문화재자료	제47호	옥산서원	E
1072	경남	문화재자료	제51호	배산서원	E
1073	경남	문화재자료	제59호	함벽루	D
1074	경남	문화재자료	제61호	충의사	E
1075	경남	문화재자료	제62호	도솔암	F
1076	경남	문화재자료	제63호	도통사	E
1077	경남	문화재자료	제70호	경모당	D
1078	경남	문화재자료	제76호	교수정	E
1079	경남	문화재자료	제80호	가남정	E
1080	경남	문화재자료	제83호	고곡산성	E
1081	경남	문화재자료	제84호	신당산성	E
1082	경남	문화재자료	제85호	영축산성	E
1083	경남	문화재자료	제86호	성산산성	E
1084	경남	문화재자료	제91호	철마산성	E
1085	경남	문화재자료	제92호	하성	E
1086	경남	문화재자료	제95호	각산산성	D
1087	경남	문화재자료	제100호	성기성	E
1088	경남	문화재자료	제104호	화수당	E
1089	경남	문화재자료	제105호	합천 역평리 송씨고가	E
1090	경남	문화재자료	제108호	창녕부곡리이씨고가	F
1091	경남	문화재자료	제110호	밀양 단장리 허씨고가	F
1092	경남	문화재자료	제111호	밀양 다죽리 손씨고가	E
1093	경남	문화재자료	제112호	밀양 퇴로리 이씨고가	E
1094	경남	문화재자료	제113호	밀양 청운리 안씨고가	F
1095	경남	문화재자료	제113호	밀양교동손병준씨고가	E
1096	경남	문화재자료	제115호	고성장산리허씨고가	E
1097	경남	문화재자료	제119호	산청 단계리 박씨고가	E
1098	경남	문화재자료	제120호	산청 단계리 권씨고가	E
1099	경남	문화재자료	제137호	소학당	E
1100	경남	문화재자료	제138호	덕원서원	E
1101	경남	문화재자료	제140호	관룡사 원음각	E
1102	경남	문화재자료	제145호	안정사 만세루	E
1103	경남	문화재자료	제146호	옥천사명부전	E
1104	경남	문화재자료	제153호	쌍계사 설선당	E
1105	경남	문화재자료	제156호	현산정	E
1106	경남	문화재자료	제172호	농산정	E
1107	경남	문화재자료	제175호	밀양교동손대식씨고가	E
1108	경남	문화재자료	제177호	진양 대천리 입석	D
1109	경남	문화재자료	제177호	경현사	E
1110	경남	문화재자료	제178호	고성학림리최영덕씨고가	E
1111	경남	문화재자료	제183호	열효신씨지려비석	E
1112	경남	문화재자료	제189호	양산 어곡동 우규동별서	E
1113	경남	문화재자료	제190호	악양루	D
1114	경남	문화재자료	제192호	합천 대목리 심씨고가	E
1115	경남	문화재자료	제194호	자암서당	F
1116	경남	문화재자료	제195호	박양춘 여표비각	E
1117	경남	문화재자료	제198호	대포서원	E
1118	경남	문화재자료	제202호	함안 칠원산성	E
1119	경남	문화재자료	제208호	육영재	E
1120	경남	문화재자료	제209호	송호서원	E
1121	경남	문화재자료	제215호	오연정	E
1122	경남	문화재자료	제217호	광심정	E
1123	경남	문화재자료	제228호	금시당·백곡재	F
1124	경남	문화재자료	제229호	남계서원	E
1125	경남	문화재자료	제230호	모한재	F
1126	경남	문화재자료	제234호	경백사	E
1127	경남	문화재자료	제235호	박연정	E
1128	경남	문화재자료	제246호	창녕보림사지삼층석탑	D
1129	경남	문화재자료	제272호	만운재	E
1130	경남	문화재자료	제274호	사천 선진리성	E
1131	경남	문화재자료	제276호	물금 증산리 왜성	E
1132	경남	문화재자료	제277호	남해금산 영응기적비	D
1133	경남	문화재자료	제284호	죽원재사	E
1134	경남	문화재자료	제306호	증 형조판서 김준민 신도비 및 신도비각	F
1135	경남	문화재자료	제321호	회계서당	F
1136	경남	문화재자료	제328호	이사재	E
1137	경남	문화재자료	제335호	창녕 관산서당	E
1138	경남	문화재자료	제343호	풍천노씨 대종가	E
1139	경남	문화재자료	제344호	대각서원	F
1140	경남	문화재자료	제345호	진주 평촌리 은헌고택	F
1141	경남	문화재자료	제362호	춘우정	E
1142	경남	문화재자료	제370호	창녕동산서당강당	E
1143	경남	문화재자료	제374호	북산정	E
1144	경남	문화재자료	제388호	밀양청운리 안세환가옥	F
1145	경남	문화재자료	제389호	금헌 이장곤 묘도비	E
1146	경남	문화재자료	제400호	진주 원계리 영모제	E
1147	경남	문화재자료	제402호	김해 시례리 염수당	F
1148	경남	문화재자료	제403호	산청 사월리 장수황씨묘비 및 문인석	E
1149	경남	문화재자료	제414호	진주 청원리 청계이세후종가	E
1150	경남	문화재자료	제420호	창녕우천리반곡고택	D
1151	경남	문화재자료	제423호	하동 북방리 수정당	E
1152	경남	문화재자료	제435호	진주 오방리 오방재	E
1153	경남	문화재자료	제436호	밀양 원서리 혜남정	F
1154	경남	문화재자료	제437호	의령 입산리 탐진안씨 종택	E
1155	경남	문화재자료	제438호	의령 입산리 안준상 고택	E
1156	경남	문화재자료	제439호	의령 입산리 안호상 고택	E
1157	경남	문화재자료	제440호	의령 입산리 안범준 고택	E
1158	경남	문화재자료	제454호	산청 안봉리 수월정	E
1159	경남	문화재자료	제455호	밀양 검암리 곡강정	E
1160	경남	문화재자료	제456호	밀양 원서리 손씨고가	E
1161	경남	문화재자료	제457호	거창상림리 건계정	E
1162	경남	문화재자료	제462호	하동 동매기 김씨고가	F
1163	경남	문화재자료	제463호	거창 사병리 변씨고가	E
1164	경남	문화재자료	제464호	김해 관동리 월봉서당	E
1165	경남	문화재자료	제473호	김해 영구암 삼층석탑	D
1166	경남	문화재자료	제477호	밀양퇴로리 서고정사	E
1167	경남	문화재자료	제480호	합천 임북리 임강정	E
1168	경남	문화재자료	제481호	합천 성리 한천재	E
1169	경남	문화재자료	제485호	의령 오방리 임천정	E
1170	경남	문화재자료	제487호	사병리 변씨 고가 2	E
1171	경남	문화재자료	제518호	의령 전화리 칠우정	E
1172	경남	문화재자료	제521호	의령 정곡리 변형규공 시혜비각	E
1173	경남	문화재자료	제527호	합천 대목리 수암정	E
1174	경남	문화재자료	제530호	함안 검암리 충순당	E
1175	경남	문화재자료	제532호	진주 용산리 용산사 대웅전	F
1176	경남	문화재자료	제534호	창녕 대산리 죽림재	E
1177	경남	문화재자료	제535호	고성청광리창효각	E
1178	경남	문화재자료	제537호	거창 무릉리 최진사고가	E
1179	경남	문화재자료	제542호	진주 사곡리 낙수암	E
1180	경남	문화재자료	제543호	산청 대포리 오의정	E
1181	경남	문화재자료	제546호	함양 도천리 구졸암공 신도비	E
1182	경남	문화재자료	제555호	구천정사	D
1183	경남	문화재자료	제559호	거창 사병리 밀양변씨고가	E
1184	경남	문화재자료	제560호	밀양 신호리 양호당	F
1185	제주	시도유형	제3호	연북정	E
1186	제주	시도유형	제5호	정의향교	E
1187	제주	시도기념물	제2-6호	용담지석묘 6호	E
1188	제주	시도기념물	제23-3호	천미연대	E
1189	제주	시도민속	제2-3호	돌하르방	E
1190	제주	시도민속	제2-4호	돌하르방	E
1191	제주	시도민속	제2-7호	돌하르방	E
1192	제주	시도민속	제2-8호	돌하르방	E
1193	제주	시도민속	제2-9호	돌하르방	E
1194	제주	시도민속	제2-10호	돌하르방	E
1195	제주	시도민속	제2-11호	돌하르방	E
1196	제주	시도민속	제2-19호	돌하르방	E
1197	제주	시도민속	제2-20호	돌하르방	E
1198	제주	시도민속	제2-21호	돌하르방	E
1199	제주	시도민속	제2-26호	돌하르방	E
1200	제주	시도민속	제2-27호	돌하르방	E
1201	제주	시도민속	제2-35호	돌하르방	E
1202	제주	시도민속	제2-36호	돌하르방	E
1203	제주	시도민속	제2-39호	돌하르방	E
1204	제주	시도민속	제2-41호	돌하르방	E
1205	제주	시도민속	제2-42호	돌하르방	E
1206	제주	시도민속	제3-8호	문형행가옥	E
1207	제주	시도민속	제3-9호	변효정가옥	E
1208	제주	시도민속	제8-1호	몰래몰마을 방사탑 1호	E
1209	제주	시도민속	제8-4호	골왓몰마을 방사탑 2호	E
1210	제주	시도민속	제8-5호	골왓몰마을 방사탑 3호	E
1211	제주	시도민속	제8-6호	골왓몰마을 방사탑 4호	E

* 점검결과 <부록> 참고

붙임 3		(소방 방재) 소방․감지 설비 불량 문화재 현황

연번	유형	번호	문화재명	점검 결과	비고
1	국보	제13호	강진 무위사 극락보전	불꽃감지기, CCTV 불량
2	국보	제49호	예산 수덕사 대웅전	CCTV 불량
3	국보	제50호	영암 도갑사 해탈문	CCTV 불량
4	국보	제55호	보은 법주사 팔상전	엔진펌프 시동불량, 감지기 불량
5	보물	제146호	창녕 관룡사 약사전	CCTV 불량
6	보물	제161호	강화 정수사 법당	옥외소화전 불량
7	보물	제165호	강릉 오죽헌	CCTV 불량
8	보물	제180호	여주 신륵사 조사당	방수총 불량
9	보물	제212호	창녕 관룡사 대웅전	CCTV 불량
10	보물	제263호	순천 송광사 하사당	CCTV 불량
11	보물	제272호	장수향교 대성전	옥외소화전 불량, 감지기 불량
12	보물	제291호	부안 내소사 대웅보전	옥외소화전 불량
13	보물	제292호	부안 개암사 대웅전	CCTV 불량
14	보물	제308호	전주 풍남문	옥외소화전 불량
15	보물	제356호	부여 무량사 극락전	CCTV 불량
16	보물	제396호	여수 흥국사 대웅전	경보설비 불량
17	보물	제408호	논산 쌍계사 대웅전	옥외소화전 불량
18	보물	제411호	경주 양동 무첨당	CCTV 불량
19	보물	제412호	경주 양동 향단	CCTV 불량
20	보물	제442호	경주 양동 관가정	경보설비 불량, CCTV 불량
21	보물	제554호	달성 태고정	옥외소화전 불량
22	보물	제562호	경산 환성사 대웅전	CCTV 불량
23	보물	제790호	영천 은해사 백흥암 극락전	연기감지기 불량
24	보물	제805호	대구 북지장사 지장전	엔진펌프 기동불량, CCTV 불량
25	보물	제823호	안성 석남사 영산전	불꽃감지기 불량
26	보물	제824호	안성 청룡사 대웅전	불꽃감지기 불량
27	보물	제826호	김제 귀신사 대적광전	엔진펌프 불량
28	보물	제830호	영광 불갑사 대웅전	CCTV 불량
29	보물	제832호	영주 성혈사 나한전	CCTV 불량
30	보물	제835호	청도 운문사 대웅보전	CCTV 불량
31	보물	제915호	보은 법주사 대웅보전	엔진펌프 시동불량
32	보물	제916호	보은 법주사 원통보전	엔진펌프 시동불량
33	보물	제1569호	논산 돈암서원 응도당	펌프고장, 옥외소화전 불량
34	보물	제1574호	문경 봉암사 극락전	CCTV 불량
35	보물	제1727호	경주향교 대성전	펌프고장
36	사적	제5호	부여 부소산성	옥외소화전 불량
37	사적	제37호	평창 오대산사고	CCTV 불량
38	사적	제69호	부안 유천리 요지	옥외소화전, CCTV 불량
39	사적	제109호	아산 맹씨 행단	CCTV 불량
40	사적	제114호	완도 묘당도 이충무공 유적	엔진펌프 고장, 불꽃감지기 불량
41	사적	제166호	정읍 무성서원	엔진펌프상태 불량
42	사적	제130호	강화 삼랑성	연기감지기 불량
43	사적	제132호	강화산성	경보설비 불량
44	사적	제134호	제주 삼성혈	불꽃감지기 불량
45	사적	제139호	김포 문수산성	옥외소화전 결빙, 감지기 불량
46	사적	제154호	경주 옥산서원	불꽃감지기 불량
47	사적	제157호	환구단	불꽃감지기 불량
48	사적	제162호	북한산성	불꽃감지기 불량
49	사적	제167호	해남윤씨 녹우당 일원	불꽃감지기 불량
50	사적	제172호	경주 오릉	CCTV 불량
51	사적	제196호	영월 장릉	경보설비 및 CCTV 불량
52	사적	제223호	연천 숭의전지	옥외소화전 불량
53	사적	제230호	천안 유관순 열사 유적	경보설비 불량
54	사적	제252호	서울 약현성당	경보설비 불량
55	사적	제254호	서울 구 벨기에영사관	경보설비 불량
56	사적	제256호	서울 정동교회	경보설비 불량
57	사적	제257호	서울 운현궁	경보설비 불량
58	사적	제284호	구 서울역사	CCTV 불량, 경보설비 불량
59	사적	제285호	서울 고려대학교 본관	연기 및 열감지기 불량
60	사적	제288호	전주 전동성당	CCTV 불량
61	사적	제290호	대구 계산동성당	CCTV 불량
62	사적	제301호	부여 정림사지	호스릴, 옥외소화전 불량
63	사적	제309호	남원 실상사	연기감지기 불량
64	사적	제318호	익산 나바위성당	연기감지기 불량
65	사적	제379호	전주향교	경보설비 불량
66	사적	제383호	논산 돈암서원	엔진펌프 고장, 불꽃감지기 불량
67	사적	제416호	제주 삼양동 유적	경보설비 불량
68	사적	제439호	원주 강원감영	연기 및 열감지기 불량
69	사적	제491호	영주 금성대군 신단	옥외소화전 작동 불량
70	사적	제495호	양양 낙산사 일원	연기 및 열감지기 불량
71	사적	제499호	함양 남계서원	엔진펌프, 경보설비, CCTV 불량
72	사적	제502호	경주 불국사	옥외소화전, CCTV 불량
73	사적	제503호	보은 법주사	옥외소화전, 감지기 불량
74	중민	제5호	강릉 선교장	CCTV 불량
75	중민	제23호	양동 서백당	불꽃감지기 불량
76	중민	제26호	정읍 김동수씨 가옥	연기감지기 불량
77	중민	제33호	삼척 신리소재 너와집	연기감지기 불량
78	중민	제78호	양동 수졸당	불꽃감지기 불량
79	중민	제79호	양동 이향정	불꽃감지기 불량
80	중민	제104호	달성 삼가헌	경보설비 불량
81	중민	제108호	영양 서석지	엔진펌프 불량
82	중민	제129호	진접 여경구 가옥	CCTV 불량
83	중민	제130호	궁집	불꽃감지기 불량
84	중민	제132호	영동 소석 고택	경보설비 불량
85	중민	제134호	보은 선병국 가옥	연기 및 열감지기 불량
86	중민	제135호	중원 윤민걸 가옥	경보설비 불량
87	중민	제136호	괴산 김기응 가옥	연기 및 열감지기 불량
88	중민	제137호	제원 박도수 가옥	호스릴소화전, 감지기 불량
89	중민	제138호	청원 유계화 가옥	옥외 및 호스릴 소화전, 감지기 불량
90	중민	제141호	음성 김주태 가옥	엔진펌프 불량
91	중민	제142호	영동 김참판 고택	연기감지기 불량
92	중민	제143호	음성 공산정 고가	경보설비 불량
93	중민	제144호	영동 성위제 가옥	경보설비 불량
94	중민	제147호	괴산 청천리 고가	연기 및 열감지기 불량
95	중민	제148호	제원 정원태 가옥	열감지기 불량
96	중민	제149호	남원 몽심재	호스릴소화전 불량
97	중민	제150호	부안 김상만 가옥	경보설비 불량
98	중민	제151호	나주 홍기응 가옥	엔진펌프 불량
99	중민	제152호	화순 양동호 가옥	옥외소화전, CCTV불량
100	중민	제154호	화순 양승수 가옥	옥외소화전, CCTV불량
101	중민	제155호	군지촌정사	불꽃감지기 불량
102	중민	제157호	보성 이금재 가옥	연기 및 열감지기 불량
103	중민	제159호	보성 이용욱 가옥	연기 및 열감지기 불량
104	중민	제160호	보성 이식래 가옥	연기 및 열감지기 불량
105	중민	제165호	나주 홍기헌 가옥	엔진펌프 불량
106	중민	제186호	함양 일두고택	옥외소화전, CCTV 불량
107	중민	제189호	경주 양동마을	CCTV 불량
108	중민	제190호	논산 명재고택	불꽃감지기 불량
109	중민	제191호	예산 정동호 가옥	엔진펌프 불량
110	중민	제193호	부여 정계채 가옥	옥외소화전 불량
111	중민	제194호	아산 성준경 가옥	불꽃감지기 불량
112	중민	제195호	아산 외암리 참판댁	불꽃감지기 불량
113	중민	제197호	서천 이하복 가옥	엔진펌프 불량
114	중민	제198호	홍성 조응식 가옥	호스릴소화전, 방수총 불량
115	중민	제199호	서산 김기현 가옥	경보설비 불량
116	중민	제200호	달성 조길방 가옥	호스릴소화전 불량
117	중민	제204호	안동권씨 소등재사	경보설비 불량
118	중민	제205호	거창 동계 종택	옥외소화전, CCTV 불량
119	중민	제206호	합천 묘산 묵와 고가	옥외소화전, 감지기 불량
120	중민	제208호	함안 무기연당	엔진펌프 불량
121	중민	제221호	삼척 대이리너와집	옥외소화전, 감지기 불량
122	중민	제223호	삼척 대이리굴피집	옥외소화전 불량
123	중민	제227호	후조당	CCTV 불량
124	중민	제232호	해남 윤두서고택	불꽃감지기 불량
125	중민	제233호	아산 건재고택	불꽃감지기 불량
126	중민	제236호	아산 외암마을	불꽃감지기 불량
127	중민	제261호	대구 둔산동 경주최씨 종택	연기감지기 불량
128	명승	제34호	보길도 윤선도 원림	CCTV 불량

붙임 4		(생물 피해) 추가 정밀조사 대상 문화재 현황

연번	종별	지정번호	문화재명	비고
1	국보	제51호	강릉 임영관 삼문
2	국보	제226호	창경궁 명정전
3	국보	제227호	종묘 정전
4	국보	제305호	통영 세병관
5	보물	제164호	춘천 청평사 회전문
6	보물	제385호	창경궁 명정문 및 행각
7	보물	제528호	제천 청풍 한벽루
8	보물	제812호	경복궁 근정문 및 행각
9	보물	제818호	창경궁 통명전
10	보물	제819호	덕수궁의 중화전 및 중화문
11	보물	제821호	종묘 영녕전
12	보물	제1570호	청송 대전사 보광전
13	보물	제1575호	성주향교 대성전 및 명륜당
14	보물	제1746호	논산 노강서원 강당
15	중민	제24호	영천 매산고택 및 산수정
16	중민	제107호	영천 정용준씨 가옥
17	중민	제138호	청원 유계화 가옥
18	중민	제141호	음성 김주태 가옥
19	중민	제147호	괴산 청천리 고가
20	중민	제168호	영덕 충효당
21	중민	제194호	아산 성준경 가옥
22	중민	제197호	서천 이하복 가옥
23	중민	제201호	예천 권씨 초간종택
24	중민	제237호	의성 소우당
25	중민	제247호	봉화 설매리 3겹 까치구멍집
26	중민	제248호	예천 의성김씨 남악종택
27	중민	제249호	봉화 송석헌
28	중민	제250호	청송 송소 고택

붙임 5		(유물 다량소장처) 보존처리 필요 문화재 현황

□ 시급한 보존조치 필요 : 총 5건

전시관	문화재명	수량	유물상태
무위사 유물전시관	무위사 극락전 내벽사면벽화 (보물 제1315호)	29점	전시관 누수 및 진열장 내 습해로 표면 곰팡이 발생
청곡사 유물전시관	진주 청곡사 목조제석천· 대범천의상 (보물 제1232호)	2구 (의자포함)	손상이 있는 손가락 부분 등이 테이프로 임시접합
동화사 유물전시관	지장시왕도 (보물 제1773호)	1점	표면박락으로 보존처리 필요
옥천사 유물전시관	고성 옥천사 지장보살도 및 시왕도 (보물 제1693호)	9폭	화면 일부에 곰팡이 발생, 물얼룩 흔적이 있음
백양사 유물전시관	장성 백양사 소요대사탑 (보물 제1346호)	1기	크랙 진행중. 강화처리 필요 * 야외보관 중에 따른 동파 우려

□ 보수 필요 : 총 6건

전시관	문화재명	수량	유물상태
월정사 유물전시관	평창 상원사 목조문수보살좌상 복장유물 (보물 제1811호)	후령통 1점 발원문 12점	열화가 심하여 보존처리 필요
	평창 상원사 목조문수보살좌상 복장전적 (보물 제1812호)	2점	절첩장 하단에 곰팡이 흔적이 있어 클리닝 등의 조치 필요
쌍계사 유물전시관	고성 운흥사 관음보살도 (보물 제1694호)	1점	안료 탈락 보존처리 시급
	쌍계사 대웅전 삼세불탱 (보물 제1364호)	1점	표면안료 박락을 안정화시킬 필요 있음
통도사 유물전시관	감지금니대방광 불화엄경 주본 권46 (보물 제757호)	1축	마모가 많아 보존처리 및 복제본 전시가 바람직함
	통도사 영산회상탱 (보물 제1353호)	1점	2차 보존처리로 표면안료 박락을 안정화시킬 필요 있음