■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드								신고 일자				‘17년 3월 7일
제 2 호
1. 개요
신고인		시설명			물빛광장 분수
		성명(대표자)			서울특별시 한강사업본장 윤영철
		주소(사무실)			서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가) 기반시설과 (전화번호: 02-3780-0653)
시설 주소		서울시 영등포구 여의도동 84,84-9(여의도 한강공원)(전화번호: )
시설 종류		[√] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [√] 실개천형, [ ] 기타
신고 사유		[ ] 국가, [√] 지방자치단체, [ ] 공공기관 [ ] 민간 (시설구분: [ ] 공공보건의료 수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [ ] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2010년 5월 31일						최초 가동개시일			2010년 5월 31일
연중 운영기간		7개월(4월 ∼ 10월)						바닥면적			8,142 m2
용수 종류		[ ] 수돗물( %), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, 계곡수( %), [√] 기타(지하철발생수) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		509m3						저류조 청소주기			주2회(매주 월, 금요일)
여과기 설치여부		[ ] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [√] 미설치
소독 방법		1. [√] 염소( ), [ ] 오존, [ ] 기타( ) 2. [ ] 소독기 설치, [√] 미설치
2. 수질검사
① 채수 및 검사일시			② 채수장소			③ 검사기관명				④ 검사기관 연락처
‘18.04.17			물빛광장 다리			㈜한국종합공해시험연구소				2614-7875
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			8.0
탁도			0.16
대장균			불검출
유리잔류염소			0.74
① 채수 및 검사일시				② 채수장소			③ 검사기관명					④ 검사기관 연락처
‘18.04.24				물빛광장 다리			㈜한국종합공해시험연구소					2614-7875
⑤ 검사항목				⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도				7.70
탁도				0.12
대장균				불검출
유리잔류염소				3.50
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(총3쪽 중 제2쪽)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.05.10	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.3
탁도	0.33
대장균	불검출
유리잔류염소	0.40
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.05.24	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.40
탁도	0.38
대장균	불검출
유리잔류염소	1.26	과다투입, 염소제 일부제거
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.06.14	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.40
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	0.76
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.06.27	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.70
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	0.54
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.07.12	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.80
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.56
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.07.24	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.90
탁도	1.54
대장균	불검출
유리잔류염소	1.10

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.08.07	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.0
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.54
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.08.21	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.82
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.11
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.09.04	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.05
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.11
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.09.18	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.98
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.30
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.10.02	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.28
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	0.93
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.10.16	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.2
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.52

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리
교체일 및 시간				용수교체량(㎥)				교체일 및 시간				용수교체량(㎥)
실시간 교체				2㎥/분
4. 소독
투입일 및 시간	소독제 투입량				투입일 및 시간	소독제 투입량			투입일 및 시간				소독제 투입량
매주 월, 금	염소(90%)10㎏				매주 월, 금	염소(90%)10㎏			매주 월, 금				염소(90%)10㎏
4.2	염소(90%)10㎏				6.15	염소(90%)10㎏			8.24				염소(90%)10㎏
4.6	염소(90%)10㎏				6.18	염소(90%)10㎏			8.27				염소(90%)10㎏
4.9	염소(90%)10㎏				6.22	염소(90%)10㎏			8.31				염소(90%)10㎏
4.13	염소(90%)10㎏				6.25	염소(90%)10㎏			9.3				염소(90%)10㎏
4.16	염소(90%)10㎏				6.29	염소(90%)10㎏			9.7				염소(90%)10㎏
4.20	염소(90%)10㎏				7.2	염소(90%)10㎏			9.10				염소(90%)10㎏
4.23	염소(90%)10㎏				7.6	염소(90%)10㎏			9.14				염소(90%)10㎏
4.27	염소(90%)10㎏				7.9	염소(90%)10㎏			9.17				염소(90%)10㎏
4.30	염소(90%)10㎏				7.13	염소(90%)10㎏			9.21				염소(90%)10㎏
5.4	염소(90%)10㎏				7.16	염소(90%)10㎏			9.27				염소(90%)10㎏
5.8	염소(90%)10㎏				7.20	염소(90%)10㎏			10.1				염소(90%)10㎏
5.11	염소(90%)10㎏				7.23	염소(90%)10㎏			10.5				염소(90%)10㎏
5.14	염소(90%)10㎏				7.27	염소(90%)10㎏			10.8				염소(90%)10㎏
5.18	염소(90%)10㎏				7.30	염소(90%)10㎏			10.12				염소(90%)10㎏
5.21	염소(90%)10㎏				8.3	염소(90%)10㎏			10.15				염소(90%)10㎏
5.25	염소(90%)10㎏				8.6	염소(90%)10㎏			10.19				염소(90%)10㎏
6.1	염소(90%)10㎏				8.10	염소(90%)10㎏			10.22				염소(90%)10㎏
6.4	염소(90%)10㎏				8.13	염소(90%)10㎏			10.26				염소(90%)10㎏
6.8	염소(90%)10㎏				8.17	염소(90%)10㎏			10.29				염소(90%)10㎏
6.11	염소(90%)10㎏				8.20	염소(90%)10㎏
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간			총 가동시간				가동일 및 시간				총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소
청소 일자		청소 대상 및 내용						청소 일자		청소 대상 및 내용
매주 월, 금		바닥 및 저류조 청소						7.16		바닥 및 저류조 청소
4.2		바닥 및 저류조 청소						7.20		바닥 및 저류조 청소
4.6		바닥 및 저류조 청소						7.23		바닥 및 저류조 청소
4.9		바닥 및 저류조 청소						7.27		바닥 및 저류조 청소
4.13		바닥 및 저류조 청소						7.30		바닥 및 저류조 청소
4.16		바닥 및 저류조 청소						8.3		바닥 및 저류조 청소
4.20		바닥 및 저류조 청소						8.6		바닥 및 저류조 청소
4.23		바닥 및 저류조 청소						8.10		바닥 및 저류조 청소
4.27		바닥 및 저류조 청소						8.13		바닥 및 저류조 청소
4.30		바닥 및 저류조 청소						8.17		바닥 및 저류조 청소
5.4		바닥 및 저류조 청소						8.20		바닥 및 저류조 청소
5.8		바닥 및 저류조 청소						8.24		바닥 및 저류조 청소
5.11		바닥 및 저류조 청소						8.27		바닥 및 저류조 청소
5.14		바닥 및 저류조 청소						8.31		바닥 및 저류조 청소
5.18		바닥 및 저류조 청소						9.3		바닥 및 저류조 청소
5.21		바닥 및 저류조 청소						9.7		바닥 및 저류조 청소
5.25		바닥 및 저류조 청소						9.10		바닥 및 저류조 청소
6.1		바닥 및 저류조 청소						9.14		바닥 및 저류조 청소
6.4		바닥 및 저류조 청소						9.17		바닥 및 저류조 청소
6.8		바닥 및 저류조 청소						9.21		바닥 및 저류조 청소
6.11		바닥 및 저류조 청소						9.27		바닥 및 저류조 청소
6.15		바닥 및 저류조 청소						10.1		바닥 및 저류조 청소
6.18		바닥 및 저류조 청소						10.5		바닥 및 저류조 청소
6.22		바닥 및 저류조 청소						10.8		바닥 및 저류조 청소
6.25		바닥 및 저류조 청소						10.12		바닥 및 저류조 청소
6.29		바닥 및 저류조 청소						10.15		바닥 및 저류조 청소
7.2		바닥 및 저류조 청소						10.19		바닥 및 저류조 청소
7.6		바닥 및 저류조 청소						10.22		바닥 및 저류조 청소
7.9		바닥 및 저류조 청소						10.26		바닥 및 저류조 청소
7.13		바닥 및 저류조 청소						10.29		바닥 및 저류조 청소