■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드								신고 일자				‘17년 3월 7일
제 2 호
1. 개요
신고인		시설명			물빛광장 분수
		성명(대표자)			서울특별시 한강사업본장
		주소(사무실)			서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가) 기반시설과 (전화번호: 02-3780-0653)
시설 주소		서울시 영등포구 여의도동 84,84-9(여의도 한강공원)(전화번호: )
시설 종류		[√] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [√] 실개천형, [ ] 기타
신고 사유		[ ] 국가, [√] 지방자치단체, [ ] 공공기관 [ ] 민간 (시설구분: [ ] 공공보건의료 수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [ ] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2010년 5월 31일						최초 가동개시일			2010년 5월 31일
연중 운영기간		7개월(4월 ∼ 10월)						바닥면적			8,142 m2
용수 종류		[ ] 수돗물( %), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, 계곡수( %), [√] 기타(지하철발생수) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		509m3						저류조 청소주기			주2회(매주 월, 금요일)
여과기 설치여부		[ ] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [√] 미설치
소독 방법		1. [√] 염소( ), [ ] 오존, [ ] 기타( ) 2. [ ] 소독기 설치, [√] 미설치
2. 수질검사
① 채수 및 검사일시			② 채수장소			③ 검사기관명				④ 검사기관 연락처
‘19.4.9			물빛광장 다리			㈜한국종합공해시험연구소				2614-7875
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			7.1
탁도			0.35
대장균			불검출
유리잔류염소			1.82
① 채수 및 검사일시				② 채수장소			③ 검사기관명					④ 검사기관 연락처
‘19.4.23				물빛광장 다리			㈜한국종합공해시험연구소					2614-7875
⑤ 검사항목				⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도				7.3
탁도				0
대장균				불검출
유리잔류염소				1.21
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(총3쪽 중 제2쪽)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.5.14	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.48
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.40
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.5.28	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.57
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	0.84
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.6.11.	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.4
탁도	0.54
대장균	불검출
유리잔류염소	1.42
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.6.25.	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.5
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.03
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.7.9.	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.72
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.76
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.7.23.	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.61
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	0.89

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.8.6.	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.65
탁도	0.08
대장균	불검출
유리잔류염소	1.13
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.8.20.	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.41
탁도	0.92
대장균	불검출
유리잔류염소	0.60
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.9.3.	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.4
탁도	0.04
대장균	불검출
유리잔류염소	1.57
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.9.17.	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.66
탁도	0.21
대장균	불검출
유리잔류염소	1.18
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.10.1.	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.34
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.69
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘19.10.15.	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.32

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리
교체일 및 시간				용수교체량(㎥)				교체일 및 시간				용수교체량(㎥)
실시간 교체				2㎥/분
4. 소독
투입일 및 시간	소독제 투입량				투입일 및 시간	소독제 투입량			투입일 및 시간				소독제 투입량
매주 월, 금	염소(90%)10㎏				매주 월, 금	염소(90%)10㎏			매주 월, 금				염소(90%)10㎏
3.25.	염소(90%)10㎏				6.7.	염소(90%)10㎏			8.19.				염소(90%)10㎏
3.29.	염소(90%)10㎏				6.10.	염소(90%)10㎏			8.23.				염소(90%)10㎏
4.1.	염소(90%)10㎏				6.14.	염소(90%)10㎏			8.26.				염소(90%)10㎏
4.5.	염소(90%)10㎏				6.17.	염소(90%)10㎏			8.30.				염소(90%)10㎏
4.8.	염소(90%)10㎏				6.21.	염소(90%)10㎏			9.2.				염소(90%)10㎏
4.12.	염소(90%)10㎏				6.24.	염소(90%)10㎏			9.6.				염소(90%)10㎏
4.15.	염소(90%)10㎏				6.28.	염소(90%)10㎏			9.9.				염소(90%)10㎏
4.19.	염소(90%)10㎏				7.1.	염소(90%)10㎏			9.13.				염소(90%)10㎏
4.22.	염소(90%)10㎏				7.5.	염소(90%)10㎏			9.16.				염소(90%)10㎏
4.26.	염소(90%)10㎏				7.8.	염소(90%)10㎏			9.20.				염소(90%)10㎏
4.29.	염소(90%)10㎏				7.12.	염소(90%)10㎏			9.23.				염소(90%)10㎏
5.3.	염소(90%)10㎏				7.15.	염소(90%)10㎏			9.27.				염소(90%)10㎏
5.6.	염소(90%)10㎏				7.19.	염소(90%)10㎏			9.30.				염소(90%)10㎏
5.10.	염소(90%)10㎏				7.22.	염소(90%)10㎏			10.4.				염소(90%)10㎏
5.13.	염소(90%)10㎏				7.26.	염소(90%)10㎏			10.7.				염소(90%)10㎏
5.17.	염소(90%)10㎏				7.29.	염소(90%)10㎏			10.11.				염소(90%)10㎏
5.20.	염소(90%)10㎏				8.2.	염소(90%)10㎏			10.14.				염소(90%)10㎏
5.24.	염소(90%)10㎏				8.5.	염소(90%)10㎏			10.18.				염소(90%)10㎏
5.27.	염소(90%)10㎏				8.9.	염소(90%)10㎏			10.21.				염소(90%)10㎏
5.31.	염소(90%)10㎏				8.12.	염소(90%)10㎏			10.25.				염소(90%)10㎏
6.3.	염소(90%)10㎏				8.16.	염소(90%)10㎏			10.28.				염소(90%)10㎏
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시) : 해당없음
가동일 및 시간			총 가동시간				가동일 및 시간				총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소
청소 일자		청소 대상 및 내용						청소 일자		청소 대상 및 내용
매주 월, 금		바닥 및 저류조 청소						매주 월, 금		바닥 및 저류조 청소
3.25.		바닥 및 저류조 청소						7.19.		바닥 및 저류조 청소
3.29.		바닥 및 저류조 청소						7.22.		바닥 및 저류조 청소
4.1.		바닥 및 저류조 청소						7.26.		바닥 및 저류조 청소
4.5.		바닥 및 저류조 청소						7.29.		바닥 및 저류조 청소
4.8.		바닥 및 저류조 청소						8.2.		바닥 및 저류조 청소
4.12.		바닥 및 저류조 청소						8.5.		바닥 및 저류조 청소
4.15.		바닥 및 저류조 청소						8.9.		바닥 및 저류조 청소
4.19.		바닥 및 저류조 청소						8.12.		바닥 및 저류조 청소
4.22.		바닥 및 저류조 청소						8.16.		바닥 및 저류조 청소
4.26.		바닥 및 저류조 청소						8.19.		바닥 및 저류조 청소
4.29.		바닥 및 저류조 청소						8.23.		바닥 및 저류조 청소
5.3.		바닥 및 저류조 청소						8.26.		바닥 및 저류조 청소
5.6.		바닥 및 저류조 청소						8.30.		바닥 및 저류조 청소
5.10.		바닥 및 저류조 청소						9.2.		바닥 및 저류조 청소
5.13.		바닥 및 저류조 청소						9.6.		바닥 및 저류조 청소
5.17.		바닥 및 저류조 청소						9.9.		바닥 및 저류조 청소
5.20.		바닥 및 저류조 청소						9.13.		바닥 및 저류조 청소
5.24.		바닥 및 저류조 청소						9.16.		바닥 및 저류조 청소
5.27.		바닥 및 저류조 청소						9.20.		바닥 및 저류조 청소
5.31.		바닥 및 저류조 청소						9.23.		바닥 및 저류조 청소
6.3.		바닥 및 저류조 청소						9.27.		바닥 및 저류조 청소
6.7.		바닥 및 저류조 청소						9.30.		바닥 및 저류조 청소
6.10.		바닥 및 저류조 청소						10.4.		바닥 및 저류조 청소
6.14.		바닥 및 저류조 청소						10.7.		바닥 및 저류조 청소
6.17.		바닥 및 저류조 청소						10.11.		바닥 및 저류조 청소
6.21.		바닥 및 저류조 청소						10.14.		바닥 및 저류조 청소
6.24.		바닥 및 저류조 청소						10.18.		바닥 및 저류조 청소
6.28.		바닥 및 저류조 청소						10.21.		바닥 및 저류조 청소
7.1.		바닥 및 저류조 청소						10.25.		바닥 및 저류조 청소
7.5.		바닥 및 저류조 청소						10.28.		바닥 및 저류조 청소
7.8.		바닥 및 저류조 청소
7.12.		바닥 및 저류조 청소
7.15.		바닥 및 저류조 청소