[붙임]

물재생센터 소화가스 판매사업 현황

□ 소화가스 발생 및 활용 현황

○ 발생량   : 250,000㎥/일

○ 자체사용 : 170,000㎥/일 (소화조 가온, 건조․소각, 자가발전)

○ 외부판매 : 45,000㎥/일 (음식물처리시설, CNG충전, 열병합발전)

○ 잉여가스 : 35,000㎥/일 (센터별 여건에 맞는 활용방안 강구)

- 난지 건조시설(’14.6), 서남 열병합발전(‘14.11), 중랑 도시가스 공급 검토중

□ 소화가스 판매 현황

○ 난지물재생센터

- 음식물처리시설에 판매 (‘08.1월, 공급량 11,000㎥/일, 수익 5억/년)

- 열병합발전사업 (‘13.2월, 공급량 28,000㎥/일, 수익 10억/년)

○ 서남물재생센터

- CNG충전 차량연료화 (‘09.12월, 공급량 4,800㎥/일)

- 열병합발전사업 (‘14.11월 예정, 공급량 52,000㎥/일, 수익 28억/년)

□ 판매사업 세부현황

구 분	열병합발전사업		CNG충전사업	음식물처리시설
설치장소	난지	서남	서남	난지
사업비	129억	172억	34억	10억
투자형태	사업자 전액투자	사업자 전액투자	사업자 전액투자	사업자 전액투자
사업자	한국지역난방공사	서남바이오에너지(주)	바이오메탄서울(주)	(주)이에이텍
시설용량	3.1MW	5.8MW	정제 4,800㎥/일	음식물처리 300톤/일
공급량	28,000㎥/일	52,000㎥/일	4,800㎥/일	11,000㎥/일
수익	10억/년	28억/년	-	5억/년
가동일시	‘13.2	‘14.11 (예정)	‘09.12	‘08.1