지   침   서

건명 : 교통신호제어기 서울시 전용 잠금장치 구매

2014. 12.

도시교통본부

교통운영과

Ⅰ. 일 반 지 침 서

1. 건  명 : 교통신호제어기 서울시 전용『잠금장치』 구매

2. 목  적

본 지침서는 서울시 도시교통본부 교통운영과 교통신호제어기

서울시 전용『잠금장치』구매에 적용한다.

3. 용어의 정리

『발주기관』라 함은 서울시 도시교통본부 교통운영과이며,『계약

상대자』라 함은 낙찰 후 계약된 자를 의미한다.

4. 규격서

별첨 참조

5. 계약상대자의 책무

가. 본 지침서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는

점에 대하여 입찰 및 계약 전에 반드시 발주기관과의 해석 및

의견을 확인하여야 하며, 계약 후 물품이 발주기관이 요구하는

과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 발주기관과 계약상대자

가 협의하여 결정한다.

나. 계약상대자는 납품에 따른 전반적인 책임을 지며, 정상적인

상태에서의 파손 및 변형이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장

하여야 한다.

다. 계약상대자는 납품 시 규격서를 확인하고 납품을 하여야 하며,

발주기관이 요구하는 물품과 일치하여야 한다.

라.  계약상대자는 본 지침서에 명기되지 않은 사항이라 할지라도

제품 성능상 필요한 사항 및 우수한 대안(성능)이 있을시 검토

서류를 제출하여 발주기관과 계약상대자가 협의하여 진행할

수 있다.

마.  계약상대자는 납품된 물품일지라도 기능 및 성능상의 미비점이

발생하였을 경우 계약상대자의 책임 및 부담으로 즉시 보완

조치한다.

바. 계약상대자는 계약물품의 납품 등에 관하여 특허 및 기타 권리상의

문제가 발생된 경우에는 그 책임은 계약상대자에게 있으며,

발주기관에 손해나 불편을 주지 않도록 계약상대자 부담으로

조치한다.

6. 제품의 보증

가. KS자재로 생산 및 도금된 제품을 납품하여야 한다.

나. 본 과업완료 후 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 물품에

대해서는 무상수리 또는 신품으로 교체 작업이 필요한 경우

발주기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약

상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

7. 납품장소, 기한

가. 납품장소 : 서울지방경찰청 신호운영실(501)

나. 납품기한 : 계약일로부터 50일 이내

8. 검사

가. 외관검사 : 외관상태, 치수, 포장상태

나. 수량검사 : 계약수량 일치여부(Key몸체, Key수량)

다. 작동시험 : 잠금장치 10% 작동상태

라. 현장시험 : 교통신호제어기 설치 후 적합성 (1개소)

9. 안전관리 및 포장

제품의 운반 및 보관 중에 변형, 손상되지 않도록 내부를 적정량

으로  나누어 포장하고 계약상대자는 물품의 납품에 수반하여 발생     하는 모든 안전사고는 민, 형사상 책임을 지며, 사고발생시 신속히

처리하여야 한다.

10. 제출서류

계약 후 14일 이내 납품물품 상세 규격서 및 서울시 전용 키         잠금장치는 서울특별시 교통신호제어기 외 사용 및 공급 제한에      관한 협약서를 제작사와 계약자는 각각 제출하여야 한다.

협  약  서

□ 품 명 : 교통신호제어기 서울시 전용 잠금장치

□ 규 격

○ Lockset Body : Size 65mm×51mm×22.5mm

-아연다이케스팅(ZINK DIECASTING)재질, 무광크롬도금(Ni-Cr)

고정홀더 3홀(기존 홀과 동일)

○ Key Cylinder : 2way/11Pin 구조, 견고성 향상, 복제 예방.

-크롬도금(Ni-Cr),  신주(BRASS)재질

○ Key : 2way(push&slide)병합방식 11Pin key&cylinder

-길이60mm, BRASS재질, 니켈도금(Ni)

○ Key Cover : 자동 리턴형 구조(키 삽입부 외부 노출 방지형)

- 케이스링 서울시 로고 삽입, 0.5mm 음각, 크롬도금(Ni-Cr)

아연다이케스팅(ZINK DIECASTING)재질

○ 구   조 : Door Open시 key제거 방지형 적용

○ 래치볼트 : 사이즈를 확대, 내구성능 향상.

□ 협약사항 : 교통신호제어기 서울시 전용 『잠금장치』구매 계약과 동시에

위 규격사항에 대하여 동일한 잠금장치를 서울특별시 교통

신호제어기 외 사용 및 공급을 제한 한다

계약자는 위 규격 물품 제작, 납품을 위해서 협약사항을 준수하여야

하며, 허위 또는 협약사항 위반 사실이 확인될 경우에는 관계 규정에

따라 부정당업자제재 등의 조치를 한다.

2014. 12.

도시교통본부 교통운영과장            (인)

제작사          대표           (인)

계약자          대표           (인)

Ⅱ. 특 별 지 침 서

1. 적용범위

본 특별지침서는 서울시 도시교통본부 교통운영과 교통신호제어기

서울시 전용『잠금장치』구매에 적용한다.

2. 목   적

동일한 교통신호제어기 KEY사용으로 허가받지 않은 자의 교통신호

제어기 접근을 예방하고 시스템관리와 교통사고 위험으로부터 시민을

안전하게 보호하고자 서울시 전용KEY를 설치하여 임의개방, 조작,

파손으로부터 안전관리에 최선을 다하고자 한다.

3. 사용제한

교통신호제어기 서울시 전용 『잠금장치』는 위 목적을 수행하고자

서울특별시 외 사용 및 공급을 계약과 동시에 제한 한다.

4. 기타 납품 시

서울시 전용 잠금장치의 추가 및 기타 구매 발생 시 서울특별시

도시교통본부 교통운영과(신호운영실 501호)로 구매자와 구매

수량에 대하여 서면 통보하고, 승인을 받아 제작 납품할 수 있으며,

『잠금장치』와 『키』는 서울특별시의 승인 없이는 제작 납품할 수

없다.