물품 사양서

장비명	화재대피 연기체험 터널	모델명 (규격)	대피 체험 터널 (120*120*800)	제조회사
그 림
용 도	화재발생를 가상하여 대피 및 연기대피 체험
특 징	□ 제원 - 재질 : 천막(비닐) 및 철재(파이프) - 구성 : ㄱ자형 비닐하우스 형 터널 - 크기 : 가로 120cm, 높이 120m, 길이 약 800cm □ 사양 - 터널이 넘어지거나 무너지지 않아야 한다. - 체험자가 절대 안전하여야 한다. - 터널 통과 중 비상탈출구가 있어야 한다. - 안전요원이 체험자를 살필 수 있도록 천정부분은 투명한 재질로 하여야 한다.
기 타