물품사양서

물품명	동력절단기 (충전식)	모델명 (규격)	RTSA-119	제조회사	스틸(STIHL)
그림/사진
용 도	○ 구조작업 시 철판과 철근, 아스팔트, 콘크리트, 철근콘크리트, 건축물 벽과 바닥, 벽돌 등 건축용 자재, 내화벽돌, 화강암, 대리석, 테라조 등 인조판재 등의 절단을 위한 장비임.
특 징	▢ 제 원 ○ 모델명 : RTSA-119 ○ 구성제품 : 충전동력절단기 ○ 정격전압 : 220V 60Hz ○ 전원 : 36V 4.9AH 고출력 리튬이온 배터리 ○ 제품 중량 : 3.9 kg 이내(배터리제외) ○ 배터리 충전상태 표시 및 전자식 속도제어 브레이크 장착 ○ 9 inch (230mm) 블레이드 장착으로 최대 절단깊이 70mm 확보 ○ 구성품 : 충전동력절단기, 배터리 2개, 충전기, 절단석 2장, 복합날 2장, 배터리파우치 확보어깨끈(실용신안 제20********호), 안전띠, 날 교체공구, 카라비너, 수납가방
기 타