물품 설치 설명서

□ 건  명 : 에어컨 및 칫솔살균기 전원설치

□ 설치목적

○ 우리박물관내 도시모형영상관 및 구내식당의 관람 환경개선을 위한 에어컨       (총 3대) 설치를 위한 전기공급용 전원 설치

○ 직원 복리후생을 위한 화장실 칫솔살균기(총 9개소) 구매설치에 따른 전기       공급용 전원 설치

※ 관련근거  : - 시설과-3645호('14.5.23)[냉방기 구매설치 계획]

- 시설과-3661호('14.5.23)[칫솔살균기 구매설치 계획]

품 명	규 격	수 량	비 고
전 선 관	플렉시블 GW22C	84M	- 에어컨 3대 - 칫솔살균기 9대
	CD 16C	54M
	콘넥타(GW22C)	6EA
알미늄 덕트	40 × 40	3M
케 이 블	FCV 6SQ/3C	116M
전 선	HIV 2.5SQ	243M
몰 드	중	18M
PVC 박스	1구용	9EA
방우형 콘센트	250V/2구 15A	9EA

□ 설치내역

□ 설치방법

○ 에어컨용 전원설치를 위한 선로포설(EPS실~장비) 및 차단기 설치

○ 칫솔살균기 전원설치를 위한 선로포설(천장 박스) 및 콘센트 설치

○ 전문 전기공사업체에 의뢰하여 안전하고 신속하게 설치 추진