바닥분수대 수질검사결과

○ 검사 개요 :

- 시 료 명 : 광암아리수정수센터 바닥분수대

- 채수일시 : 2015. 5. 11. 09:30

- 검사항목 : 3항목(pH, 탁도, 대장균)

○ 검사결과 : 적합

구 분	먹는물 수질기준	검사결과	적합여부
pH	5.8～8.6	7.7	적합
탁도 (NTU)	4	0.17	적합
대장균 (개체수/100mL)	200	17	적합

※ 대장균검사는 총대장균군(막여과법) 검사결과로 대체