실험실 안전관리카드

□ 대 상 : 본관 1층(미생물검사과 바이러스실험실)

위 치	설치자	대 표 전화번호	구분	위험물	유해화학물	방사성
미생물검사과 (바이러스실험실)		02-3146-1700	종류	O
			담당자	김성택, 최연규
			전화번호	02-3146-1789, 1782

□ 위 치 도

□ 전경사진 및 배치도

□ 실험실 시약 종류 등 위험물 용량

동별	실단위	위험물		용량 (단위 표기)	용도	보관장소
		유별	품명
	바이러스 실험실	없음

□ 실험실 내 전기 ․ 전자장비

설치위치	장비종류	내구연한	용 도	비 고
무균실	형광현미경	10	세포 관찰
무균실	역상현미경	10	세포관찰
무균실	정량펌프	9	배지 정량분주	2대
무균실	교반기겸용 핫플레이트	10	시약제조시 가열 및 교반
무균실	이산화탄소배양기	10	세포 배양	4대
무균실	피펫세트	10	시약분주
무균실	생물안전작업대	10	무균작업	2대
무균실	냉장고	6	시약 냉장, 냉동보관
무균실	초저온냉동고	10	시약, 시료 냉동보관
무균실	(순환)항온수조	10	세포배양시 항온유지
무균실	세포 원심분리기	10	세포 원심분리
전처리실	교반기겸용 핫플레이트	10	시약제조시 가열 및 교반	2대
전처리실	자동세척기	10	실험기구 세척
전처리실	대용량 냉장원심분리기	10	대용량 저온원심분리
전처리실	전자저울	9	시약제조시 질량측정	2대
전처리실	잔류염소측정기	10	잔류염소 측정	2대
전처리실	단백질 질량분석기	10	유전자, 단백질 분자량측정
전처리실	자외선조사장치	10	자외선방출로 탐지	불용예정
전처리실	진공펌프	10	진공으로 배지흡입
전처리실	초순수 제조기	10	증류수제조
전처리실	pH 측정기	10	시료 pH 측정	2대
전처리실	공기청정기	10	실험실 청정
유전자분석실	실시간 유전자 증폭기	10	실시간 유전자증폭정량분석	2대
유전자분석실	유전자 증폭기	10	유전자 증폭	2대
유전자분석실	자동 핵산추출기	10	자동핵산추출도구
유전자분석실	자동전기영동장치	10	자동전기영동
유전자분석실	미량냉장원심분리기	10	바이러스 분석
유전자분석실	아이스제조기	9	아이스제조
유전자분석실	냉동고	6	시약 냉동보관	2대
유전자분석실	생물안전작업대	10	무균작업	1대
멸균실	초자건조기	7	실험기구 건조
멸균실	고압멸균기	10	폐기물 멸균	2대
멸균실	바이러스 채수용 펌프	10	시료여과 농축	2대
멸균실	이산화탄소배양기	10	세포 배양	1대
멸균실	저온배양기	10	저온배양
멸균실	원심분리기 로터	10	원심분리로터
멸균실	냉장고	6	시약 냉장, 냉동보관
시약실	밀폐형환기시약장	10	시약보관