[붙임3]

바이오가스 사용료 산정기준

□ 기준단가 : 177원/N㎥

❍ 2011년 기준 가스공급량, 발열량, 전력가격(SMP), 신재생에너지 이용 발전보조금(REC) 등을 기준으로 발생한 수익(전력판매액 등) 및 운영비 등을 고려하여 산출

- 기준가스공급량 : 52,000㎥/일 (사업제안 공고시 제시량)

- 기준SMP(System Marginal Price, 계통한계가격) : 125원/kWh

․실적SMP : 월별 산술평균값 적용(전력거래소 정보시스템, 매일공시)

- 기준REC(Renewable Energy Cerificate, 신재생에너지 공급인증서) : 40원/kWh

․실적REC : 전년도 기준가격 적용(산업자원통상부, 매년공고)

- 기준발열량 : 5,513kcal/N㎥(메탄저위발열량 8,560kcal/N㎥×64.4%)

․실적발열량 : 메탄저위발열량×메탄함량(%, 매일측정 월평균값)

□ 공급단가

❍ 기준단가에 당해연도 발열량, 전력가격(SMP), 신재생에너지 이용 발전보조금(REC) 변동분 반영

❍ 계산식 : 기준단가(177원/N㎥)×[eqn: ( {실적(SMP+REC)} over {기준(SMP+REC)} )]×[eqn: (실적발열량) over (기준발열량)]

□ 가스사용료 : 공급단가(원/N㎥) × 가스공급량(N㎥/월)

□ 조정금액

❍ 분기별로 운영비 물가변동분 및 차이금액을 가스사용료에서 추가 또는 차감

❍ 계산식 : 가스사용료 ± 운영비 물가변동분 ± 차이금액

- 운영비 물가변동분 : 기준운영비(‘12년)×소비자물가지수변동분

- 차이금액 : 바이오가스 공급량이 사업제안 공고량(52,000㎥/일) 보다 초과 또는 미달되어 전력생산량 등이 변동됨으로써 발생한 수익변동액