◯ 방이고가 개략공사비

구 분	손 상 명	보수⋅보강 방안		보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
교면포장	아스콘 망상균열	절삭후 덧씌우기		2.1	㎡	130	273	1
	아스콘 패임	소파보수		0.36	㎡	130	46	1
배수시설	배수관 파손	보수		0.1	㎡	200	20	2
난간 및 연석 보도부	연석부 균열 (0.3mm 이상)	주입보수		38.4	m	60	2,304	1
	연석부 들뜸, 골재노출	표면보수		29.8	㎡	32	953	2
	연석부 파손	단면보수		0.14	㎡	200	28	1
바닥판하면	파손 및 철근노출	방청 및 단면보수		2.9	㎡	250	725	1
	파손	단면보수		0.5	㎡	200	100	1
	보수재 박리	표면보수		0.2	㎡	32	6	1
신축이음	조인트 누수	교체		37	m	1,150	42,550	1
교대및교각	보수부 균열(0.3mm미만)	표면보수		10.8	㎡	32	345	2
	보수재 박리	표면보수		2.8	㎡	32	89	2
	누수흔적	표면보수		8.4	㎡	32	268	3
	파손	단면보수		0.18	㎡	200	36	1
	재료분리	단면보수		0.78	㎡	200	156	1
	철근노출	방청 및 단면보수		0.28	㎡	250	70	1
	콘크리트 및 이물질 퇴적	청소		1.8	㎡	20	36	3
	콘크리트 공동	단면보수		2.7	㎡	200	540	1
	실런트 열화	실런트 보수		17.2		20	344	3
순공사비 합계							48,889
제 경 비 (순공사비의 50% 적용)							24,445
순위별 공사비			1순위				70,251
			2순위				2,111
			3순위				972
총 공사비							73,334