1. 구조대 방한복 규격서

		제품명칭			구조대 방한복
		품 번
참고사진
	앞 뒤 내 피
용 도	○ 겨울 혹한기용 구조대 방한복
규 격	□ 재질 - 겉감(상층) : 폴리에스테르 - 겉감(하층) : PTFE필름 - 내피 : 폴라플리스 단면본딩 □ 색상 : 주황+네이비 □ 사이즈
			총수량	90		95	100		105	110	115	비고
	서초		21			9	7		4	1
특 징	- 다양한 환경에서 항상 쾌적한 착용감을 유지 - 보온 및 방품기능 - 방수 투습기능 (PTFE필름) - 기름성분의 불순물로부터 오염되지 않는 발유도 4급 이상의 우수한 성능. - 혹한의 환경에서도 필름의 방투습 기능을 유지할 수 있도록 내수도 강화.
비 고