방화터널 장래 교통량 예측결과

1. 장래 교통량 예측

방화터널의 장래 교통량 예측결과는 다음과 같습니다.

사 업 명	일교통량(대/일)
	민자고속도로 → 방화대교	방화대교 → 민자고속도로	방화로 → 올림픽대로	올림픽대로 → 방화로
실시설계 (2025년 기준)	27,602	29,575	11,028	11,830

2. 차로수 검토(2025년기준)

방화터널(서울~광명간민자고속도로 본선구간) 차로수 산정 결과

방향	분석년도	AADT (대/일)	PDDHV (대/시)	[eqn: SF_D] (대/시)	V/C	차로수 (편도)
민자고속도로 → 방화터널	2025년	27,602	2,063	1,311	1.6	2.0
방화터널 → 민자고속도로	2025년	29,575	2,210	1,311	1.7	2.0

램프부 년도별 차로수 산정 결과

방향	분석년도	AADT (대/일)	PDDHV (대/시)	[eqn: SF_D] (대/시)	V/C	차로수 (편도)
방화로 → 올림픽대로	2025년	11,028	825	1,311	0.6	1.0
올림픽대로 → 방화로	2025년	11,830	885	1,311	0.7	1.0

연결로 용량은 설계속도로 구분되며, 각 연결로의 설계속도는 다음과 같다.

- 방화터널→방화대교(Ramp A), 방화대교→방화터널(Ramp B)	: 60km/h

- 방화터널→올림픽대로(Ramp C), 올림픽대로→방화터널(Ramp D): 50km/h