붙임#1

현장 점검표

공 사 명 : 한남동11번지 외 5개소 세척갱생관 정비공사

점검개요

사업소(과)	중부수도사업소	점검자	본 부	이준호,이태형,이동욱
점 검 일	2014. 7 . 16 .		사업소	김영환
점검위치	용산구 한남동 11번지 앞		감리자	장성수
기 타		입회자(시공사)		영훈건설 현장소장 강동석

점검결과

※ 현장에 상주하면서 점검이 어려움으로 점검당일 시행하는 공종중 확인된 내용만 현장 점검표 작성

점검분야	점검항목	점검결과	조치사항
자재관리	- kc인증자재 여부 자재 정리정돈 상태 등	- 미인증 자재 없음 양 호
공사현장	- 안전시설 및 안내원 배치 - 보행자 통행로 설치여부 등	- 이상없음 양 호
시공상태	- 굴착심도 및 환토 관내부 이물질 유입 등	- 적정심도 및 환토실시 이상없음
현장감리	- 상주여부	- 이상없음
폐관회수	- 철거여부 등	- 기존관과 신규 매설위치 동일구간 철거
기타 시민불편사항	- 빗물받이내 토사 유입 여부 단수안내문 게첨 등	- 일부 토사유입 안내문 게첨	즉시 토사제거

첨부 : 현장점검사진 1부 끝.

한남동 11번지외 5개소 세척갱생관 정비공사

공사안내 간판설치 및 교통정리원 배치	보행자 통행로 확보
이형관 거치대 사용 자재정리	KC인증자재 여부 확인(KC인증마크 부착여부)
기존소화전 재설치 및 원형변실 쌓기	빗물 받이 그라우팅내 토사 유입

붙임#2

현장 점검표

공 사 명 : 응암동 603번지 외 6개소 세척갱생관정비공사

점검개요

사업소(과)	서부수도사업소	점검자	본 부	이준호,이태형,이동욱
점 검 일	2014. 8 . 6 .		사업소	신동철
점검위치	용산구 한남동 11번지 앞		감리자	이치덕
기 타	이탈방지압륜 시범설치	입회자(시공사)		모던비앤씨 현장소장 강신재

점검결과

※ 현장에 상주하면서 점검이 어려움으로 점검당일 시행하는 공종중 확인된 내용만 현장 점검표 작성

점검분야	점검항목	점검결과	조치사항
자재관리	- kc인증자재 여부 관마개 부착 등	- 미인증 자재 없음 관마개 부착 사용
공사현장	- 안전시설 및 안내원 배치 - 보행자 통행로 설치여부 등	- 이상없음 양 호
시공상태	- 적정심도 매설여부 환토시공 및 다짐 여부 관내부 이물질 유입 등	- 이상없음 이상없음 이상없음
현장감리	- 상주여부	- 이상없음
폐관회수	- 철거여부 등	- 기존관과 신규 매설위치 동일구간 철거
기타 시민불편사항	- 잔토방치 여부 공사안내문 게첨 등	- 이상없음 이상없음

첨부 : 현장점검사진 1부 끝.

응암동 603번지 외 6개소 세척갱생관 정비공사

공사안내 간판설치 및 교통정리원 배치	관부설 심도
환토재 다짐	기존관 철거
조흥밸브 이탈방지압륜 시범설치	현대주철 이탈방지압륜 시범설치