배수관 부설공사 현황

■ 배수관 구경확대 공사 현황(강동수도사업소)

○ 공사개요

- 공 사 비 : 400백만원                                                   - 공사내용 : 4개지역 80mm → 150mm, L=520m

○ 공사의 필요성

- 배수관경이 협소하여 동시다발적 급수시 소출수 민원 지역이며

- 가압 직결급수 필요조건(직결급수 시행지침 : 구경 150mm 이상의 배수관이 매설된 지역)으로 배수관 80mm를 150mm로 구경확대하여 물탱크철거 및 직결전환

○ 공사 현황

연번	위 치	배수관 현황			공사개요			세대수	비고
		부설 년도	관종	관경 (mm)	관경 (mm)	연장 (m)	공사비 (백만원)
1	송파구 마천동 1-18, 7(태성빌라 주변)	1992	DP	80	150	130	100	90
2	송파구 마천동 124-13(대우하이츠 주변)	1988	DP	80	150	120	90	100
3	송파구 가락동 197-13	1986	DP	80	150	150	120	90
4	송파구 문정동 128-1(듀크빌주변)	1986	DP	80	150	120	90	100
	계					520	400	380

<공사현황 위치도>

1	송파구 마천동 1-18, 7(태성빌라 주변)	2	송파구 마천동 124-13(대우하이츠 주변)
3	송파구 가락동 197-13	4	송파구 문정동 128-1(듀크빌주변)